**Техническое задание**

**на поставку**

**Многофункционального устройства формата А3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п\п | Пункты задания | Основные данные и требования |
| 1. | Наименование объекта | АО «Дальтрансуголь». |
| 2. | Место расположения | Хабаровский край, межселенная территория Ванинского района, в 1300 метрах на запад от мыса Мучукей - Дуа, сооружение 1. |
| 3. | Основание для поставки | Техническое задание. |
| 4. | Заказчик | АО «Дальтрансуголь». |
| 5. | Наименование поставщика | Согласно конкурсной проработки. |
| 6. | Срок поставки | 140 дней |
| 7. | Вид оборудования | Новое, не бывшее в употреблении. |
| 8. | Оборудование  | МФУ Xerox VersaLink B7135  |
| 9. | Срок гарантии. | 12 месяцев с момента поставки на склад Заказчика |
| 10. | Основание приобретения |  |
| 11.  | Общие сведения | Оборудование и комплектующие могут иметь лучшие от заявленных в ТЗ параметры и характеристики.Качество и безопасность товара должны соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству и безопасности товара, согласно действующему законодательству РФ.Товар должен быть в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от повреждений. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар - международным стандартам упаковки. Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке должна быть на русском языке или продублирована на русском языке. Маркировка должна содержать сведения о товаре, обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями ГОСТ.Поставляемый товар:- должен быть новым;- не должен находиться в залоге, под арестом или другим обременением;- не должен иметь дефектов, вмятин, царапин и т.д. |
| 12 | Характеристики | Функционал: принтер, сканер, копир**Сканер**Тип сканера - планшетный/протяжныйТип датчика - CISМаксимальный формат оригинала -A3Максимальный размер сканирования - 297x432 ммРазрешение сканера - 600x600 dpiАвтоподатчикЕмкость устройства автоподачи оригиналов -110 листовСкорость сканирования (цветн.) -55 стр. А4Скорость сканирования (ч/б) -55 стр. А4**Принтер**Максимальный формат - A3Максимальный размер отпечатка - 297x432 ммДвусторонняя печатьМаксимальное разрешение для ч/б печати - 1200x1200 dpiСкорость печати - 35 стр/мин (ч/б А4), 19 стр/мин (ч/б А3)Время выхода первого отпечатка -9.10 c (ч/б)**Копир**Максимальное разрешение копира (ч/б) - 600x600 dpiСкорость копирования - 35 стр/мин (ч/б А4), 19 стр/мин (ч/б А3)Время выхода первой копии - 5.4 сИзменение масштаба - 25-400 %Максимальное количество копий за цикл -999Расходные материалыПлотность бумаги -60-256 г/м2Печать на: карточках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумагеРесурс ч/б картриджа/тонера 15500 страницДополнительный характеристики:Двусторонняя печать, сетевая печать, печать с USB, двустороннее сканирование, сканирование на USB, сканирование в облако, сканирование на моб. устройства;опционально: мобильная печать, печать из облака, сканирование в сетевую папкуЁмкость дополнительного лотка – от 520 листовАвтоподатчик - даПодставка – даЦветной ЖК-дисплей от 7 дюймовИнтерфейсы:USB 3.0, EthernetПоддержка ОС Windows, Linux, Mac OS, iOSПоддержка PCL 5e, PCL 6, PDF |
| 13. | Комплект поставки | 1. МФУ – 2 шт.

Комплект к каждой МФУ:* Комплект инициализации
* Комплект локализации
* Запуск без инженера
* Дополнительный лоток с подставкой на 520 листов
* Картридж оригинальный 2 шт. (дополнительные)
 |
| 14. | Документация | Инструкция.  |