|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ:  ЗАКАЗЧИК:  АО «МегаМейд» | **СОГЛАСОВАНО:**  **ПОДРЯДЧИК:** |
| Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Ф.С. Капчиц/  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /  М.П. |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение** **строительно-монтажных работ по монтажу шумозащитных экранов объекте Заказчика: «Выполнение работ по Инженерной подготовке территории, ограниченной пр. Маршала Блюхера, проектируемой ул., Полюстровским пр., проектируемой ул., с инженерным и инженерно-транспортным обеспечением.»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Государственный заказчик | СПб ГКУ «ФКСР» |
| 1.2. Заказчик | АО «МегаМейд» |
| 1.3. Подрядчик |  |
| 1.3. Наименование, вид работ | Устройство шумозащитных экранов |
| 1.4. Объект Заказчика | «Выполнение работ по Инженерной подготовке территории, ограниченной пр. Маршала Блюхера, проектируемой ул., Полюстровским пр., проектируемой ул., с инженерным и инженерно-транспортным обеспечением.» |
| 2. Технические требования | |
| 2.1. Основные нормативные и справочные документы для работ | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022);  Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ (последняя редакция).  Подрядчик обязан соблюдать сроки и качество выполнения работ, нормы охраны труда и техники безопасности согласно СНиП. В своей работе руководствоваться требованиями ГОСТ, СНиП, МДС и другими документами, регламентирующими производство работ, в т.ч. СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве», технические условия, СП 48.13330.2019 «Организация строительства, СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения», Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 №7-ФЗ, Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 №89-ФЗ |
| 2.2. Общие требования к производству работ и документации | Подрядчику необходимо:  - выполнить устройство шумозащитных экранов в соответствии с рабочей документацией шифр 5925-ИЛО «Шумозащитные экраны»;  - иметь опыт работы, наличие технических средств, необходимых для качественного выполнения работ;  - наличие квалифицированного персонала для выполнения всего комплекса работ. |
| 3. Дополнительные требования | |
| 3.1. Состав комплекса работ | В состав комплекса входит:   1. Закупка материалов и оборудования, необходимых для производства работ, в соответствии с утвержденной спецификацией 2. Геодезические работы 3. Устройство шумозащитных экранов на свайных фундаментах в соответствии с рабочей документацией шифр 5925-ИЛО «Шумозащитные экраны» 4. Подготовка комплекта исполнительной документации для передачи в эксплуатацию эксплуатирующей организации, в том числе в администрацию Калининского района |
| 3.2. Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии | Работы выполнить в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, стандартами, и другими нормативными документами, касающимися качества выполняемых работ.  - СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия". Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85;  - СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции";  - СП 131.13330.2018 "Строительная климатология".  Актуализированная редакция СНиП 23-01-99;  - СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений". Актуализированная редакция  СНиП 2.02.01-83;  - СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного  напряжения". Актуализированная редакция СП 52-101-2003;  - СНиП 12-04-2002, "Безопасность труда в строительстве. Часть 2.  Строительное производство";  - СП 24.13330.2011 "СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты";  - СП 28.13330.2017 "СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии".  - Иные документы, указанные в рабочей документации |
| 3.3. Площадка | Подрядчик назначает своим приказом ответственное лицо, отвечающее за предъявление всего комплекса выполненных работ Заказчику, в том числе закреплённому ответственному лицу и геодезической службе.  Подрядчик своевременно уведомляет/вызывает представителя технического надзора/владельца сетей на приёмку работ.  Подрядчик на весь срок работ обеспечивает выполнение на объекте правил охраны труда, технической и пожарной безопасности.  Все машины (экскаваторы), механизмы и оборудование, необходимое для погрузки грунта обеспечивает Заказчик. |
| 3.4. Дополнительные требования | **Документация, предъявляемая Заказчику по окончании работ:**  **-** проект производства работ;  - итоговая исполнительная документация;  - журнал входного контроля материалов;  - акты выполненных работ (по форме КС-2), справка о стоимости выполненных работ (по форме КС-3);  - КИС по запросу Заказчика |
| 3.5. Сроки | В соответствии с графиком производства работ  Начало производства работ – 15.10.2024  Окончание производства работ – 20.04.2025  Сдача итоговой ИД – 30.04.2025 |

Директор проектов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ О.В.Рогожина/