**УТВЕРЖДАЮ:**

**Генеральный директор**

**АО «Кавказцемент»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_ С. Н. Богомазов**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на изготовление и поставку металлоконструкций для реализации инвестиционного проекта: Кав-2029-0001-ТП «Модернизация электрофильтра №8 вращающейся печи №4», предприятия АО «Кавказцемент» расположенного по адресу: Российская Федерация, 369300, Карачаево-Черкесская Республика, Усть-Джегутинский район, г.Усть-Джегута, участок Промплощадка цемзавода**

1. **Предмет договора:** 
   1. Разработка КМД согласно рабочей документации 2404.374-КМ2.1 (Общие указания, Листы 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, спецификации 2404.374-КМ2.1.С ).
   2. Согласование с Заказчиком рабочей документации КМД.
   3. Изготовление и поставка металлоконструкций газоходов вращающейся печи №4 согласно рабочей документации 2404.374-КМ2.1 (Общие указания, Листы 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, спецификации 2404.374-КМ2.1.С ) и Техническому заданию.
   4. Поставка в адрес Заказчика изготовленных изделий.

| **№ п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Основные данные и требования** |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Срок выполнения работ | Срок выполнения работ 60 календарных дней. |
| 1.2 | Контроль выполнения договора, ответственные лица | Руководитель проекта: Начальник Управления капитального строительства АО «Кавказцемент» Касеев Владимир Викторович.  Контроль выполнения договора: Начальник управления капитального строительства АО «Кавказцемент» Касеев Владимир Викторович. |
| 1. **Требования, предъявляемые к предмету закупки** | | |
| 2.1 | Спецификация металлоконструкций  2404.374-КМ2.1.С (пересчет объемов для первого этапа выделен красным цветом) | Общая масса металлоконструкций согласно Спецификации составляет 18,734 т. (без учета 1% на сварные швы и без учета 3% на уточнение массы стали при разработке чертежей КМД). После разработки КМД (конструкции металлические деталировочные) масса металлоконструкций может измениться, но не должна превышать 19,483 тн. (с учетом 1% на сварные швы и с учетом 3% на уточнение массы стали при разработке чертежей КМД). При наличии превышения массы свыше 19,483 тн. Подрядчик оплачивает разницу за свой счет.  Указанные в Спецификации материалов дополнительные материалы не входят в объем изготовления и поставки по настоящему техническому заданию. |
| 3. | Порядок и условия поставки | Срок разработки Подрядчиком раздела КМД составляет 10 календарных дней с момента подписания договора. Срок поставки Товара составляет не более 50 календарных дней с момента утверждения чертежей КМД Покупателем.  Доставка Товара осуществляется силами Подрядчика, за счет Подрядной организации, автомобильным транспортом.  Сопроводительные документы на Товар оформляются на русском языке и должны содержать необходимый и достаточный объем информации о Товаре. |
| 4. | Требования к качеству, техническим характеристикам работ | Изготовление металлоконструкций согласно прилагаемой рабочей документации 2404.374-КМ2.1 (Общие указания, Листы 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, спецификации 2404.374-КМ2.1.С) и техническому заданию.  Металлоконструкции поставляются полностью защищённые от коррозии в соответствии с общими указаниями рабочей документации  Наличие выписки СРО на соответствующие виды работ (изготовление металлоконструкций), наличие машин и механизмов, необходимых для проведения данного вида работ.  Предоставление исполнительной документации (РКД, документы о качестве стальных конструкций, сертификаты качества, соответствия, акт приема-передачи конструкций в монтаж). |
| 5. | Сопутствующие работы | Антикоррозионную защиту конструкции и лакокрасочное покрытие выполнять в соответствии с п. 17 «Общих указаний» рабочей документации 2404.374-КМ2.1 (Общие указания, Листы 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, спецификации 2404.374-КМ2.1.С) |
| 6. | Требования соответствия с нормативными документами | Наличие всех необходимых лицензий для проведения работ по изготовлению металлоконструкций. |
| 7. | Требования к результатам работ | Работы должны быть выполнены в соответствии со ст.753-755 Гражданского Кодекса Российской Федерации.  Гарантийный срок на результат выполняемых Подрядчиком работ составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ при условии соблюдения Заказчиком технологических процессов эксплуатации оборудования. Срок гарантии продлевается соответственно на время, в течение которого результаты выполненных работ не могли использоваться Заказчиком вследствие обнаружения Заказчиком при приемке недостатков в выполненных работах, за исключением недостатков, возникших вследствие несоблюдения Заказчиком инструкций по обслуживанию (эксплуатации) и уходу за оборудованием. По окончании работ Подрядчик предоставляет акты выполненных работ. |
| 8. | Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товара | Следующие документы должны поставляться с Товаром:  • товарно-транспортная накладная (1 оригинал);  • Счет-фактура;  • Оригинал технической документации, включая КМД;  • Сертификаты качества и/или соответствия, паспорт качества и т.д. |
| 9. | Порядок сдачи и приемки товара | 9.1. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Заказчиком после поставки и приемки Товара. Претензии относительно количества и качества Товара могут быть предъявлены Заказчику Поставщику в течение 30 дней с даты поставки Товара.  9.2. При приемке металлических конструкций и не стандартизированного оборудования Заказчик осуществляет взвешивание товара и уточняет фактический вес товара. Если в поставленном Товаре будут обнаружены производственные недостатки, которые могут быть устранены на месте, Заказчик вправе требовать устранения дефектов Поставщиком.  9.3. В случае невозможности устранения дефектов на месте Поставщик возвращает Поставщику бракованный Товар (только в случае, когда Поставщик требует возврат бракованного Товара). Взамен Поставщик обязан поставить качественный Товар. Расходы по замене бракованного Товара, как-то, но не ограничиваясь: транспортные расходы по ввозу и вывозу; расходы, налоги и сборы, связанные с таможенным оформлением при ввозе и вывозе на территорию Российской Федерации, возлагаются на Поставщика. Сроки и условия замены согласовываются сторонами дополнительно. |
| 8. | Место выполнения работ | Работы по изготовлению металлоконструкций выполняются на площадке Подрядчика.  Отправка металлоконструкций заказчику осуществляется по согласованию. |
| 9. | Форма оплаты работ | Безналичный расчет в рублях. |
| 10. | Сроки и порядок оплаты работ | В цену изготовления 1 тн. металлоконструкций должны быть включены все затраты, связанные с изготовлением, в т.ч.:   * разработка чертежей КМД; * стоимость металлопроката; * полный комплекс затрат на изготовление металлоконструкций (заработная плата, накладные расходы, затраты на эксплуатацию машин и механизмов, прибыль и пр. затраты); * антикоррозионная защита и лакокрасочное покрытие; * стоимость метизов; * погрузка на территории Подрядчика; * доставка до объекта (Российская Федерация, 369300, Карачаево-Черкесская Республика, Усть-Джегутинский район, г.Усть-Джегута, участок Промплощадка цемзавода); * и другие затраты, связанные с изготовлением и доставкой до объекта металлоконструкций.   Покупатель производит оплату в течение 30  (тридцати) календарных дней с даты поставки Товара на  склад предприятия АО «Кавказцемент» и с момента подписания акта о приемке выполненных работ. |
| 11. | Приложение к ТЗ | 1. Рабочая документация 2404.374-КМ2 |

**Согласовано:**

**Директор по производству \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е. А. Тарасенко**

**Технический директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С. Ю. Салащенко**

**Начальник цеха обжига \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_К. Ю. Усачев**

**Главный механик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р. В. Донецкий**

**Инженер-проектировщик**

**газоочистного (обеспыливающего)**

**оборудования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А. М. Кипкеев**

**Начальник УКС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В. В. Касеев**

*Исп. Касеев В.В.*

*Тел. 8(8782)29-38-22*