**Техническое задание**

Закупка продукции – кастомизированная мебель

1. Общие обязательные требования к поставке продукции:

**1.1.** В стоимость продукции должна быть включена стоимость товара, абсолютно все расходы, который Поставщик может понести в процессе исполнения обязательств по договору в том числе стоимость доставки, сборки, подъёма на этаж, вывоз мусора, включая все применимые налоги, сборы, таможенные пошлины, расходы на обязательные платежи и иные расходы и т.п.

**1.2.** Срок предоставления гарантий качества продукции должен соответствовать сроку, установленном производителем, но не менее 36 месяцев с даты приемки продукции Заказчиком.

**1.3.** Гарантийное обслуживание должно включать поставку и замену продукции, а также устранение неисправностей, в срок не более 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления от Заказчика.

**1.4.** В случае возникновения проблем с поставленной продукцией Поставщик, в течении всего периода гарантийного обслуживания, обязан решить проблему самостоятельно, без дополнительных затрат со стороны Заказчика.

**1.5.** Предложение должно быть действительным в течение срока, указанного Поставщиком в Коммерческом предложении. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 45 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема предложений.

1.6. Продукция должна сопровождаться необходимой сопроводительной документацией, в том числе сертификатами (декларациями) соответствия стандартам и техническим условиям, установленным в Российской Федерации в отношении поставляемой продукции, инструкциями по применению/эксплуатации (на русском языке).

1.7. Продукция должна быть поставлена в упакованном виде и в таре, обеспечивающей ее сохранность по количеству и качеству при транспортировке и хранении, исключающими возможность порчи, утраты и/или повреждении период загрузки (разгрузки). Упаковка (тара) должна быть целой, сухой, не деформированной. Упаковка должна быть снабжена маркировкой, содержащей информацию на русском языке о наименовании продукции, ее количества в данной упаковке и изготовителе.

**1.8.** Продукция должна быть новой (не бывшей ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленной, у которой не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправной, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования.

**1.9.** Срок действия договора с даты подписания до исполнения обязательств.

Поставка продукции не более 6 недель с даты подписания Договора с двух сторон.

* 1. Условия оплаты: безналичный расчет, оплата производится в течение 10 дней с момента подписания закрывающих документов.
  2. В предложении должно быть указано наименование завода (предприятия) производителя и страна происхождения продукции.

1. **Место** **поставки товара/оказания услуг/выполнения работ:** г. СПб, улица Марата, дом 69-71, б/ц Ренессанс Плаза, 1 этаж.
2. **Объем и состав продукции:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Эскиз** | **Характеристики** | **Срок поставки** | **Кол-во**  **(шт.)** |
| 1 |  | **Локеры**  **Размер** 3635\*450\*H2100 (перед изготовлением обязателен выезд замерщика).  **Каркас -** ЛДСП Эггер W1000 st9  **Фасады -** МДФ эмаль матовая цвет по согласованию с заказчиком.  **Петли** с доводчиком Hettich.  **Замок** TTLOCK электронный замок для шкафчиков на батарейках (Карты, Пароль, bluetooth, APP) -36 шт.  **Гравировка -** номер ячейки (размер и шрифт требует согласования) | 6 недель | 1 |
| 2 |  | **Стойка ресепшен**  **Размер:** 3700х1220х1100  **Габаритные размеры согласно эскиза.**  **Каркас и рабочая столешница -** ЛДСП Эггер W1000 st9  **Лицевые панели -** МДФ эмаль матовая цвет по согласованию с заказчиком  **Ящики** полного выдвижения с доводчиком Hettich.  **Ручка** профиль, алюминий.  **Верхняя столешница -** искусственный камень Грандекс, цвет по согласованию с заказчиком. | 6 недель | 1 |
| 3 |  | **Гардеробная система**  **Габаритные размеры согласно эскиза.**  **Без дверей, в нижней части гардероба должно быть два яруса обувных ящиков**.  Перед изготовлением обязателен выезд замерщика.  **Каркас -** ЛДСП 16мм Эггер W1000 st9  **Полки -** ЛДСП 25мм Эггер W1000 st9  **Штанга** овальная с демпфером, алюминий. | 6 недель | 1 |
| 4 |  | **Гардеробная система**  **Габаритные размеры согласно эскиза.**  **Без дверей, в нижней части гардероба должно быть два яруса обувных ящиков.** Перед изготовлением обязателен выезд замерщика.  **Каркас -** ЛДСП 16мм Эггер W1000 st9  **Полки -** ЛДСП 25мм Эггер W1000 st9  **Штанга** овальная с демпфером, алюминий. | 6 недель | 1 |
| 5 |  | **Кухня + раковина**  Перед изготовлением обязателен выезд замерщика.  **Корпус** ЛДСП Эггер W1000 st9  **Фасады** -МДФ эмаль, по согласованию с заказчиком.  **Петли** с доводчиком Hettich ,  **Ящики** полного выдвижения InnoTech Atira, Hettich. Газ лифт Н50 в верхних шкафах. **Сушка для посуды** – 1 шт.  **Столешница** 30мм - искусственный камень Грандекс, цвет по согласованию с заказчиком.  **Цоколь** ПВХ, по согласованию с заказчиком  **Ручка** Гола для нижних баз, цвет по согласованию с заказчиком.  **Led подсветка в профиле**, 24V, 4000K.  **Мойка кухонная** - врезная мойка нержавеющая сталь цвет и модель по согласованию с заказчиком.  **Смеситель** - смеситель для кухни по согласованию с заказчиком.  **Рамка обрамления отверстия под контейнер для мусора**. Обратить внимание, что в нижнем модуле одна задняя стенка должна быть съемной. Вместо зоны со вторым встроенным холодильником за дверцей предусмотреть полки и скрытые ящики. | 6 недель | 1 |
| 6 |  | **Реечная перегородка большая**  **Размеры:**1860х3860 х 60  **Материал:** ХДФ, либо МДФ  60х60 мм шаг 60 мм, H- 3.85 м  Конструкцию согласовать с заказчиком.  Цвет согласовать с заказчиком. | 6 недель | 2 |
| 7 |  | **Реечная перегородка малая**  **Размеры:** необходим выезд замерщика на объект.  **Материал:** ХДФ, либо МДФ  H=3860, 60х60 мм шаг 60 мм, H- 3.85 м  Конструкцию согласовать с заказчиком.  Цвет согласовать с заказчиком. | 6 недель | 8 |