**ЗАЯВКА (ТрЗ)**

**Уважаемые участники, убедительная просьба при подаче Вашего предложения обязательно крепить помимо всего прочего технико-коммерческое предложение, в случае его отсутствия – заявка не будет приниматься к рассмотрению.**

|  |  |
| --- | --- |
| Марка, модель и тип  транспортного средства | **Бульдозер гусеничный ЧЕТРА Т9.01Я1Б-1 или аналог** |
| Комплектность транспортного средства | **Бульдозер гусеничный ЧЕТРА Т9.01Я1Б-1 или аналог****Двигатель:** Модель двигателя ЯМЗ-236 НД-2Мощность номинальная, л.с. 165**Ходовая:** Подвеска трехточечная полужесткая с вынесенной осью качения тележекЧисло опорных катков 6Число поддерживающих катков 2Ширина башмака 560 мм.**Трансмиссия:** Гидромеханическая**Бульдозерное оборудование:** Полусферический отвал 3 154 х 1 273 мм. |
| Дополнительное оборудование | **Пакет опций «Север»:** Предпусковой жидкостный подогреватель.Жалюзи радиатора ДВСДвойное остекление кабины.Отопитель кабиныАвтономный отопитель кабины Утеплительный чехол на двигатель.Гидравлические шланги арктического исполнения. |
| Доукомплектование транспортного средства  | **Система спутникового мониторинга ГЛОННАС:** Бортовой терминал «Сигнал S-2651»,Ёмкостный измеритель уровня «ЭСКОРТ TD-BLE Base».**Сигнализатор заднего хода (зуммер)****Видеорегистратор с двумя камерами и картой памяти 32 Гб** |
| Общее количество | 5 (пять) единиц |
| Год выпуска | 2024 |
| Срок поставки | Декабрь 2024 (рассмотрим сроки из предложений Участников) |
| Базис поставки | 628486, РФ, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Озерная, 5 |