|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Патрнамбер** | **Дальность,м** | **Количество** | **Комментарий** |
| 1 | 10GBase-LR | 20000 | 180 |  |
| 2 | 10GBase-SR | 300 | 130 |  |
| 3 | 25GBase-SR-I | 300 | 1500 | Модуль с повышенным порогом максимальной температуры работы (до 85 град) |
| 4 | 25GBase-SR | 300 | 1000 |  |