ЗАЯВКА (ТрЗ)

**Уважаемые участники, убедительная просьба при подаче Вашего предложения обязательно крепить помимо всего прочего технико-коммерческое предложение, в случае его отсутствия – заявка не будет приниматься к рассмотрению.**

|  |  |
| --- | --- |
| Марка, модель и тип  транспортного средства | **Гусеничный экскаватор HYUNDAI HX300SL или аналог** |
| Комплектность транспортного средства | **Двигатель:** HYUNDAI HM 8.3  **Мощность л.с.:** 242 л.с  **Эксплуатационная масса, кг:** 30 200 кг.  **длина стрелы –** 6 250 мм  **длины рукояти** – 3 050 мм  **максимальная глубина копания –** 7 330 мм  **максимальная высота копания –** 10 360 мм  **ковш объем -** 1,5 м3  **ширина гусеницы** 600 мм**.**  **Дополнительная гидравлическая линия**  **Кабина с отопителем и кондиционером, защита кабины FOPS/ROPS** |
| Дополнительное оборудование | **Пакет опций «Север»:**  Предпусковой жидкостный подогреватель.  Автономный отопитель кабины «Планар».  Гидравлические шланги арктического исполнения  Подогрев гидравлического масла |
| Доукомплектование транспортного средства | **Система спутникового мониторинга ГЛОННАС:**  Бортовой терминал «Сигнал S-2651»,  Ёмкостный измеритель уровня «ЭСКОРТ TD-BLE Base».  Комплект фильтрующих элементов для ТО до 2000 мото/часов.  ЗИП с инструментом.  Сигнализатор заднего хода (зуммер)  Видеорегистратор с двумя камерами и картой памяти 32 Гб |
| Общее количество | 3 (Три) единицы |
| Год выпуска | 2023-2024 |
| Срок поставки | IV квартал 2024 |
| Базис поставки | 628486, РФ, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Озерная, 5 |