ЗАЯВКА (ТрЗ)

**Уважаемые участники, убедительная просьба при подаче Вашего предложения обязательно крепить помимо всего прочего технико-коммерческое предложение, в случае его отсутствия – заявка не будет приниматься к рассмотрению.**

|  |  |
| --- | --- |
| Марка, модель и тип  транспортного средства | **Гусеничный экскаватор HYUNDAI HX300SL или аналог** |
| Комплектность транспортного средства | **Двигатель:** HYUNDAI HM 8.3**Мощность л.с.:** 242 л.с**Эксплуатационная масса, кг:** 30 200 кг.**длина стрелы –** 6 250 мм**длины рукояти** – 3 050 мм**максимальная глубина копания –** 7 330 мм**максимальная высота копания –** 10 360 мм**ковш объем -** 1,5 м3**ширина гусеницы** 600 мм**.****Дополнительная гидравлическая линия****Кабина с отопителем и кондиционером, защита кабины FOPS/ROPS** |
| Дополнительное оборудование | **Пакет опций «Север»:** Предпусковой жидкостный подогреватель.Автономный отопитель кабины «Планар».Гидравлические шланги арктического исполненияПодогрев гидравлического масла |
| Доукомплектование транспортного средства  | **Система спутникового мониторинга ГЛОННАС:** Бортовой терминал «Сигнал S-2651»,Ёмкостный измеритель уровня «ЭСКОРТ TD-BLE Base».Комплект фильтрующих элементов для ТО до 2000 мото/часов.ЗИП с инструментом.Сигнализатор заднего хода (зуммер)Видеорегистратор с двумя камерами и картой памяти 32 Гб |
| Общее количество | 3 (Три) единицы |
| Год выпуска | 2023-2024 |
| Срок поставки | IV квартал 2024 |
| Базис поставки | 628486, РФ, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Озерная, 5 |