Заявка (ТрЗ)

**Уважаемые участники, убедительная просьба при подаче Вашего предложения обязательно крепить помимо всего прочего технико-коммерческое предложение, в случае его отсутствия – заявка не будет приниматься к рассмотрению.**

|  |  |
| --- | --- |
| Марка, Модель и тип транспортного средства | Самосвал КАМАЗ 65222 (или аналог) |
| Дополнительное оборудование | Снаряженная масса самосвала, кг 14 425  Полная масса самосвала, кг 34 000  Грузоподъемность самосвала, кг 19 500  Задняя разгрузка,  г/п 19,5 т.,  обогрев платформы  Размещение ДЗК - за кабиной, ПЖД, дополнительный автономный отопитель кабины (Планар 4Д), аптечка, аварийный знак, огнетушитель ОП-5; электроподогрев ДВС 220В (Северс М), фаркоп (не евро) оснащение для буксировки прицепа (подведение воздуха, электрооборудование (розетки), Тахограф «Меркурий» с блоком СКЗИ, домкрат, набор инструментов, ковры салона  Двигатель, модель- КАМАЗ 740.51-320  мощность л.с.- 360  Трансмиссия- Механическая трансмиссия  КПП- ZF 16  Ходовая система-6х6  Шины- Размер шин 16.00 R20  Кузов, кабина (исполнение)- Без спального места |
| **Общее количество** | 6 |
| **Год выпуска** | 2024 |
| **Срок поставки** | IV квартал 2024г. |
| **Базис поставки** | 628661 РФ, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Покачи, ул. Аганская, д. 11 |