# Приложение №1

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ:** |
|  |
| Руководитель службы эксплуатации внутренних инженерных систем |
| *(должность начальника подразделения – Инициатора)* |
| Вербников А.В. |
| *(Ф. И. О. Начальника подразделения – Инициатора)* |
|  |
| *(подпись)* |
|  |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ** **для ДОГОВОРА** **поставки запасных частей для БАГАЖНОЙ СИСТЕМЫ**  |
|  |
| Требования к предмету Закупки |
|  |
| Общие требования к качеству |
| В соответствии с данным техническим заданием Поставщик осуществляет поставку запасных частей для багажной системы аэропорта Пулково в соответствии с Требованиями к техническим характеристикам и в количестве, указанными в п. 1.2 и 1.6 данного Технического задания. |
|  |
| Требования к техническим характеристикам |
| Поставщик осуществляет поставку запчастей для багажной системы на основании списка и каталожных номеров запчастей производителя багажной системы, по заявкам Заказчика, в согласованные сроки в течение действия договора с возможностью расширения списка и подбором аналогов.  |
|  |
| Требования к размерам (заполняется для товаров) |
| Отсутствуют |
|  |
| Требования к упаковке (заполняется для товаров) |
| Стандартная упаковка производителя |
|  |
| Требования к отгрузке (заполняется для товаров)  |
| Доставка осуществляется силами поставщика и включена в стоимость. Поставщик обязан за один рабочий день уведомить заказчика о фамилии, имени и отчестве водителя, марке и государственном номере транспортного средства и предоставить копию СТС (с 2 сторон). |
|  |
| Количество товара, объем работ, услуг  |
| Список (перечень запчастей) для багажной системы Заказчика:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номер запчасти** **по каталогу** **Vanderlande Industries** | **Описание запчасти от Vanderlande Industries** |
|  | 000110-00001 | Linear motor SLC-P050M-30 Primary part, UL Certified |
|  | 000420-11002 | Mtr Sf mntd KA37/DRE80M4/0,75/180/M4A-90/B/Q8/30/-/E |
|  | 000420-12642 | KH57/DRE100LC4/3/83/M1B-90/B/Q8/40/TF/E/# |
|  | 000430-00473 | Mtr Sf/SK12063AZDSH/80LH4/0,75/41/M1B-2/BS/Q8/35/-/E |
|  | 000430-00475 | Mtr Ft/SK12063/80LH4/0,75/32/M6B-4/BS/Q8/30/-/E |
|  | 000430-00477 | Mtr Sf/SK02040AZB/71L4/0,37/135/M6B-1/-/Q8/20/-/E |
|  | 000430-00913 | SK92372AZB/80S4/0,55/94/M4A-4/B/MSQ8/30/-/E/# |
|  | 000430-00915 | SK92372AZB/80S4/0,55/145/M4A-4/B/MSQ8/30/-/E/# |
|  | 000430-00917 | SK92372AZB/80S4/0,55/188/M4A-4/B/MSQ8/30/-/E/# |
|  | 000430-00918 | SK92372AZB/80LH4/0,75/97/M4A-4/B/MSQ8/30/-/E/# |
|  | 000430-00922 | SK92372AZB/80LH4/0,75/193/M4A-4/B/MSQ8/30/-/E/# |
|  | 000430-00925 | SK92372AZB/90SH4/1,1/196/M4A-4/B/MSQ8/30/-/E/# |
|  | 000430-00988 | Mtr Ft/SK9022.1/100LH4/2,2/49/M5B-3/-/Q8/35/-/E |
|  | 000430-01030 | SK92372AZB/80S4/0,55/94/M4A-4/-/MSQ8/35/-/E/# |
|  | 000430-01032 | SK92372AZB/80S4/0,55/127/M4A-4/B/MSQ8/35/-/E/# |
|  | 000430-01038 | SK92372AZB/80LH4/0,75/97/M4A-4/B/MSQ8/35/-/E/# |
|  | 000430-01039 | SK92372AZB/80LH4/0,75/131/M4A-4/B/MSQ8/35/-/E/# |
|  | 000430-01045 | SK9012.1AZB/90SH4/1,1/94/M4A-4/B/MSQ8/35/-/E |
|  | 000430-01046 | SK9012.1AZB/90SH4/1,1/132/M4A-4/B/MSQ8/35/-/E |
|  | 000430-01047 | SK9012.1AZB/90LH4/1,5/69/M4A-4/B/MSQ8/35/-/E |
|  | 000430-01051 | SK9012.1AZB/90LH4/1,5/132/M4A-4/B/MSQ8/35/-/E |
|  | 000430-01257 | Mtr Sf/SK92172AZB/90LH4/1,5/349/M4A-2/-/Q8/30/TF/E/# |
|  | 000430-01258 | Mtr Sf/SK92172AZB/90SH4/1,1/179/M4A-2/-/Q8/30/TF/E/# |
|  | 000430-01259 | Mtr Sf/SK92172AZB/90SH4/1,1/350/M4A-2/-/Q8/30/TF/E/# |
|  | 000430-01271 | SK12080AZSH/90LH4/1,5/38/M1A-3/BS/MSQ8/40/TW/E/# |
|  | 000430-01273 | SK92372AZB/71L4/0,37/41/M4A-4/-/MSQ8/30/-/E/# |
|  | 000430-01422 | Mtr Sf/SK92172AZB/90SH4/1,1/221/M1B-2/-/MSQ8/30/TF/E/# |
|  | 000430-01455 | SK92372AZB/90SH4/1,1/65/M4A-4/-/MSQ8/35/-/E/# |
|  | 000430-01457 | SK92372AZBDH/80LH4/0,75/149/M1B-2/B/MSQ8/30/-/E/# |
|  | 000430-01463 | SK92172AZBDH/80S4/0,55/258/M4-4/B/MSQ8/30/-/E/# |
|  | 000430-01464 | SK92172AZBDH/80LH4/0,75/177/M2-4/B/MSQ8/30/-/E/# |
|  | 000430-01466 | SK92172AZBDH/80LH4/0,75/265/M4-4/B/MSQ8/30/-/E/# |
|  | 000430-01467 | SK92172AZBDH/90SH4/1,1/269/M4-4/BS/MSQ8/30/-/E/# |
|  | 013117-258-00001 | Belt protection alum. right |
|  | 013117-259-00001 | Belt protection alum. left |
|  | 000704-31931 | Mtr Sf/SK02050AZB/80S4/0,55/193/M4A-3/B/Q8/30/-/E |
|  | 000704-31932 | Mtr Sf/SK02050AZB/80S4/0,55/193/M4B-1/B/Q8/30/-/E |
|  | 000760-10080 | Wheel nylon PL80/30/112 (80x30x12) |
|  | 001012-002-01175 | ø40 driven roller with axle ø14 and M8 axle extension 8.5 mm (2x) with M8 (2x), EL= 1175 |
|  | 001022-000-00316 | ø50 driven roller with spring st/hex axle, extension 15 mm (2x), EL= 316mm |
|  | 001022-000-00618 | ø50 driven roller with spring st/hex axle, extension 15 mm (2x), EL= 618mm |
|  | 001090-001-01000 | ø60 gravity roller with spring st/hex 11 axle extension 15 mm (2x), EL= 1000 |
|  | 001090-001-01080 | ø60 gravity roller with spring st/hex 11 axle extension 15 mm (2x), EL= 1080 |
|  | 001090-001-01380 | ø60 gravity roller with spring st/hex 11 axle extension 15 mm (2x), EL= 1380 |
|  | 001092-004-01030 | ø60 driven roller st/ ø14 axle extension 10 mm (2x), M8X20 (2x), EL= 1030 |
|  | 001093-000-00453 | ø60 roller with axle ø17 A = M12X20, AGL= 453mm |
|  | 001093-000-00498 | ø60 roller with axle ø17 A = M12X20, AGL= 498mm |
|  | 001093-000-00603 | ø60 roller with axle ø17 A = M12X20, AGL= 603mm |
|  | 001690-10110 | Spring Compression GSC 10,0x50,0x 110,0 DIN17223-1.1200, DIN2095 |
|  | 001690-50060 | Spring Compression GSC 5,0x25,0x 60,0 DIN 17223-1.1200 DIN2095 |
|  | 001690-63110 | Spring Compression 6,3x38,3x110,0 squared ground DIN17223-1.1200, DIN2095 |
|  | 001700-04040 | Chain conn.-link MAG-VZ 40 MAGGI D=4mm chain conn. L=40mm W=16 |
|  | 002311-08060 | Bolt HH FT M8x60 ISO4017/DIN93 3 CL 8.8 DIN267 ZP |
|  | 002322-08025 | Bolt Flange HH M08x 25,DIN6921 CL 8.8, DIN267 ZP |
|  | 002371-56008 | Nut hex lock Nyloc M8 ISO10511 CL 5 DIN267 ZP |
|  | 002374-00201 | Spring C4402-752 |
|  | 002741-06040 | Key Rounded 6x 6x 40, ISO R 773 Ck 45, DIN1652 |
|  | 002741-08400 | Key Rounded 12x8x40 ISO R 773 |
|  | 002746-00015 | Ring retaining shaft A15 DIN471 Ck 75 |
|  | 002746-00020 | Ring Ret Shaft A20, DIN471 Ck 75 |
|  | 002748-01040 | Guide shoe type: KT95-HMS (no: 380001) |
|  | 002748-01051 | Guide shoe inl. type:KT95-FS9B (no: 200013) |
|  | 002748-02000 | Oil lubricator type:KT95-AK10 (no: 90021) |
|  | 002763-00108 | Washer high wide M8 ISO7094 Steel ZP |
|  | 003600-00030 | Damper K 50x35 E NR |
|  | 003600-50010 | Damper A 50x30 NR |
|  | 003600-51000 | Damper B 75x40 CF11MN70 |
|  | 003600-70002 | Damper E Rnd 30x15 KDS 40°sh with thread M8 inside |
|  | 003600-70110 | Damper D 30x15 NR |
|  | 003600-70118 | Damper 50x10 NBR |
|  | 004405-13032 | Flexam EX 10/2 0+05 black M2 FR AS W=1300 prepared |
|  | 004406-06532 | Flexam EX 10/2 0+A32 black AS FR W= 600 Endless |
|  | 004406-10032 | Flexam EX 10/2 0+A32 black AS FR W=1000 prepared |
|  | 004406-13032 | Flexam EX 10/2 0+S32 black FR AS W=1300 prepared |
|  | 004412-06012 | Flexam EX 8/2 0+A20 AS FR W=600 Endless |
|  | 004413-31334 | Flexam EX 10/2 0+07 black M2 AS FR STEERING RIP 13x8 CENT. VL80x10 W=100 L=1334 +/- 2mm endless |
|  | 004413-31779 | Flexam EX 10/2 0+07 black M2 AS FR STEERING RIP 13x8 CENT. VL80x10 W=100 L=1779 +/- 2mm endless |
|  | 004413-32222 | Flexam EX 10/2 0+07 black M2 AS FR STEERING RIP 13x8 CENT. VL80x10 W=100 L=2222 +/- 2mm endless |
|  | 004413-32665 | Flexam EX 10/2 0+07 black M2 AS FR STEERING RIP 13x8 CENT. VL80x10 W=100 L=2665 +/- 2mm endless |
|  | 004413-33109 | Flexam EX 10/2 0+07 black M2 AS FR STEERING RIP 13x8 CENT. VL80x10 W=100 L=3109 +/- 2mm endless |
|  | 004413-33552 | Flexam EX 10/2 0+07 black M2 AS FR STEERING RIP 13x8 CENT. VL80x10 W=100 L=3552 +/- 2mm endless |
|  | 004413-33995 | Flexam EX 10/2 0+07 black M2 AS FR STEERING RIP 13x8 CENT. VL80x10 W=100 L=3995 +/- 2mm endless |
|  | 004413-34437 | Flexam EX 10/2 0+07 black M2 AS FR STEERING RIP 13x8 CENT. VL80x10 W=100 L+4437 +/- 2mm endless |
|  | 004419-10032 | Flexam EF 12/2 0+P18 black AS FR W=1000 prepared |
|  | 004422-10032 | Flexam EX 10/2 0+A42 black AS FR W=1000 prepared |
|  | 004483-10032 | Flexam EX 10/2 0+05 black M2 FR AS W=1000 prepared |
|  | 004483-13032 | Flexam EX 10/2 0+05 black M2 FR AS W=1300 prepared |
|  | 004484-10032 | Flexam EX 10/2 0+S32 black FR AS W=1000 prepared |
|  | 004785-00018 | Rosta tension element SE-18 |
|  | 004786-01850 | Rosta tension element DR-S-18x50 |
|  | 004811-63340 | Sprocket Sim KW 3/4"x33x40 DIN8196 (2 tappedholes(120°)) |
|  | 004821-00102 | Chain Sim DIN8187-08B-1 1/2 |
|  | 004821-00104 | Chain Sim DIN8187-12B-1 3/4 |
|  | 004821-03102 | Chain connection simplex DIN8187-08B-1 ( 1/2 ) Type 26 |
|  | 004821-03104 | Chain connection simplex DIN8187-12B-1 ( 3/4 ) Type 26 |
|  | 004821-04102 | Chain Off Sim DIN8187-08B-1 Type 30 |
|  | 004840-16157 | Ring Ret TLock 1615-30 |
|  | 004840-90035 | Ring Ret TLock 2517-35 |
|  | 004857-40030 | Pulley TB TL 40-8M-30/1F |
|  | 004857-56255 | Pulley TB TL 56-14M-55/6F bore 77H7 |
|  | 004868-00100 | Drive pulley V-belt stc: 205mm Type: TB-12-PL-198 |
|  | 004869-00001 | TENSION PULLEY RND 205 MM |
|  | 004885-63230 | Timing Belt RPP-SLV8-30 L=632 |
|  | 004887-00000 | Timing belt ML55RPP14NFT L=L |
|  | 004888-34923 | V-belt 3492-PL-12 rippenbelt |
|  | 004901-00136 | Bearing Slide Flange BP25C 08/12x12 Porous Bronze |
|  | 004901-00165 | Bearing Slide Flange BP25C 16/20x16 Porous Bronze |
|  | 004903-12821 | Plain bearing JFM-2528-21 Igus Iglidur J |
|  | 004904-00404 | Bearing Ball 6003/2RS-C3-17 ISO15-1981 |
|  | 004904-00407 | Bearing Ball 6006/2RS-C3-30 ISO15-1981 |
|  | 004904-00606 | Bearing Ball 6205/Z-C3-25 ISO15-1981 |
|  | 004904-00704 | Bearing Ball 6203/2Z-CN-17 ISO15-1981 |
|  | 004904-00705 | Bearing Ball 6204/2Z-CN-20 ISO15-1981 |
|  | 004904-00807 | Bearing Ball 6206-2RS-C3-30 ISO15-1981 |
|  | 004904-62061 | Bearing Ball 6206/2ZR-C3-30 ISO15-1981 |
|  | 004904-63081 | Bearing Ball 6308/2ZR-C3-40 ISO15-1981 |
|  | 004905-10040 | Ring Ret Shaft 40 CBush |
|  | 004906-00304 | Radial spherical plain bearing ø35xø14x23 |
|  | 004906-00620 | Seal for Ball-joint CD20 Puhr, MH24-45 |
|  | 004909-00200 | Torsion bush 12x30-36x40 60 shore (70030003) |
|  | 004931-00036 | Bearing Block Pillow PASE-35 |
|  | 004931-00050 | Bearing Block Pillow PASE-50 |
|  | 004931-00325 | Bearing Block Flange Sqr PCJ-25 |
|  | 004931-00335 | Bearing Block Flange Sqr PCJ-35 |
|  | 004931-00435 | Bearing Block Flange Ovl PCJT-35 |
|  | 004931-00440 | Bearing Block Flange Ovl PCJT-40 |
|  | 004931-00830 | Bearing Block Flange Rnd PME-30 N |
|  | 004931-00840 | Bearing Block Flange Rnd PME-40 N |
|  | 004931-00850 | Bearing Block Flange Rnd PME-50 N |
|  | 004937-00035 | Washer SB35 (locking ring) |
|  | 004937-00053 | Ball-joint GAL20-UK-53 DIN648E CR/PTFE (M20x1,5L) |
|  | 004937-00054 | Ball-joint GAR20UK-53 DIN648E CR/PTFE (M20x1,5R) |
|  | 004938-23063 | Bearing Ball self aligning dbl 2306/ 2RS-TV-30, ISO15-1981 |
|  | 005300-00304 | Winsta cable 3x2,5mm2 male 1mtr, 771-9993/217-101 |
|  | 005300-00306 | Winsta cable 3x2,5mm2 female 2mtr, 771-9993-117-201 |
|  | 005300-05031 | Receiver 12-24VDC (conf.E1328) URR 0C40 (conform E1328) |
|  | 005300-05036 | Swart support charger URCi-B |
|  | 005301-00488 | UTP patch cable RJ45 CAT6, 3M 356-5140 |
|  | 005301-00541 | Элемент шасси Chassis part for RJ-45 KM8 STP/FTP CAT6 |
|  | 005301-00544 | Коробка Housing RJ-45 for 1x socket RJ-45 |
|  | 005301-00545 | Mountinq plate RJ-45 socket |
|  | 005301-00554 | Ethernet switch X216, 6GK5216-0BA00-2AA3 |
|  | 005301-00561 | Industrial Ethernet FC TP Standard Cable (1 mtr) |
|  | 005301-00942 | Contact block male 5P. HANQ5/0-M no:09 12 005 3001 |
|  | 005301-01004 | Hood HAN 10E surface mount |
|  | 005301-01380 | Contact block female HanQ8/0 Quick lock, 09 12 008 2733 |
|  | 005301-01404 | Housinq bulkhead mountinq HAN Q8/0-AGG |
|  | 005301-01409 | Conn.hous HANQ8/Q4 BK M25 top entry, Hartinq 19.12.008.0411 |
|  | 005302-10130 | Central processor unit CPU319 6ES7318-3EL01-0AB0 |
|  | 005302-10184 | Micro Memory card 4Mb S7-300 6ES7953-8LM20-0AA0 |
|  | 005302-10195 | Memory card 64kB 6ES7953-8LF20-0AA0 |
|  | 005302-10193 | Memory card 512Kb 6ES7953-8LJ31-0AA0 |
|  | 005302-10270 | Digital input module 32x24VDC 6ES7321-1BL00-0AA0 |
|  | 005302-10272 | Front connector 40-PIN SCREW 6ES7392-1AM00-0AA0 |
|  | 005302-10409 | Comm. Processor CP 343-1 Lean, 6GK7343-1CX10-0XE0 |
|  | 008200-03318 | Comm. processor CP343-1 TCP 6GK7343-1EX11-0XE0 |
|  | 005302-30011 | Profibus connector IPCD straight 6GK1500-0FC10 |
|  | 005302-30016 | Profibus connector IPCD 90DG NO PG 6ES7972-0BA50-0XA0 |
|  | 005302-30014 | Profibus connector IPCD 90DG +PG 6ES7972-0BB52-0XA0 |
|  | 005302-30021 | Profibus connector with PG Subcon Plus Profibus /PG/SC |
|  | 005302-30256 | ET200ECO PN 8DIO 8xM12 24VDC Siemens Profinet Module 6ES7147-6BG00-0AB0 |
|  | 005302-30302 | Profibus standard cable 6XV1830-0LH10 |
|  | 005302-30350 | RS485 Repeater Profibus 6ES7972-0AA02-0XA0 |
|  | 005302-30381 | DP/DP Gate-Way Profibus 6ES7158-0AD01-0XA0 |
|  | 005302-30499 | Interface module IM151 ET200S 6ES7151-1AA05-0AB0 |
|  | 005302-30503 | interface module IM151-3 PROFINET High Feature |
|  | 005302-30510 | Power module PM-E 24VDC 6ES7138-4CB11-0AB0 |
|  | 005302-30511 | Terminal block TM-P15S23-A1 PM-E, 6ES7193-4CC20-0AA0 |
|  | 005302-30520 | Digital input 2DI 24VDC-0.5A, 6ES7131-4BB01-0AB0 |
|  | 005302-30521 | Digital output 4DO 24VDC ET200S 6ES7132-4BD02-0AA0 |
|  | 005302-30525 | Digital output 2DO 24VDC-0.5AMP 6ES7132-4BB01-0AB0 |
|  | 005302-30530 | Terminal block TM-E15S24-A1 2DI/DO 6ES7193-4CA20-0AA0 |
|  | 005302-30550 | Digital input 4DI 24VDC 6ES7131-4BD01-0AA0 |
|  | 005302-30555 | Terminal block TM-E15S26-A1 6ES7193-4CA40-0AA0 |
|  | 005302-30568 | INTERFACE IM151-8F PN/DP CPU,256KB |
|  | 005302-40005 | TP177B touch panel 6AV6642-0BA01-1AX1 |
|  | 005303-00502 | ASI gateway / PFB DP 2CH. 12MB VBG-PB-K20-DMD (189978) |
|  | 005303-00521 | ASI power supply 4A, VAN-115/230AC-K17 (130096) |
|  | 005303-00514 | ASI repeater VAR-KE3-TERM (205988) |
|  | 005303-00498 | AS-i interface handheld, VBP-HH1-V3.0-V1 (221099) |
|  | 005303-00527 | VBG-PN-K20-DMD, PROFINET ASi Gateway, 2 channel |
|  | 005303-00538 | ASI cabinet I/Q module relay VAA-4E4A-KE-ZE/R (124422) |
|  | 005303-00543 | AS-i module 4I/O M12 VAA-4E4A-G11-ZAJ/EA2L-FV1 with M4x40 screw (220224) |
|  | 005303-00636 | AS-I BUS 4XI/4XQ SCREW VAA-4E4A-KE-ZEJQ/E2L |
|  | 005305-00555 | Ethernet switch X208 6GK5208-0BA10-2AA3 |
|  | 005305-01005 | PN/PN Coupler 6ES7158-3AD01-0XA0 |
|  | 005305-01022 | 4GB compact flash DIAG for IPC427C 6ES7648-2BF02-0XG0 |
|  | 005305-01051 | netTAP Gateway Ethernet/CANopen, NT 100-RE-CO |
|  | 005305-01055 | MMC-card for netTAP 100 |
|  | 005305-01065 | Simatic I-PC 627C (box PC) 6ES7647-6CJ16-0JX0 |
|  | 005305-01250 | IMPULSFORMER WATCHDOG FSC CPF-11 |
|  | 005400-00000 | Brake resistor BW168-T |
|  | 005400-00004 | Linear encoder NL16 |
|  | 005400-00122 | Brake resistor BW100-006 |
|  | 005400-00140 | Brake resistor 100ohm 0.45kW BW100-005 |
|  | 005400-00142 | Brake resistor BW100-006-T (1 820 419 8) |
|  | 005400-00156 | Shock absorber |
|  | 005400-00211 | Mount. frame brake res. Movidrive DKB11A |
|  | 005400-10221 | SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S00, 12.5A, 5.5KW/400V, 3RW3017-1BB04 |
|  | 005400-40086 | Cable ferriet filter 15W HD001 |
|  | 005400-40180 | Movidrive Frequency Controller, MCV40A0055-5A3-40E |
|  | 005400-40181 | Keypad for Movidrive, DBG11B-09 |
|  | 005400-41050 | Dig. progr. panel DBG60B |
|  | 005400-41051 | Encoder/Hiperface DEH11B |
|  | 005400-41053 | Profibus DP fieldbus interface DFP21B (8242402) |
|  | 005400-41061 | Freq. contr. 0.75kW 2.4A MDX61B-0008-5A3-4-00 |
|  | 005400-41062 | Freq. contr. 1.1kW 3.1A MDX61B-0011-5A3-4-00 |
|  | 005400-41064 | Fieldbus card PROFINET DFE32B  |
|  | 005400-41071 | Freq. contr. 2.2kW 5.5A MDX61B-0022-5A3-4-00 |
|  | 005400-41072 | Freq. contr. 3.0kW 7.0A MDX61B-0030-5A3-4-00 |
|  | 005400-50442 | LMS RA-MO-W(230)/C3A-061 (112939) |
|  | 005400-50250 | Extra key RAMO/RASP/RAOP (5X) |
|  | 005400-50253 | Key switch I-0-II MS1 Moeller M22WRS3 - 216900 |
|  | 005400-50255 | Contact N.O. Moeller M22-K10 216376 |
|  | 005400-50256 | Contact N.C. Moeller M22-K01 216378 |
|  | 005400-50441 | LMS-D, 1 direction 0-3kW, |
|  | 005400-50409 | LMS-V (v4.0) 0,75kW, RASP-212AI1S0-C320V1 |
|  | 005400-50416 | LMS-V (v4.0) 1,5kW, RASP-412AI1S0-C320V1 |
|  | 005510-00334 | Power supply 24VDC/10A 1-phase QS10.241 |
|  | 005510-00561 | Power supply 230VAC/24VDC-5A 6EP1333-2AA01 |
|  | 005510-00564 | Power supply 6EP1332-2BA10 |
|  | 005510-01070 | Power Supply MGV 13.5A / 72Vdc, SPH1013-7214 |
|  | 006002-05400 | Circuit breaker 1pole C-curve 16A (UL), MGN61511 |
|  | 006002-05401 | Circuit breaker 1pole C-curve 20A (UL), MGN61512 |
|  | 006002-05402 | Auxiliary contact 1change-over contact (UL/SCA), 26928 |
|  | 006002-11061 | Hybride Cable 4G1.5+2x(2x0.75) Lapp 7072404 |
|  | 006002-12259 | Sealing insert AS-I bus cables 53611001 |
|  | 006002-13651 | Cable M8 female 4p./ wire/H.F./L=20m |
|  | 006002-13652 | Cable M8 female 4p./ wire/H.F./L=2m |
|  | 006002-13687 | Cable M12 male 4p./M12 female 4p./H.F./L=20m |
|  | 006002-13693 | Cable M12 male 5p./M12 female 5p/H.F./L=2m |
|  | 006002-13705 | Cable M12 male 3p./M12 female 3p./H.F./L=0,2m |
|  | 006002-13966 | Cable M12 female 8p. H.F./L=10m SA&8P-10,0-PUR/M12FS SH |
|  | 006002-14638 | Photoswitch WS/WE260-S270 |
|  | 006002-14844 | Photoswitch WT24-2B410 |
|  | 006002-14893 | Photoswitch M100/MV100-RT/76a/103/115b |
|  | 006002-14911 | ASI cable yellow VAZ-FK-S-YE |
|  | 006002-14913 | ASI cable end cap F connector VAZ-FK-ST1 |
|  | 006002-15041 | ASI tap-off cable M12 L=1M ST. VAZ-2T1-FK-1M-PUR-V1-G (186435) |
|  | 006002-15042 | ASI tap-off cable M12 L=2M ST. VAZ-2T1-FK-2M-PUR-V1-G |
|  | 006002-15043 | ASI tap-off cable M12 L=5M ST. VAZ-2T1-FK-5M-PUR-V1-G |
|  | 006002-14926 | ASI to M12 tap off connector VAZ-G6F-V1 |
|  | 006002-14972 | Blind plug for M12 sockets VAZ-V1-B |
|  | 006002-14979 | ASI cable coupler VAZ-2FK-B3 |
|  | 006002-14998 | Connector 5p, M12, front/screw M16, SACC-E-MS-4CON-M16/0,5 SCO |
|  | 006002-14999 | Connector 5p, M12, front/screw M16, SACC-E-FS-4CON-M16/0,5 SCO |
|  | 006002-15084 | Reflector tape 50mm self adhesive E39-RS50 (general purpose) |
|  | 006002-15092 | Reflector 20x40mm PL20A |
|  | 006002-16022 | Proximity switch 3RG4112-3AG33-PF |
|  | 006002-16034 | PROX.SWITCH M30+CONN.M12 (NO) 3RG4114-3AL02 |
|  | 006002-16036 | PROX. SWITCH M30 15mm FLUSH IM30-15BPS-ZC1 |
|  | 006002-17015 | Prefab Cable M-F 3x2,5 L=1300mm halogenfree black |
|  | 006002-17108 | Winsta h-distributor 1M/2F 3p, Wago 770-636 |
|  | 006002-18799 | Cable USB type A coiled, Datalogic CAB-439 |
|  | 006002-18798 | PowerScan, Datalogic D8330 |
|  | 006002-18834 | FBUS Cable To CBX 2M CAB-F02 6K/8K |
|  | 009000-05478 | Cabinet lighting + |
|  | 009000-05480 | Door switch PS4138.150 |
|  | 006003-02498 | THERMOSTAT SK3110.000 |
|  | 006003-02509 | Door switch SZ4315.320 |
|  | 006003-02889 | FILTER MAT 10m3/h SK3321.207 |
|  | 006003-02880 | Electrical fan 230V 500m3/h SK3243.100 |
|  | 006003-02882 | Electrical fan 230V 105m3/h SK3239.100 |
|  | 006003-02883 | Electrical fan 230V 230m3/h SK3241.100 |
|  | 006003-02885 | Outlet filter 105m3/h SK3239.200 |
|  | 006003-02886 | Outlet filter 230m3/h SK3240.200.R |
|  | 006003-02887 | Outlet filter 500m3/h SK3243.200 |
|  | 006003-02888 | Вентилятор Filter fan 20/25 m3/h, 200-240 |
|  | 006005-00259 | Terminal 2 diode 1 AMP STTB 2.5-2 DIO/O-UL/UR-UL |
|  | 006005-00840 | Diode module EMG 45-DIO8E |
|  | 006005-00845 | Decoupling Module 10-60V 20A, YR2.DIODE |
|  | 006005-00900 | Relay terminal PLC-RSC-24DC/21 |
|  | 006005-00902 | Optocoupler DEK-OE-5DC/24DC/100KHZ-G |
|  | 006005-01100 | Relay terminal PLC-RSC-24DC/21-21 |
|  | 006005-01401 | Outlet 1 plug for mounting rail SD-D/SC |
|  | 006007-70218 | Power connection block 081155-62 |
|  | 006007-84000 | CR 100 A Ground Standard Isola tion L=4mtr 081116-4x12 |
|  | 006007-84001 | CR 100 A phase standard Isolation 081116-4x11 |
|  | 006007-84006 | CR sliding contact earth |
|  | 006007-84007 | CR sliding contact phase |
|  | 006010-00134 | Motor cable localsp.cnt.halofreel=1500mm |
|  | 006010-00144 | Power cable local motor starter Halogens free cable L=3000mm |
|  | 006010-00209 | Connection module 16A, 7-pole RA-C1-AM-7 (290214) |
|  | 006010-01120 | Motor cable local cabinet HF |
|  | 006010-01122 | Motor cable local cabinet open end Halogens free cable L=25000mm |
|  | 006011-01909 | Contactor AC-3 4kW/400V, 3RT1016-1BB41 |
|  | 006011-01910 | Contactor 3RT1016-1BB42 |
|  | 006011-01791 | Contactor 3RT1026-1BB40 |
|  | 006011-01920 | Contactor 3RT1316-1BB40 |
|  | 006011-01915 | Contactor 3RT1326-1BB40 |
|  | 006011-01625 | Wiring kit reversing contactor 3RA1913-2A |
|  | 006011-01917 | Varistor 3RT1916-1BB00 |
|  | 006011-01918 | VARISTOR 3RT1926-1BB00 |
|  | 006011-01628 | VARISTOR 3RT1926-1BD00 |
|  | 006011-02142 | Auxiliary contact block 3RH1911-1MA20 |
|  | 006011-01640 | Auxiliary contact block 3RH1921-1MA11 |
|  | 006011-01642 | Auxiliary contact block 3RH1921-1MA02 |
|  | 006011-02140 | Contactor relay 3RH1122-1BB40 |
|  | 006011-02118 | Contactor relay 3RH1131-1BB40 |
|  | 006011-02115 | Contactor relay 3RH1140-1BB40 |
|  | 006011-02137 | Contactor relay 3RH1140-1AP00 |
|  | 006011-02133 | Auxiliary contact block 3RH1911-1FA11 |
|  | 006011-02130 | Auxiliary contact block 3RH1911-1FA31 |
|  | 006011-02119 | Auxiliary contact block 3RH1911-1FA40 |
|  | 006011-02126 | Auxiliary contact block 3RH1921-2FA04 |
|  | 006011-01944 | Contactor 3RT1026-1AP00 |
|  | 006011-01762 | Monitoring relay 3UG4512-1BR20 |
|  | 006011-01765 | Time counter 7KT5801 |
|  | 006011-02210 | Thermal maximal switch 3RV1021-0HA10 |
|  | 006011-02303 | Thermal max. overload device 3RV1021-0KA10 |
|  | 006011-02219 | Thermal max. overload device 3RV1021-1BA10 |
|  | 006011-02230 | Thermal max. overload device 3RV1021-1FA10 |
|  | 006011-02526 | Auxiliary contact block side 3RV1901-1B |
|  | 006011-02541 | Connection piece 3RA1921-1DA00 |
|  | 006011-11309 | Position switch metal enclosure 3SE5122-0CF01 |
|  | 006011-11319 | Position switch roller cranck 3SE5122-0CH01 |
|  | 006011-11321 | Safety switch 3SE5112-0QV10 |
|  | 006011-11322 | Actuator Standard 3SE5000-0AV01 |
|  | 006012-05401 | Miniature circuit breaker 2 400V 5SY6106-6 |
|  | 006012-05402 | Miniature circuit breaker 2 400V 5SY6110-6 |
|  | 006012-05421 | Miniature circuit breaker 6KA 2p 6A 5SY6206-6 |
|  | 006012-05490 | Auxiliary contact block 5ST3011 |
|  | 006012-05505 | Miniature circuit breaker 2 400V 5SY6102-7 |
|  | 006012-05506 | Miniature circuit breaker 2 400V 6KA, 1pole, C, 3A, D=70mm |
|  | 006012-05507 | Miniature circuit breaker 2 400V 5SY6104-7 |
|  | 006012-05572 | Circuit breaker 5SY6316-7 |
|  | 006012-07419 | MINIAT.CIRCUIT-BREAKER 5SY4110-7 |
|  | 006012-07420 | Miniat.circuit-breaker 400V 10A/B 1p 10kA 5SY4110-6 |
|  | 006012-07421 | Circuit breaker 5SY4206-6 |
|  | 006012-07423 | Miniat.circuit-breaker 400V, 16A/B, 1p, 10kA 5SY4116-6 |
|  | 006012-07427 | Circuit breaker 2 pol.40A-C 5SY4240-7 |
|  | 006012-07436 | Miniature circuit breaker 400V 5SY4325-6 |
|  | 006012-07450 | Circuit breaker 5SY4210-7 |
|  | 006012-07565 | Circuit breaker 3P/2A/C 5SY4302-7 |
|  | 006012-07568 | Circuit breaker 5SY4306-7 |
|  | 006012-07572 | Circuit breaker 5SY4316-7 |
|  | 006012-07573 | Miniature circuit breaker 5SY4325-7 |
|  | 006012-07615 | Circuit breaker 1 pol. 16A-C 5SY5116-7 |
|  | 006012-07616 | Circuit breaker 1 pol. 20A-C 5SY5120-7 |
|  | 006013-10254 | Single-flash light YE 8WD4420-0CD |
|  | 006013-10260 | Signalling column GN 8WD4420-5AC |
|  | 006013-10261 | Signalling column RD 8WD4420-5AB |
|  | 006013-10262 | SIGNALLING COLUMN BU 8WD4420-5AF |
|  | 006013-10264 | Signal col. steady light yellow (8WD4420-5AD) |
|  | 006013-10271 | Siren 108dB 8WD4420-0EA |
|  | 006013-10272 | SIREN 100dB var. 8WD4420-0EA2 |
|  | 006013-10280 | Base element 8WD4308-0DB |
|  | 006013-10281 | Pipe 8WD4208-0EF |
|  | 006013-10284 | Connection element signal column 8WD4408-0AA |
|  | 006013-10285 | Mounting socket 8WD4408-0CD |
|  | 006013-10290 | Signalling column AS-interface 8WD4428-0BE |
|  | 006013-10300 | Push button 3SB3000-0AA11 |
|  | 006013-10304 | Push button 3SB3000-0AA51 |
|  | 006013-10308 | Contact block 1NO, 3SB3400-0B |
|  | 006013-10309 | Contact block 1NC, 3SB3400-0C |
|  | 006013-10313 | Contact block 3SB3403-0B |
|  | 006013-10317 | Contact block 3SB3400-0D |
|  | 006013-10319 | Contact block 3SB3400-0E |
|  | 006013-10320 | Signal light 3SB3244-6AA20 |
|  | 006013-10321 | Signal light 3SB3244-6AA30 |
|  | 006013-10322 | Signal light 3SB3244-6AA40 |
|  | 006013-10323 | Signal light 3SB3244-6AA50 |
|  | 006013-10324 | Signal light 3SB3244-6AA60 |
|  | 006013-10330 | Lampholder + led 3SB3400-1PC |
|  | 006013-10332 | Lampholder + led 3SB3400-1PE |
|  | 006013-10343 | Signal light 130VAC/90VDC yellow 3SB3240-6BA30 |
|  | 006013-10348 | Illuminated push button 3SB3001-0AA51 |
|  | 006013-10349 | Illuminated push button 3SB3001-0AA61 |
|  | 006013-10355 | Selector switch 3SB3000-2KA11 |
|  | 006013-10356 | Selector switch I-0-II, 3SB3000-2DA11 |
|  | 006013-10360 | Key switch 3SB3000-4BD01 |
|  | 006013-10361 | Key switch 3SB3000-4AD01 |
|  | 006013-10362 | Key switch 3SB3000-4AD11 |
|  | 006013-10364 | Key switch 3SB3000-4DD01 |
|  | 006013-10367 | Actuator safety lock flat I-O-II, 3SB3000-4ED01 |
|  | 006013-10375 | Push button Em.-stop 3SB3000-1HA20 |
|  | 006013-10390 | Sealable cap clear for pushbutton 22mm 3SB1902-2BA |
|  | 006013-10400 | Main switch 3LD2203-1TL51 |
|  | 006013-10410 | Auxiliary contact 3LD9220-0B |
|  | 006013-10600 | Auxiliary contact block 3LD9250-5B |
|  | 006013-10421 | Main switch 3VL2716-1EE43-0AB1 |
|  | 006013-10430 | Padlockable handle + shaft 3VL9300-3HF05 |
|  | 006013-10444 | Accessory for 3VL160X,VL160 3VL9216-4EC40 |
|  | 006013-10450 | Accessory for 3VL160/160X/250 3VL9300-8CB40 |
|  | 006013-10451 | Accessory for 3VL160/160X/250 3VL9300-8CA40 |
|  | 006013-10461 | Auxiliary contact 3LD9200-5C |
|  | 006013-10475 | Accessory for 3VL160 3VL9200-4TA40 |
|  | 006013-10610 | Emergency stop push button in encl. NK 2NC 3SB3801-0EG3 |
|  | 006013-10640 | E-stop pushbutton in enclosure 3SB3801-0EF3 |
|  | 006013-10671 | Emergency-stop push button 30mm 3SB3000-1EA21 |
|  | 006881-00129 | Side Slat Counter Clockwise Flame Retardant |
|  | 006881-00218 | Emergency Switch Cover Plate |
|  | 006881-03441 | Lock cap for motordrum (interrol/joki) |
|  | 006881-04053 | Clamping element RCK80-40x53 |
|  | 006881-06077 | Clamping element RCK80-60x77 |
|  | 006881-30231 | Brush for SPO (right side) |
|  | 007009-00070 | Oil H68 perlus for vertical conveyor (1 ltr) |
|  | 007232-00242 | Loctite 243 (nut lock) 50 ml |
|  | 007232-07063 | Loctite 7063 cleaner degreaser 400 ml aerosol |
|  | 007232-10763 | Aluminium filled epoxy adhesive 250 gram, Loctite 3479 |
|  | 008200-00588 | Cable Scanner L= 5 mtr, CAB-8105 (93A051040) |
|  | 006002-18808 | Ethernet cable L=5 meter (93A051280) |
|  | 008200-00597 | Connection BoxModular Compact CBX100 (93A301067) |
|  | 008200-00602 | Optical Encoder Kit, OEK-2 (93ACC1770) |
|  | 008200-00952 | Locking part for belt edge holder TS 1600,GREY (G1009427 ) |
|  | 008200-00955 | Return Idler (G1009600) |
|  | 008200-00959 | Belt edge holder top for TS 1600 (G401562 ) |
|  | 008200-00963 | Belt Bearing Holder Bottom (G401564) |
|  | 008200-00976 | Flange bearing ø40, 2 hole (N400063) |
|  | 008200-03224 | Master interface DP (6ES7138-4HA00-0AB0) |
|  | 008200-03360 | Pedestal Bearing ø35 face flattened (E1014065-V0001) |
|  | 008200-03855 | DS8100A-3002 Low res, LIN, BHS932402758 |
|  | 008200-03863 | Photocell kit MEP-593 (93ACC1791) |
|  | 008200-03896 | Loadcell 500kg (YH-563-500kg) |
|  | 008200-03898 | Junction box (LC550) |
|  | 008200-03899 | Operator Panel (OP-960+) |
|  | 008200-03901 | Passenger display cable 2m (PDC) |
|  | 008200-03902 | Loadcell cable LCC-1+10 m set (LCC-(1+10)) |
|  | 008200-03904 | Power supply (PS950) |
|  | 008200-04108 | DS6300-100-010 2 S.F. LIN M/S 931351010 |
|  | 008200-04570 | BT-6000 Terminator 6K family 93A051299 |
|  | 008200-03858 | PWO-480 Power omni system 480W 93ACC1767 |
|  | 008200-03857 | SC6000-1211 univ. Controller ETH profibus 935701001 |
|  | 008200-04701 | CAB-SC6003 25p CAB SC6K to PWO I/O, 3m 93A051338 |
|  | 008200-09179 | Belt edge guide holder (CB-02-00-00) |
|  | 008200-06682 | Movable holder part with bearing (006881-00026-00001) |
|  | 004904-01714 | Return belt bearing (6003-2RSR) |
|  | 008200-06836 | Passenger Panel (ABS960-PP) |
|  | 008200-08564 | Motor drive EB 52, motorized re-opening, 0,75 kW performance |
|  | 008200-08620 | Motor drive EB 61, motorized re-opening, 0,18 kW performance |
|  | 008200-09177 | Outside bearing blok Ø40 |
|  | 008200-09178 | Inside bearing block Ø30 |
|  | 008200-21284 | HP T730 Thin client towermodel - 1 x RX427BB 2.7 GHz – RAM |
|  | 008200-23424 | Belt for BC 1000-1100-90º |
|  | 008200-50239 | Lichtschranke Empfänger S20-5-F-P 931351030 |
|  | 008200-22594 | 935701000 SC6000-1200 Controller OMNI-STATION |
|  | 008200-03862 | ACS-81 AIR CLEANING SYSTEM 93ACC1430 |
|  | 008200-50300 | Back up module BM100 (93ACC1808) |
|  | 008200-63111 | Belt for TS 1600-140 KT 96; RN=950; BN=1400; 90° (U1009425-V0116) |
|  | 008200-63112 | Drive pulley conical for TS 1600-140FH, inside drive RN=950; BN=1400 (U1014574-V0044) |
|  | 008200-63113 | Tail pulley conical for TS 1600-140 FH; RN=950; BN=1400 (U1014560-V0052) |
|  | 008200-63252 | Control system unit RZ3 |
|  | 095545-002-3C4GG | Belt for BC 1000-1100-90° (D00127-000-A00-01090) |
|  | 008200-23425 | Belt for BC 1000-1100-60° (D00127-000-A00-01060) |
|  | 095545-002-1J4GG | Belt for BC 1000-1100-45° (D00127-000-A00-01045) |
|  | 008200-23426 | Belt for BC 1000-1100-30° (D00127-000-A00-01030) |
|  | 008200-10030 | Drive conical pulley for BC 1000-1100 (D00122-000-A00-13621) |
|  | 008200-63300 | Tail conical pulley for BC 1000-1100 (D00124-000-A00-13621) |
|  | 008200-10155 | Drive conical pulley for BC 1000-1100 (Inside drive) (D00123-000-A00-13621) |
|  | 009000-05386 | Thin Client flexible T520 AMDGX-212JC 4GB-16GB SSD WES7E |
|  | 011290-477-01056 | End take up pulley ø100 (crowned) baggage |
|  | 011290-968-01493 | Drive pulley ø100 crowned |
|  | 011507-221-01358 | Drive pulley ø100 power feeder |
|  | 012634-314-01426 | DRIVE PULLEY ø150 CROWNED |
|  | 012634-314-01726 | DRIVE PULLEY ø150 CROWNED |
|  | 011507-605-01060 | Take-up pulley ø103 crowned |
|  | 011507-605-01360 | Take-up pulley ø103 crowned |
|  | 011507-605-11027 | Take-up pulley ø103 crowned |
|  | 011507-605-11327 | Take-up pulley ø103 crowned |
|  | 011560-006-10620 | Drum motor ø113, speed 0,35m/s |
|  | 011560-006-21004 | MOTORDRUM øD, SPEED, RL |
|  | 011560-006-30604 | Drum motor ø138 speed 0,60m/s |
|  | 011560-570-00629 | Assy Pulley rnd56 Crowned |
|  | 011560-574-00629 | Assy Pulley rnd56 Cylindrical |
|  | 012607-153-00001 | TENSION ROL ø50 MM |
|  | 012607-289-00001 | wheel rnd 55 |
|  | 012632-276-00001 | Assy Asi module round |
|  | 012634-188-00001 | Tension block ø150 & ø230 drive |
|  | 012634-198-01170 | Tension pulley ø100 cylindrical |
|  | 012634-198-01470 | Tension pulley ø100 cylindrical |
|  | 012634-313-01343 | Drive pulley ø100 |
|  | 012634-313-01643 | Drive pulley ø100 |
|  | 012634-232-00001 | Tension block ø100 |
|  | 012634-242-01170 | Take-up pulley ø71 |
|  | 012634-242-01470 | Take-up pulley ø71 |
|  | 013076-384-00001 | Assy tension unit |
|  | 013076-400-00001 | CCU Power Supply Cable |
|  | 013093-001-02011 | Sorter Control Node (SCN) HW + SW |
|  | 013093-002-01011 | Carrier Control Unit (CCU) HW |
|  | 013107-097-31201 | Assy PPI-unit Drive |
|  | 013107-112-01200 | Assy Helixorter carrier |
|  | 013107-260-00001 | Assy Helixorter tilt drive |
|  | 013117-145-00001 | Slat TT counter clockwise |
|  | 013160-001-01200 | Assy VI Loop Carrier L=1267 |
|  | 013160-011-00001 | Shaft |
|  | 013160-014-00001 | Assy swivel wheel |
|  | 013160-015-00001 | Lock shaft swivel wheels |
|  | 013160-032-00001 | Excenter axle coupling carriers |
|  | 013160-042-00001 | Assy brush Left |
|  | 013160-043-00001 | Assy brush Right |
|  | 013160-058-00001 | Wheel Ø100x25 convex |
|  | 013160-090-00001 | Assy Carrier detection |
|  | 013160-252-00001 | Cable guiding/fixing block |
|  | 013160-316-00001 | Assy blocking tool (one track side) |
|  | 013160-498-00001 | Assy Swivel Wheel |
|  | 013160-831-00001 | Assy track adjusting device |
|  | 013160-841-00001 | Assy track repair spring |
|  | 059005-123-01191 | ø71 Driven roller |
|  | 059005-123-01491 | ø71 Driven roller |
|  | 059006-388-00001 | Axle Ø40h7 |
|  | 070275-747-00001 | ASSY WHEEL |
|  | 081039-121-00004 | PHOTOCELL AND REFLECTOR SUPPORT FOR BFV |
|  | 082491-161-00001 | GEAR WHEEL |
|  | 082783-546-00001 | Slide strip bottom |
|  | 082783-939-00001 | ASSY DRUM VERTIBELT |
|  | 0E1025-00002 | Emergency stop in enclosure (triplanar) |
|  | 0E1734-72000 | FSC- V7 software + Profinet driver licenses |
|  | 0G0027-035-03000 | Power Cable LMS 4.0 Open end / Straight |
|  | 0G0027-035-05000 | Power Cable LMS 4.0 Open end / Straight |
|  | 0G0027-042-01500 | Motor Cable LMS-D 4.0 Straight / Angled |
|  | 0G0027-042-03000 | Motor Cable LMS-D 4.0 Straight / Angled |
|  | 0G0027-052-01500 | Motor Cable LMS-V 4.0 Halogens Free, Straight / Angled |
|  | 0L0439-00003 | ASSY WHEEL PRESSURE UNIT (3 wheels) |
|  | 0L1349-00001 | DRIVE PULLEY |
|  | 0L1598-01330 | Tension pulley ø72 |
|  | 0L3529-01083 | ø62 driven roller, ø20 axle,(SEE L3534!) SEE L3534 ! VOOR VERVOLG DASH-LIST |
|  | 0L3530-11142 | Ø70 Driven roller |
|  | 0L3530-11442 | Ø70 Driven roller |
|  | 0L4400-01000 | (END) TAKE-UP PULLEY RND 55 CROWNED |
|  | 0L4400-11000 | (END) TAKE-UP PULLEY RND 55 CROWNED |
|  | 013117-104-00001 | ASSY TILTED CARRIER 25° WIDTH=1200 CLOCKWISE/ANTICLOCKWISE |
|  | 013117-148-00004 | ASSY 2D CHAIN |
|  | 0L8343-00001 | ASSY TENSION PULLEY ø 205 MM |
|  | 0L9196-00001 | PPI sensor assy |
|  | 0L9196-00003 | PPI sensor assy SDI |
|  | 0L9971-01243 | Assy snubber pulley ø72 |
|  | 0P1314-04114 | BELT FOR VERTIBELT |
|  | 0P5881-00037 | Guiding Roller Ø20 |
|  | 0P6803-00001 | Bearing House |
|  | 0P7750-00001 | Excenter |
|  | 0P7845-00001 | Mounting Bar M10 |
|  | 0R3443-00093 | TAKE UP BOLT M10 |
|  | 000430-00474 | SK12063/80LH4/0,75/32/M5A-4/BS/MSQ8/30/-/E |
|  | 000430-00476 | SK02040AZB/71L4/0,37/135/M5A-3/-/MSQ8/20/-/E |
|  | 000430-00914 | SK92372AZB/80S4/0,55/94/M4A-4/-/MSQ8/30/-/E/# |
|  | 000430-00916 | SK92372AZB/80S4/0,55/145/M4A-4/-/MSQ8/30/-/E/# |
|  | 000430-01274 | SK92372AZB/90SH4/1,1/132/M4A-4/B/MSQ8/30/-/E/# |
|  | 000430-01458 | SK92372AZBDH/80LH4/0,75/149/M1A-2/B/MSQ8/30/-/E/# |
|  | 000430-01465 | SK92172AZBDH/80LH4/0,75/177/M4-4/B/MSQ8/30/-/E/# |
|  | 001018-000-00726 | ø50 gravity roller with spring st/hex axle, extension 15 mm (2x), EL= 726 |
|  | 001690-01025 | PPI spring torsion |
|  | 001690-11121 | Spring Extension UEHT90 0.4x3.2x32.9 |
|  | 004424-06512 | E8/2 UO/V15 /LG-SE BLK. W= 650 endless (Flame retardant) |
|  | 004455-06511 | E8/2 U0/V80-R80/SE Black W= 650 endless |
|  | 004484-13032 | Flexam EX 10/2 0+S32 black FR AS W=1300 prepared |
|  | 004931-00420 | Bearing Block Flange Ovl PCJT-20 |
|  | 005300-05030 | Transmitter URE 2110-B |
|  | 005300-05035 | Swart power adapter UCCU 5Vdc |
|  | 005301-00484 | UTP patch cable RJ45 CAT5, 3M |
|  | 005301-00486 | UTP patch cable RJ45 CAT6 1mtr, RS-Components 273-362 |
|  | 005301-00487 | UTP patch cable RJ45 CAT6 2mtr RS-Components 273-378 |
|  | 005301-00530 | Eternet link protector SM-2501 |
|  | 005301-00543 | COVER PLATE RJ-45 SOCKET CAT6 6690.3.708.00 |
|  | 005301-00557 | Connector IE FC M12 pro profinet, 6GK1901-0DB20-6AA0 |
|  | 005301-00560 | Fast RJ45 Conn.FC 180 1 6GK1901-1BB10-2AA0 |
|  | 005301-00562 | Fast RJ45 connector FC 90-angled 6GK1901-1BB20-2AA0 |
|  | 005301-00984 | Connector housing top entry HAN10B no:19 30 010 1440 |
|  | 005301-01381 | Contact block male HanQ8/0 Quick lock, 09 12 008 2633 |
|  | 005301-01400 | Connector housing HANQ8/Q4 PLST.BK.M25 Nr. 19 12 008 0429 |
|  | 005301-06011 | Power S kit 6mm2 1xHANQ8 49 54 605 0137 |
|  | 005302-07260 | Locking and handle module MGB with pushbutton blue and white |
|  | 005302-07261 | Locking and handle module MGB with pushbutton blue and white |
|  | 005302-07221 | Escape release module MGB with red handle |
|  | 005302-07222 | Mounting plates set MGB |
|  | 005302-08015 | Fail safe inductive switch M18, GG505S |
|  | 005302-10001 | DIN rail L=530mm 6ES7390-1FA30-0AA0 |
|  | 005302-10116 | CPU 317-2 PN/DP, 6ES7317-2EK14-0AB0 |
|  | 005302-10182 new 005302-10193 | Memory card 512Kb 6ES7953-8LJ30-0AA0 |
|  | 005302-10188 | Memory card 2Mb 6ES7953-8LL20-0AA0 |
|  | 005302-10271 | Digital output module 32x24VDC 6ES7322-1BL00-0AA0 |
|  | 005302-30501 | RS-Interface mod. for ET200S 6ES7138-4DF01-0AB0 |
|  | 005302-30502 | interface module IM151-3 PROFINET Standard |
|  | 005302-30512 | Terminal block TM-E15C26-A1 1 6ES7193-4CA50-0AA0 |
|  | 005302-40005  | TP177B touch panel 6AV6642-0BA01-1AX1 |
|  | 005400-10220 | SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S00, 9A, 4KW/400V 3RW3016-1BB04 |
|  | 005400-50401 new # 005400-50441 | LMS-D, 1 direction 0-3kW/brake 230Vac RAMO-D02AI1S-C320S1 |
|  | 005400-50411 new # 005400-50412 | LMS-V (v4.0) 1.1kW/brake 230Vac RASP-312AI1SO-C320S1 |
|  | 005510-00333 | Puls QT20.241 Power supply 20A |
|  | 005510-00355 | Power supply 100-240Vac/24Vdc 3.4A QS3.241 |
|  | 005510-00356 | Power supply 24VDC/5A 1-phase QS5.241 |
|  | 006001-10474 | FRONTPLATE ALUM. 1 POS XAP-E301 |
|  | 006001-10475 | Housing for XAP-E301 XAP-E901 |
|  | 006001-10480 | FRONTPLATE ALUM. 4 POS. XAP-E304 |
|  | 006001-10481 | FRONTPLATE PLASTIC XAP-E904 |
|  | 006002-01110 | Earth litz GN/YE round 16mm2 L=300mm M8 Cable shoe on both ends. SZ 2568.000 |
|  | 006002-10010 | Cable chain link, Igus E2 tubes series R58, 58.075.075.0 |
|  | 006002-10012 | Vertical separator assembled for cable chain Igus R58 |
|  | 006002-13655 | Cable M8 female 4p./ wire/H.F./L=5m |
|  | 006002-13664 | Cable M12 female 4p./ wire/H.F./L=30m |
|  | 006002-13665 | Cable M12 female 4p./ wire/H.F./L=5m |
|  | 006002-13667 | Cable M12 female 4p./ wire/H.F./L=20m |
|  | 006002-13681 | Cable M12 male 4p./M12 female 4p./H.F./L=2m |
|  | 006002-13682 | Cable M12 male 4p./M12 female 4p./H.F./L=5m |
|  | 006002-13684 | Cable M12 male 4p./M12 female 4p./H.F./L=3m |
|  | 006002-13685 | Cable M12 male 4p./M12 female 4p./H.F./L=7m |
|  | 006002-13686 | Cable M12 male 4p./M12 female 4p./H.F./L=10m |
|  | 006002-13689 | Cable M12 male 90°/M12 female 90°/H.F./L=2m |
|  | 006002-13695 | Cable M12 male 4p./ wire/H.F./L= 2m |
|  | 006002-13696 | Cable M12 male 4p./ wire/H.F./L= 5m |
|  | 006002-13697 | Cable M12 male 4p./ wire/H.F./L= 10m |
|  | 006002-14450 | Photoswitch E3Z-KIT-42-VI (E3Z-R86+E39-R42) |
|  | 006002-14871 new # 006002-14881 | Retro reflective sensor with pigtail L=300mm M12 4p |
|  | 006002-14886 | Photoswitch ML100-55/103/115b, Pigtail 300mm M12, 4p + H54 |
|  | 006002-14887 | Photoswitch ML100-55/103/115b, Pigtail 300mm M12, 4p + reflector H50 |
|  | 006002-14889 | Reflector H54, size 54x12,5mm |
|  | 006002-14890 | Reflector H50, size 50.9x50.9mm |
|  | 006002-14894 | Mask for PEC OMH-11-04 Aperture-V-H 1.0mm |
|  | 006002-14909 | Y-distrib.M12 male-2xM12 female SAC-5P-M12Y/2xM12FS VP |
|  | 006002-15040 | ASI tap-off cable M12 L=2M ST. VAZ-T1-FK-2M-PUR-V1-G |
|  | 006002-16021 | PROX.SWITCH M18+CONN.M12 (NO) 3RG4113-3AG01 |
|  | 006002-16041 | Prox.switch M12 + conn.M12 IM12-08NPS-ZC1 0-8MM detection |
|  | 006002-18804 | Desk/Wall mount, Datalogic HLD-8000 |
|  | 006003-02520 | CYLINDER WITH KEY SZ2467.000 |
|  | 006003-02555 | Cylinder incl. key nr. 3524E TS8611.180 |
|  | 006003-03449 | Wall socket housing single, Niko 700-84151 |
|  | 006003-03451 | Wall socket without housing, Niko 700-36800 |
|  | 006003-07026 | Air filter 250x250mm Zanardo VE0250 |
|  | 006007-70236 | Cable H07V-K/UL/CSA-1x10-GNGE, Wampfler 00601-166095 |
|  | 006010-00200 | Flat cable 7x4mm2 HF RA-C1-7X4HF |
|  | 006010-00201 | Cable seal. end for flat cable RA-C1-END1 (290189) |
|  | 006010-00216 | Flat cable entry bushing RA-C1-DF |
|  | 006011-02137  | Contactor relay 3RH1140-1AP00 |
|  | 006011-01930 | Auxiliary contact block 3RH1911-1FA31 |
|  | 006011-02100 | Auxiliary contact block 3RH1921-2FA04 |
|  | 006011-02301 | Thermal maximal switch 3RV1021-0HA10 |
|  | 006011-02215 | Thermal max. overload device 3RV1021-0KA10 |
|  | 006011-02515 | Thermal max. overload device 3RV1021-1EA10 |
|  | 006011-02233 | Thermal max. overload device 3RV1021-1GA10 |
|  | 006011-02242 | Thermal max. overload device 3RV1021-1KA10 |
|  | 006011-11337 | Position switch roller crank 3SE5112-0CH50 |
|  | 006012-05508 | 5SY6106-7, circuit breaker 230/400V 6KA, 1-pole, C, 6A, T=70mm |
|  | 006013-10401 | Main switch 3LD2504-0TK51 |
|  | 006013-10615 | M12 AS-I plug connection elem 3SF5900-0CC |
|  | 006013-10616 | Enclosure AS-I slave 4I/4O 3SF5500-0BC |
|  | 006013-10639 | Set of cables/wires for AS-I 3SF5900-0BB |
|  | 006013-10695 | Blanking plug 3SB3921-0AA |
|  | 006500-00870 | MS2-100 Microscanner2 + Pouch / Ethernet wiring |
|  | 006881-00123 | PPI sensor wheel with friction surface |
|  | 006881-03470 | MOTORDRUM SUPPORT BWA/BWE |
|  | 008200-08565 | Tubular Motor G30 (0806038) |
|  | 008200-08566 | Coil ø100mm (0705069) |
|  | 008200-08567 | Trigger unit AM-U (1271006) |
|  | 008200-08579 | Photoelectric retro-reflective sensor WL12G-3P2572 (1053535) |
|  | 008200-08618 | Bottom bar, Pos. 501/502/503/504 |
|  | 008200-08619 | Side guide type 105, Pos. 501/502/503/504 |
|  | 008200-60400 | Belt deflection, right hand (0305220) |
|  | 008200-60401 | Belt deflection, left hand (0305221) |
|  | 008200-63239 | Belt b= 35 mm (0170028) |
|  | 008200-20418 new #095545-002-3C4GG | Assy belt |
|  | 008200-63324 | Desktop stand (E548382) |
|  | 011146-104-00295 | Connection plate st.st |
|  | 011507-122-00001 | Bush |
|  | 011560-006-10670 | MOTORDRUM øD, SPEED, RL |
|  | 011560-006-20654 | MOTORDRUM øD, SPEED, RL |
|  | 011560-007-30604 | Drum motor Amrol, TM138A speed 0,63 m/s, 50Hz, RL=604 |
|  | 011560-007-40620 | Drum motor Amrol, TM113A speed 0,36 m/s, 50Hz, RL=620 |
|  | 011560-364-00464 | Axle ø25 |
|  | 011560-570-00679 | Assy Pulley rnd56 Crowned |
|  | 011560-574-00679 | Assy Pulley rnd56 Cylindrical |
|  | 011562-248-00001 | Brush |
|  | 012100-332-01079 | ASSEMBLY DRIVE ROD M24 |
|  | 012607-151-00001 | ASSY PRESSURE ROLL |
|  | 012609-248-00175 | MOUNTING STRIP |
|  | 012632-266-00101 | Assy PEC/Reflector Low |
|  | 012634-196-00014 | Sprocket |
|  | 012634-196-00016 | Sprocket |
|  | 013107-019-00005 | Assy deck |
|  | 013107-040-00001 | Tilt drive power cable |
|  | 013107-345-00001 | Tool for mounting tilt drive and unit to carrier |
|  | 013160-165-00001 | St.St. adjustingbracket for LSM |
|  | 013160-167-00001 | Adjusting tool LSM height |
|  | 013160-314-00001 | Protection Guide |
|  | 013160-509-00000 | Push Buttonbox LCD |
|  | 059005-024-02388 | Special chain for take up incl. 2 connections and 1 offset |
|  | 059005-024-02400 | Special chain for take up |
|  | 059005-024-02413 | Special chain for take up incl. 2 connections and 1 offset |
|  | 059005-024-02985 | Special chain for take up incl. 2 connections and 1 offset |
|  | 059005-024-03010 | Special chain for take up incl. 2 connections and 1 offset |
|  | 059006-931-11560 | WELDMENT TOOL |
|  | 0G0027-045-02300 | Motor Cable LMS-D 4.0 Straight / Straight |
|  | 0L0436-00001 | ASSY PRESSURE UNIT COUNTER CLOCKWISE |
|  | 0L0540-01040 | Assy return roller ø60 |
|  | 0L0540-01120 | Assy return roller ø60 |
|  | 0L4162-01200 | Assy return roller ø60 |
|  | 0L4162-01500 | Assy return roller ø60 |
|  | 0P0518-00001 | Side Guarding Connecting Pin |
|  | 0P0679-31350 | Shaft conductor 50x50x9 |
|  | 0P6804-00002 | Axle Pivot For Frame |
|  | 000430-10922 | SK92372AZB/80LP4/0,75/193/M4A-4/B/MSQ8/30/TF/E/# |
|  | 000430-11035 | SK9012.1AZB/80LP4/0,75/68/M4A-4/-/MSQ8/35/TF/E/# |
|  | 000430-11043 | SK9012.1AZB/90SP4/1,1/69/M4A-4/B/MSQ8/35/TF/E/# |
|  | 000430-11044 | SK9012.1AZB/90SP4/1,1/93/M4A-4/-/MSQ8/35/TF/E/# |
|  | 000430-11047 | SK9012.1AZB/90LP4/1,5/68/M4A-4/B/MSQ8/35/TF/E/# |
|  | 000430-11048 | SK9012.1AZB/90LP4/1,5/68/M4A-4/-/MSQ8/35/TF/E/# |
|  | 000430-13330 | SK92372.1ABD/80S4/0,55/123/M4-2/-/MSQ8/30/TF/E/# |
|  | 000430-13331 | SK92372.1ABD/80S4/0,55/168/M4-2/-/MSQ8/30/TF/E/# |
|  | 001696-10000 | Spring cotter BOW-120-12, RD3x70 zinc plated |
|  | 004405-10032 | Flexam EX 10/2 0+05 black M2 AS FR W=1000 prepared |
|  | 005400-50400 | Programmer cable for LMS-V v4.x XMX-CBL-3M4-USB |
|  | 006011-01609 | Contactor 400V 3p 11,0kW 25A AC-3 24Vdc screw connection |
|  | 006011-01626 | Surge diode suppressor 24...48 Vac - 24...70 Vdc for S00 |
|  | 006011-02232 | Circuit-Breaker 3.5-5A |
|  | 006011-02293 | Auxiliary contact block side 2NO spring clamp terminal for CB 3RV2 |
|  | 006011-02295 | Circuit-Breaker 9-12.5A |
|  | 006012-07417 | Circuit-breaker 230/400V 1p 16A C-char 20kA screw terminal |
|  | 006013-10371 | Key switch 2 position 0-I latching remove 0-I Ronis key SB30 |
|  | 006013-10677 | Push button box 1 position 22mm gray |
|  | 006013-11860 | Contactholder for 3 contacts |
|  | 006013-11861 | Contact module 500Vac/dc 10A 1NO contact spring-type |
|  | 008200-00587 | Cable scanner L=2,5m |
|  | 008200-03860 | CAB-SC6103 9p CAB SC6000 to PWR L=3m |
|  | 008200-03864 | Bus terminator kit BTK-8100 |
|  | 008200-04111 | Barcode scanner |
|  | 008200-19332 | Cable shielded M12 4p PVC L=10m |
|  | 008200-25409 | ENC kit PNP 250PPR+M12-free cable |
|  | 008200-29575 | Controller universal Ethernet profibus |
|  | 008200-50283 | Cable SC6000 to PWO PWR/NET L=3m 25p CAB-SC6013 |
|  | 013117-142-00001 | Assy brush Triplanar Tilted CCW |
|  | 013117-251-00001 | Side slat counter clockwise |
|  | 013117-254-00001 | Excentre lock bush |
|  | 013117-255-00001 | Excentre distance bush |
|  | 013117-256-00001 | Assy wheel ø90 x 22,5 |
|  | 013117-264-00001 | Spring carrier bolt 2-D chain triplaner |
|  | 058265-030-00001 | Assy sideguarding pop-out |
|  | 059005-024-02375 | Special chain for take up |
|  | 059005-024-02997 | Special chain for take up |
|  | 095545-002-0U4GG | BELT FOR BELT CURVE 30º |
|  | 095545-002-1Y4GG | BELT FOR BELT CURVE 60º |
|  | 095545-003-004GG | Assy below belt support |
|  | 095545-090-004GG | Assy tail roller |
|  | 095545-093-004GG | Assy drive roller outer motor belt curve |
|  | 095545-095-004GG | Assy drive roller inner motor belt curve |
|  | 095545-118-00000 | Assy support outer bearing machined |
|  | 095545-133-00000 | Assy support inner bearing |
|  | 095545-234-00000 | Assy holder |
|  | 0G0027-130-01000 | Standard Earth Litz 10mm² / M6 - Wire / 1mtr |
|  | 0G0027-130-11000 | Standard Earth Litz 10mm² / M6 - M6 / 1mtr |
|  | 0G0027-130-12000 | Standard Earth Litz 10mm² / M6 - M6 / 2mtr |
|  | 0L7705-11201 | ASSY PPI-UNIT DRIVE ø125/200 BF |
|  | 000420-12546 | Mtr Sf/KA47/DRE100LC4/3/86/M1B-270/B/Q8/35/TF/E |
|  | 005301-00539 | Front cover mounting plate |
|  | 005301-00539  | COVER PLATE RJ-45 SOCKET CAT6 6690.3.708.00 |
|  | 006002-00193 | Emergency relay 3TK2821-1CB30 |
|  | 006002-00181 | Emergency relay 3TK2828-1BB40 |
|  | 006002-00182 | Emergency relay 3TK2830-1CB30 |
|  | 013107-041-00001 | Brushless 3-phase DC motor BLDC 40S-40A w/ 500mm Hall Sensor Cables |
|  | 008200-09774  | ASI terminator VAZ-TERM |
|  | 013160-036-01108 | Protection profile for magnets L=1108,5 |
|  | 008201-00169 | Battery Charger 4-slot |
|  | 008201-00170 | Power supply for Battery Charger |
|  | 008201-00171 | Battery Charger DC cable |
|  | 008201-00199 | Single slot cradle |
|  | 008201-00200 | Power supply for single slot cradle |
|  | 008201-00201 | Spare battery Lithium Ion 2200mAh for MC9190-G |
|  | 006011-01603 | Contactor 400V 3p 4,0kW 9A AC-3 aux. 1NO 24Vdc screw connec |
|  | 006011-01604 | Contactor, AC-3. 4kW/400V, 1NCC, DC 24V, 3pole, BGR. S00 |
|  | 006011-01620 | Contactor AC-1. 12kW/400V, AC-1. 18A, DC24V 4pol. 4S, S00 |
|  | 006011-01622 | Contactor 400V 4p 11kW 25A AC-3 24Vdc screw connection |
|  | 006011-01627 | Surge varistor suppressor 24...48 Vac - 24...70 Vdc for SZ |
|  | 006011-01651 | Auxiliary contact block 3NO+1NC screw terminals for motor |
|  | 006011-01652 | Auxiliary contactor 4NOC DC24V screw connection BGR. S00 |
|  | 006011-01670 | Auxiliary contact block |
|  | 006011-02508 | Thermal max. switch 0.55-0.8A |
|  | 006011-02510 | Thermal max. switch 0.9-1.25A |
|  | 006011-02512 | LS BGR. S0 class10 A-rel.1.4...2A N-rel.26A for motor contactor standard wiring |
|  | 008201-00166 | Single Slot Cradle Kit |
|  | 005301-00547 | Chassis part KM8 STP/FTP CAT6 |
|  | 006011-01650 | Contactor relay 2NO2NC 24Vdc |
|  | 006011-01675 | Auxiliary contact block, 40, 4NOC, for Auxiliary and motor contactors |
|  | 006011-01740 | Contactor |
|  | 005305-01027 | MMC-card for netTAP 100 |
|  | 008200-25342 | Swivel scale foot |
|  | 002438-00880 | Set screw M8x80 ISO4028/DIN915 45H Black |
|  | 012642-202-00001 | cylindrical roller |
|  | 005305-00997  | Monitor with touchscreen ELO 17" |
|  | 059006-360-01865  | AXLE ø40H7 FOR KA47 |
|  | 002741-08080  | Key Rounded 10x8x80 ISO R 773/DIN6885 (Form A) Ck 45 DIN1652 |
|  | 012634-195-20395 | Take up bolt |
|  | 012634-195-20578 | Take up bolt |
|  | 006013-10549 | Push button illuminated flat white ø22mm |
|  | 006013-11860 | Contactholder for 3 contacts |
|  | 006013-11859 | Light module socket integrated LED 24Vac/dc white spring clamp terminal |

 |
|  |
| Место, сроки (периоды), иные условия Закупки |
|  |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (указывается, если отличается от места нахождения Общества) |
| г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 41, литера ЗА, помещение 1.151 (склад) |
|  |
| Сроки (периоды, стадии) поставки товара, выполнения работ, оказания услугСрок действия договора на поставку запчастей – 12 месяцев, дата начала действия договора – не позднее 22.08.2022г. |
|  |
| Иные условия поставки товара, выполнения работ, оказания услугИсполнитель должен на основании п. 1.6. данного ТЗ: Составить спецификацию к договору поставки, к которой учесть изменение каталожных номеров, замену старых запчастей, в том числе снятых с производства, на новые, подходящие по характеристикам и указать их новые каталожные номера соответствующие номерам запчастей производителя багажной системы компании Vandelande IndustriesУказать фиксированные цены и максимальные сроки поставки запчастей на склад ЗаказчикаУказать условия гарантии на поставляемые запчастиВсе запчасти, поставляемые в рамках договора должны иметь необходимые сертификаты и декларации, а также инструкции (если требуется) на русском языке.При изменении каталожного номера или снятии с производства отдельных запчастей Исполнитель должен уведомлять об этом Заказчика и предоставлять ему информацию о замене для таких запчастей с указанием нового каталожного номера.В случае если запчасти по различным причинам (модернизация, списание и т.п. оборудования багажной системы) более не применимы в багажной системе Заказчика и не имеют замены, Исполнитель должен уведомить об этом Заказчика. |
|  |
| Требования к Поставщику |
|  |  |
| наличие прав на осуществление определенных действий (деятельности):  |  |
|  |  |
| лицензии [указать, какие];  | 8 |
|  |  |
| участие в профессиональных объединениях (например, саморегулируемых организациях) [указать, каких];  | [ ]  |
|  |  |
| допуски, разрешения [указать, какие];  | [ ]  |
|  |  |
| сертификаты, декларации [указать, какие];  | [ ]  |
|  |  |
| договор об осуществлении деятельности от имени третьих лиц (например, в качестве официального дилера, поставщика и т. д.) [указать, какой];  | [ ]  |
|  |  |
| права на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные договоры, патенты, свидетельства и т. д.) [указать, какие];  | [ ]  |
|  |  |
| иные [указать, какие];  | [ ]  |
|  |  |
|  |  |
| квалификационные требования:  |  |
|  |  |
| требования к персоналу [указать, какие] | [ ]  |
|  |  |
| требования к производственным мощностям, технологиям, оборудованию [указать, какие];  | [ ]  |
|  |  |
|  |  |

Исполнитель: Наконечный Иван, Ведущий инженер-механик ОТОБС

тел. 324-34-44, доб. 47-30