# Приложение № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ:** | | |
|  |  | | |
|  | Руководитель АС | | |
|  | *(должность начальника подразделения – Инициатора)* | | |
|  | *Ждан Л.А..* | | |
|  | *(Ф. И. О. начальника)* | | |
|  |  | | |
|  | *(подпись)* | | |
|  |  | | |
|  | | | |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  **для**  **договора поставки виброплит.** | | | |
|  | | | |
| Требования к предмету закупки | | | |
|  | | | |
| Общие требования к качеству | | | |
| Продукция должна иметь сертификат производителя  * Продукция должна соответствовать требованиям техники безопасности. | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| Требования к техническим характеристикам | | | |
| 1. Виброплита типа «WACKER VP2050 Aw»  * Вес виброплиты до 100 кг. * Двигатель «HONDA» GX-160 оригинальный * Наличие транспортировочных роликов * Наличие защитной рамы. * Наличие водяного бака для орошения. * Подошва виброплиты монолит/ (не сварная) размером не более 600\*505 мм * Центробежная сила не менее 15 кН * Частота вибрации не более 97 Гц.  1. Виброплита реверсивная типа «SHATAL RP 2414-50 »  * Вес виброплиты не менее 150 кг. * Двигатель «HONDA» GX-160 оригинальный * Наличие транспортировочных роликов * Наличие защитной рамы. * Наличие водяного бака для орошения. * Подошва виброплиты монолит/ (не сварная) размером не менее 600\*505 мм * Центробежная сила не менее 15 кН * Наличие реверсивного хода * Частота вибрации не более 97 Гц. | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| Требования к размерам (заполняется для товаров) | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| Требования к упаковке (заполняется для товаров) | | | |
| Заводская упаковка | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| Требования к отгрузке (заполняется для товаров) | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| Количество товара, объем работ, услуг | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № | Артикул | Товары (работы, услуги) | Кол-во | | 1 | 084174.1 | Виброплита реверсивная SHATAL RP 2414-50 с двигателем Honda GX160, 153кг | 1 | | 2 | 5100018360 | Виброплита Wacker VP 2050Aw, (Вес 99 кг, ДхШхВ - 596х505хвигатель Honda GX160) | 1 | | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| Место, сроки (периоды), иные условия закупки | | | |
|  | | | |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (указывается, если отличается от места нахождения Общества) | | | |
| г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов д. 18 кор. 4., КПП № 3, Склад 004 АС | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| Сроки (периоды, стадии) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | | | |
| До 10 декабря 2023г... | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| Иные условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | | | |
| Потенциальный поставщик должен предоставить следующие документы:   * Договор купли-продажи - оригинал,  3 экз.; * Товарная накладная - оригинал, 1 экз.; * Счет-фактура - оригинал, 1 экз.; * -Сертификат соответствия продукции требованиям Технического регламента   Таможенного союза « О безопасности машин и оборудования»  (далее ТР ТС 010/2011), выданный аккредитованным в соответствующей области Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитацией) органом  по сертификации;   * Руководство по эксплуатации на русском и английском языках по 1 экз.; * Руководство по ремонту и техническому обслуживанию на русском и английском языке по 1 экз.; * Каталог запасных частей 1 экз; * Гарантийное обслуживание и ремонт техники в течение 12 месяцев * Техническая поддержка в течение всего срока эксплуатации машины;   Потенциальный поставщик должен:   * Провести пуско-наладочные работы; * Провести обучение сотрудников Покупателя обслуживанию и ремонту. | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| Требования к потенциальному поставщику | | | |
|  | |  | |
| наличие прав на осуществление определенных действий (деятельности): | |  | |
|  | |  | |
| лицензии [указать какие];Фирма поставщик должна являться официальным представителем компании и обеспечить гарантийное и постгарантийное обслуживание и ремонт, а также поставку запасных частей и расходных материалов | |  |
|  | |  |
| участие в профессиональных объединениях (например, саморегулируемых организациях) [указать каких]; | |  |
|  | |  |
| допуски, разрешения [указать какие]; | |  |
|  | |  |
| сертификаты, декларации [ | |  |
|  | |  |
| договор об осуществлении деятельности от имени третьих лиц (например, в качестве официального дилера, поставщика и т. д.) [указать какой]; | |  |
|  | |  |
| права на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные договоры, патенты, свидетельства и т. д.) [указать какие]; | |  |
|  | |  |
| иные [указать какие]; | |  |
|  | |  |
| квалификационные требования: | |  |
|  | |  |
| требования к персоналу [указать какие]; | |  |
|  | |  |
| требования к производственным мощностям, технологиям, оборудованию [указать какие]; | |  |
|  | |  |
| Потенциальный поставщик обязательно должен предоставить подтверждающие правоспособность юридического лица документы: - заверенную копию или сверенную с подлинником ксерокопию устава юридического лица, содержащую реквизиты регистрирующего органа;  - Свидетельство о внесении юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц; для иностранной компании – аналог документа, подтверждающего государственную регистрацию компании – Сертификат инкорпорации (The Certify of Incorporation);  - выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) по состоянию на текущий год; для иностранной компании – документ, подтверждающий существование компании в настоящее время – выписка из торгового реестра (The Extract of the Trade Register); - документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица и его представителей (решение учредителей/акционеров об избрании руководителя, доверенность на подписанта). | |  |
|  | |  | |