**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на организацию каналов связи в офисе БЦ Кругозор**

Необходимо обеспечить каналы связи по адресу размещения офиса: БЦ Кругозор, этаж 6, ул. Обручева, вл30, Москва, 117485.

**Требования к каналам связи:**

1. **Интернет канал.**

Пропускная способность: 200 мбит/с

Место предоставления услуги: г. Москва, ул. Обручева, вл30, БЦ Кругозор, этаж 6, помещение серверной.

Интерфейс подключения: Ethernet

Тип коннектора: RJ-45.

Объем потребляемого трафика: входящий Интернет-трафик, включенный в фиксированные ежемесячные платежи за услуги (телекоммуникационный доступ к сети Интернет) без ограничений

Размер публичной подсети: /29

1. **Выделенная линия.**

Тип: Темная оптика, SM

Количество волокон: 2 (два)

Пропускная способность: 1 Гбит/с

Интерфейс подключения: Ethernet

Тип коннектора: LC-LC

Место предоставления услуги:

Точка А: г. Москва, ул. Обручева, вл30, БЦ Кругозор, этаж 6, помещение серверной.

Точка Б: г. Москва, Варшавское шоссе 125 стр. 16, ДЦ ТрастИнфо, машзал 4, стойка 88/89.