

|  |
| --- |
|  |
| Общество с ограниченной ответственностью «ТрансЛом» |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 19 | | » | ноября 2024 | № | М/24-61 |
|  | | | | | | |
| На № | |  | | | от |  |

|  |
| --- |
| Руководителю предприятия |
|  |

**О подаче коммерческих предложений**

**(Запрос цен №** *М/24-61***)**

Настоящим письмом ООО «ТрансЛом» приглашает принять участие в процедуре запроса цен на приобретение следующих видов ТРУ и на условиях, указанных ниже.

**Предмет договора:** *Текущий ремонт помещений 2-го этажа здания РТС ООО «МЕТА-Ульяновск»*

1. **Заказчик:** ООО «МЕТА-Ульяновск».
2. **Адрес объекта:** г. Ульяновск, ул. Доватора, д.5, лит. Б.
3. **Требования к выполнению работ:**
   1. Выполнение работ должно проводится в соответствии с настоящим техническим заданием, строительными нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации. Материалы, применяемые при выполнении работ должны соответствовать требованиям стандартов и технических условий, установленных в РФ.
   2. Работа осуществляется в условиях действующего предприятия. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия и представлять угрозу для сотрудников предприятия.
   3. Все оборудование, материалы и конструкции поставляются Подрядчиком за его счет.
   4. Подрядчик обязан вести:

* общий журнал работ;
* журнал входного контроля качества и регистрации поступления материалов и конструкций на объекте;
* журнал регистрации инструктажа на рабочем месте.
  1. Подрядчик обязан осуществить охрану материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны с момента начала выполнения Работ до момента их завершения и приемки Заказчиком выполненных Работ, нести ответственность за сохранность материалов и оборудования, используемого Подрядчиком при выполнении Работ.
  2. Подрядчик обязан обеспечить организацию производства Работ в соответствии с требованиями по охране труда и промышленной безопасности и нести ответственность за их нарушение.
  3. Подрядчик обязан выполнять распорядок рабочего дня, установленный на предприятии Заказчика.
  4. В процессе производства работ Подрядчик обязан в соответствии с РД-11-02-2006 предоставить исполнительную документацию, технические паспорта, сертификаты, инструкции и иные необходимые документы, касающиеся выполняемых работ.
  5. Подрядчик обеспечивает постоянное присутствие на объекте лица из числа ИТР, осуществляющего контроль строительно-монтажных работ, ответственного за персонал Подрядчика и технику безопасности при проведении работ.
  6. При возникновении в ходе выполнения работ необходимости внесения изменений в ранее согласованные виды и объемы работ и/или замене материалов, Подрядчик готовит техническое решение на соответствующее изменение (с приложением ведомости объемов работ и применяемых материалов) и согласовывает его с Заказчиком. Выполнение таких изменений проводится только после согласования технического решения Заказчиком.

1. **Гарантийные обязательства:**
   1. Гарантийный срок на выполненные работы, материалы и оборудование составляет 12 (двенадцать) месяцев, с момента подписания акта выполненных работ.
   2. Гарантийное обслуживание результата выполненных Работ осуществляется в течение срока гарантии, которое заключается в бесплатном устранении выявленных дефектов выполненных Работ.
   3. Срок устранения обнаруженных дефектов в период гарантийного использования не может превышать 14 (четырнадцать) календарных дней.
2. **Особые условия:**
   1. Режим проведения работ – без остановки производственного процесса на предприятии.
   2. Обоснование стоимости работ представить в виде локального сметного расчета, выполненного в программном комплексе ГРАНД-Смета базисно-индексным методом с переводом в текущий уровень цен (по каждой позиции) с применением индексов Минстроя на текущий квартал.
   3. Если в ходе выполнения работ выяснится, что Заказчик или Подрядчик не включил в техническое задание какие-либо работы и материалы, необходимые для реализации настоящего технического задания, которые должны были предусмотреть изначально, то такие работы и материалы считаются включенными в объем выполняемых работ, входят в его стоимость и выполняются без увеличения сроков и стоимости.
3. **Виды работ и их объем:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **Демонтажные работы, 2-ой этаж здания РТС** | |  |  |
| 1. | Демонтаж оконных блоков (помещ. | м2 | 22 |
| 2. | Демонтаж покрытия пола из линолеума (помещ. № | м2 | 210 |
| 3. | Демонтаж покрытий пола из плиток керамических (помещ. № | м2 | 20 |
| 4. | Демонтаж облицовки стен из плиток керамических (помещ. № | м2 | 80 |
| 5. | Демонтаж дверных блоков внутренних | м2 | 6 |
| 6. | Демонтаж дверных блоков наружных | м2 | 2 |
| 7. | Демонтаж чаш (унитазов напольных) с бачком | комплект | 2 |
| 8. | Демонтаж умывальников одиночных | комплект | 2 |
| 9. | Вывоз и утилизация строительного мусора | тонн | 2 |
| **Монтажные и отделочные работы, 2-ой этаж здания РТС** | |  |  |
| 1. | Штукатурка внутренних стен сухими гипсовыми смесями (помещ. № | м2 | 300 |
| 2. | Штукатурка поверхностей стен внутри здания цементно-известковым или цементным раствором (помещ. № | м2 | 100 |
| 3. | Штукатурка поверхностей дверных откосов | м2 | 10 |
| 4. | Улучшенная окраска дверных откосов водно-дисперсионными акриловыми составами по штукатурке | м2 | 48 |
| 5. | Улучшенная окраска стен водно-дисперсионными акриловыми составами по штукатурке (помещ. № | м2 | 120 |
| 6. | Улучшенная окраска потолков масляными составами по штукатурке (помещ. № |  | 40 |
| 7. | Установка оконных блоков из ПВХ профилей (помещ. № | м2 | 22 |
| 8. | Установка пластиковых дверных блоков внутренних, в том числе дверная фурнитура с замком с ключами. | м2 | 6 |
| 9. | Установка металлических утепленных дверных блоков наружных, в том числе дверная фурнитура с замком с ключами. | м2 | 6 |
| 10. | Устройство цементно-песчаной стяжки М100, толщиной 20 мм (помещ. № | м2 | 150 |
| 11. | Устройство покрытий пола из плиток на цементном растворе (помещ. № | м2 | 25 |
| 12. | Устройство покрытий пола из линолеума, класс не ниже 34 (помещ. № | м2 | 210 |
| 13. | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | м.п. | 400 |
| 14. | Облицовка стен из плиток на цементном растворе (помещ. № | м2 | 100 |
| 15. | Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» (помещ. № | м2 | 210 |
| 16. | Монтаж светильников в подвесных потолках типа «Армстронг» с прокладкой электропроводки от этажного электрощита | шт. | 40 |
| 17. | Монтаж светильников влагозащищённых без прокладки электропроводки (помещ. № | шт. | 15 |
| 18. | Установка умывальников одиночных | комплект | 2 |
| 19. | Установка чаш (унитазов напольных) с бачком | комплект | 2 |
| 20. | Установка душевых стоек (помещ. № | комплект | 2 |
| 21. | Установка трапов (помещ. № | комплект | 1 |
| 22. | Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах (помещ. № | м2 | 1 |
| **Монтажные и отделочные работы, лестничная клетка здания РТС** | |  |  |
| 1. | Демонтаж оконных блоков | м2 | 3 |
| 2. | Установка оконных блоков из ПВХ профилей | м2 | 3 |
| 3. | Ремонт штукатурка внутренних стен сухими гипсовыми смесями | м2 | 40 |
| 4. | Улучшенная окраска стен водно-дисперсионными акриловыми составами по штукатурке | м2 | 40 |
| 5. | Улучшенная окраска потолков масляными составами по штукатурке | м2 | 20 |
| 6. | Монтаж деревянных конструкций обрешетки | м2 | 10 |
| 7. | Устройство плинтусов из плиток на цементном растворе h=100мм | м.п. | 16 |

1. **Ведомость заполнения оконных проемов:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Марка** | **Размер проема** | **Эскиз** | **Кол-во** | **Примечания** |
| ОК-1 | 180 х 150 (h) |  | 6 шт. | Размеры конструкций уточнить по месту.   * 1. Окно ПВХ (цвет белый)   2. Оконный профиль 5 камер толщиной 70 мм;   3. Остекление – двухкамерный стеклопакет;   4. Открывание в соответствии с эскизом;   5. Ручки стальные белые без замков;   6. Температурный режим эксплуатации – от -45°С до +50°С   7. Подоконник ПВХ, цвет белый;   8. Откос сэндвич-панель, цвет белый;   9. Отлив стальной, цвет белый. |
| ОК-2 | 150 х 120 (h) |  | 2 шт. |

1. **Ведомость заполнения дверных проемов:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Марка** | **Кол-во** | **Примечания** |
| ДСН 21-10 | 1 шт. | Дверь стальная наружная утепленная, правого открывания, с порогом, с плотном из двух стальных листов. |
| ДГ 21-9 Пр Л | 1 шт. | Дверь деревянная глухая, левая, с порогом |
| ДГ 21-8 ПрБ П | 6 шт. | Дверь деревянная глухая, правая, без порога. |
| ДГ 21-8 ПрБ Л | 2 шт. | Дверь деревянная глухая, левая, без порога. |
| ДГ 21-8 Пр Л | 1 шт. | Дверь деревянная глухая, левая, с порогом. |
| ДГ 21-7 Пр Л | 2 шт. | Дверь деревянная глухая, левая, с порогом. |
| ДГ 21-7 Пр П | 1 шт. | Дверь деревянная глухая, правая, с порогом. |
| ДГ 21-6 Пр П | 2 шт. | Дверь деревянная глухая, правая, с порогом. |
| ДГ 21-6 Пр Л | 2 шт. | Дверь деревянная глухая, левая, с порогом. |

**Окончание подачи коммерческих предложений: *26.11.2024 / 10:00*****(МСК).**

**Предложение участника должно в обязательном порядке быть оформленным в соответствии с формой «ФИНАНСОВО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ».**

**При отсутствии аккредитации участника у ООО «ТрансЛом» к коммерческому предложению необходимо приложить следующий комплект документов:**

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- свидетельство о государственной регистрации;

- выписка из ЕГРЮЛ на дату не позднее 30 дней с даты подачи заявки;

- решение/протокол об избрании Руководителя;

- доверенность (если заявка подписана сотрудником на основании доверенности);

- устав.

В случае признания участника запроса победителем ООО «ТрансЛом» оставляет за собой право осуществить дозапрос документов, которые, по его мнению, раскрывают деловую репутацию участника.

Настоящая процедура не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447-449 части первой и статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе – по обязательному заключению договора с победителем.

Контактные лица

по техническим вопросам:

Клёмина Вероника Владиславна

т.: 8 (343) 288-76-34 доб. 0134

89002067234

v.klemina@translom.ru

по организационным вопросам:

Чурин Василий Юрьевич

Тел. +7 (495) 663-12-58 доб. 3426

v.churin@translom.ru