**Техническое задание**

**на поставку, монтаж и пусконаладочные работы мультимедийного оборудования по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект дом 36 строение 41**

1. **Предмет закупки:** поставка, монтаж и пусконаладочные работы товаров.

Примерный план расстановки содержится в Приложении к Техническому заданию, окончательный план расстановки определяется в каждом отдельном Заказе. По окончании поставки в помещении должна быть проведена уборка, мусор и упаковочные материалы вывезены.

1. **Требования к качеству оборудования:** оборудование должно быть сертифицировано.

При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленной продукции дефектов Поставщик обязан заменить такую продукцию в течение 30 рабочих дней с даты обнаружения дефектов. Расходы по возврату продукции, замене производятся за счет средств Поставщика.

1. **Адрес объекта:** г. Москва, Ленинградский пр-т, дом 36 строение 41, 8-10, 17-19 этажи.
2. **Срок действия договора**, который будет заключен с Поставщиком – победителем закупочной процедуры, с даты заключения договора до 01.12.2024 г.
3. **Срок выполнения работ**: срок поставки на 8-10 этажи до 15.12.2023, на 17, 19 этажи до 15.02.2024, на 18 этаж до 15.03.2024
4. **Цена договора:** включает в себя цену Товара, доставку до офисного помещения, включая погрузо-разгрузочные работы (в соответствии с правилами БЦ), подъем на этаж, монтаж и пуско-наладочные работы оборудования, уборку и вывоз мусора и упаковочных материалов, уплату необходимых налогов, сборов, таможенных пошлин и других платежей, являющихся обязательными в силу законодательства Российской Федерации.
5. **Валюта договора:** российские рубли.
6. **Оплата:** Заказчик оплачивает 50% цены Заказа (только материалы) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания договора, еще 40% (только материалы) Заказчик оплачивает после поставки оборудования на объект и оставшиеся 10% (за материалы) плюс стоимость работ за монтаж и пусконаладочные работы Заказчик оплачивает после даты подписания сторонами акта выполненных работ.
7. **Упаковка Товара** должна обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении.
8. **Гарантия на Товар:** должна составлять не менее 2 (двух) лет с момента подписания сторонами акта выполненных работ.
9. **Ассортимент**, описание и технические характеристики приведены в Приложении №1 (BOQ). Поставщик предоставляет необходимые сертификаты соответствия на оборудование.

Мультимедийное оборудование в первую очередь будет использоваться Заказчиком для проведения видеоконференций. Для этих целей каждая ТВ панель должна иметь следующие обязательные функции:

- сенсорный экран;

- веб камера и встроенный микрофон;

- разрешение 4К;

- антибликовое покрытие;

- автоматическая регулировка яркости;

- защита для глаз;

- яркость не менее 250 кд/м2;

- частота обновления не менее 60 Гц

- ОС Windows с возможностью подключения OPS модуля;

- встроенный OPS модуль и возможность подключения внешнего;

- не менее 2х выходов USB;

- не менее 1го выходов HDMI;

- Wi-Fi 5 и выше;

- не менее 1го выхода RJ45;

- возможность подключения микрофонного массива;

- возможность подключения внешних аудиоколонок.

1. **Рекомендуемые бренды:**

Huawei, Nearity, Hikvision или аналоги.

1. **Прочие условия:**

каждая ТВ панель перед поставкой Заказчику должна пройти тестирование матрицы на битые пиксели, о чем должен быть составлен соответствующий акт, который должен быть приложен ко всей технической документации оборудования.

Если при приемке Товара Заказчиком выявлена недостача, некачественный или не соответствующий сопроводительным документам Товар, отсутствие или ненадлежащим образом оформленные документы, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара полностью или частично. В случае обоснованности возражений Заказчика против подписания акта выполненных работ, Поставщик обязуется устранить все существующие недостатки за свой счет в срок, оговоренный Сторонами.

1. **В коммерческом предложении обязательно указать планируемый срок реализации проекта, предпочтение отдается предложению с минимальным сроком поставки и выполнения работ.**