**Заявка на  камеру греющую выпарного аппарата Т3 -черт.№ЕЕ244.01.00.000-01**

**1.площадь поверхности теплообмена 650м2**

**Трубы теплообменные:**

**Длина – 2965мм;**

**Диаметр – 38х2мм;**

**Количество труб – 1890шт.**

**2 Рабочее давление:**

**В межтрубном пространстве – 7,0кг/см2;**

**В трубном пространстве – 0,690кг/см2;**

**В аппарате избыточное – 0,690кг/см2.**

**3. Рабочая температура:**

**В камере – 180….190°С**

**В аппарате – 105….168°С**

**4. Диаметр греющей камеры – 2440мм;**

**5. Общая высота греющей камеры – 3915мм;**

**6. Масса греющей камеры – 17100кг.**                                  **в   кол-ве 1 шт.**

    В  коммерческом  предложении  прошу  указать  наименьшую  цену,

срок  поставки,  условия  расчетов  за камеру и гарантийные

обязательства.

**В цену прошу включить  затраты  на  доставку**

**камеры  на  АО «СЗ».**