|  |  |
| --- | --- |
| **Согласовано:****Главный инженер****ООО «Сенгилеевский цементный завод»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шлюгин А.И.****«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_\_г.** | **Утверждаю:****Генеральный директор ООО «Сенгилеевский цементный завод»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сагитов И.А.****«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_\_г.** |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по очистке и техническому обслуживанию**

**рыбозащитных устройств РОП-10 на пирсе**

**ООО «Сенгилеевский цементный завод» в кол-ве 2 шт. в 2024г.,**

**расположенном по адресу: Ульяновская область, п. Цемзавод, ул. Кооперативная, д 5.а.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Основные данные и требования** |
| 1. | Предмет договора  | Техническое обслуживание рыбозащитных устройств РОП-10 на пирсе ООО «Сенгилеевский цементный завод» в кол-ве 2 шт.  |
| 2. | Требования, предъявляемые к предмету закупки |
| 2.1 | Наименование, основные характеристики и объемы выполняемых работ | * Техническое обслуживание включает работы по контролю и качеству технического состояния РЗУ РОП-10 – 2шт., поддержание работоспособности и исправности оборудования.
* Контроль состояния прилегающих территорий на предмет наличия иловых наносов, наличие крупного мусора.
* Контроль состояния приемных сеток РЗУ на предмет влияния степени обрастания пропускных отверстий на пропускную способность РЗУ.

Обслуживание предусматривает выполнение комплекса работ, направленных на обеспечение бесперебойной работы насосного оборудования, надежной и экономичной его эксплуатации, проводимых с определенной периодичностью. Замену при необходимости или ремонт вышедших из строя сеток и прочих компонентов РЗУ.* Перечень основных видов работ:
* Провести полную очистку сеток РЗУ РОП-10 в количестве 2 (двух) единиц от ракушек, ила, водорослей, ржавчины;
* Водолазное обследование дна акватории около РЗУ в речных условиях при радиусе видимости более 1 м – 30 м2;
* Размывка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях, группа грунтов 4 – от РЗУ на расстояние не менее 1,8м.;
* Очистка поверхности (РЗУ) металлическими щетками – 5 м2;
* Очистка прилегающих территорий от крупного мусора в радиусе 6 метров;
* Предоставление фото и видеоотчета до и после очистки рыбзащитных устройств.
 |
| 2.2 | Квалификационные требования к подрядчику, характеристики выполняемых работ | * Исполнитель должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые) и положительную репутацию.
* Исполнитель должен иметь документы, подтверждающие соответствие Исполнителя установленным требованиям Заказчика.
* Исполнитель обязан выполнять работы вовремя, согласованное с Заказчиком, с учётом производственного и охранного режима Заказчика.
* Опыт выполнения работ, указанных в п. 2.1 настоящего Технического задания не менее 5 лет.
* Отсутствие задолженности по налогам и сборам, подтвержденное справкой ИФНС;
* Минимальный уставной капитал –10 000 руб.;
* Штатная численность организации – не менее 2 человек;
* Наличие всех необходимых свидетельств, аккредитаций, допусков и аттестаций в соответствии с действующим законодательством, позволяющих выполнять работы, указанных в п. 2.1 настоящего Технического задания
* Использование при выполнении работ собственного инструмента, оборудования и материалов.
* Перед началом выполнения Работ по Договору предоставить список работников, привлеченных для выполнения Работ, с обязательным указанием паспортных данных, а также обеспечить явку этих работников для прохождения вводного инструктажа на предприятии Заказчика.
* Обеспечить собственный персонал соответствующей спецодеждой с нанесенным фирменным логотипом организации Подрядчика, спецобувью, другими средствами индивидуальной защиты и защитными касками.
 |
| 3. | Место, условия и сроки выполнения работ |
| 3.1 | Место проведения работ | ООО «Сенгилеевский цементный завод», Россия, 433381, Ульяновская область, Сенгилеевский район, р.п. Цемзавод, ул. Кооперативная, 5 «А» |
| 3.2 | Условия производства работ | * Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ и используемых Материалов, графиков (сроков) выполнения отдельных этапов и видов Работ, выполнением мероприятий по охране окружающей среды, пожарной и иной безопасности
* Исполнитель обеспечивает беспрепятственный доступ для надзора и контроля за ходом работ представителю Заказчика;
* Заказчик осуществляет контроль качества и физических объемов представленных к оплате Работ, и соответствия фактически представленных к оплате объемам Работ по Договору.
 |
| 3.3 | Сроки выполнения работ | Сроки выполнения работ указываются в договоре.Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения своих обязательств при условии согласования видов, объемов, стоимости работ с Исполнителем. |
| 4. | Требования к сроку гарантийного периода | * Гарантийный срок на выполненные работы и материалы должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания акта выполненных работ.
* Исполнитель должен гарантировать устранение дефектов и недостатков, возникших в процессе эксплуатации оборудования (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке работ), в течение всего гарантийного периода. Устранение дефектов и недостатков Исполнитель осуществляет собственными силами и средствами, без взимания дополнительной платы.
* Исполнитель за свой счет предоставляет материалы и выполняет работы для устранения дефектов выявленных в гарантийный период.
* Срок устранения неисправностей при обращении по гарантийным обязательствам в течение 5 рабочих дней.
 |
| 5. | Порядок формирования цены договора | Цена договора рассчитывается по факту возникновения объемов работ цены на которые определенны в прейскуранте. Единичные расценки являются фиксированными на весь срок действия договора, комплексными и кумулятивными и включают в себе все трудозатраты, механизмы, инструменты (в т. ч. измерительные) и материалы Исполнителя, необходимые для достижения конечного результата, в т. ч. и такие, которые в отдельности не указаны.В случае корректировки объема выполняемых работ по результатам осмотра оборудования, Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору, содержащее скорректированный объем работ, их стоимость и сроки их выполнения. |
| 6. | Порядок оплаты | Оплата выполненных работ производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ, при условии предоставления счета-фактуры. |
| 7. | Привлечение субподрядчиков | Привлечение субподрядчиков категорически запрещено. |
| 9. | Контроль выполнения договора, ответственное лицо | Главный энергетик ООО «Сенгилеевский цементный завод» Горбунов С.А.тел.8-84233-2-92-22 моб: +79378819871e-mail: Gorbunov@cemros.ru |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Главный энергетик** |  | **Горбунов С.А.** |