**Техническое задание на изготовление тары (ящик для транспортировки)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Требование** | **Вариант реализации** | **Версия 1** | **Версия 2** |
| Условия оплаты | Предпочтительно постоплата в течение 30 дней после поставки каждой партии. | да | да |
| Условия поставки | от 250 до 350, от 350 до 650 и от 650 до 1000 штук с фиксированными ценами по диапазонам количеств до конца календарного года и поставкой партиями по отдельным заявкам. | да | да |
| Условия доставки | Доставка на склад в г. Москва (10км за МКАД) | да | да |
| Габариты, позволяющие погрузить тару на заднее сидение седана | ДхШхВ - не более 1300х400х600 | да | да |
| Удобство утилизации | Материал изготовления - дерево | да | да |
| Грузоподъемность | До 70 кг внутреннего вложения | да | да |
| Прочность | Общая тара должна обеспечивать возможность штабелирования до 5 изделий в высоту | да | да |
| Защита содержимого тары от возгорания размещаемых отдельно АКБ | Любое подходящее решение | да | нет |
| Обеспечение сохранности вложения при транспортировке | Дополнительная индивидуальная упаковка изделий, ложементы.  | да | да |
| Универсальность упаковки | 1 ложемент под 2 вида изделий | да | да |
| Удобство переноски | Дополнительный регулируемый наплечный ремень | да | нет |
| Окраска | темно-зеленая | да | да |
| Идентификация продукта | Нанесение одноцветного логотипа | да | нет |

ниже приложен схематичный образец-пример



