cid:image001.png@01D941E4.119C38A0

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждаю:**  **Генеральный директор**  **ЗАО «ЖСМ»**  **«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г.**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О. Н. Турищев** |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание сервисных услуг по ремонту и комплексному техническому обслуживанию фронтальных погрузчиков «DRESSTA- 560E» и «SEM-660D» ЗАО «ЖСМ», расположенном по адресу: *Самарская область, г. Жигулёвск, 1-й Промышленный проезд, дом №4***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Основные данные и требования** |
| 1. | Предмет договора | Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию импортной техники «DRESSTA- 560E» (инв. № 15258, 2006 г.в.) - 1 единица; «SEM-660D» (S/N S6203108, 2021 г.в., инв. № 46535) - 1 единица. |
| 2. | Требования, предъявляемые к предмету закупки | |
| 2.1 | Наименование, основные характеристики и объемы выполняемых работ | Ремонт и комплексное техническое обслуживание импортной техники «DRESSTA- 560E», и «SEM-660D»:   * Проведение текущего ремонта узлов и агрегатов по заявке клиента с указанием стоимости выезда специалиста (норма/часа). * Проведения диагностических работ с указанием стоимости выезда специалиста (норма/часа). * Проведение ремонта топливной аппаратуры (ТНВД, форсунок) с указанием стоимости выезда специалиста (норма/часа). * Проведение регулировочных работ по системе газораспределения с указанием стоимости выезда специалиста (норма/часа). * Плановое техническое обслуживание каждые 500 м/ч; * Плановое техническое обслуживание каждые 1000 м/ч; * Плановое техническое обслуживание каждые 250 м/ч, если это предусмотрено регламентом технического обслуживания завода-изготовителя; * Оригинальные запчасти и масла для проведения ТО; * Мониторинг технического состояния оборудования: осуществление сбора и анализа электронных данных САТ ЕТ с контролеров машины и/или с системы Product Link; периодический отбор проб эксплуатационных жидкостей в соответствии с Регламентом ТО; выполнение инспекций ТА1 (визуальный осмотр и проверка производительности) при проведении ТО; предоставление рекомендаций по эксплуатации, ТО и проведению планово-предупредительных ремонтов Оборудования; предоставление отчетов по состоянию техники после проведения ТО, в срок до 10 рабочих дней; оповещение о необходимости технического обслуживания. |
| 2.2 | Квалификационные требования к подрядчику, характеристики выполняемых работ | * Опыт выполнения работ, указанных в п. 2.1 настоящего Технического задания не менее 5 лет * Наличие всех необходимых свидетельств, аккредитаций, допусков и аттестаций в соответствии с действующим законодательством, позволяющих выполнять работы, указанных в п. 2.1 настоящего Технического задания * Перечень основных видов работ: * Подрядчик обязуется соблюдать регламент по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды при проведении работ на территории Заказчика. * По окончании работ предоставить исполнительную документацию (акты на приемку работ, акты освидетельствования скрытых работ), отчеты о расходе материалов. * Обеспечить собственный персонал соответствующей спецодеждой с нанесенным фирменным логотипом организации Подрядчика, спец. обувью, другими средствами индивидуальной защиты и защитными касками. * Проведение текущего и капитального ремонта узлов и агрегатов по заявке клиента с указанием стоимости выезда специалиста (норма/часа). * Проведения диагностических работ с указанием стоимости выезда специалиста (норма/часа). |
| 3. | Место, условия и сроки выполнения работ | |
| 3.1 | Место проведения работ | Россия, Самарская область, город Жигулёвск, 1-й Промышленный проезд, д.4 |
| 3.2 | Условия производства работ | * Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ и используемых Материалов, (сроков) выполнения отдельных видов Работ, выполнением мероприятий по охране окружающей среды, пожарной и иной безопасности * Подрядчик обеспечивает беспрепятственный доступ для надзора и контроля за ходом ремонта представителя Заказчика   - Заказчик вправе привлекать для надзора и контроля за качеством отдельных видов Работ сторонних специалистов, в том числе представителей производителей фронтальных погрузчиков «Caterpillar», Хута Сталева Воля, физических и юридических лиц, имеющих лицензию на данный вид деятельности, предварительно уведомив об этом Подрядчика. |
| 3.3 | Сроки выполнения работ | Сроки выполнения работ указываются в договоре, согласованном с Заказчиком перед началом срока действия договора.  Исполнитель гарантирует высокое качество выполняемых работ и используемых запасных частей. Исполнитель гарантирует, что устанавливаемые в процессе ремонтов запасные части являются новыми, не восстановленными и ранее не использованными.  Гарантийный срок на запасные части должен составлять не менее 12 месяцев или 1000 м/ч.  В течение гарантийного срока Исполнитель безвозмездно производит замену запасных частей, пришедших в негодность по его вине. Замена должна производиться в течение 7 календарных дней с дня получения уведомления. |
| 4. | Требования к сроку гарантийного периода | - Нормативные документы и регламенты, предусмотренные заводом  изготовителем фронтальных погрузчиков «DRESSTA-560E» Хута Сталева Воля и заводом изготовителем «Caterpillar» для фронтального погрузчика «SEM-660D». |
| 5. | Порядок формирования цены договора | Начальная цена договора по ремонту и комплексному техническому обслуживанию фронтальных погрузчиков «DRESSTA- 560E» и «SEM-660D», формируется на основании предложений, указанных в п. 2.1 настоящего Технического задания.  Исполнитель должен предоставить калькуляцию расценок на каждый вид ТО 250, ТО 500, ТО 1000, с учетом стоимости расходных материалов, возможно других затрат (транспортных, командировочных, суточных).  Стоимость запасных частей определяется на момент выполнения работ и не должна превышать среднерыночную стоимость.  В случае корректировки объема выполняемых работ по результатам осмотра экскаватора, Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору, содержащее скорректированный объем работ, их стоимость и сроки их выполнения. Внеплановые ремонты экскаватора согласовываются Сторонами в дополнительных соглашениях к договору, в которых прописывается наименование, перечень, стоимость и сроки выполнения работ. |
| 6. | Способы и порядок оплаты договора | Оплата за выполнение работ/оказание услуг производиться после их выполнения. Заказчик обязуется перечислять денежные средства, на основании выставленного счета на расчетный счет Исполнителя в течении 30 банковских дней от даты подписания Акта выполненных работ Заказчиком. |
| 7. | Привлечение субподрядчиков | Письменно согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению работ в рамках договора субподрядчиков с предоставлением документального подтверждения наличия у субподрядчиков ресурсов, необходимых для исполнения обязательств (наличие в штате организации квалифицированного персонала, с подтверждением трудовых или иных отношений, оборудования). |
| 8. | Контроль выполнения договора, ответственное лицо | Начальник ЦАТ и С ЗАО «ЖСМ» Сардин Николай Григорьевич  тел.: 89639135281  e-mail: ZSMNGS@ru |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Главный механик** |  | **Мистрюков Д.В.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Начальник ЦАТ и СТ** |  | **Сардин Н.Г.** |