**Техническое задание**

на восстановление участка бытового водоснабжения между колодцами у корпусов 15 и 16 и ремонт участка ХВС в корпусе 4 по адресу: г.Химки, Заводская ул, д.2а

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
|
|  | **I.Восстановление участка бытового водоснабжения между колодцами у корпусов 15 и 16** |  |  |
| 1 | Устройство двух котлованов глубиной до 2,6м  экскаватором (3,5х2м) | м3 | 36,4 |
| 2 | Демонтаж стальной водопроводной трубы Ду200 | м | 11 |
| 3 | Устройство основания песчаного | м3 | 0,27 |
| 4 | Монтаж трубы PPR Ду125 мм SDR11 по технологии «труба в трубе» | м | 110 |
| 5 | Демонтаж –монтаж сущ. гидранта 2500мм | шт. | 1 |
| 6 | Монтаж тройника PPR 125мм | шт. | 4 |
| 7 | Монтаж металлического фланца Ду 100мм с буртом | шт. | 1 |
| 8 | Гидравлические испытания | м | 110 |
| 9 | Обратная засыпка песком с трамбовкой | м3 | 0,27 |
| 10 | Обратная засыпка грунтом с трамбовкой | м3 | 35,74 |
|  | **II. Ремонт участка ХВС в корпусе 4** |  |  |
| 1 | Демонтаж трубы стальной Ду100мм | м | 30 |
| 2 | Демонтаж стальной трубы Ду 80мм | м | 90 |
| 3 | Демонтаж задвижки Ду 100мм | шт. | 3 |
| 4 | Демонтаж водосчётчика | шт. | 1 |
| 5 | Монтаж трубы PPR Дн110 мм SDR17 с отводами 90° (10шт.), тройниками (2 шт.), | м | 30 |
| 6 | Монтаж трубы PPR Дн90 мм SDR17 | м | 90 |
| 7 | Монтаж фланцевого крана LD Ду 100мм | шт. | 3 |
| 8 | Монтаж металлического фланца Ду 100мм с буртом | шт. | 11 |
| 9 | Монтаж клапана обратного межфланцевый Ду100мм | шт. | 1 |
| 10 | Монтаж счётчика холодной воды ВСХН-100 | шт. | 1 |
| 11 | Монтаж фильтра магнитного фланцевого Ду 100мм | шт. | 1 |
| 12 | Монтаж шарового крана Ду 20мм со сгоном | шт. | 1 |
| 13 | Гидравлические испытания | м | 120 |
| 14 | Вывоз мусора |  |  |

Примечания: 1.По окончании работ подрядчик предоставляет исполнительную документацию.

2.Выезд подрядчика на объект для участия в тендере обязателен.

Исп. Ващенко С.Н.

8-495-780-54-45 (доб. 325)