cid:image002.png@01DAB057.A0B300E0

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На покупку комплекта кабелей для демо-лаборатории**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Артикул** | **Наименование** | **Кол-во** |
| 1 | B4T-QSFP-100G-AOC-5M | Активный оптический кабель 100G QSFP28 to QSFP28 5m | 128 |
| 2 | B4T-QSFP-100G-AOC-10M | Активный оптический кабель 100G QSFP28 to QSFP28 10m | 6 |
| 3 | B4T-QSFP-4SFP25G-AOC-5M | Активный оптический кабель 100G QSFP28 <=> 4xSFP25G Breakout Cable 5 м | 20 |
| 4 | B4T-QSFP-4SFP25G-AOC-7M | Активный оптический кабель 100G QSFP28 <=> 4xSFP25G Breakout Cable 7 м | 6 |
| 5 | B4T-SFP-10G-SR-LC2 | Оптический модуль SFP+, 10GBASE-SR, 850nm, LC duplex, MMF (400m/300m/80m) | 10 |

Возможна разбивка закупки на части, т.е. покупка у разных КА.

Возможна поставка отдельными партиями.

**Срок поставки:** 6-8 недель

**Место поставки:** Московская обл. Северная промзона Видного, Проектируемый проезд 5208, владение 8

**Условия поставки:** Производится силами и за счет средств Поставщика.

**Условия оплаты:** Безналичный расчет, 100% постоплата, отсрочка платежа 30 календарных дней.

**Расчет коммерческого предложения:**

КП должно включать в себя стоимость оборудования с учетом расходов по уплате налогов, сборов, доставке и других обязательных платежей согласно действующему законодательству Российской Федерации.

**Технические требования:**

Продукция должна быть новой и ранее неиспользованной.

При запросах опираться именно на указанный артикул оборудования, рассмотрение аналогов только в случаях невозможности поставки таких моделей и по согласованию с Заказчиком.