СЧЕТ-ДОГОВОР №

На поставку

г. Иркутск «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г.

**Акционерное общество «Росгеология» (АО «Росгео»),** именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице представителя Бакирова Валерия Рафиловича, действующего на основании доверенности от 24.11.2022 № 244, именуемое в дальнейшем **«Покупатель»,** с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_), именуемое в дальнейшем «**Поставщик**», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / доверенности от \_\_\_\_, № / удостоверенной нотариусом города \_\_\_\_ (ФИО), зарегистрированной в реестре за №\_\_\_, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий счет-договор поставки (далее – Договор) о нижеследующем:

1.Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующий товар:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара** | **Ед.****изм.** | **Кол-во** | **Цена с НДС 20% (руб.)** | **Сумма с НДС 20% (руб.)** |
|  | Заправочная колонка Benza 25-220-77Ф | Вид перекачиваемой жидкости:дизельное топливоЭлектропитание:220 ВМаксимальная производительность:77 л/минТип пистолета: ручнойКорпус: металлическийМесто установки: любоеСчетчик: механическийВсасывающий рукав: нет в комплектеНапорный рукав:4 мДиаметр рукава:1 дюйм (25 мм)Фильтр тонкой очистки в комплекте: даПогрешность:1%, 0.5%Разрядность сбрасываемой шкалы:999 л либо 99 999 лРазрядность накопительной шкалы:999 999 л либо 99 999 999 лВозможность калибровки: даНасос самовсасывающий: даПерепускной клапан в насосе: даУровень шума:75 дБКласс пылевлагозащиты: IP 55Время непрерывной работы: без ограничения по времениСила тока:4.5 АЧастота тока:50 Гц / 60 ГцДлина провода питания:2 мВыключатель: со световым индикаторомВысота всасывания:5 мНапор:15 мДиапазон рабочих температур: от -30 до +45 °СГарантия:24 месяцаВес:32 кгГабариты:61x61x36 см | 2 | шт |  |  |
|  | Заправочная колонка Benza 25-24-57Ф | Вид перекачиваемой жидкости: дизельное топливоЭлектропитание:24 ВМаксимальная производительность:57 л/минТип пистолета: ручнойКорпус: металлическийМесто установки: любоеСчетчик: механическийВсасывающий рукав: нет в комплектеНапорный рукав:4 мДиаметр рукава:3/4 дюйма (19 мм)Фильтр тонкой очистки в комплекте: даПогрешность:1%, 0.5%Разрядность сбрасываемой шкалы:999 л либо 99 999 лРазрядность накопительной шкалы:999 999 л либо 99 999 999 лВозможность калибровки: даНасос самовсасывающий: даПерепускной клапан в насосе: даУровень шума:75 дБКласс пылевлагозащиты: IP 55Время непрерывной работы: до 30 минСила тока:25 АМощность:250 ВтДлина провода питания:2 мВыключатель: со световым индикаторомВысота всасывания:3 мНапор:10 мДиапазон рабочих температур: от -30 до +45 °СГарантия:24 месяцаВес:29 кгГабариты:61x61x36 см | 2 | шт |  |  |
|  | Насос для дизельного топлива Petroll Vega 80N | Производительность70 л/минВид перекачиваемой жидкостидизельное топливоЭлектропитание 24 ВВремя непрерывной работы30 минутДлина провода питания1.5 метраВысота всасывания3 метраНапор10 метровВходное-выходное отверстие1" дюйм (25 мм)Мощность350 ВтСила тока17 АОборотов минуту3500Тип насосасамовсасывающий, лопастнойПерепускной клапан в насосеестьКласс пылевлагозащитыIP 55Диапазон рабочих температурот -25 до +40 °СДавление2 барВес5.2 кгГабариты200х200х300 ммСтранаКитайГарантия1 год | 11 | шт |  |  |

Общая сумма счета-договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (Сумма указывается цифрами и прописью), в том числе НДС \_\_\_\_% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (Сумма указывается цифрами и прописью) (если не предусмотрен – указать статьи НК РФ, в соответствии с которыми Поставщик освобожден от НДС).

2. Поставка осуществляется на следующих условиях:

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1. Условия оплаты | Оплата по счету в течение 30 календарных дней с даты поставки товара или в течение 7 рабочих дней с даты подписания актов или иных документов, подтверждающих поставку товара (в случае если поставщик является субъектом МСП). |
| 2.2. Срок поставки товара | в течении 20 (Двадцати) календарных дней с даты подачи заявки поставщику со стороны Заказчика, в период до 31.05.2025г. |
| 2.3. Базис поставки | г. Иркутск, ул. Клары-Цеткин, д. 9Б |

3. Настоящий счет-договор вступает в силу со дня подписания сторонами и считается заключенным до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

 4. Реквизиты и подписи сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| Покупатель:АО «Росгео»Юридический адрес: 117246, г. Москва, ул. Херсонская, д. 43, корпус 3Обособленное подразделениеАкционерного общества «Росгеология» «Сейсморазведочная партия № 37» ОП АО «Росгео» «СП № 37»Местонахождение: 647475, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий м.р-н, с.п. Хатанга, п. КрестыАдрес для почтовой корреспонденции: 664039, г. Иркутск, ул. Клары Цеткин, 9аИНН/КПП 7724294887/246945001Банковские реквизиты: Байкальский Банк ПАО Сбербанк, г. Иркутск р/с 40502810218350000035к/с 30101810900000000607БИК 042520607Адрес для почтовой корреспонденции: 664039, г. Иркутск, ул. Клары Цеткин, 9аЭлектронный адрес: igp@rusgeology.ru, info@rusgeology.ruТелефон: +7(3952) 503-403Представитель АО «Росгео» по доверенности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.Р. Бакировмп. | **ПОСТАВЩИК:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Юридический адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / КПП \_\_\_\_\_\_\_\_ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_р/сч \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_к/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ОКПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /М.П. |