СЧЕТ-ДОГОВОР №

На поставку

г. Иркутск «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г.

**Акционерное общество «Росгеология» (АО «Росгео»),** именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице представителя Бакирова Валерия Рафиловича, действующего на основании доверенности от 24.11.2022 № 244, именуемое в дальнейшем **«Покупатель»,** с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_), именуемое в дальнейшем «**Поставщик**», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / доверенности от \_\_\_\_, № / удостоверенной нотариусом города \_\_\_\_ (ФИО), зарегистрированной в реестре за №\_\_\_, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий счет-договор поставки (далее – Договор) о нижеследующем:

1.Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующий товар:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** | **Цена с НДС 20% (руб.)** | **Сумма с НДС 20% (руб.)** |
|  | Заправочная колонка Benza 25-220-77Ф | Вид перекачиваемой жидкости:дизельное топливо  Электропитание:220 В  Максимальная производительность:77 л/мин  Тип пистолета: ручной  Корпус: металлический  Место установки: любое  Счетчик: механический  Всасывающий рукав: нет в комплекте  Напорный рукав:4 м  Диаметр рукава:1 дюйм (25 мм)  Фильтр тонкой очистки в комплекте: да  Погрешность:1%, 0.5%  Разрядность сбрасываемой шкалы:999 л либо 99 999 л  Разрядность накопительной шкалы:999 999 л либо 99 999 999 л  Возможность калибровки: да  Насос самовсасывающий: да  Перепускной клапан в насосе: да  Уровень шума:75 дБ  Класс пылевлагозащиты: IP 55  Время непрерывной работы: без ограничения по времени  Сила тока:4.5 А  Частота тока:50 Гц / 60 Гц  Длина провода питания:2 м  Выключатель: со световым индикатором  Высота всасывания:5 м  Напор:15 м  Диапазон рабочих температур: от -30 до +45 °С  Гарантия:24 месяца  Вес:32 кг  Габариты:61x61x36 см | 2 | шт |  |  |
|  | Заправочная колонка Benza 25-24-57Ф | Вид перекачиваемой жидкости: дизельное топливо  Электропитание:24 В  Максимальная производительность:57 л/мин  Тип пистолета: ручной  Корпус: металлический  Место установки: любое  Счетчик: механический  Всасывающий рукав: нет в комплекте  Напорный рукав:4 м  Диаметр рукава:3/4 дюйма (19 мм)  Фильтр тонкой очистки в комплекте: да  Погрешность:1%, 0.5%  Разрядность сбрасываемой шкалы:999 л либо 99 999 л  Разрядность накопительной шкалы:999 999 л либо 99 999 999 л  Возможность калибровки: да  Насос самовсасывающий: да  Перепускной клапан в насосе: да  Уровень шума:75 дБ  Класс пылевлагозащиты: IP 55  Время непрерывной работы: до 30 мин  Сила тока:25 А  Мощность:250 Вт  Длина провода питания:2 м  Выключатель: со световым индикатором  Высота всасывания:3 м  Напор:10 м  Диапазон рабочих температур: от -30 до +45 °С  Гарантия:24 месяца  Вес:29 кг  Габариты:61x61x36 см | 2 | шт |  |  |
|  | Насос для дизельного топлива Petroll Vega 80N | Производительность70 л/мин  Вид перекачиваемой жидкостидизельное топливо  Электропитание 24 В  Время непрерывной работы30 минут  Длина провода питания1.5 метра  Высота всасывания3 метра  Напор10 метров  Входное-выходное отверстие1" дюйм (25 мм)  Мощность350 Вт  Сила тока17 А  Оборотов минуту3500  Тип насосасамовсасывающий, лопастной  Перепускной клапан в насосеесть  Класс пылевлагозащитыIP 55  Диапазон рабочих температурот -25 до +40 °С  Давление2 бар  Вес5.2 кг  Габариты200х200х300 мм  СтранаКитай  Гарантия1 год | 11 | шт |  |  |

Общая сумма счета-договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (Сумма указывается цифрами и прописью), в том числе НДС \_\_\_\_% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (Сумма указывается цифрами и прописью) (если не предусмотрен – указать статьи НК РФ, в соответствии с которыми Поставщик освобожден от НДС).

2. Поставка осуществляется на следующих условиях:

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1. Условия оплаты | Оплата по счету в течение 30 календарных дней с даты поставки товара или в течение 7 рабочих дней с даты подписания актов или иных документов, подтверждающих поставку товара (в случае если поставщик является субъектом МСП). |
| 2.2. Срок поставки товара | в течении 20 (Двадцати) календарных дней с даты подачи заявки поставщику со стороны Заказчика, в период до 31.05.2025г. |
| 2.3. Базис поставки | г. Иркутск, ул. Клары-Цеткин, д. 9Б |

3. Настоящий счет-договор вступает в силу со дня подписания сторонами и считается заключенным до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

4. Реквизиты и подписи сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| Покупатель:  АО «Росгео»  Юридический адрес: 117246, г. Москва,  ул. Херсонская, д. 43, корпус 3  Обособленное подразделение  Акционерного общества «Росгеология» «Сейсморазведочная партия № 37»  ОП АО «Росгео» «СП № 37»  Местонахождение: 647475, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий м.р-н, с.п. Хатанга, п. Кресты  Адрес для почтовой корреспонденции: 664039, г. Иркутск, ул. Клары Цеткин, 9а  ИНН/КПП 7724294887/246945001  Банковские реквизиты: Байкальский Банк ПАО Сбербанк, г. Иркутск  р/с 40502810218350000035  к/с 30101810900000000607  БИК 042520607  Адрес для почтовой корреспонденции:  664039, г. Иркутск, ул. Клары Цеткин, 9а  Электронный адрес: igp@rusgeology.ru, info@rusgeology.ru  Телефон: +7(3952) 503-403  Представитель АО «Росгео» по доверенности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.Р. Бакиров  мп. | **ПОСТАВЩИК:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Юридический адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / КПП \_\_\_\_\_\_\_\_  ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  р/сч \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  к/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ОКПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Должность  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  М.П. |