**Техническое задание**

**«Техническое задание на ремонт здания склада СЗР ООО «ТАН-3 Пензенская область, Лопатинский р-н, с Китунькино. Кадастровый номер земельного участка 58:15:0522901:211**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Общие данные** | | |
| Адрес места поставки | **Пензенская область, Лопатинский р-н, с. Китунькино.** | Данные Подрядчика. *Обязательно к заполнению при подаче коммерческих предложений!* |
| Ремонт здания склада СЗР  Кадастровый номер земельного участка 58:15:0522901:211 | Замена существующей шиферной кровли на кровлю из металлического профиля, замена окон |  |
| Размер кровли склада | 18,6 х 6,6м, (площадь 123 м. кв.). |  |
| Сроки производства работ | С 01.04.2024-До 30.05.2024г. |  |
| Гарантийные обязательства | не менее 3 лет |  |
| 1. **Технические и технологические данные** | | |
| * 1. **Демонтажные работы:** | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за едн. руб. с НДС** | **Стоимость руб. с НДС** |
|  | Демонтаж деревянных конструкций окон 1,5м х 1,8 м. | шт | 3 |  |  |
|  | Демонтаж кирпичной кладки. | м. куб. | 1 |  |  |
|  | Вывоз и уборка мусора. | комплект | 1 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. **Работы:**  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Монтаж профильного листа НС35-1000 (1070) оц. 0.50 мм. Без учета нахлестов. С предварительным устройством деревянного каркаса и обрешетки кровли с креплением анкерными болтами к существующим плитам перекрытия. | м. кв. | 123 |  |  | |  | Монтаж подшивки карнизов кровли изделиями из оцинкованной листовой стали 0,5 мм | м. кв. | 50 |  |  | |  | Штукатурка кирпичных стен, откосов окон и дверей цементной штукатуркой по сетке с предварительной подготовкой стен зачисткой и грунтовкой. | м. кв. | 200 |  |  | |  | Кирпичная кладка | м. куб. | 1 |  |  | |  | Монтаж пластиковых окон 1,5м х 1,8 м . Герметизация монтажной пены паропроницаемым герметиком (Стиз) с наружной и внутренней стороны. | шт | 4 |  |  | |  | Окрашивание металлических конструкций. | комплект | 1 |  |  | | * 1. **Материалы:** | | | |  |  | |  | Кирпич керамический полнотелый одинарный М125 | м. куб. | 1 |  |  | |  | Доска, брус. | м. куб. | 4 |  |  | |  | Раствор кладочный цементный М150 | м. куб. | 0,3 |  |  | |  | Раствор штукатурный цементный М150 | м. куб. | 2 |  |  | |  | Кровельный профильный лист НС35-1000 (1070) оц. 0.50 мм. без учёта нахлёстов | м.кв | 123 |  |  | |  | Изделия из оцинкованной стали 0,5 мм | м. кв. | 50 |  |  | |  | Сетка штукатурная | м. кв. | 200 |  |  | |  | Окно пластиковое. 1,5м х 1,8 м  Профиль 58мм. Цвет белый. Одинарное остекление. С одной поворотно-откидной створкой. Герметик . | шт | 2 |  |  | |  | Окно пластиковое. 1,5м х 1,8 м  Профиль 58мм. Цвет белый. Одинарное остекление. Глухое. Герметик . | шт | 2 |  |  | |  | Грунт-эмаль 3в1.Цвет серый. | кг | 3 |  |  | |  | Вспомогательные материалы (грунт глубокого проникновения, саморезы, анкера, электроды, скобы, гвозди, шайбы, прочие) | комплект | 1 |  |  | |

****

****

****

****