**3**

Приложение №1 к запросу\_Техническое задание

**Техническое задание**

**1.Наименование МТР, работ, услуг:** перчатки, рукавицы для защиты рук

**2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:**

 - обеспечение основного производства вспомогательными материалами.

**3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:**

- используется на всех производственных участках в качестве средств индивидуальной защиты.

 **4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемые при выполнении работ/ оказание услуг, и т.п.:**

4.1. Перчатки хирургические ГОСТ3-88 должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице:

|  |
| --- |
| Характеристики поставляемого товара |
| Наименование показателей |  |
| 1. Материал:
 | Натуральный латекс |
| 1. Длина
 | 240-280 мм |
| 1. Толщина
 | 0,1-0,27 мм |
| 1. В упаковке
 | Не менее 25 пар |
| 1. Размер
 | № 7, № 8 |

4.2. Перчатки нейлоновые черные ГОСТ 12.4.252-2013 должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице:

|  |
| --- |
| Характеристики поставляемого товара |
| Наименование показателей |  |
| 1. Материал
 | 100 % нейлон |
| 1. Цвет
 | черный |
| 1. Размер
 | № 7, № 8,№ 9 |
| 1. Применение
 | используются при выполнении точных производственных операций по сборке в электронике.Защитные свойства перчаток: от истирания, от проколов и от порезов |

4.3 Перчатки хлопчатобумажные с двойным латексным покрытием ГОСТ 5007-2014 должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице:

|  |
| --- |
| Характеристики поставляемого товара |
| Наименование показателей |  |
| 1. Материал
 | Трикотаж 100% хлопок, 6 нитей, двойное латексное покрытие, кругловязальные |
| 1. Класс вязки
 | 10 |
| 1. Размер
 | №22 |

4.4. Перчатки хлопчатобумажные с ПВХ ГОСТ 12.4.010-75 должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице:

|  |
| --- |
| Характеристики поставляемого товара |
| Наименование показателей |  |
| 1.Материал: | трикотажные хлопчатобумажные бесшовные перчатки с протектором на ладони из поливинилхлорида, в 6 нитей |
| 2.Вес гр. | 250 |
| 3.Класс вязкости | 7 |
| 4.Размер | №22-24 |

4.5. Перчатки «Петролонг» (VF5EB LC) или эквивалент должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице:

|  |
| --- |
| Характеристики поставляемого товара |
| Наименование показателей |  |
| 1.Материал: | Полностью покрыты ПВХ, теплоизолированный рукав, подкладка- хлопковая, рабочая поверхность- песчаная, манжет-эластичный. |
| 2.Длина мм | 660 +- 10 |
| 3.Цвет | голубой |
| 4.Размер | L, XL |

4.6. Перчатки «Химопрен» (CG-973/NP-F-09) или эквивалент должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице:

|  |
| --- |
| Характеристики поставляемого товара |
| Наименование показателей |  |
| 1. Материал
 | Неопрен, хлопковый внутренний слой |
| 1. Длина мм
 | 300 |
| 1. Толщина мм
 | 0,75 |
| 1. Цвет
 | черный |
| 1. Размер
 | № 7, № 8,№ 9 |

4.7. Перчатки КЩС тип 1 ГОСТ 20010-93 должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице:

|  |
| --- |
| Характеристики поставляемого товара |
| Наименование показателей |  |
| 1. Материал:
 | Натуральный латекс высокой плотности, без рельефа на рабочей поверхности. |
| 1. Длина см
 | Не менее 30 +-0,5 |
| 1. Толщина мм
 | 0,6- 0,9 |
| 1. Размер
 | № 2 |

4.8. Перчатки КЩС тип 2 ГОСТ 20010-93 должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице:

|  |
| --- |
| Характеристики поставляемого товара |
| Наименование показателей |  |
| 1. Материал:
 | Натуральный латекс, без рельефа на рабочей поверхности.  |
| 1. Длина см
 | Не менее 28 +- 0,5 |
| 1. Толщина мм
 | 0,35-0,55 |
| 1. Размер
 | № 7,8 |

4.9. Рукавицы хлопчатобумажные с брезентовым наладонником ГОСТ 12.4.010-75 должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице:

|  |
| --- |
| Характеристики поставляемого товара |
| Наименование показателей |  |
| 1. Материал:
 | Прочная х/б ткань |
| 1. Плотность г/ кв. м.
 | 240 |
| 1. Наладонник
 | брезент |
| 1. Плотность наладон-ка г/ кв. м.
 | 400 |
| 1. Размер
 | 2 |

4.10 Перчатки «Унилонг» (LG-F-01) Малайзия или эквивалент должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице:

|  |
| --- |
| Характеристики поставляемого товара |
| Наименование показателей |  |
| 1. Материал
 | 100% натуральный каучук, внутреннее хлопковое напыление |
| 1. Длина мм
 | 420 +-10 |
| 1. Толщина мм
 | 0,55 +- 0,05 |
| 1. Цвет
 | оранжевый |
| 1. Размер
 | L |

4.11 Перчатки «Неохим» (CR-F0,7 (0,75мм) или эквивалент должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице:

|  |
| --- |
| Характеристики поставляемого товара |
| Наименование показателей |  |
| 1. Материал
 | Смесь натурального каучука и хлоропрена, материал подкладки хлопковое напыление |
| 1. Длина мм
 | 330 +-10 |
| 1. Толщина мм
 | 0,75 +- 0,05 |
| 1. Цвет
 | зеленый, синий |
| 1. Размер
 | 8,9,10 |

4.12. Перчатки резиновые хозяйственного назначения ГОСТ 20010-93 должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице:

|  |
| --- |
| Характеристики поставляемого товара |
| Наименование показателей |  |
| 1. Материал
 | Из прочного латекса  |
| 1. Длина мм
 | Не менее 220 |
| 1. Толщина мм
 |  Только в центре ладони 0,22-0,23 |
| 1. Цвет
 | цветные |
| 1. Размер
 | XL, L, M, S |

**5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.)** –нет.

1. **Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.) –**отсутствуют.

**7. Количество МТР/ объем работ/ объем услуг:**

4.1. Перчатки хирургические ГОСТ3-88 - 5000 пар.

4.2. Перчатки нейлоновые черные ГОСТ 12.4.252-2013 - 1000 пар.

4.3. Перчатки хлопчатобумажные с двойным латексным покрытием ГОСТ 5007-2014 -1000 пар. 4.4. Перчатки хлопчатобумажные с ПВХ ГОСТ 12.4.010-75 -10 000 пар.

4.5. Перчатки «Петролонг» (VF5EB LC) или эквивалент - 170 пар.

4.6. Перчатки «Химопрен» (CG-973/NP-F-09) или эквивалент -340 пар.

4.7 Перчатки КЩС тип 1 ГОСТ 20010-93 – 240 пар.

4.8. Перчатки КЩС тип 2 ГОСТ 20010-93 - 960 пар

4.9. Рукавицы хлопчатобумажные с брезентовым наладонником. ГОСТ 12.4.010-75 - 500 пар.

4.10. Перчатки «Унилонг» (LG-F-01) Малайзия или эквивалент - 300 пар.

4.11. Перчатки «Неохим» ( CR-F0,7(0,75мм) или эквивалент – 300 пар.

4.12. Перчатки резиновые хозяйственного назначения ГОСТ 20010-93 - 600 пар.

**8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнение работ/ оказание услуг:** Поставка Товара осуществляется Поставщиком с момента заключения Договора, но не позднее 31 марта 2023 года. Доставка осуществляется силами и средствами Поставщика до склада заказчика.

**9. Место (указывается регион/ если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР /выполнение работ/ оказание услуг:** АО «ЗПП РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 26

**10. Иное, при необходимости: -** при поставке Товара должен прилагаться паспорт безопасности, сертификат качества (паспорт) на поставляемую партию Товара на русском языке и (для товара иностранного производителя) на языке страны- производителя.