**ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**г. Кировск «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.**

**Акционерное общество «Апатит»,** именуемое в дальнейшем **«Сторона-1»**, в лице Главного инженера Кировского филиала АО «Апатит» Онуприенко Вячеслава Сергеевича, действующего на основании доверенности № АП-КФ.380.01-15/111 от 26.06.2024, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «**Сторона-2**», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее соглашение «Общие условия осуществления деятельности» (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. **Предмет Соглашения**
	1. Сторона-2 (далее Подрядчик, Контрагент) при исполнении будущих обязательств по гражданско-правовым сделкам, которые Сторона-1 (далее Заказчик, Общество) и Сторона-2 заключат в будущем (далее - Основной договор), в том числе, но не ограничиваясь договоры поставки, купли-продажи, подряда, выполнения работ (оказания услуг), дополнительно к обязанностям, предусмотренным Основном договором, обязуется выполнять настоящие Общие условия осуществления деятельности.
	2. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Основного договора.
	3. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и не связано сроками действия Основного договора.
2. **Обязанности и ответственность Стороны-2.**

Дополнительно к обязанностям, предусмотренным Основным договором, в целях надлежащего выполнения обязательств по Основному договору Сторона-2 обязуется:

* 1. В ходе осуществления работ по Основному договору соблюдать требования закона и иных правовых актов о безопасности строительных работ.
	2. При проведении работ соблюдать требования Ростехнадзора РФ, Роспотребнадзора РФ, Государственной противопожарной службы РФ, а также предписания иных компетентных органов в части, затрагивающей обязательные правила производства работ, порядок деятельности организации. Все нарушения санитарных, противопожарных, экологических и иных, обязательных к исполнению норм и правил, Сторона-2 устраняет своими силами и за свой счет.
	3. Немедленно извещать Сторону-1 о составлении протоколов и предписаний контролирующими органами, выполнять предписания контролирующих органов за свой счет в установленный в предписании срок.
	4. Уведомлять Сторону-1 в течение 4-х рабочих дней от даты вступления в силу Основного договора в письменной форме о назначении своего представителя, который будет находиться на Объекте с указанием его полномочий, предоставить Стороне-1 подлинник доверенности представителя.
	5. Предоставить Стороне-1 приказ (распоряжение) о назначении из своего штата квалифицированного работника, ответственного за соблюдение правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения (для организаций, осуществляющих эксплуатацию транспортных средств) персоналом Стороны-2 на территории Стороны-1, обеспечить его присутствие в целях осуществления контрольно-профилактической работы и недопущения возникновения несчастных случаев.
	6. Обеспечить составление графика проведения контрольно-профилактических мероприятий (проверок работы персонала Стороны-2), утверждение его руководителем Стороны-2 и до начала осуществления Работ предоставление его руководителю проекта, определенного со стороны Стороны-1, в Управление по ПБ и ОТ и в Транспортное управление (для организаций, осуществляющих эксплуатацию транспортных средств) Стороны-1.
	7. Стороны обязаны назначить руководителей работ по Основному договору. Сторона-2 обязана указать лицо, ответственное за обеспечение соблюдения требований ПБ и ОТ, в том числе за обеспечение работников Стороны-2 соответствующей исправной спецодеждой, надлежащими средствами индивидуальной защиты, исправными инструментами и приспособлениями перед началом выполнения работ. Информацию о назначении руководителей работ и лица ответственного за обеспечение соблюдения требований ПБ и ОТ вручается сторонами друг другу путем письменного уведомления, в котором указаны должности данных лиц, ФИО, обязанности, до начала производства работ по Основному договору.
	8. До прохождения вводного инструктажа по работам по Основному договору и получения пропуска, разрешающего персоналу Стороны-2 прибыть на территорию Стороны-1, Сторона-2 обязуется предоставить Стороне-1 сведения о подрядной организации по форме в Приложении № 1 к настоящему Соглашению в формате MS Excel и с учетом иных требований, установленных Стандартом предприятия «Требования к подрядным организациям в части обеспечения безопасного производства работ» в актуальной редакции.

Основным документом, разрешающим персоналу Стороны-2 прибыть на территорию Стороны-1 для подготовки к проведению и для проведения работ, является Акт (наряд)-допуск на проведение работ по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. К Акту (наряду)-допуску в обязательном порядке прилагаются Сведения о подрядной организации.

* 1. При проведении работ на территории Стороны-1 на весь период выполнения работ по Основному договору обеспечить управление и постоянный контроль за выполнением работ своего персонала, в т. ч. обеспечить соблюдение собственным персоналом (и/или персоналом субСтороны-2/субисполнителя) требований промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, охраны окружающей среды, пропускного и внутриобъектного режимов, выполнение всех необходимых противопожарных и взрывоопасных мероприятий, мероприятий по охране труда и промышленной безопасности, безопасности дорожного движения, осведомленность о Политике в области охраны окружающей среды ПАО «ФосАгро», Политике в области качества АО «Апатит», Политике в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и выполнение природоохранного законодательства в течение всего периода выполнения работ по Основному договору в соответствии с Приложениями № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, №9, № 10 к настоящему Соглашению, которые являются приложениями к ЛНА Стороны-1 в актуальной редакции). Сторона-2 подтверждает ознакомление с указанными требованиями и обязуется их соблюдать. Условия локальных нормативных актов Стороны-1, соблюдение которых Стороной-2 требуется для соблюдения настоящего Соглашения, принимаются Сторонами, как условия настоящего Соглашения.
	2. Сторона-2 до начала работ обязана получить у Стороны-1 и соблюдать, а также довести до сведения и контролировать соблюдение третьими лицами, привлекаемыми Стороной-2 для исполнения обязательств по Основному договору требования следующих документов:
		+ 1. Положения «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах АО «Апатит» в актуальной редакции;
			2. Стандарта организации «Расследование и передача информации о происшествиях в области охраны труда и промышленной безопасности» в актуальной редакции;
			3. Положения «О нарядной системе» в актуальной редакции;
			4. Инструкции «О порядке проведения сменных медицинских осмотров и контроля трезвости» в актуальной редакции;
			5. Инструкции «О порядке оперативного оповещения и предоставления информации о несчастных случаях, авариях, инцидентах, происшествиях и чрезвычайных ситуациях, произошедших в КФ АО «Апатит» в актуальной редакции;
			6. Инструкции «О порядке компенсации расходов сторонними организациями за использование энергоресурсов предприятия» в актуальной редакции;
			7. Стандарта организации «Порядок организации и проведения работ, выполняемых подрядными организациями по нарядам-допускам на объектах КФ АО «Апатит» в актуальной редакции;
			8. Стандарта организации «Порядок проведения инструктажей, обучения и проверки знаний по охране труда, предаттестационной подготовки и аттестации по промышленной безопасности» в актуальной редакции;
			9. Регламента «Организация строительного надзора и контроля за подрядными организациями при строительстве и реконструкции объектов КФ АО «Апатит» в актуальной редакции;
			10. Положения «Порядок управления организационно-технологической документацией подрядных организаций» в актуальной редакции;
			11. Стандарта организации «Процедура проведения верификации закупаемых товарно-материальных ценностей» в актуальной редакции;
			12. Положения «Система обеспечения безопасности дорожного движения в АО «Апатит» и его филиалах при управлении автомобильным транспортом, самоходными машинами и иными видами техники, зарегистрированной в органах, осуществляющих контроль за их техническим состоянием» в актуальной редакции;
			13. Положения «О порядке учета и движения давальческих материалов» в актуальной редакции;
			14. Стандарта организации «Требования к подрядным организациям в части обеспечения безопасного производства работ» в актуальной редакции;
			15. Инструкции «Порядок прохождения автоматизированных людских проходных, единой точки прохода в структурных подразделениях КФ АО «Апатит» в актуальной редакции;
			16. Требований к подрядной организации в части обеспечения экологической безопасности;
			17. Положения «О порядке расследования причин инцидентов на опасных производственных объектах АО «Апатит», их учета и анализа» в актуальной редакции;
			18. Положения «О порядке проведения работ на высоте» в актуальной редакции;
			19. Положения «Об эксплуатации подъемных сооружений КФ АО «Апатит» с применением марочной системы» в актуальной редакции;
			20. Политики в области качества АО «Апатит» в актуальной редакции;
			21. Кодекса этики АО «Апатит»;
			22. Стандарта организации «Управление пропускным и внутриобъектовым режимами» в актуальной редакции;
			23. Положения «Порядок организации работ с применением средств подмащивания на территории объектов КФ АО «Апатит» в актуальной редакции;
			24. Положения «О порядке согласования проведения земляных работ при строительстве, реконструкции и техническом перевооружении объектов Кировского филиала АО «Апатит» в актуальной редакции;
			25. Положения «О размещении мобильных (модульных) зданий и сооружений (бытовых вагонов) на территории АО «Апатит» в актуальной редакции;
			26. Положения «Порядок обучения и проведения инструктажа по пожарной безопасности» в актуальной редакции;
			27. Золотых правил по охране труда и промышленной безопасности в актуальной редакции;
			28. Стандарта организации «Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами» в актуальной редакции;
			29. Стандарта организации «Безопасное размещение и крепление груза на автомобильном транспорте» в актуальной редакции;
			30. Положения «Порядок проведения проверок по пожарной безопасности объектов защиты КФ АО «Апатит»;
			31. Стандарта организации «Порядок применения процедуры блокировка-маркировка-проверка (БМП) при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту» в актуальной редакции
		1. В случае введения Стороной-1 в действие новой редакции локальных нормативных актов (ЛНА) они подлежат замене путем направления Стороной-1 обновлённой редакции документа (ЛНА) на электронный адрес почты Стороны-2, указанный в реквизитах настоящего соглашения. При этом заключение дополнительного соглашения к настоящему Соглашению не требуется.

По истечении 10 дней с момента направления обновлённой редакции документа (ЛНА) Сторона-2 обязуется соблюдать требования ЛНА, а также довести до сведения и контролировать соблюдение третьими лицами, привлекаемыми Стороной-2 для исполнения обязательств по основному договору.

* 1. Сторона-2 несет ответственность за нарушение требований промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, Правил внутреннего трудового распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов и иные, в том числе установленные локальными нормативными актами Стороны-1, в соответствии с Перечнем штрафных санкций, указанном в Приложении № 4 «Перечень штрафных санкций, применяемых к Подрядным организациям за нарушение требований промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, пропускного и внутриобъектового режимов» к настоящему Соглашению (далее – Перечень штрафных санкций), который является приложением Н к Стандарту организации «Требования к подрядным организациям в части обеспечения безопасного производства работ» в актуальной редакции.
	2. При выполнении работ по Основному договору Сторона-2 обязана обеспечить выполнение собственным персоналом (в т. ч. персоналом субСтороны-2/субисполнителя) «Требований по обеспечению безопасности дорожного движения в АО «Апатит» к контрагентам, осуществляющим на территории предприятия эксплуатацию или движение транспортных средств, самоходных машин и иных видов техники, зарегистрированных в органах, осуществляющих контроль за их техническим состоянием» (далее по тексту – Требования ОБДД), изложенных в Приложении № 7 к настоящему Соглашению. При выполнении работ по Основному договору фиксация нарушений требований ОБДД работниками Стороны-2 (в т.ч. персоналом субСтороны-2/субисполнителя) производится любым сотрудником Стороны-1 или сотрудником частного охранного предприятия, при помощи фотографии или видео, показаний системы ГЛОНАСС/GPS, специализированных инструментов и приборов, а также визуально. По факту зафиксированного нарушения представителями Стороны-1 или сотрудником частного охранного предприятия составляется соответствующий акт-предписание (или иной документ, подтверждающий факт (ы) выявленного нарушения (ий)), который направляется в адрес Стороны-2 для проведения внутреннего расследования и оплаты штрафных санкций.

При невыполнении Требований ОБДД персоналом Стороны-2 (в т. ч. персоналом субСтороны-2/субисполнителя), к Стороне-2 могут быть применены штрафные санкции в соответствии с Перечнем штрафных санкций (Приложение № 4 к настоящему Соглашению).

* 1. Обеспечить и предоставить право свободного и безопасного доступа на объект проведения работ по Основному договору персоналу Стороны-1.
	2. Привлекать к выполнению работ по Основному договору только лиц, состоящих со Стороной-2 в трудовых отношениях. Привлечение к выполнению работ лиц по гражданско-правовым договорам, фактически регулирующим трудовые отношения между работодателем и работником, запрещается.
	3. В случае найма на работу граждан других государств либо привлечения субподрядной организации, имеющей в составе таковых работников, предоставить Стороне-1 заверенные Стороной-2 копии действующих паспортов и разрешений на работу на территории того субъекта РФ, где будут проводиться работы по Основному договору. Копии представленных документов должны постоянно находиться на объекте работ.

При привлечении Стороной-2 к выполнению работ граждан других государств обязательно наличие полиса медицинского страхования, действительного на территории Российской Федерации.

* 1. Сторона-2 обязуется обеспечить допуск к работе на объекте работников (в том числе работников СубСтороны-2/субисполнителя), не имеющих медицинских противопоказаний, прошедших в установленном нормативными правовыми актами порядке предварительный, периодический, предвахтовый медицинский осмотр.

Сторона-1 имеет право проводить проверку наличия подтверждающих документов о прохождении работниками Стороны-2 (субСтороны-2/субисполнителя) обязательных медицинских осмотров. За каждый факт допуска к работе работника, не прошедшего медицинский осмотр, равно как и работника, получившего заключение о наличии противопоказаний к выполнению работ по настоящему договору, Сторона-2 несет ответственность в соответствии с Перечнем штрафных санкций (Приложение № 4 к настоящему Соглашению), как за нарушение требований охраны труда, если нарушение не относится к наиболее серьезным, за которые предусмотрена более строгая ответственность

* 1. В случае производства работ по Основному договору в темное время суток своими силами и за свой счет обеспечить искусственное освещение, достаточное для эффективного и безопасного выполнения работ по Основному договору с надлежащим качеством, а также с целью охраны объекта работ.
	2. При выполнении скрытых работ производить скрытые работы в присутствии представителя Стороны-1 фото или видеофиксацию содержания (этапов) и результатов скрытых работ, и при сдаче работ (соответствующей части работ) предоставлять Стороне-1 фото или видеоматериалы (в том числе в электронном виде), подтверждающие выполнение скрытых работ.
	3. В случае невыполнения фото или видеофиксации содержания (этапов) и результатов скрытых работ или выполнения без участия представителя Стороны-1, скрытые работы приемке и соответственно оплате не подлежат.
	4. В том случае, если между сторонами возникнет спор относительно объемов и/или качества выполненных работ, в том числе скрытых работ, и в рамках такого спора будет проведена экспертиза, то скрытые работы, оформленные с нарушениями порядка, установленного договором, но фактическое выполнение которых подтверждено заключением экспертизы, оплачиваются с применением понижающего коэффициента 0,8.
	5. Предоставить Стороне-1 в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие качество используемых материалов. Материалы, используемые при производстве работ по Основному договору, должны соответствовать ГОСТ, ТУ, другим обязательным требованиям к качеству.
	6. Предоставлять/поставлять материалы и оборудование, необходимые для производства работ по Основному договору, осуществлять их доставку, разгрузку, приемку, складирование, хранение и учет, проводить за свой счет мероприятия по входному контролю качества предоставляемых/поставляемых материалов и оборудования.

При получении грузов (за исключением взрывчатых материалов, насыпного, навалочного и наливного груза) со складов Стороны-1, Сторона-2 обязана предоставлять под погрузку транспортные средства, обеспеченные необходимым количеством средств крепления в соответствии с требованиями Приложения № 7 к настоящему соглашению.

В случае обнаружения несоответствия средств крепления установленным требованиям (отсутствие или недостаточное количество средств крепления, повреждения средств крепления свыше норм браковки, установленной стандартом организации «Безопасное размещение и крепление груза на автомобильном транспорте»), Сторона-1 вправе отказать в погрузке и креплении грузов. Несоответствие средств крепления установленным требованиям удостоверяется Актом произвольной формы, составленным работником транспортно-складского цеха Стороны-1 в присутствии водителя автотранспортного средства Стороны-2. Копия акта вручается представителю Стороны-2, а также направляется в структурное подразделение Стороны-1 – куратора договора для информирования Стороны-2.

Все неблагоприятные последствия, вызванные отказом в погрузке и креплении грузов, относятся на Сторону-2. При этом, Сторона-2 не вправе при предъявлении к ней требований о качестве исполнения договорных обязательств ссылаться на указанные обстоятельства.

Сторона-1 оставляет за собой право, при наличии ресурса, осуществить крепление грузов в кузове автотранспортного средства с применением собственных средств крепления. О применении собственных средств крепления Стороны-1 в Акте, которым удостоверяется несоответствие средств крепления Стороны-2 установленным требованиям, делается отметка с указанием информации о соответствующих использованных средствах крепления (наименование средства крепления, количество средств крепления, наименование или обозначение (торговая марка) изготовителя или поставщика, код прослеживаемости, присвоенный изготовителем, год изготовления).

Использованные таким образом средства крепления должны быть возвращены Стороне-1 по окончании перевозки грузов, но не позднее следующего дня, а при повреждении или утрате предоставленных средств крепления – в течение 7 календарных дней должны быть предоставлены новые взамен пришедших в негодность/утраченных. В случае невозврата Стороне-1 предоставленных средств крепления или не предоставления средств крепления взамен пришедших в негодность/утраченных, Сторона-2 обязана возместить Стороне-1 причиненный ущерб.

* 1. Сторона-2 гарантирует, что качество работ по Основному договору, включая качество строительных и отделочных материалов и изделий, будет соответствовать условиям Основного договора, техническим заданиям, требованиям ПД, ГОСТ, ТУ завода изготовителя, стандартам, строительным нормам и правилам, действующим в РФ, а также иным требованиям, предъявляемым к видам работ по Основному договору.

Сторона-2 обязана предоставить Стороне-1 до начала соответствующих работ по Основному договору сертификаты качества и санитарно-эпидемиологические заключения (в случае, если их предоставление предусмотрено действующим законодательством и\или техническими нормами и правилами) или протоколы результатов испытаний качества предоставляемых/поставляемых им материалов и изделий, инженерного оборудования и комплектующих изделий, данные об их пожаробезопасности в соответствии с нормами, действующими в РФ. При сдаче смонтированного оборудования предоставить: сертификат качества, санитарно-эпидемиологическое заключение при наличии соответствующего требования действующего законодательства РФ, документацию завода-изготовителя.

* 1. Сторона-2 обязана осуществлять строительный контроль на объекте работ по Основному договору, в том числе производить периодические испытания и\или проверки выполняемых работ и лабораторные испытания качества используемых в ходе выполнения работ материалов, изделий и предоставлять Стороне-1 их результаты. В случае, если результаты лабораторных испытаний качества испытываемых материалов окажутся неудовлетворительными, то использование таких материалов запрещается, а работы, выполненные ранее с применением таких материалов, подлежат демонтажу и переделке за счет Стороны-2.
	2. Предоставляемое/поставляемое по Основному договору оборудование должно соответствовать ГОСТ, ТУ завода изготовителя, условиям Основного договора, техническому заданию, быть пригодным для целей, для которых оборудование такого рода обычно используется. Качество оборудования удостоверяется маркировкой, сертификатами качества или паспортами по установленной форме, направляемыми с оборудованием. Упаковка и маркировка оборудования должна соответствовать действующим стандартам и техническим требованиям, установленным в Российской Федерации.

По запросу Стороны-1 Сторона-2 в обязательном порядке направляет Стороне-1 действующую и вновь вводимую нормативно-техническую документацию на оборудование (технические условия, технические требования и т.д.).

* 1. При необходимости самостоятельно обеспечить производство работ газом (аргоном, кислородом) и выполнять работы с соблюдением Требований к подрядной организации в части обеспечения безопасного производства работ (Приложение № 3 к настоящему Соглашению, которое является приложением Ж к Стандарту организации «Требования к подрядным организациям в части обеспечения безопасного производства работ» в актуальной редакции ).
	2. Без привлечения Стороны-1 своими силами и за свой счет обеспечить наличие необходимых для выполнения работ по Основному договору транспортных средств, самоходных машин и грузоподъемных механизмов.
	3. При использовании Стороной-2 строительной техники, подъемных сооружений, механизмов и автомобильного транспорта Стороны-1, последняя выставляет, а первая в течение 20 календарных дней оплачивает счета-фактуры за использование строительной техники, подъемных сооружений, механизмов и автомобильного транспорта (на основании оформленных «Талонов заказчика» к путевым листам, справок в т.ч. к «Рапортам строительных машин и механизмов», актов и пр.).

Сторона-2 в месячный срок с даты подписания настоящего Соглашения обязуется со своей стороны обеспечить и выполнять приёмку от Стороны-1 документов (универсальные передаточные документы, акты о приёмке товаров (работ, услуг), товарные накладные ТОРГ-12), составленных в виде электронных документов, через оператора электронного документооборота. Для установления порядка обмена и признания электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью, стороны заключают соглашение о порядке обмена электронными документами с использованием автоматизированной информационной системы конфиденциального обмена юридически значимыми электронными документами.

В случае не проведения Стороной-2 оплаты в течение 20 дней календарных дней Сторона-1 имеет право производить зачет взаимных требований в одностороннем порядке и сумм, причитающихся к выплате Стороне-2 и уменьшая тем самым суммы к выплате на размер выставленных сумм за использование строительной техники, подъемных сооружений, механизмов и автомобильного транспорта Стороны-1.

При использовании Стороной-2 подъемных сооружений для выполнения договорных обязательств, Сторона-2 обязана придерживаться Порядка взаимодействия с подрядными организациями по предоставлению подъемных сооружений, принадлежащих АО «Апатит.

Стоимость использования строительной техники, подъемных сооружений, механизмов и автомобильного транспорта определяется по Прейскурантам Стороны-1, действующих на момент выставления счет-фактуры.

* 1. Сторона-2 обеспечивает выполнение работ по Основному договору необходимыми рабочими ресурсами, оборудованием, машинами, материалами, спецодеждой, спецобувью, СИЗ и прочими ресурсами, собственными силами за свой счёт.
	2. Сторона-2 обязана обеспечить наличие защитных очков у персонала (в т.ч. персонала субСтороны-2/субисполнителя), находящегося на территории Стороны-1. Передвижение по территории Стороны-1 персонала Стороны-2 (персонала субСтороны-2/субисполнителя) без защитных очков запрещено. Сторона-2 обязуется на весь период выполнения работ по Основному договору осуществлять контроль за своим персоналом (персоналом субСтороны-2/субисполнителя) по применению защитных очков при передвижении по территории Стороны-1. В случае передвижения персонала Стороны-2 (персонала субСтороны-2/субисполнителя) по территории Стороны-1 без защитных очков Сторона-2 несет ответственность в соответствии с Перечнем штрафных санкций (Приложение № 4 к настоящему Соглашению), как за нарушение требований охраны труда.
	3. Сторона-2 обязана без привлечения Стороны-1 своими силами и за свой счет обеспечить доставку своих работников к месту производства работ и обратно. В исключительных случаях, при наличии возможности у Стороны-1, доставка работников Стороны-2 к месту производства работ и обратно может осуществлять Сторона-1 на основании отдельно заключённого договора.
	4. Сторона-2 обязана при выезде с территории предприятия Стороны-1 обеспечить сотруднику охраны доступ для осуществления контроля транспортного средства на предмет наличия окрашенного дизельного топлива. Случай обнаружения в топливных баках и других емкостях транспортного средства окрашенного дизельного топлива, зафиксированный актом, является нарушением внутриобъектового режима Стороны-1.

За каждый факт вывоза Стороной-2 и/или субСтороной-2/субисполнителем с территории окрашенного дизельного топлива в топливных баках и (или) других емкостях транспортных средств Сторона-2 несет ответственность за нарушение требований промышленной безопасности охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, Правил внутреннего трудового распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов в соответствии с Перечнем штрафных санкций (Приложение № 4 к настоящему Соглашению).

* 1. Отходы, образовавшиеся в результате деятельности Стороны-2, являются собственностью Стороны-2. Сторона-2 самостоятельно и за свой счет осуществляет уборку и вывоз отходов, образовавшихся от ее деятельности, с объекта ремонта и прилегающей к нему территории на объекты размещения (накопления) отходов по договору со специализированной организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности. В случае образования у Стороны-2 отходов, относящихся к твёрдым коммунальным отходам (ТКО), Сторона-2 должна заключить договор с региональным оператором на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твёрдыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641», Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Сторона-2 обязана осуществлять уборку и вывоз отходов, образовавшихся из объектов (зданий, сооружений, оборудования и материалов), принадлежащих Стороне-1, на объекты размещения (накопления) отходов по согласованию со Стороной-1. Затраты на уборку и вывоз отходов включены в общую стоимость по Основному договору. Сторона-2 обязана не допускать переполнения мусорных баков, захламления территорий и т.п.

Сторона-2 обязана соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды, производить оплату штрафов, налагаемых контролирующими органами за вред, нанесенный своей деятельностью окружающей природной среде. Самостоятельно проводить расчеты платежей за загрязнение окружающей среды от своей деятельности и осуществлять их оплату в соответствии с требованиями законодательства, а также выполнять в установленный срок предписания Стороны-1, контролирующих органов о принятии мер по ликвидации ситуаций, возникших в результате деятельности Стороны-2, ставящих под угрозу экологическую и санитарную обстановку. В полном объеме возмещать затраты Стороны-1, возникшие в связи с неисполнением Стороной-2 условий настоящего Соглашения и/или Основного договора.

Сторона-2 обязана производить в ходе работ систематическую, а по завершении работ окончательную уборку участка выполнения работ и прилегающей территории.

При выявлении фактов загрязнения дорог собственности Стороны-1 по вине водителей автотранспорта Стороны-2, работником структурного подразделения Стороны-1, за которым закреплена соответствующая территория, с привлечением не менее 2-х иных лиц, составляется соответствующий акт. В тексте акта водитель автотранспортного средства Стороны-2 письменно излагает причины загрязнения дорог. В случае отказа водителя от дачи объяснения в акте делается соответствующая отметка. За каждый факт загрязнения дорог Сторона-2 обязана по требованию Стороны-1 уплатить штраф в размере 5 000 рублей. Сторона-2 согласовала уменьшение Стороной-1 суммы очередного к уплате платежа на 5 000 рублей (проведение зачета).

* 1. Сторона-2 не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Соглашению и Основному договору третьим лицам (перемена лиц в обязательстве, залог имущественных прав и иное) без письменного предварительного согласия Стороны-1.

В случае нарушения настоящего пункта Сторона-2 уплачивает Стороне-1 штрафную неустойку в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

* 1. При нанесении в ходе производства работ по Основному договору ущерба имуществу Стороны-1 (включая оборудование, существующие конструкции или инженерные сети Стороны-1 и т.д.), по выбору Стороны-1 Сторона-2 обязана возместить в полном объеме затраты Стороны-1, связанные с причиненным ущербом, либо в кратчайший срок произвести ремонтно-восстановительные работы за свой счет и направить об этом письменное уведомление Стороне-1.
	2. Предъявлять Стороне-1 счета-фактуры за выполненные работы/оказанные услуги, отгруженные товары в соответствии с пунктами 5, 6 статьи 169 Налогового кодекса РФ не позднее пяти календарных дней с даты выполнения работ, а также предъявлять Стороне-1 счета-фактуры на полученную сумму аванса в соответствии с пунктами 5.1., 6 статьи 169 Налогового кодекса РФ в течение 5 календарных дней с даты получения предварительной оплаты. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) Стороной-2 обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Сторона-2 уплачивает Стороне-1 штраф в размере 1% от стоимости, которая должна быть указана в предъявленной счет-фактуре, и пени в размере 0,1% от стоимости счет-фактуры за каждый день просрочки до момента её предоставления и (или) иных документов, предусмотренных в настоящем пункте, в надлежащей форме с установленными требованиями. Сторона-2 дополнительно к неустойке возмещает в полном объёме убытки Стороны-1 в случае отказа налоговым органом в вычете по НДС по причине нарушения порядка (формы, условий) оформления Стороной-2 первичных учётных документов, счетов-фактур, неуплаты (неполной уплаты) им налогов и сборов в бюджет или ведения хозяйственной деятельности с иными нарушениями норм действующего законодательства.

В случае непредоставления Стороной -2 Стороне-1 в течение пяти календарных дней, считая со дня выполнения работ/оказания услуг, отгрузки товаров, счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями п. 5 и п. 6 ст. 169 Налогового кодекса РФ, Сторона-1 вправе отсрочить (приостановить) платежи за выполненные работы/оказанные услуги по Основному договору на то количество дней, на которое Строной-2 просрочено предоставление счетов-фактур оформленных в соответствии с требованиями законодательства. При этом штрафные санкции за просрочку оплаты либо убытки за все время приостановки выплат по Основному договору, не применяются.

В случае непредоставления Строной-2 Стороне 1 в течение пяти календарных дней, считая со дня получения сумм частичной оплаты (аванса) в счет предстоящего выполнения работ/оказания услуг, отгрузки товаров, счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями пп. 5.1 и 6 ст. 169 Налогового кодекса РФ, Сторона-1 вправе отсрочить (приостановить) последующие авансовые платежи, если они предусмотрены Основным договором, и/или отсрочить (приостановить) платежи за выполненные работы/оказанные услуги, отгруженные товары по Основному договору на то количество дней, на которое Стороной-2 просрочено предоставление счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями законодательства. на авансовый платеж. При этом штрафные санкции за просрочку оплаты либо убытки за все время приостановки выплат по Основному договору, не применяются.

* 1. При наличии возможности Сторона-2 обязана составлять документы (счет-фактура, Акт о выполнении работ (оказании услуг), универсальный передаточный документ, товарная накладная ТОРГ-12) в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке и по форме , которые предусмотрены действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами (сроки, перечень и порядок предоставления первичных документов регламентируется Основным договором о выполнении работ/оказании услуг. Сторона-2 обязана выполнить обмен документами, составленными в виде электронных документов, через оператора электронного документооборота. Для установления порядка обмена и признания электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, стороны заключают соглашение о порядке обмена электронными документами с использованием автоматизированной информационной системы конфиденциального обмена юридически значимыми электронными документами. В случае невыполнения Стороной-2 данной обязанности: присланные Стороной-2 на бумажном носителе вышеуказанные документы не подлежат приёму и оплате со стороны Стороны-1. Если всё же Сторона-2 настаивает на произведение оплаты, то Сторона-1 вправе произвести данную оплату с удержанием 10 % от стоимости платежа в виде штрафа.
	2. Сторона-2 обязуется не размещать в публичном пространстве, включая СМИ, интернет, социальные сети любую информацию о Стороне-1 и (или) ее аффилированных лицах без письменного согласия Стороны-1 и (или) ее аффилированных лиц. В случае размещения Стороной-2 информации о Стороне-1 и (или) ее аффилированных лицах без письменного согласия Стороны-1 и (или) аффилированных лиц Сторона-2 уплачивает Стороне-1 штраф в размере 15% от суммы Основного договора за каждый факт размещения информации, а также возмещает Стороне-1 и (или) ее аффилированным лицам в полном объёме убытки, причинённые фактом размещения информации.

Сторона-2 не вправе без предварительного письменного согласия Стороны-1 разглашать третьим лицам и/или опубликовывать, и/или допускать опубликование какой-либо информации, которая была предоставлена Стороной-1 в связи с исполнением настоящего Соглашения и/или Основного договора, либо стала известна Стороне-2 в силу исполнения обязательств по настоящему Соглашению и/или Основному договору, либо была правомерно создана в силу исполнения обязательств по Основному договору.

* 1. Сторона-2 ознакомилась и обязуется соблюдать требования Кодекса этики Стороны-1, текст которого размещен на сайте www.phosagro.ru, в части, касающейся Стороны-2, а также обязуется соблюдать и уважать права человека, относиться к своим работникам и партнерам с достоинством и уважением, не осуществлять и не принимать участие в торговле людьми, организации рабства, детского труда или любой иной форме принудительного труда.
	2. *Если ЭДО:* Стороны в течение срока действия Основного договора проводят сверку взаиморасчетов с обязательным подписанием Акта сверки в формате формализованного электронного документа, утвержденного приказом ФНС России от 13.05.2022 N ЕД-7-26/405@ «Об утверждении формата представления акта сверки взаимных расчетов в электронной форме». Отправитель передает акт сверки, подписанный электронной подписью, Получателю через оператора электронного документооборота.

Получатель обязан в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписать его уполномоченными лицами и направить в адрес Отправителя в формате формализованного электронного документа, утвержденного приказом ФНС России от 13.05.2022 N ЕД-7-26/405@ «Об утверждении формата представления акта сверки взаимных расчетов в электронной форме».

В случае если учетные данные Получателя не совпадают с данными, указанными Отправителем в акте сверки, Получатель обязан подписать полученный акт сверки с разногласиями, оформив протокол разногласий в формате формализованного электронного документа, и в вышеуказанный срок направить в адрес Отправителя, либо в тот же срок направить мотивированный отказ от подписания Акта сверки.

Акты сверок взаимных расчетов направляются через операторов электронного документооборота.

*В случае отсутствия соглашения о порядке обмена электронными документами, сверка производится в следующем порядке:*

Стороны в течение срока действия Договора проводят сверку взаиморасчетов с обязательным подписанием Акта сверки. Сторона-1 направляет Стороне-2 Акт сверки в двух экземплярах, подписанный в одностороннем порядке.

Сторона-2 обязана в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта сверки подписать его уполномоченными лицами и направить один экземпляр (оригинал) в адрес Стороны-1.

В случае, если учетные данные Стороны-2 не совпадают с данными, указанными Стороной-1 в Акте сверки, Сторона-2 обязана подписать полученный Акт сверки с разногласиями и в вышеуказанный срок направить один экземпляр (оригинал) Стороне-1, либо в тот же срок направить Стороне-1 мотивированный отказ от подписания Акта сверки с указанием всех имеющихся возражений.

В случае невозврата Акта сверки в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, суммы, предъявленные Стороной-1, считаются подтвержденными Стороной-2.

Акт сверки взаимных расчетов направляется в Центр обслуживания, Департамент бухгалтерского и налогового учета, по адресу: Северное Шоссе, дом 75, г. Череповец, Вологодская область, РФ, 162625.

* 1. Сторона-1 имеет право производить зачет взаимных требований в одностороннем порядке из сумм, причитающихся к выплате Стороне-2, и уменьшая тем самым суммы к выплате на размер санкций (пени, штрафов, неустоек и т.п.), применяемых Стороной-1 к Стороне-2 в соответствии с Договором и действующим законодательством, и/или размер убытков, причиненных Стороне-1 Стороной-2.
	2. В случае применения к Стороне-1 санкций, взыскания со Стороны-1 убытков (ущерба), если основанием применения санкций и взыскания убытков (ущерба), явилось нарушение Стороной-2 своих обязательств по настоящему Соглашению и/или Основному договору, Сторона-2 обязана возместить Стороне-1 убытки в размере взысканных со Стороны-1 денежных средств.
	3. Случаи нарушения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Соглашения и Основного договора, при которых Сторона-1 вправе требовать взыскания убытков установлены законодательством, настоящим Соглашением и Основным договором. Убытки подлежат возмещению Стороной-2 в полном объеме, в том числе реальный ущерб и упущенная выгода.
	4. Сторона-2 обеспечивает собственными силами и средствами на строительной площадке в течение всего периода работ по Договору выполнение необходимых мероприятий по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, промышленной санитарии и охране окружающей среды, а также охрану материальных ценностей.
	5. Сторона-2 осуществляет временное накопление строительного мусора в специальных контейнерах и/или на специально отведенных площадках, обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, транспортирования, размещения (место установки контейнера и отведенной площадке согласовывается с начальником структурного подразделения). Временное накопление отходов должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства РФ, требованиями экологических, санитарных и других норм и правил. Ведение документации согласно природоохранному законодательству осуществляется Стороной-2.
	6. Оплата услуг пользования санкционированной свалкой для размещения (захоронения, хранения) отходов, транспортировка отходов, а также уплата экологических платежей за негативное воздействие на окружающую среду осуществляется за счет собственных средств Стороны-2.
	7. Производит в ходе работ систематическую, а по завершении работ окончательную уборку участка выполнения работ и прилегающей территории от строительного мусора.
	8. Предъявить документы, подтверждающие квалификацию и подготовку своих инженерно-технических работников в области промышленной безопасности и охраны труда.
	9. Согласование земляных работ производить в строгом соответствии с Положением «О порядке согласования проведения земляных работ при строительстве, реконструкции и техническом перевооружении объектов Кировского филиала АО «Апатит».
	10. Сторона-2 приобретает бетон и цементсодержащую продукцию исключительно у ООО «Центр Строительных Материалов» (ИНН 5103062840, КПП 510301001, ОКПО 71889773).
	11. Сторона 2 обязана обеспечить полное и неукоснительное исполнение своими работниками и иными лицами, за которых отвечает, правил внутреннего трудового распорядка Кировского филиала АО «Апатит» при нахождении данных лиц на территории филиала АО «Апатит».

В том числе Сторона-2 обязана обеспечить прохождение своими работниками и иными лицами, за которых отвечает Сторона-2, терминалов единой точки прохода (ЕТП) с обязательным прохождением алкотестирования или автоматизированных людских проходных (АЛП). Сторона -2 также обязуется отстранить от работы (либо не препятствовать отстранению от работы силами Стороны-1) подчиненных физических лиц (работников и иных лиц) в случае не прохождения ими ЕТП или АЛП и/или неполучения ими разрешения на выполнение работ по результатам прохождения ЕТП или АЛП.

За каждый случай обнаружения на территории АО «Апатит» работника или иного лица, за которого отвечает Сторона-2, не прошедшего ЕТП или АЛП или прошедшего его без получения разрешения на выполнение работ, Сторона-2 выплачивает Стороне-1 штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

* 1. Сторона-2 обязуется путем заключения Договора на оказание медицинских услуг с лицензированной медицинской организацией, обеспечить прохождение собственным персоналом и иными лицами, за деятельность которых Сторона-2 несет ответственность, предварительных и периодических медицинских осмотров в соответствии с действующим законодательством. Сторона-2 обязана не допускать до работы лиц, не прошедших обязательный для них медицинский осмотр, или прошедших его без разрешения на допуск к работе.

Работники Стороны-2, зарегистрированные на территории Апатитско-Кировского района обязуются проходить периодические медицинские осмотры в ООО «Тирвас». Сторона-2 дает Стороне-1 и ООО «Тирвас» согласие на передачу от ООО «Тирвас» Стороне-1 не содержащей медицинской тайны информации о пофамильном составе лиц, прошедших предварительный и/или периодический медицинский осмотры с подтверждением об отсутствии противопоказаний для выполнения ими соответствующих работ. Данная информация является в т.ч. основанием для оформления пропусков для работников и иных лиц Стороны-2 на территорию АО «Апатит». Сторона-2 обязана не допускать до работы лиц, не прошедших в ООО «Тирвас» обязательный для них медицинский осмотр, или прошедших его без разрешения на допуск к работе. За каждый случай выявления нарушения (каждый случай допуска работника до работы с нарушениями условий, изложенных в настоящем пункте) Сторона-2 выплачивает Стороне-1 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

* 1. Сторона-2 обязуется путем заключения Договора на оказание медицинских услуг с ООО «Тирвас», обеспечить прохождение собственным персоналом перед началом рабочего дня и сразу после его окончания процедуры контроля трезвости с целью выявления признаков употребления работниками Стороны-2 алкоголя, наркотических средств и других психоактивных веществ, а также с целью выявления состояний алкогольного, наркотического, иного токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения, препятствующих выполнению их трудовых обязанностей при выполнении работ по настоящему Договору, реализуя данную обязанность, Сторона-2 перед началом каждого рабочего дня и сразу после его окончания направляет своих работников в соответствующие здравпункты для прохождения ими процедуры контроля трезвости. Результаты процедуры контроля трезвости предоставляются Стороной-2 представителю Стороны-1, курирующему выполнение работ по настоящему Договору.

В случае выявления при прохождении процедуры контроля трезвости работников Стороны-2 с признаками употребления алкоголя, наркотических средств и других психоактивных веществ, а также с состояниями алкогольного, наркотического, иного токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения, Сторона-2 обязуется отстранить их от выполнения работ по настоящему договору, и собственными силами и средствами обеспечить удаление таких работников с территории Стороны-1.

За отказ от участия в проверке, в том числе за отказ от прохождения контроля трезвости, Сторона-2 выплачивает Стороне-1 штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай отказа.

За каждый случай обнаружения работника или иного лица, за которого отвечает Сторона-2, в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения либо в состоянии после употребления алкоголя, наркотических или иных токсических веществ, Сторона-2 выплачивает Стороне-1 штраф в размер 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

* 1. Ввоз/вывоз на территорию объектов Стороны-1 ТМЦ (оборудования, материалов, инструментов и т.д.), принадлежащих Стороне-2 и/или полученных им от Стороны-1 на давальческой основе для выполнения работ, Сторона-2 обязуется обеспечить в соответствии с порядком, установленным разделом 6 Стандарта организации «Управление пропускным и внутриобъектовым режимами».
	2. Сторона-2 обязуется исполнять следующие требования/запреты при эксплуатации/управлении транспортными средствами на территориях структурных подразделений Стороны-1:
		1. Наличие работоспособных, включенных при эксплуатации/управлении видеорегистраторов с глубиной архива не менее пяти суток непрерывной и корректной регистрации информации на автомобильной и самоходной технике.
		2. Наличие и работоспособность, обязательное включение при эксплуатации/управлении проблесковых маячков оранжевого/желтого цвета на автомобильной (за исключением транспортных средств категории М2, М3 (автобусы)) и самоходной технике, эксплуатируемой на территории Стороны-1.
		3. Наличие сигнальной антенны (вешки) на транспортных средствах грузоподъемностью до 3,5 т, высотой не менее 4,5-5,0 м от поверхности земли, на верхней части которой должен иметься флажок светоотражающей материи желтого или оранжевого цвета (допускается применение на верхней части антенны светодиодных огней) при движении по следующим маршрутам:

- Восточный рудник – от КПП-2 и далее в направлении карьеров;

- Расвумчоррский рудник – от гор. +470 метров (района автоподъезда к штольне автоуклона) и далее в направлении Центрального карьера Восточного рудника и на территорию Центрального карьера Восточного рудника.

* + 1. Наличие контурной маркировки светоотражающей лентой для обозначения габаритов эксплуатируемой самоходной техники (экскаваторы, буровые установки, бульдозеры и т.д.), а также бытовок (тепляков) на территориях Стороны-1. Светоотражающая лента (желтая или красная – на задней части, желтая или белая – на боковой части транспортного средства), на задних (боковых) поверхностях самоходной техники, на бытовках (тепляках) по всему контуру.
		2. Обязательное включение штатной аварийной сигнализации транспортного средства для дополнительного привлечения внимания участников дорожного движения и операторов работающей вблизи техники, при осуществлении остановки/стоянки вне специальных мест, предусмотренных для остановки/стоянки средств Схемами организации движения на территориях структурных подразделений Стороны-1, распоряжениями руководителей структурных подразделений.
		3. Наличие и работоспособность средств позиционирования на автомобильной и самоходной технике. Наличие информации (логины, пароли) о системе позиционирования у кураторов по БП, у специалистов структурных подразделений по направлениям деятельности, начальника службы режима предприятия.
		4. Прохождение ежегодного инструктирования по мерам безопасности, практического ознакомления с маршрутами движения на объекте открытых горных работ у специалистов Восточного рудника до начала выполнения работ на территории Восточного и Расвумчоррского (осуществляющих свою деятельность в Центральном карьере) рудников, водителей транспортных средств, машинистов самоходных машин.
		5. Заполнение Журнала ввода/вывода людей (находится у диспетчеров Восточного и Расвумчоррского рудников) работниками, осуществляющими управление автомобильной и самоходной техникой, при въезде/выезде в карьеры Восточного рудника (в т.ч. Центральном карьере при заезде с территории Расвумчоррского рудника) с заполнением всех обязательных для заполнения полей.
		6. Запрещено употребление табачной продукции всем работникам Стороны-2 во время движения при управлении транспортными средствами не зависимо от категорий (карьерные самосвалы, вспомогательная карьерная техника, подземная самоходная техника, автотракторная техника, грузовые и пассажирские ТС, личный транспорт работников и специалистов, железнодорожный транспорт).
		7. Запрещено употребление табачной продукции во время движения по перегонам и станциям, а также при производстве маневровой работы машинистам локомотивов и их помощникам, машинистам (водителям) ССПС (специального самоходного подвижного состава), дежурным депо подвижного состава, машинистам подземного железнодорожного транспорта.
		8. Всем работникам, выполняющим работы, связанные с управлением транспортными средствами (самоходной техникой) на территории Стороны-1, независимо от категорий (карьерные самосвалы, вспомогательная карьерная техника, подземная самоходная техника, железнодорожный транспорт и прочее) запрещено использование мобильных устройств (телефон, смартфон, планшетный компьютер), радио и (или) видео проигрывателей, а также других устройств, предназначенных для личного, в том числе развлекательного, использования. В случае крайней необходимости, мобильный телефон можно использовать только после полной остановки и приведения транспортного средства в безопасное состояние для других участников движения, либо оборудованным техническими устройствами, позволяющими вести переговоры без использования рук при эксплуатации/управлении транспортными средствами.
		9. Определить время использования на грузовых транспортных средствах (ТС массой более 3.5 т) зимних шин, зимних шипованных шин или всесезонных шин, маркированных знаками «M+S» («M&S», «M S»), период с 01 октября по 15 мая ежегодно.
		10. Требования, указанные в настоящем пункте, не распространяются на личные транспортные средства руководителей, специалистов, работников Стороны-2 осуществляющих заезд к рабочим местам, расположенным на промплощадках (АБК, АБЗ) структурных подразделений, на транспортные средства логистических компаний, осуществляющих въезд на территории структурных подразделений по разовым автотранспортным пропускам (до 14 дней), на транспорт, осуществляющий перевозки руководителей АО «Апатит».
		11. За нарушение требований, указанных в настоящем пункте, предусмотрено выставление штрафных санкций в соответствии с Приложением № 4 к настоящему соглашению.
	1. Стороне-2 и привлекаемых Стороной-2 третьих лиц для исполнения обязательств по Договору, организовать нанесение на спецодежду и СИЗ работников название организации (эмблема, логотип организации), а так же обеспечить прозрачные вшивки (беджей) для размещения вкладок содержащих название организации, ФИО, должность (профессия).

Работники Стороны-2 и работники привлекаемых Стороной-2 третьих лиц при исполнении обязательств по Договору на территории Стороны-1 обязаны пользоваться исправными защитными касками с застегнутым подбородочным ремнем. Использование каски, не зафиксированной подбородочным ремнем, не допускается. Каска должна быть оснащена светоотражающими полосками, которые размещаются спереди, сзади и по бокам каски. Разрешается использование касок, изготовленных из светоотражающего материала.

* 1. В случае ввоза на территорию объектов Стороны-1 ТМЦ (оборудования, материалов, инструментов и т.д.), принадлежащих Стороне-2 и/или полученных им от Стороны-1 на давальческой основе для выполнения работ, Сторона-2 обязана обеспечить их сохранность собственными силами и за свой счёт. При необходимости возможно заключение Договора на оказание услуг по охране ТМЦ с ООО «Мурманское охранное предприятие».

В течение 5 календарных дней с момента заключения указанного договора Сторона-2 обязуется в письменной форме уведомить об этом Сторону-1.

* 1. Сторона-2 обязана применять сигнальные жилеты при производстве любых видов работ на автодорогах и железнодорожных путях, а также при передвижении по железным дорогам необщего пользования АО «Апатит».
	2. При производстве работ на объектах защиты КФ АО «Апатит», оборудованных средствами пожарной автоматики, в том числе объектов, на которых отсутствует персонал КФ АО «Апатит», либо переданных объектов в оперативное управление, аренду, эксплуатационную ответственность или иной вид правообладания (пользования), Сторона-2 обязана осуществлять ежедневный контроль работоспособности средств пожарной автоматики, контроль состояния и обеспечения первичными средствами пожаротушения объектов защиты, обязанность по содержанию средств пожарной автоматики и первичных средств пожаротушения в исправном состоянии.
	3. В случае выполнения демонтажных работ Сторона-2 при определении технологии/метода/способа демонтажа обязуется руководствоваться Сводом правил СП 325.1325800.2017 (разд.7) «Способы обрушения и разборки строительных конструкций при сносе зданий и сооружений»; ликвидацию основных средств проводить с использованием специальных машин и приспособлений; исключить проведение ликвидации основных средств методом подрезки конструкций с последующим их обрушением.
	4. Используемые Стороной-2 транспортные средства самосвального типа, транспортные средства с манипуляторами, должны быть оборудованы двумя системами сигнализации начала подъема кузова/ стрелы манипулятора: звуковой и световой.

При выявлении фактов отсутствия или неработоспособности установленной на используемых Стороной-2 транспортных средствах самосвального типа, транспортных средствах с манипуляторами системы сигнализации начала подъема кузова/ стрелы манипулятора: звуковой и световой – Сторона-2 уплачивает штраф в размере 50 000 рублей за каждую единицу транспортного средства. Так же Стороной-1 изымается транспортный пропуск до устранения нарушений.

* 1. Используемые Стороной-2 автокраны (автогидроманипуляторы, крановые установки на автомобильных или самоходных шасси) должны быть оборудованы двумя системами сигнализации начала подъема стрелы установки: звуковой и световой.

При выявлении фактов отсутствия или неработоспособности установленной на используемых Стороной-2 автокранах (автогидроманипуляторах, крановых установках на автомобильных или самоходных шасси) штатной системы звуковой и/или световой сигнализации начала подъема стрелы установки: звуковой и световой – Сторона-2 уплачивает штраф в размере 50 000 рублей за каждую единицу транспортного средства. Так же Стороной-1 изымается транспортный пропуск до устранения нарушений.

* 1. Основные требования по безопасности эксплуатации грузовых транспортных средств самосвального типа, а также подъемных сооружений на пневмоколесном (гусеничном) ходу (автокранов, кранов на специальном шасси и т.п.) на территории АО «Апатит» и его филиалов регламентируются Приложением № 14 к настоящему Соглашению и обязательны для соблюдения Стороной-2.
	2. Сторона-2 обязуется выполнять распоряжения (указания) лиц, ответственных со стороны Стороны-1 за выполнение мероприятий, предписанных «Планом предупреждения и ликвидации аварий от снежных лавин на территории Транспортного управления, Управления главного энергетика, транспортно-складского цеха КФ АО «Апатит» и муниципального образования г. Кировск с подведомственной территорией в лавиноопасный сезон» (далее - ППЛА).
	3. За невыполнение Стороной-2 распоряжений (указаний) лиц, ответственных со стороны Стороны-1 за выполнение мероприятий, предписанных ППЛА, Сторона-2 выплачивает Стороне-1 штраф за каждый выявленный случай в размере 200 000 руб.
	4. При выполнении Работ Сторона-2 обязана обеспечить обязательное прохождение ежегодного специального Инструктажа по безопасности дорожного движения (далее-Инструктаж) в структурном подразделении «Учебный центр» КФ АО «Апатит» своими работниками, занимающими должности водителей (машинистов) автотранспортной и самоходной техники с получением Удостоверения о прохождении ежегодного специального инструктажа по безопасности дорожного движения (далее – Удостоверение). Срок действия Удостоверения - один календарный год. Перечень специальностей и профессий, подлежащих обязательному ежегодному Инструктажу, График проведения ежегодного специального Инструктажа, а также Программа ежегодного специального инструктажа по безопасности дорожного движения приведены в Приложении № 13 к настоящему Соглашению.
	5. Сторона-2 согласен с тем, что содержание Основного договора является достаточным для определения работ. Сторона-2 также должна выполнить все работы и/или поставить все материалы, не указанные конкретно в Основном договоре, но требуемые для надлежащего выполнения работ, как если бы такие работы и/или материалы были четко указаны в Основном договоре. Сторона-2 согласен с тем, что Основной договор определяет все необходимое для выполнения работ согласно нормативным требованиям, что договор предусматривает современный проект, современные строительные методы, договор является полным, пригодным и завершенным. Данное заявление Стороны-2 является заверением об обстоятельствах (ст. 431.2 ГК РФ). Сторона-2, с учетом вышесказанного, не имеет права ссылаться на то, что он не ознакомился с характером работ или не понимает вышеуказанных аспектов.
	6. Сторона-2 обязуется соблюдать все установленные нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами и приказами АО "Апатит" требования и ограничения, связанные с противоэпидемическими мероприятиями.
	7. Оплата по основному Договору производится Стороной-1 в платежные дни: вторник, четверг. В случае если крайний срок оплаты выпадает на неплатежный день, оплата производится в следующий за ним платежный день. Штрафные санкции в адрес Стороны-1 в данном случае не начисляются.
	8. В случае привлечения субподрядной организации Сторона-2 несет ответственность за проверку документации (акт, наряд-допуск, диагностическая карта, путевой лист, медицинское освидетельствование, ознакомление с планом производства работ) и последующий допуск для выполнения работ на объекте по договорам субподряда.

За нарушение указанных требований Сторона-2 выплачивает Стороне-1 штрафные санкции в размере 20 000 за каждое выявленное нарушение.

* 1. Сторона-2 несет ответственность за нарушение требований промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, пропускного и внутриобъектового режимов при выполнении работ вне территории опасного производственного объекта на переданной на основании ордера площадке в соответствии с Перечнем штрафных санкций (Приложение № 4 к настоящему Соглашению).
	2. Сторона-2 обязуется при производстве кровельных или аналогичных работ производить установку анкерных линий и применять страховочные системы при любых видах работ, выполняемых на кровлях зданий и сооружений.
	3. Сторона-2 имеет право с письменного согласия Стороны-1 разместить вагончик в целях (размещение рабочих раздевалок сотрудников Стороны-2, места хранения инструмента и т.п.) на территории Стороны-1 в количестве, месте и на срок, согласованный со Стороной-1, в порядке и на условиях, предусмотренных Основным договором. размещение на территории АО «Апатит» бытовых вагонов подрядчиков осуществляется в соответствии с требованиями ПВД «О размещении мобильных (модульных) зданий и сооружений (бытовых вагонов) на территории АО «Апатит». Разрешение на размещение вагончика выдается в письменном виде уполномоченным лицом Стороны-1.

Сторона-2 обязана:

- обеспечить наличие технического паспорта на вагончик. Для получения разрешения на размещение вагончика на территории Стороны-1, предоставить Стороне-1 копию технического паспорта на вагончик;

- установить на вагончике информационную табличку с указанием наименования организации, инвентарного номера вагончика, ФИО, контактный номер телефона ответственного лица за техническое состояние и безопасную эксплуатацию;

- не допускать использование электрооборудования с открытыми нагревательными элементами, не допускать открытого огня; не допускать установку на вагончиках решеток, сеток, мешающих свободному открыванию дверей и окон; не допускать курение внутри вагончиков;

- в течение 2 (двух) рабочих дней с момента окончания выполнения работ по Основному договору вывезти с территории Стороны-1 вагончики. Факт вывоза вагончиков с территории Стороны-1 подтверждается пропуском на вывоз ТМЦ с отметкой представителя Стороны-1 на проходной. Копию такого пропуска Сторона-2 передает уполномоченному лицу Стороны-1. В противном случае, Сторона-1 имеет право приостановить оплату любых платежей по Основному договору. Срок оплаты таких платежей по Основному договору продлевается на срок соразмерный сроку нарушения вывоза вагончика;

- соблюдать иные требования, предусмотренные техническим паспортом вагончика, условиями Основного договора, требованиями Положения «О размещении мобильных(модульных) зданий и сооружений (бытовых вагонов) на территории АО «Апатит» и действующим законодательством РФ.

За нарушение сроков вывоза вагончика с территории Стороны-1 Сторона-2 уплачивает 1 000 (Одна тысяча) рублей Стороне-1 за каждый день просрочки.

За допущение возгорания мобильных (модульных) зданий и сооружений (бытовых вагонов) (далее – МЗиС) по вине Стороны-2, Сторона-2 уплачивает Стороне-1 штраф в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей.

* 1. Сторона-2 при выполнении огневых работ на территории АО «Апатит» при невозможности использования металлических экранов для защиты (изоляции) оборудования, конструкций, выполненных из горючих материалов, а также смежных помещений, соседних этажей и отметок, отверстий или проёмов в стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы обязуется применять покрывала для изоляции очага возгорания повышенной прочности ПП-1200.
	2. Сторона-2 обязуется обеспечить наличие на территории Стороны-1 месячного запаса (либо минимально необходимого запаса до окончания работ) необходимых работникам видов СИЗОД и сменных фильтрующих элементов к ним.
	3. Сторона-2 обязуется представить в налоговый орган «Согласие налогоплательщика (плательщика страховых взносов) на предоставление налоговым органом сведений о налогоплательщике (плательщике страховых взносов), составляющих налоговую тайну, иному лицу или признание таких сведений общедоступными (КНД 1110058), на предоставление Стороне-1 сведений, составляющих налоговую тайну.

При представлении Согласия КНД 1110058 Сторона-2 указывает следующие коды сведений для предоставления налоговым органом Стороне-1 документов бухгалтерской и налоговой отчетности, содержащей информацию о трудовых и материальных ресурсах Стороны-2, а также код комплекта сведений, предоставляемых для создания источника открытых данных с целью обеспечения добросовестной конкуренции, оценки и минимизации налоговых рисков признания их общедоступными: 10007, 10018, 10019, 10035, 10053, 10061, 20006, 20013. Соответствующие коды сведений/комплекта сведений указываются в соответствии со Справочником сведений, составляющих налоговую тайну, размещенном на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети «Интернет».

Согласие КНД 1110058 в адрес Стороны-1 предоставляется на срок действия Основного договора с правом его отзыва в любое время. При продлении срока действия договора Стороной-2 в налоговый орган подается новое Согласие КНД 1110058 на срок действия продленного договора. Если дата окончания действия Согласия не установлена, Согласие действует бессрочно.

* 1. Сторона-2 обязуется представить через АО «ПФ «СКБ Контур» (ИНН 6663003127) согласие на предоставление Стороне-1 доступа к размещенным в онлайн сервисе «Контур.НДС+» декларациям по НДС, включая разделы 1−12 и приложениям к ним, а также к содержанию требований «О представлении пояснений (КНД 1165050)» по НДС, которые поступают от налоговых органов в адрес Стороны-2.

Согласие на доступ к размещенным в онлайн сервисе «Контур.НДС+» сведениям в адрес АО «ПФ «СКБ Контур» предоставляется без указания срока окончания раскрытия показателей для налоговой и бухгалтерской отчетности с правого его отзыва в любое время.

Согласие на доступ к размещенным в онлайн сервисе «Контур.НДС+» сведениям для Стороны-1 предоставляется на срок действия Основного договора с автоматической пролонгацией и с правом его отзыва в любое время.

Отзыв согласия на доступ к размещенным в онлайн сервисе «Контур.НДС+» сведениям необходимо направлять в адрес Стороны-1 и АО «ПФ «СКБ Контур» в электронном виде через программу для ЭВМ «Контур НДС+» (или в письменном виде в случае невозможности отправки посредством программы).

* 1. С целью обеспечения безопасности дорожного движения Стороной-1 установлен зимний период времени при эксплуатации транспортных средств на территории КФ АО «Апатит» – с 01 октября по 15 мая ежегодно.

Сторона-2 обязуется обеспечить обязательное оборудование легковых транспортных средств (до 3.5 т) в зимний период зимними шипованными шинами, за исключением:

- транспортных средств указанной категории, осуществляющих въезд в подземные горные выработки;

- транспортных средств указанной категории, эксплуатирующихся в условиях карьеров Восточного рудника.

Для указанного исключения, допустимо использование шин класса А/Т (all terrain) с обозначением М+S - универсальная, М/Т (mud terrain) – для бездорожья.

* 1. Сторона-2 обязуется осуществлять процедуры предсменного технического осмотра транспортных средств (в т.ч. транспортных средств, подлежащих регистрации в органах Гостехнадзора) с фиксацией процесса на видеозапись и обеспечением хранения указанной видеозаписи не менее трех суток.

При отсутствии единого места выпуска обеспечить фиксацию процедуры предсменного технического осмотра с помощью мобильных видеорегистраторов с обеспечением хранения информации не менее трех суток.

* + 1. Сторона-2 обязуется организовать работу по оборудованию мест проведения предсменного технического осмотра транспортных средств видеокамерами с возможностью хранения информации не менее трех суток, при проведении предсменного технического осмотра вне стационарных мест, мобильными видеорегистраторами с возможностью хранения информации не менее трех суток. Информацию о выполнении мероприятий направить в адрес кураторов договоров.
		2. Незамедлительно по требованию обеспечить предоставление информации с видеокамер/видеорегистраторов по запросу (в т.ч. устному) представителям Стороны-1.
		3. За каждый случай обнаружения факта отсутствия систем видеофиксации процессов предсменного технического осмотра транспортных средств, в т.ч. вне стационарных мест, не предоставления видеофиксации по требованию специалистов Общества, Сторона-2 выплачивает Стороне -1 штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.
	1. В случае если численность работников Стороны-2, в соответствии с требованиями действующего законодательства, предполагает наличие службы или специалистов по охране труда, Сторона-2 обязуется разработать графики контрольно-профилактической работы по соблюдению требований безопасного выполнения работ, согласовать их со Стороной-1 и предоставлять по запросу Стороны-1 отчет об их исполнении. Отчет предоставляется Стороной-2 в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.

В случае выявления фактов отсутствия у Стороны-2 графиков контрольно-профилактической работы по соблюдению требований безопасного выполнения работ, а также фактов несоблюдения графиков контрольно-профилактической работы по соблюдению требований безопасного выполнения работ и/или не предоставления в адрес Стороны-1, по соответствующему запросу, графиков контрольно-профилактической работы по соблюдению требований безопасного выполнения работ, Сторона-2 обязана оплатить Стороне-1 неустойку в размере 20 000,00 (двадцать тысяч) рублей, за каждый случай выявления несоблюдения требований настоящего пункта.

1. **Антикоррупционная оговорка**
	1. При исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению и Основному договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению и Основному договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Соглашения и/или Основного договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

* 1. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Антикоррупционной оговорки Стороной-2, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Основному договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10-ти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

* 1. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Соглашением срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Основной договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Основной договор в соответствии с положениями настоящей Антикоррупционной оговорки, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
	2. Стороны обязуются сообщать информацию о неисполнении (недобросовестном исполнении) должностных обязанностей со стороны руководителей, превышении должностных полномочий, о фактах вымогательства со стороны должностных лиц, необоснованных запретах и ограничениях. Информации, поступившей на портал Горячей линии «ФосАгро», обеспечивается конфиденциальный характер. Телефон «горячей линии»: 8 (8202) 59-32-32; электронный адрес «горячей линии» по противодействию коррупции: help@phosagro.ru. Почтовый адрес: 162625, Вологодская область, г. Череповец, Северное шоссе, д.75.
1. **Конфиденциальность**
	1. В целях настоящего Соглашения и Основного договора используемые в настоящем разделе понятия имеют значения, указанные в указанные в Федеральном законе от 29.07.2004 № 98 – ФЗ «О коммерческой тайне», Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральном законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; в Указе Президента РФ от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера», Постановлении Правительства РФ от 03.11.1994 года № 1233 «Об утверждении Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти, уполномоченном органе управления использованием атомной энергии и уполномоченном органе по космической деятельности».[[1]](#footnote-1)
	2. В целях охраны конфиденциальной информации, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ и своими локальными нормативно-правовыми актами в отношении конфиденциальной информации являющейся предметом Основного договора, сроков и порядка исполнения обязательств, стоимости Основного договора, а также иной информации ставшей доступной Сторонам в рамках Основного договора. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках Основного договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации.
	3. Под разглашением Конфиденциальной информации понимается любое действие или бездействие Стороны, в результате которого Конфиденциальная информация в любой возможной форме (устной, письменной, электронной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам, без согласия другой Стороны.
	4. Передача одной стороной Конфиденциальной информации третьим лицам, равно как раскрытие Конфиденциальной информации и любой другой доступ к ней может быть осуществлен только с письменного разрешения другой Стороны. Каждая из Сторон согласна с тем, что ее работники могут использовать конфиденциальную информацию, полученную ею от другой Стороны, только для целей исполнения прав и обязанностей по Основному договору. Стороны согласились, что в случае привлечения третьих лиц для исполнения Основного договора, они обязуются обеспечить соблюдение ими условий охраны и неразглашения Конфиденциальной информации. В случае разглашения третьими лицами Конфиденциальной информации, ответственность за действия несет Сторона, привлекшая третьих лиц к исполнению Основного договора.
	5. Сторона может раскрывать конфиденциальную информацию или предоставлять конфиденциальные материалы без предварительного письменного согласия другой Стороны лицам, для которых такая конфиденциальная информация необходима для выполнения ими должностных обязанностей:

- органам государственной власти РФ, иным государственным органам РФ, органам местного самоуправления РФ в целях выполнения возложенных на них функций по запросу;

- по официальному запросу судов, органов прокуратуры, органов предварительного следствия, органов дознания по делам, находящимся в их производстве, в порядке и на основаниях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

* 1. Стороны обязуются принять все необходимые меры к недопущению разглашения конфиденциальной информации, полученной от Передающей стороны.
		1. Обеспечить неразглашение конфиденциальной информации своими работниками, допущенными к получению конфиденциальной информации.
		2. Не копировать и не воспроизводить конфиденциальной информации за исключением случаев, когда это необходимо для исполнения договорных обязательств. К копиям должны применяться те же требования по соблюдению конфиденциальности, что и к оригиналам.
		3. Передавать полученную от Передающей стороны конфиденциальную информацию, Третьим лицам только с письменного разрешения Передающей стороны.
		4. По письменному требованию Передающей стороны (в зависимости от содержания требования):
* незамедлительно прекратить использование ее конфиденциальной информации;
* возвратить конфиденциальную информацию Передающей стороне в течение десяти дней после получения вышеуказанного требования;
* уничтожить конфиденциальную информацию;
* подтвердить в письменной форме выполнение вышеперечисленных требований Передающей стороны.
	+ 1. Незамедлительно уведомить Передающую сторону любым видом связи в случаях:
* поступления в адрес Получающей стороны требования (запроса) государственных
* органов о предоставлении конфиденциальной информации Передающей стороны;
* изъятия (выемки, ареста) у Получающей стороны конфиденциальной информации;
* повреждения, утраты, хищения и других случаях выбытия из владения Получающей стороны конфиденциальной информации Передающей стороны.
	+ 1. Не разглашать факт получения от Передающей стороны любой конфиденциальной информации, чтобы не допустить несанкционированного доступа к конфиденциальной информации или ее передачи третьим лицам с нарушением условий Основного договора. Каждая из Сторон обязана незамедлительно сообщить другой Стороне о допущенном ею либо ставшем ей известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами.
	1. Сторона, по чьей вине при разглашении конфиденциальной информации, которое стало возможным, в том числе и в связи с необеспечением в соответствии с условиями Основного договора охраны конфиденциальности информации, переданной по Основному договору, обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в полном объеме.

По письменному требованию Передающей Стороны (в зависимости от содержания требования) вторая Сторона обязана:

- незамедлительно прекратить использование ее Информации;

- возвратить все полученные материальные носители Информации Передающей стороне в течение десяти календарных дней после получения вышеуказанного требования;

- уничтожить все копии и воспроизведения Информации в любой форме;

- подтвердить в письменной форме выполнение вышеперечисленных требований Передающей стороны.

* 1. Заключение договоров о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну (Договоры NDA) производится с контрагентами, успешно прошедшими авторизацию на электронной торговой площадке (ЭТП) «ФосАгро».
	2. В случае реорганизации или ликвидации одной из Сторон Стороны обязуются уведомить друг друга о предстоящем факте реорганизации или ликвидации не менее, чем за 2 месяца до его осуществления.
	3. При реорганизации Сторон права и обязанности, связанные с охраной конфиденциальности Информации, которая передана Стороной или получена от другой Стороны, переходят в порядке правопреемства следующим образом:
		1. При слиянии Стороны с другим юридическим лицом – ко вновь возникшему юридическому лицу;
		2. При присоединении Стороны к другому юридическому лицу – к присоединившему юридическому лицу;
		3. При разделении Стороны или при выделении из состава Стороны одного или нескольких юридических лиц – к тому юридическому лицу, к которому согласно разделительному балансу перешли права и обязанности по Основному договору;
		4. При преобразовании Стороны в другое юридическое лицо – ко вновь возникшему юридическому лицу.
	4. В случае ликвидации одной из Сторон как юридического лица, настоящее Соглашение и Основной договор подлежат расторжению.
	5. Условия о конфиденциальности вступают в силу с момента подписания Основного договора. После прекращения обязательств по Основному договору, или при его расторжении, Стороны обязуются не разглашать полученную ими Информацию в течение 5 (Пяти) лет с момента прекращения обязательств по Основному договору или его расторжения.
	6. При прекращении обязательств по Основному договору, или при его расторжении, Стороны обязаны передать друг другу все полученные ими материальные носители и уничтожить все копии и воспроизведения Информации в любой форме.
	7. Во всем, что прямо не оговорено в настоящем разделе Соглашения, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
1. **Персональные данные**
	1. Каждая из Сторон является оператором персональных данных, в том числе обрабатываемых в рамках выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением и/или Основным договором. Для целей настоящего Соглашения и/или Основного договора под персональными данными понимаются сведения, являющиеся таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	2. Стороны обеспечивают конфиденциальность полученных в рамках настоящего Соглашения и/или Основного договора персональных данных, соблюдение требований к обработке персональных данных, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», и принятых в его исполнение нормативных правовых актов, и несут ответственность за принятие всех необходимых правовых, организационных и технических мер защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий.
	3. Ответственность за правомерность и достоверность персональных данных, предоставляемых Сторонами друг другу в целях исполнения настоящего Соглашения Договора, а также за получение согласия субъектов на передачу их персональных данных другой Стороне в порядке, предусмотренном законодательством, несет Сторона, передающая персональные данные.
	4. Сторона, получившая персональные данные от другой Стороны, не принимает на себя обязательства по информированию субъектов, чьи персональные данные ей переданы, о начале их обработки, полагая, что они проинформированы об этом передавшей их персональные данные Стороной при получении согласия субъектов на такую передачу.
	5. Сторона, получающая персональные данные, имеет право в целях исполнения настоящего Соглашения и Основного договора в необходимом для этого объеме привлекать к обработке полученных персональных данных третьих лиц без получения дополнительного согласия другой Стороны, однако обязана по запросу предоставить сведения о привлекаемых к обработке персональных данных третьих лицах: их полное и сокращенное наименование (фамилию, имя и отчество), адрес местонахождения (места регистрации и жительства), а также сведения о том, какие конкретно персональные данные каких конкретно субъектов и в каких целях были переданы третьим лицам.
2. **Оговорка о добросовестности сторон.**
	1. В соответствии со ст. 431.2 ГК РФ настоящим Сторона-2 дает Стороне-1 в отношении себя заверения о достоверности на дату подписания настоящей оговорки обстоятельств, указанных ниже:
		1. она является юридическим лицом, надлежащим образом созданным, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
		2. она обладает всеми полномочиями для заключения настоящего Соглашения и Основного договора и исполнения обязательств, принимаемых на себя по настоящему Соглашению и Основному договору;
		3. ею предприняты все необходимые корпоративные и иные действия, получены все согласия и одобрения (включая, среди прочего, одобрения органов управления Стороны-2, а также лиц и органов, одобрение которых является обязательным в соответствии с действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и/или учредительным документом Стороны-2, необходимые для заключения и исполнения настоящего Соглашения и Основного договора.
	2. В соответствии со ст. 431.2 ГК РФ настоящим Сторона-2 дополнительно заверяет Сторону-1 о том, что на момент подписания настоящей оговорки, а также на момент поставки товара/выполнения работ/оказания услуг:
		1. у Стороны-2 не отозваны (не аннулированы) лицензии, или иные разрешения, необходимые для выполнения обязательств по настоящему Соглашению и Основному договору;
		2. вся информация, предоставленная Стороной-2 Стороне-1, является достоверной, полной и точной;
		3. у Стороны-2 имеется достаточно имущества, средств и активов для исполнения условий по настоящему Соглашению и Основному договору как лично, так и с привлечением третьих лиц в случае, если указание об этом содержится в настоящем Соглашении и Основном договоре;
		4. Сторона-2 не находится на стадии банкротства, в том числе стадии санации, наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления или конкурсного производства, а также отсутствуют иные обстоятельства способные повлиять, по мнению Стороны-1 на возможность Стороны-2 должным образом исполнять обязательства по настоящему Соглашению и Основному договору.
	3. В соответствии со ст. 431.2 ГК РФ Стороны заверяют, что основной целью заключения и исполнения настоящего Соглашения и Основного договора не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы какого-либо налога.
	4. Сторона-2 в соответствии со ст. 431.2 ГК РФ гарантирует, что:
		1. на момент заключения настоящего Соглашения и Основного договора, при их исполнении и в течение всего срока действия она является добросовестным налогоплательщиком, то есть не имеет просроченных платежей по всем видам налогов и сборов, не совершает действий, направленных на получение необоснованной налоговой выгоды, совершает сделки исключительно с добросовестными организациями, которые ведут реальную деятельность и проявляет должную осмотрительность при их выборе;
		2. при исполнении настоящего Соглашения и Основного договора ею будет исчислен налог на добавленную стоимость (в случае если Сторона-2 является его плательщиком в соответствии с действующим законодательством РФ) в связи с чем в срок, установленный Налоговым кодексом Российской Федерации, налоговому органу будут представлены декларации по НДС и налог своевременно уплачен в бюджет;
		3. в отношении Стороны-2 не инициирована процедура банкротства и она не находится в стадии ликвидации или реорганизации;
		4. настоящее Соглашение и Основной договор не направлены на отчуждение имущества, отчуждение которого признается или может быть признано в будущем нарушающим права и законные интересы третьих лиц.
		5. все предоставляемые Стороной-2 документы, предусмотренные настоящим Соглашением и Основным договором и необходимые Стороне-1 для получения причитающейся ей налоговой выгоды, в том числе (но не ограничиваясь) УПД, счет-фактура, товарно-транспортные накладные, акты приема-передачи, Акты о выполнении работ/оказании услуг, либо иные документы, связанные с настоящим Соглашением и Основным договором, соответствуют установленным нормативным требованиям к их оформлению, а также являются достоверными и будут предоставлены Стороне-1 в сроки, установленные настоящим Соглашением и Основным договором, действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а при их отсутствии - в сроки, установленные Стороной-1.
	5. Сторона-2 обязуется взаимодействовать со Стороной-1, а также с представителями контролирующих органов по всем вопросам, связанным с фактом и правомерностью исчисления и уплаты всех видов налогов, в том числе своевременно направлять в налоговый орган затребованные документы и пояснения, а также являться на допросы.
	6. При проведении выездной налоговой проверки Сторона-2 обязана:
		1. в течение пяти рабочих дней со дня вручения решения о назначении выездной налоговой проверки, сообщить Стороне-1 о начале проверки;
		2. своевременно и в полном объеме предоставлять в налоговый орган информацию и документы, указанные в требованиях, выставляемых в ходе проведения проверки;
		3. обеспечить явку руководителя и работников на допросы в налоговый орган, при получении соответствующей повестки;
		4. по запросу Стороны-1 в течение пяти рабочих дней представлять информацию о ходе выездной налоговой проверки;
		5. в течение пяти рабочих дней со дня вручения справки об окончании выездной налоговой проверки, сообщить Стороне-1 об окончании проверки;
		6. по запросу Стороны-1 в течение 5 рабочих дней с момента вручения акта по результатам налоговой проверки, представлять его копию Стороне-1.
	7. Сторона-2 обязуется по требованию Стороны-1 в течение 5 рабочих дней (не ранее 5 рабочих дней после окончания установленного срока сдачи отчетности) представить ей следующие документы (заверенные копии), за периоды, в которых Стороной-2 совершались операции со Стороной-1:
		1. копии налоговых деклараций по НДС (с копией квитанции о приеме декларации);
		2. копии книг покупок и книг продаж;
		3. копии расчетов по страховым взносам (с копией квитанции о приеме расчета);
		4. бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах);
		5. оборотно-сальдовая ведомость по бухгалтерскому счету 01;
		6. штатное расписание;
		7. документы подтверждающие права собственности и/или пользования (владения) на офисные и производственные помещения, в том числе по юридическому адресу Стороны-2.
	8. Сторона-2 подтверждает, что до заключения Основного договора, передала Стороне-1 следующие документы:
		1. копию устава с отметкой налогового органа о внесении регистрационной записи, заверенной подписью руководителя и печатью Стороны-2;
		2. копию документа, подтверждающего полномочия лица со стороны Стороны-2 на подписание Основного договора (копия протокола общего собрания акционеров (участников) организации, приказа о назначении на должность, или оригинал доверенности либо нотариально заверенная копия доверенности, иного документа, подтверждающего соответствующие полномочия);
		3. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, датированную не позднее 30-ти календарных дней на момент предоставления;
		4. копии разрешительных документов на производство работ (оказание услуг/ поставку товаров);
		5. справку об отсутствии задолженностей по налогам;
		6. копию бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
	9. В случае недостоверности гарантий (заверений об обстоятельствах), предусмотренных вышеизложенными пунктами настоящего раздела, включая соответствующие подпункты, Сторона-2, независимо от иных штрафов, предусмотренных настоящим Соглашением и Основным договором, обязуется возместить возникшие в связи с этим убытки Стороне-1 в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования.
3. **Обстоятельства непреодолимой силы.**
	1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение принятых на себя обязательств по Основному договору в случае стихийного пожара, стихийных бедствий, забастовок, войны или военных операций любого характера, блокады, аварий на предприятии любой из сторон и при других, не зависящих от сторон обстоятельствах. При этом срок исполнения сторонами своих обязательств по Основному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
	2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Основному договору, обязана в течение двух недель известить другую сторону о наступлении указанных обстоятельств. Доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить документы или подтверждения официальных государственных органов.
	3. Не извещение в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них, как на основание освобождения от ответственности.
	4. В случае, если вследствие обстоятельств непреодолимой силы невозможность исполнения обязательств по Основному договору будет существовать более 3-х месяцев, то каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения своих обязательств по Основному договору полностью или частично, без исполнения обязательств по возмещению убытков.
4. **Порядок рассмотрения споров**
	1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Соглашения и/или Основного договора, разрешаются путем переговоров. Претензии за ненадлежащее исполнение обязательств предъявляются в письменной форме, подписываются уполномоченным лицом и направляются заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручаются под расписку.
	2. Претензии по настоящему Соглашению и Основному договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 календарных дней от даты получения претензии.
	3. Неурегулированные споры, вытекающие из настоящего Соглашения, Основного договора, разрешаются в Арбитражном суде Мурманской области.
	4. Не предъявление претензий означает не применение и не начисление к виновной Стороне указанных видов ответственности.
	5. Настоящее соглашение и Основной договор подлежат толкованию и регулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. **Заверения об обстоятельствах.**
	1. Сторона-2 гарантирует Стороне-1 следующее:
		1. Сторона-2 обладает профессиональными знаниями, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими возможностями, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, а также персоналом, необходимыми для выполнения обязательств по Основному Договору.
		2. Сторона-2 надлежащим образом учреждена и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, у нее имеются все лицензии, разрешения, права и допуски, необходимые для надлежащего исполнения обязательств по Основному договору.
		3. Сторона-2 настоящим гарантирует, что в отношении нее не возбуждена какая-либо из процедур, применяемых в деле о банкротстве согласно Федеральному закону от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», она не находится в процессе ликвидации.
		4. Сторона-2 подтверждает, что она оформила все необходимые корпоративные разрешения, необходимые для заключения и исполнения настоящего Соглашения и Основного договора.
		5. Сторона-2 подтверждает, что лицо, подписавшее настоящее Соглашение, и будет подписывать Основной договор в будущем от имени Стороны-2, обладает надлежащими полномочиями.
		6. Сторона-2 обязуется незамедлительно сообщать Стороне-1 о любых изменениях ее организационно-правовой формы, а также о смене ее собственников либо руководства, если такие изменения могут повлиять на исполнение Стороной-2 своих обязательств по настоящему Соглашению либо Основному договору.
		7. Сторона-2 подтверждает, что все его субподрядчики (субисполнители), работники имеют право работать в Российской Федерации, имеют все необходимые лицензии, разрешения, права и допуски для выполнения обязательств по Основному договору.
	2. В случае нарушения Стороной-2 пункта 9.1 настоящего Соглашения Сторона-1 вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения и/или Основного договора без возмещения Стороне-2 убытков.
6. **Уведомления.**
	1. Стороны обязуются в письменной форме информировать друг друга об изменении адресов, банковских и иных реквизитов, указанных в настоящем Соглашении и Основном договоре.
	2. Документы, оформленные и направленные посредством факсимильной связи, по электронным каналам связи и т.п. способами, позволяющими достоверно установить подлинность и (или) дату поступления документа, применяются сторонами для оперативной работы и подлежат обязательному направлению сторонами друг другу в подлинном виде (почтовой связью, нарочно и т.п.) в течение 5-ти календарных дней с момента направления копий вышеуказанными способами по реквизитам, указанным в Основном договоре.
	3. Стороны согласовали, что в случае неполучения Стороной почтовой корреспонденции в почтовом отделении связи, либо в месте выдачи почтовой корреспонденции курьерской службой такая почтовая корреспонденция считается надлежащим образом доставленной и полученной другой стороной, по истечении 10 календарных дней с момента ее отправки по адресу, указанному в Основном договоре. Документы также считаются полученными стороной в случае возврата письма с отметкой об истечении срока хранения либо с непринятием корреспонденции по адресу.
	4. Стороны договорились сообщать в письменном виде в пятидневный срок о существенных фактах своей хозяйственной деятельности, о проведении процедур реорганизации, ликвидации, банкротства, об изменении наименования, адреса, банковских и других реквизитов, о назначении нового лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа. Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с несообщением указанных сведений, несет сторона, не направившая такое сообщение.
7. **Перечень приложений к настоящему Соглашению**
	1. Приложение № 1 Сведения о подрядной организации;
	2. Приложение № 2 - Форма Акта (наряда)-допуска на проведение работ;
	3. Приложение № 3 - Требования безопасности при организации Стороной-2 работ на территории Стороны-1;
	4. Приложение № 4 - Перечень штрафных санкций, применяемых к Стороне-2 за нарушение требований промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, охраны окружающей среды, Правил внутреннего трудового распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов;
	5. Приложение № 5 – Порядок применения Золотых правил по охране труда и промышленной безопасности;
	6. Приложение № 6 - Требования к Стороне-2 по соблюдению требований охраны труда при работе на высоте;
	7. Приложение № 7 – Требований по обеспечению безопасности дорожного движения в АО «Апатит» к контрагентам, осуществляющим на территории предприятия эксплуатацию или движение транспортных средств, самоходных машин и иных видов техники, зарегистрированных в органах, осуществляющих контроль за их техническим состоянием;
	8. Приложение № 8 - Порядок допуска персонала Стороны-2 на территорию Стороны-1, управляемого ей предприятия и места производства работ. Контроль выполнения работы Стороной-2;
	9. Приложение № 9 – Порядок взаимодействия с подрядными организациями по предоставлению подъемных сооружений, принадлежащих АО «Апатит»;
		1. Приложение № 9.1 – Справка по использованию подъемных сооружений;
		2. Приложение № 9.2 – Форма Акта выполненных работ;
	10. Приложение № 10 – Требования к Стороне-2 в части экологической безопасности;
	11. Приложение № 11 – Перечень Банков-Гарантов, гарантии которых принимаются в качестве обеспечения авансов в адрес контрагентов;
	12. Приложение № 12 – Требования к содержанию банковской гарантии;
	13. Приложение № 13 – График проведения ежегодного специального инструктажа по безопасности дорожного движения;
	14. Приложение № 14 - Основные требования по безопасной эксплуатации грузовых транспортных средств самосвального типа, транспортных средств, оборудованных манипуляторами, а также автокранов (автогидроманипуляторов, крановых установок на автомобильных или самоходных шасси) на территории АО «Апатит» и его филиалов.
8. **Реквизиты Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **«Сторона-1»:****АО «Апатит»** | **«Сторона-2»:** |
| ИНН 5103070023 КПП 997550001КПП 511843001 ОКПО 00203938 ОГРН 1025100561012ОКОНХ 13101Юридический адрес:162625, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, Северное шоссе, д. 75Почтовый адрес:184250, г. Кировск, Мурманской области,ул. Ленинградская д.1 Банковские реквизиты:р/с 40702810003000449491Филиал «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» г. Санкт-Петербург,БИК 044030723 к/с 30101810100000000723 |  |

**Сторона-1 Сторона-2**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /**

Приложение № 1

к соглашению «Общие условия осуществления деятельности»

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Сведения о подрядной организации**

**(**предоставляется в формате электронной таблицы MicrosoftExcelдля ввода данных в ИСУ «Безопасность», ИСУ «КПиСН))

**Таблица 1 - Вкладка «Сведения об организации»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Поле** | **Значение** | **Примечание** |
| Подрядная организация | Наименование |   |   |
| Организационно-правовая форма |   |  |
| ИНН |   |  |
| ОГРН |   |  |
| ОКВЭД |   |  |
| КПП |   |  |
| Юридический адрес |   |  |
| ФИО руководителя |   |  |
| Телефон |   |  |
| Факс |   |  |
| Электронная почта |   |  |
| ФИО контактного лица |   |  |
| Телефон контактного лица |   |  |
| Электронная почта контактного лица |   |  |
| Договор страхования | Номер |   |  |
| Дата |   |  |
| Наименование страховой компании |   |  |

**Таблица 2 - Вкладка «Договоры»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата заключения(в формате ДД-ММ-ГГГГ) | Тип(Гарантийное письмо/до-говор) | Краткое содержание | Договоро-держатель | Сумма дого-вора | Сроки выпол-нения работ по договору с (дд-мм-гггг) | Сроки выпол-нения работ по договору по (дд-мм-гггг) | Число сотруд-ников, занятых на работах на террито-рии предпри-ятия | Куратор от АО "Апатит" ФИО | Статус дого-вора |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 3 - Вкладка «Ответственные за деятельность»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия | Имя | Отчество | Должность | Номер телефона | Электронная почта | Табельный номер |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |

**Таблица 4 - Вкладка «Сведения о персонале»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия | Имя | Отчество | Пол (м/ж)  | Дата рождения | Табельный номер | Дата прохождения ПМО(в формате ДД-ММ-ГГГГ)  | Срок действия ПМО (1 или 2 года) | Отметка о высоте | Тип (И — ИТР, Р — рабочий) | Профессия (должность). Если имеются смежные должности, то необходимо заполнять с новой строки | Аттестации ИТР |
| Дата | Область аттестации | № протокола |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**Продолжение таблицы 4 - Вкладка «Сведения о персонале»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обучение по ОТ | Обучение первой помощи | Обучение по применению СИЗ | Обучение по ПожБ ИТР | Проведение противопожарного инструктажа Р | Обучение по высоте | Электробезопасность |
| Дата | Программа (а, б, в) | № протокола | Дата | № | Дата | № | Дата | № | Дата инструктажа | Группа (если есть, 1,2,3) | Дата последней проверки знаний | Группа по электро-безопасности | Дата следующей проверки знаний |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Достоверность предоставленной информации подтверждаю:

Руководитель подрядной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

(подпись, дата)

М.П.

Примечание: Сведения о субподрядчиках предоставляются Стороне-1 по такой же форме.

Сторона-1 Сторона-2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /

 Приложение № 2

к соглашению «Общие условия осуществления деятельности»

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 УТВЕРЖДАЮ

наименование предприятия Начальник СП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

наименование подрядной организации « \_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

**Акт (наряд) допуск № \_\_\_\_\_\_**

**на проведение**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(строительно-монтажных, ремонтных, горных и т.п.)

работ на территории предприятия

по договору от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Производство, цех, рудник, фабрика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Опасные факторы (явления, процессы или среда), которые могут привести к аварии, инциденту или травме: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (указываются в соответствии с ГОСТ 12.0.003-2015)

3. Виды работ, выполняемые Подрядчиком \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (строительно-монтажные, ремонтные и т.п.)

4. Планируемый период выполнения работ

 Начало работ « \_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

 Окончание работ « \_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

5. Мероприятия по подготовке к проведению работ персоналом ПО:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Перечень мероприятий | Ответственные за выполнение мероприятий (должность, Ф.И.О.) | Отметки о выполнении (подпись) |
| 1. | Ознакомить персонал со схемой передвижения по территории КФ АО «Апатит» мероприятиями по ликвидации аварий, планом эвакуации, санитарно-бытовыми условиями и оборудованным местом для курения на объектах КФ АО «Апатит».Ознакомить персонал с порядком прохождения единой точки прохода. Ознакомление работников с инструкциями по ОТ и ПБ и правилами по ОТ и ПБ согласно должностным обязанностям. |  |  |
| 2. | Ознакомить персонал со Стандартами, Положениями и Инструкциями Заказчика обозначенных в договоре Подряда. |  |  |
| 3. | Предоставление документов по ОТ и ПБ в Управление ПБ и ОТ КФ АО «Апатит» согласно Стандарта (СТО 06-2020) |  |  |
| 4. | Разработать и согласовать технологические карты, ППР, ППРв согласно Положению (ПВД 87-2018 Выпуск 1). Ознакомить рабочих перед началом работ с технологической документацией. |  |  |

6. Перечень документации, прилагаемой к акту допуску:

 а) Сведения о подрядной организации;

 б) Программа первичного инструктажа на рабочем месте/инструкция, по которой проводился первичный инструктаж, и программа проведения целевого противопожарного инструктажа;

 в) Проект производства работ/технологическая карта и т.п.;

 г) (дополнительная информация)

7. Место проведения работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (указываются конкретное здание, помещение, корпус, этаж, координаты/оси/отметки, номер прилагаемого чертежа, если имеется)

8. Содержание работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (указывается наименование или вид работы в соответствии с проектной документацией или договором на ее выполнение)

9. Непосредственный руководитель работ от подрядной организации (ПО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О., телефон, адрес эл. почты)

10. Акт допуск согласован:

Куратор по БП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О., дата)

Главный сварщик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О., дата)

Представители СП\*\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, Ф.И.О., дата)

11. Копию утвержденного акта (наряда) - допуска и Сведения о подрядной организации получил специалист отдела по работе с ПО и контролю ДЗО:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О., дата)

12.\* Работа выполнена в полном объеме, персонал Подрядчика выведен с территории СП, материалы, инструменты, посторонние предметы с мест производства работ убраны, технические средства безопасности труда восстановлены. Наряд-допуск закрыт.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, должность, Ф.И.О. представитель СП (цех, отделение места производства работ) дата)

**12\* Акт передается в отдел по работе с ПО и контролю ДЗО.**

**\*\*Представитель СП (непосредственное лицо, отвечающее за эксплуатацию объекта, на котором предполагается проведение работ силами ПО)**

Приложение № 3

 к соглашению «Общие условия осуществления деятельности»

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Требования безопасности при организации Стороной-2 работ на территории**

**Стороны-1**

1. Квалификационная оценка по ПБ, ПожБ, ОТ и ОС Стороны-2 проводится с целью определения:
	1. Способности Стороны-2 обеспечивать должное руководство во время рабочего процесса на рабочей площадке и при выполнении рабочих заданий;
	2. Наличия в штате Стороны-2 опытных, квалифицированных работников;
	3. Способности Стороны-2 максимально эффективно соблюдать требования по ПБ, ОТ и ОС;
	4. Имеющихся активов Стороны-2 – оборудования, инструментов, логистических и вспомогательных систем;

Комплексный анализ работы Стороны-2 в ходе квалификационной оценки дает представление о возможности Стороны-2 обеспечить безопасное выполнение конкретных видов работ, которыми она занимался ранее.

1. Дополнительная проверка потенциальной Стороны-2 на предмет соблюдения требований ПБ, ОТ и ОС требуется в следующих случаях:
	1. Договор имеет очень большое значение для Стороны-1 либо с финансовой точки зрения, либо в связи со сроками выполнения работ;
	2. У потенциальной Стороны-2 нет опыта работы на площадках Стороны-1.

Дополнительная проверка проводится до начала процесса отбора Стороны-2 путем посещения рабочей площадки или базы Стороны-2.

1. Все работники Стороны-2 должны иметь оформленный в соответствии с законодательством РФ трудовой договор со Стороной-2.
2. Сторона-2, в рамках заключенного договора, вправе привлекать к выполнению отдельных работ субподрядчика (субподрядчиков) при наличии данной возможности в Основном договоре и по предварительному письменному согласованию со Стороной-1, а также прохождению субподрядчика квалификационной оценки по ПБ, ПожБ, ОТ и ОС.

При этом Сторона-2 несет перед Стороной-1 ответственность за действия/бездействия субподрядчика Стороны-2 и его работников аналогично тому, как если бы это были действия/бездействия самой Стороны-2 или его работников.

1. Сторона-2 несет ответственность за обеспечение и соблюдение его работниками/работниками субподрядных организаций всех государственных нормативных требований и требований локальных нормативных актов Стороны-1 в области ПБ, ОТ, ООС, ПожБ, ПДД, безопасности буро-взрывных работ, ПВТР, правил пропускного и внутриобъектового режимов, а также требований иных локальных нормативных актов Стороны-1, устанавливающих порядок безопасной организации и проведения ремонтных и других работ повышенной опасности, обязательных для исполнения Стороной-2, в рамках выполнения порученных ему работ в соответствии с Основным договором. Перечень локальных нормативных актов, обязательных для исполнения Стороной-2, определяет Сторона-1.

В случае обнаружения однократного нарушения Стороной-2 требований ПБ, ОТ, ООС, ПожБ, ПДД, требований пропускного и внутриобъектового режима (нарушение Золотых правил), безопасности буро-взрывных работ, Сторона-1 вправе, на основании Акта проверки с указанием нарушения, в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и досрочно расторгнуть настоящее Соглашение и Основной договор без возмещения Стороне-2 убытков и неустойки, связанных с расторжением настоящего Соглашения и Основного договора, путем направления соответствующего уведомления в адрес Стороны-2 не позднее, чем за 3 дня до предполагаемой даты расторжения. Настоящее соглашение и Основной договор считаются расторгнутыми по истечении трех календарных дней с момента отправки по почте указанного уведомления заказным письмом с уведомлением по адресу Стороны-2, указанному в настоящем Соглашении и Основном договоре. Работы, выполненные Стороной-2 после указанной даты расторжения, приему и оплате Стороной-1 не подлежат. При этом Сторона-1 вправе приостановить работы (оказание услуг) до даты расторжения настоящего Соглашения и Основного договора. В случае приостановления работ убытки и неустойка, связанные с приостановлением Основного договора, Стороне-2 не возмещаются. Условие о праве Стороны-1 на расторжение Основного договора, о порядке и последствиях одностороннего расторжения Основного договора также применяется при невыполнении или ненадлежащем выполнении Стороной-2 согласованных мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки. В таком случае досрочное расторжение производится на основании Акта о выполнении плана устранения нарушений, в котором отражаются факты невыполнения или ненадлежащего выполнения мероприятий плана, а также решение Стороны-1 о расторжении Основного договора в одностороннем порядке. Сторона-1 имеет право на взыскание со Стороны-2 в полном объеме убытков, связанных с досрочным и или односторонним расторжением, или приостановлением действия Основного договора по причинам нарушения Стороной-2 требований ПБ, ОТ и ОС, ПожБ, ПДД, требований пропускного и внутриобъектового режима.

1. Сторона-2 (работники Стороны-2) в рамках заключенного Основного договора обязан(ы):
	1. Обеспечить допуск к работе на объекте:
		1. Руководителей и специалистов (Стороны-2 и/или субподрядчика Стороны-2), в том числе руководителя работ, имеющих действующие на момент выполнения работ удостоверения об аттестации в области ПБ, прошедших в установленном порядке проверку знаний требований нормативных документов по профилю объекта в соответствии с предметом договора и имеющих удостоверения о проверке знаний требований ОТ, а также обученных мерам ПожБ, прошедших проверку знаний по ПожБ в установленном законодательством РФ порядке и имеющих действующие на момент выполнения работ документы о прохождении обучения по программам дополнительного профессионального образования в области ПожБ (в т. ч. повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года)
		2. Рабочего персонала (Стороны-2 и/или субподрядчика Стороны-2), имеющего квалификационные свидетельства (удостоверения), документы о допуске к самостоятельному выполнению конкретных работ, прошедшего в установленном порядке инструктажи и проверку знаний по ОТ, по профессии и выполняемой работе, а также обученного мерам ПожБ, прошедшего проверку знаний по ПожБ по программам противопожарного инструктажа не реже 1 раза в 6 месяцев (наличие заверенного печатью предприятия скана журнала учёта противопожарного инструктажа в соответствии с Приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806)
		3. Руководителей, специалистов и рабочего персонала (Стороны-2 и/или субподрядчика Стороны-2), не имеющего медицинских и психиатрических противопоказаний к выполняемой работе.
		4. Сварщиков и специалистов сварочного производства (Стороны-2 и/или субподрядчика Стороны-2) к работам по ремонту оборудования Стороны-1 с применением сварки, а также применением сварочных технологий, оборудования и материалов, имеющих действующие на момент выполнения таких работ свидетельства об аттестации в соответствии с нормативными документами Системы аттестации сварочного производства.
	2. Поддерживать Заявление о политике в области промышленной безопасности Стороны-1 и до начала работ обеспечить ознакомление с ней работников (Стороны-2 и/или субподрядчика Стороны-2).
	3. Не находиться на территории действующих производств (цехов) без соответствующего допуска или сопровождающего.
	4. Не находиться на рабочих местах и иных объектах ведения работ, не выполнять работу без использования предусмотренных средств индивидуальной защиты.
	5. Не входить без разрешения оператора (машиниста) в опасную зону работающего оборудования, движущихся машин и механизмов.
	6. Не выполнять работы без соответствующего обучения и допуска к выполнению этих работ, не выполнять работу, которую не поручали.
	7. Не работать на оборудовании при отключенных или неисправных устройствах защиты или сигнализации, снятых или неисправных защитных ограждениях (кроме случаев наладки оборудования специально обученным и допущенным к этой работе персоналом).
	8. Не выполнять ремонт, наладку или обслуживание оборудования без выполнения мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение этих работ.
	9. Не размещать и не складировать оборудование или материалы в неустойчивом положении, когда возможно их самопроизвольное опрокидывание, падение или сползание.

Не загромождать и не блокировать запасные выходы, пути эвакуации или пути доступа к оборудованию и материалам, предназначенным для использования в случае производственной травмы, аварии или пожара.

* 1. Не использовать для перемещения людей и грузов средства и оборудование, не предназначенные для этих целей.
	2. До начала работ обеспечить прохождение работниками (Стороны-2 и/или субподрядчика Стороны-2) вводного инструктажа по ОТ и вводного противопожарного инструктажа, тестирования по проверке знаний требований ОТ, ПБ и ПожБ после вводного инструктажа (при условии организации данного тестирования со стороны Стороны-1), первичного инструктажа по ОТ, а перед началом выполнения работ повышенной опасности – целевого инструктажа и обучения правилам пользования средствами индивидуальной защиты, порядку эвакуации и способам оказания первой помощи пострадавшему в порядке, установленном Стороной-1.
	3. До начала работ согласовывать со Стороной-1 всю разрабатываемую Стороной-2 и/или субподрядчиком Стороны-2 организационно-технологическую ремонтную документацию (ППР, ППРк, технологические карты и т.п.), содержащую решения по безопасной организации работ, а также План мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей.
	4. До начала работ обеспечить ознакомление в части, касающейся работников Стороны-2 и/или субподрядчика Стороны-2, с утвержденной организационно-технологической ремонтной документацией (ППР, ППРк, технологические карты и т.п.), содержащей решения по безопасной организации работ.
	5. До начала работ, для организации допуска персонала к производству работ, представить Стороне-1 приказы (распоряжения) о назначении работников (Стороны-2 и/или субподрядчика Стороны-2) УПП.
	6. До начала работ, для организации допуска персонала к производству работ с ПС, представить Стороне-1 приказы/распоряжения о назначении работников (Стороны-2 и/или субподрядчика Стороны-2), ответственных по надзору за безопасной эксплуатацией ПС, ответственных за обеспечение технически исправного состояния ПС, ответственных за безопасное производство работ с ПС, с указанием даты и номеров удостоверений об аттестации в области ПБ, протоколов проверки знаний соответствующих Правил, а также рабочего персонала, допущенного к управлению ПС (машинистов кранов, подъемников, стропальщиков, рабочих люльки) с указанием сведений, подтверждающих их квалификацию.
	7. До начала работ, для организации допуска персонала к производству работ в действующих электроустановках, представить по электронной почте или лично Стороне-1 список работников (Стороны-2 и/или субподрядчика Стороны-2), которым может быть предоставлено право выдачи наряда-допуска на работы повышенной опасности и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады с указанием фамилии и инициалов, должности, группы по электробезопасности.
	8. Обеспечить выполнение работы работниками Стороны-2 и/или субподрядчика Стороны-2 только в тех местах и в объемах, которые определены Актом (нарядом)-допуском (для КФ АО «Апатит» и дочерних зависимых обществ АО «Апатит», расположенных в Кировско-Апатитском районе), нарядом-допуском на выполнение работ повышенной опасности.

При выполнении работ обеспечить и контролировать правильное применение работниками (Стороны-2 и/или субподрядчика Стороны-2) спецодежды и СИЗ, обеспечивающих защиту от имеющихся в зоне работ опасных и вредных производственных факторов.

На объектах предприятия-Стороны-1 и/или при выполнении работ на его территории, в местах повышенной опасности, обеспечить и контролировать правильное использование защитных касок с застегнутым подбородочным ремнем, который обеспечивает надежную фиксацию каски на голове, работниками (Стороны-2 и/или субподрядчика Стороны-2), работающими и/или находящимися:

- на высоте (подбородочный ремень должен быть съемным и иметь устройства для крепления к корпусу каски);

- в зоне возможного падения предметов с высоты;

- в зоне использования грузоподъемных механизмов;

- в местах, связанных с риском соприкосновения с токоведущими деталями;

- в местах, связанных с риском воздействия электрической дуги и попадания брызг агрессивных сред, расплавленного металла и окалины;

- в помещениях и открытых распределительных устройствах с электрооборудованием (за исключением щитов управления, релейных и им подобных);

- в подземных сооружениях;

- в колодцах, камерах, каналах, туннелях, траншеях и котлованах;

- на строительной площадке и в ремонтной зоне при вероятности воздействия травмирующих факторов головы;

- в зоне обслуживания и ремонта воздушных линий.

Возможно передвижение по территории предприятия по пешеходным дорожкам, где отсутствуют выше обозначенные места, площадки и зоны, в защитной каски, не применяя подбородочный ремень.

Данный перечень работ не является исчерпывающим и может быть дополнен с учетом специфики деятельности предприятия, на основе результатов оценки рисков, расследования происшествий.

* 1. При выполнении работ не допускать загромождение проездов к пожарным гидрантам, цехам, а также территории вокруг и внутри цехов различным оборудованием, материалами и строительными отходами.
	2. В процессе работ обеспечивать контроль соблюдения порядка безопасной организации и выполнения работниками предприятия и персоналом субподрядчика Стороны-2 работ, установленного организационно-технологической ремонтной документацией и локальными нормативными актами Стороны-1, а также обеспечивать допуск в места производства работ должностных лиц Стороны-1 при осуществлении ими такого контроля.
	3. Обеспечивать оперативное устранение нарушений нормативных требований и/или требований локальных нормативных актов Стороны-1 в области ПБ, ОТ, ООС, пожарной безопасности, ПДД, БДД, безопасности буро-взрывных работ, правил пропускного и внутриобъектового режимов, а также требований иных локальных нормативных актов Стороны-1, устанавливающих порядок безопасной организации и проведения ремонтных и других работ повышенной опасности, а также в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением указанных в договоре обязанностей Стороны-2 по обеспечению безопасной организации и проведения ремонта и информировать об этом Сторону-1.
	4. Оперативно информировать в установленном порядке Сторону-1 о происшествиях с персоналом Стороны-2 на территории Стороны-1, обеспечивать участие его представителей в работе комиссии по расследованию причин несчастного случая.
	5. Возместить убытки Стороне-1, связанные с ущербом, нанесенным персоналу, имуществу и действующему производству Стороны-1 от несчастных случаев, аварий, инцидентов, пожаров, ДТП и т.п., происшедших в результате нарушений Стороной-2 (и/или субподрядчиком Стороны-2) нормативных требований и/или требований локальных нормативных актов Стороны-1а в области ПБ, ОТ, ООС, пожарной безопасности, ПДД, БДД, безопасности буро-взрывных работ, правил пропускного и внутриобъектового режимов, а также требований иных локальных нормативных актов Стороны-1, устанавливающих порядок безопасной организации и проведения ремонтных и других работ повышенной опасности, а также в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением указанных в договоре обязанностей Стороны-2 по обеспечению безопасной организации и проведения ремонта. Возмещение указанных убытков Стороне-1 не освобождает Сторону-2 от уплаты неустоек (штрафов) за нарушение ею и/или субподрядчиком Стороны-2 конкретных обязательств согласно условиям настоящего Соглашения и Основного договора.
	6. Обеспечить до начала работ ознакомление работников (Стороны-2 и/или субподрядчика Стороны-2) с нормативными требованиями и требованиями локальных нормативных актов Стороны-1 в области ПБ, ОТ, ООС, пожарной безопасности, ПДД, БДД, безопасности буровзрывных работ, правил пропускного и внутриобъектового режимов, а также требований иных локальных нормативных актов Стороны-1, устанавливающих порядок безопасной организации и проведения ремонтных и других работ повышенной опасности. Сторона-2 обязана обеспечить соблюдение его работниками и/или работниками привлеченных ею субподрядчиков указанных требований, а также ограничений, связанных с работой на источниках повышенной опасности. При этом Сторона-2 обязуется не допускать курение соответствующих работников в местах, специально не отведенных для курения табака. При обнаружении работника Стороны-2 и/или субподрядчика Стороны-2 на территории Стороны-1 в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения непосредственный руководитель обязан отстранить данного работника от работы и сообщить по телефону оперативному дежурному службы режима Стороны-1.

За каждый выявленный Стороной-1 факт нарушения работником (работниками) Стороны-2 и/или субподрядчика Стороны-2 требований и ограничений, Сторона-2 обязана выплатить Стороне-1 штраф согласно Перечню штрафных санкций (приложение № 4 к настоящему Соглашению).

* 1. При подготовке к работам в средах, непригодных для дыхания (например, перегрузка катализатора в среде азота), а также к работам внутри колодцев, коллекторов, в тоннелях и других аналогичных местах, требующих изоляции органов дыхания, в соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №528 от 15.12.2020 г., с применением оборудования, работающего на сжатом воздухе, не менее чем за 5 рабочих дней до планируемого начала работ предоставить в аварийно-спасательное формирование Стороны-1 оригиналы документов о прохождении обучения персонала работе с оборудованием, работающем на сжатом воздухе, и оригиналы (за исключением сертификатов) документов на оборудование, а именно:

- паспорта на все оборудование, задействованное в процессе обеспечения воздухом для дыхания работающего внутри емкости (компрессор, баллоны, прибор проверки качества воздуха, редуктора, регуляторы давления, шланги подачи воздуха, легочные автоматы, маски и т.д.);

- руководства по эксплуатации;

- протокол (акт) освидетельствования баллонов;

- протокол (акт) проверки качества воздуха;

- сертификаты на оборудование (копия).

К документам и оборудованию предъявляются следующие требования:

1)В паспорте или инструкции по эксплуатации должно быть указано назначение оборудования. Оборудование должно иметь допуск на применение в средах с высоким содержанием вредных веществ и/или низким содержанием кислорода (менее 20,0 об.%) в окружающей среде.

2)Срок эксплуатации оборудования должен соответствовать сроку, указанному в паспорте.

3)Баллоны для сжатого воздуха должны быть освидетельствованы в соответствии с приказом Ростехнадзора N 536 от 15 декабря 2020 года и иметь клеймо организации, проводившей освидетельствование.

4)Оборудование, его компоновка, методы соединения линий подачи воздуха должны соответствовать ГОСТ Р ЕН 14594.

5)Качество воздуха, подаваемого для дыхания работающего внутри емкости должно соответствовать EN12021, качество воздуха проверяется лабораторным путем, о чем выдается протокол или с помощью сертифицированного прибора проверки качества воздуха, о чем составляется акт с указанием серийного номера прибора.

6)Для сотрудника, работающего внутри емкости, при перегрузке катализатора в среде азота, должен быть предусмотрен автономный, носимый источник сжатого воздуха с автоматическим или ручным переключением на случай обрыва линии или прекращения подачи воздуха. Допускается организация резервной линии подачи от источника сжатого воздуха, с возможностью самостоятельного переключения работающим внутри емкости.

До начала работ, для сверки с ранее предоставленными документами, представить в аварийно-спасательное формирование Стороны-1 все оборудование. В случае не соответствия, оборудование к работе не допускается.

* 1. До начала выполнения работ (оказания услуг) совместно со Стороной-1 определить:

 границы опасных зон на время выполнения работ по действию опасных факторов на территории;

 рабочие места, на которых работы выполняются по наряду-допуску;

 места установки защитных ограждений и знаков безопасности.

* 1. На время выполнения работ установить в соответствии с проектной и технической документации предохранительные, защитные и сигнализирующие устройства (приспособления), в том числе для производственного оборудования, производственных коммуникаций и сооружений в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты.
	2. Нанести на время выполнения работ и удалить после окончания работ на производственное оборудование, органы управления и контроля, элементы конструкций, цвета и знаки безопасности, а также наименование и принадлежность оборудования.
	3. Обеспечить работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами, а также определить и согласовать со Стороной-1 места их хранения на месте производства работ (выполнения услуг).
	4. Обеспечить наличие на месте выполнения работ (оказания услуг) аптечек для оказания первой помощи (место расположения аптечек для оказания первой помощи должно быть закреплено в организационно-технологической документации.
	5. Обеспечить работников комфортными санитарно-бытовыми условиями (наличие комнаты обогрева, охлаждения, приёма пищи и т.п.).
	6. Обеспечить наличие у персонала актуальных оригиналов (скан-копий) документов, подтверждающих их квалификацию (необходимо предъявлять их на проверку по требованию сотрудников Заказчика).
1. Фиксация выявленного нарушения включает следующие действия:
	1. Документальное отражение факта нарушения обязательств Стороны-2 в акте (форма по ЛКО IS\_АП.220-018);
	2. Получение Стороной-2 объяснительной записки от его работников, допустивших выявленное нарушение, либо составление акта об отказе от дачи объяснений, предоставление копий этих объяснений представителям Стороны-1 в течение 5 рабочих дней с момента выявления факта нарушения. При непредоставлении Стороной-2 объяснительной записки или акта об отказе от дачи объяснений, документы о наложении штрафных санкций передаются в правовое управление без них;
2. Сторона-1 или ее представители имеют право в любое время осуществлять проверку соблюдения требований безопасности персоналом Стороны-2, если иное не предусмотрено условиями проведения работ, Стандартом или договором.
3. До начала работ Сторона-2 должна проверить и подтвердить, что рабочая площадка участка работ безопасна, а если нет, то немедленно доложить Стороне-1 о любых выявленных опасных факторах.
4. При наличии временных зданий и сооружений (вагончики) Сторона-2 должна предоставить технический паспорт.
5. Сторона-2 должна обеспечить размещение ВЗиС и МЗиС в соответствии с требованиями пожарной безопасности в строго отведенных местах; отсутствие внешних повреждений (нарушение целостности наружных стен и дверей), иметь информационные таблички с читаемой информацией относительно собственника и актуальными телефонами ответственных лиц.
6. Сторона-2 должна следить, чтобы доступ на объекты Стороны-1 имели только те работники, которые официально задействованы в работах по Основному договору.
7. Для обеспечения безопасной эксплуатации транспортных средств и механизмов, используемых для выполнения работ на объектах Стороны-1, Сторона-2 должна иметь или разработать и внедрить план безопасности дорожного движения. Представитель Стороны-1 имеет право провести анализ такого плана безопасности дорожного движения, и, при необходимости, Сторона-2 должна устранить сделанные для его улучшения замечания.
8. Сторона-2 должна обеспечить содержание всех транспортных средств в исправном рабочем состоянии, а водители должны пройти соответствующее обучение и иметь соответствующую квалификацию и удостоверения. Сторона-2 должна обеспечить наличие ремней безопасности, предусмотренных заводом-изготовителем, во всех транспортных средствах, а также постоянное их использование водителями и пассажирами.
9. Стороне-2 запрещается использовать мотоциклы для выполнения договорных работ, за исключением случаев, утвержденных Стороной-1 в письменном виде.
10. Оформление наряд-допусков на производство работ повышенной опасности применяется для работ, которые требуют специального разрешения (приложение А). В случае, если Сторона-1 посчитает, что у нее более строгие методы контроля и устранения факторов риска по одним и тем же видам работы по сравнению с методами Стороны-2, представитель Стороны-1 имеет право обязать Сторону-2 соблюдать утвержденные методы Стороны-1.
11. До начала выполнения нестандартных, сложных с точки зрения обеспечения безопасности работ, Сторона-2 должна ознакомить с мероприятиями, изложенными в документации на эти работы, своих работников и субподрядчиков Стороны-2, которые будут заниматься выполнением нестандартных и сложных с точки зрения обеспечения безопасности работ.
12. Сторона-2 должна подготовить и выполнять (а также обеспечить выполнение всеми своими субподрядчиками) письменные инструкции по безопасному доступу в ограниченные пространства, емкости с ограниченным доступом или в ямы ниже уровня земли при выполнении любых работ, связанных с нахождением в вышеуказанных местах.
13. Сторона-2 обязательно должна разработать, выполнять и соответствовать системе отключения электроэнергии (установке замков и ярлыков) перед началом выполнения работ на оборудовании или механизмах любым его работником.
14. В случае, если для выполнения договорных работ требуется использовать взрывчатые вещества, химреактивы, иные опасные вещества, Сторона-2 должна предоставить Стороне-1 письменное уведомление о предлагаемом использовании, хранении и транспортировке этих веществ до начала проведения работ и получить от нее письменное согласие. Кроме того, Сторона-2 обеспечивает выполнение данного вида работ квалифицированными специалистами.
15. Сторона-2 должна обеспечить безопасное, без загрязнения окружающей среды обращение, хранение, транспортировку, маркировку, регистрацию и физическую охрану всех опасных веществ, которые планируется использовать при выполнении работ по договору.
16. Сторона-2 должна вести паспорта безопасности материалов или аналогичные документы (и обеспечивать ведение таких паспортов или аналогичных документов всеми своими субподрядчиками) на все опасные вещества, которые используются для выполнения работ на объектах Стороны-1, а также выполнять все предписания, указанные в таких паспортах безопасности материалов.
17. Сторона-2 должна предпринимать (и обеспечивать соблюдение всеми своими субподрядчиками) разумные меры предосторожности, чтобы не допускать возникновения пожаров. Сторона-2 должна следить за тем, чтобы загрязненная бумага, ветошь, мусор и другие горючие материалы хранились в безопасных контейнерах в соответствии с требованиями действующего законодательства.
18. Сторона-2 должна следить за тем, чтобы ЛВЖ, (в т.ч. бензин, керосин и дизельное топливо) перевозились и хранились в специально предназначенной для этого таре. Сторона-2 должна следить за тем, чтобы такие жидкости хранились вдали от возможных источников возгорания.
19. Сторона-2 должна следить за исправностью противопожарных систем, оборудования и инвентаря. Сторона-2 также должна следить за тем, чтобы пожарные краны и гидранты не использовались без письменного разрешения Стороны-1, за исключением аварийных ситуаций.
20. Сторона-2 должна немедленно сообщать Стороне-1 обо всех утечках или других признаках появления газа из трубопроводов, емкостей или другого оборудования. После обнаружения утечки Сторона-2 должна прекратить все работы (и обеспечить прекращение работ всеми своими субподрядчиками) на этом участке.
21. Сторона-2 должна следить за тем, чтобы ее работники использовали только нетоксичные чистящие вещества и растворители с высокой температурой воспламенения (температура вспышки в закрытом тигле более 91°C).
22. Сторона-2 должна обеспечить обучение своих работников по программам противопожарного инструктажа, обеспечить проведение практических тренировок по отработке действий при возникновении пожара, по отработке умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, внутренним противопожарным водопроводом (с приведением в действие при его наличии), средствами индивидуальной защиты, средствами спасения и самоспасания (при их наличии) и иных аварийных ситуаций в соответствии с требованиями действующего законодательства»
23. В случае возникновения пожара или другой аварийной ситуации, Сторона-2 должна немедленно предпринять соответствующие меры (и обеспечить принятие аналогичных мер всеми своими субподрядчиками) по защите работников и тушению пожара или ликвидации аварийной ситуации другими способами даже в тех случаях, когда его работа не связана с возникновением данного пожара или аварийной ситуации. Прежде всего, необходимо обеспечить безопасность работников. Сторона-2 должна немедленно сообщить представителю Стороны-1 о пожаре или другой аварийной ситуации.
24. Сторона-2 должна по возможности эвакуировать с участка возгорания или аварийной ситуации все оборудование (и обеспечить принятие аналогичных мер всеми своими субподрядчиками).
25. Сторона-2 должна следить за тем, чтобы спички, которые можно зажечь о любую поверхность, и пластиковые одноразовые зажигалки не попадали и не использовались в опасных зонах.
26. Для оказания первой медицинской помощи своим работникам и работникам своих субподрядчиков Сторона-2 выделяет свой собственный персонал, а также технические средства и материалы, если письменное соглашение со Стороной-1 не предусматривает иного.
27. Сторона-2 предоставляет средства индивидуальной защиты для своих работников и работников своих субподрядчиков в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами.

При необходимости Сторона-2 определяет места хранения средств индивидуальной защиты, а также способы их утилизации на территории Стороны-1 (данные места в обязательном порядке согласуются со Стороной-1).

Подрядчик, который по специфике работы выполняет или планирует выполнять работы в условиях возможного недостатка кислорода и в местах, где в воздухе рабочей зоны возможны выделения вредных газов, паров и аэрозолей, обеспечивает наличие на территории Предприятия месячного запаса (либо минимально необходимого запаса до окончания работ) необходимых работникам видов СИЗОД и сменных фильтрующих элементов к ним.

Работники Стороны-2 или его субподрядчиков должны использовать эти СИЗ на объекте в установленном порядке

1. Сторона-2 должна:
	1. Поддерживать надлежащий порядок и содержать все рабочие места и площадки в чистоте, без посторонних предметов. Маркировать и обозначать все сложные для перемещения места.
	2. Поддерживать свободный доступ к аварийным выходам (и обеспечивать соблюдение этого требования всеми своими субподрядчиками).
	3. Обеспечивать надлежащее ограждение всех траншей, ям, котлованов, мест высотных работ и других препятствий, связанных с проводимыми им работами, а также, где это необходимо, установить предупредительные или световые сигналы.
	4. Сообщать в соответствующие государственные органы, а также представителю Стороны-1 о происшествиях и травмах, которые были зарегистрированы в период выполнения работ по договору. Сообщать о случаях краж или других происшествиях уголовного характера. Оформлять и предоставлять Стороне-1 отчет о каждом происшествии, повлекшем за собой травму или материальный ущерб, которое регистрируется страховой компанией Стороны-2/субподрядчика Стороны-2 или ее представителем.

Оперативное оповещение о происшествии осуществляется НЕМЕДЛЕННО с момента обнаружения происшествия или поступления информации о нём представителя СП - Заказчика любым доступным способом, обеспечивающим возможность подтверждения факта такого уведомления,:

 место происшествия;

 дата происшествия;

 время происшествия;

 подробное описание происшествия;

 текущее состояние пострадавшего, возможного диагноза;

 перечень мер, принятых для стабилизации и восстановления ситуации.

* 1. Регистрировать и оформлять материалы расследования происшествий и несчастных случаев (а также обеспечивать аналогичные действия субподрядчиков) в соответствии с требованиями действующего законодательства, локальными нормативными актами Стороны-1, предоставлять их Стороне-1.
	2. По просьбе представителя Стороны-1 составлять ежемесячные отчеты по общему количеству отработанных часов, количеству и виду происшествий, которые произошли за отчетный период, или другие статистические данные, необходимые Стороне-1. Сторона-2 обязана предоставлять их представителю Стороны-1 ежемесячно к указанной Стороной-1 дате.
	3. Использовать санитарно-бытовые помещения Стороны-1 (умывальные, санузлы, душевые, гардеробные, комнаты приёма пищи и т.п.) только в случае его письменного соглашения (в виде исходящего письма от Стороны-1).

При использовании санитарно-бытовых помещений Стороны-1 относиться бережно к имуществу Стороны-1 и не допускать порчи имущества Стороны-1.

1. Сторона-2 не должна допускать разливов нефти или химических реагентов (а также обеспечивать аналогичные действия всех своих субподрядчиков) во время выполнения договорных работ. Сторона-2 должна разработать, внедрить и соблюдать план предотвращения загрязнения окружающей среды. Сторона-1 имеет право требовать такой план на рассмотрение.
2. Сторона-2 в рамках обеспечения экологической безопасности должна:
	1. Соблюдать правила и нормы экологического и санитарного законодательства РФ, а также условия договора в части охраны окружающей среды;
	2. Осуществлять уборку и вывоз отходов, образовавшихся в результате деятельности подрядной организации, и из объектов (зданий, сооружений, оборудования и материалов), принадлежащих Стороне-1;
	3. Соблюдать требования к организации мест временного накопления отходов в соответствии с процедурой Стороны-1 по управлению отходами производства и потребления;
	4. Согласовывать с руководителем подразделения, на территории которого будут производится работы места временного накопления отходов производства и потребления и сроки вывоза отходов;
	5. Сообщать Стороне-1 о случаях, представляющих угрозу загрязнения окружающей среды, а также фактах нарушения законодательства;
3. Для хранения топлива Сторона-2 должна использовать только наземные металлические резервуары с правильным заземлением. Стороне-2 запрещается использовать резиновые, стекловолоконные, пластиковые и иные типы емкостей для хранения топлива без письменного разрешения Стороны-1. Сторона-2 должна следить за тем, чтобы отверстия и штуцера для налива и слива емкостей для хранения топлива в нерабочем состоянии были закрыты заглушками или заблокированы, а заправочные пистолеты закрывались автоматически.
4. Сторона-2 должна следить за тем, чтобы наземные резервуары для хранения химреагентов, которые используются для выполнения договорных работ, имели обвалование для локализации разлива согласно проекту.
5. Не позже даты вступления в силу Договора (включительно) Сторона-1 сообщает Стороне-2 о необходимости наличия программы РМСР, и в случае такой необходимости Сторона-2 должна подготовить и внедрить такую программу. Программа РМСР предназначена для тех работников, которые проработали в своей должности у Стороны-2 или ее субподрядчика не более 6 месяцев.
6. При появлении опасности для работников, оборудования или окружающей среды Сторона-2 должна прекратить работу и немедленно сообщить представителю Стороны-1 о прекращении работ, причине такого прекращения и указать расчетное время их возобновления. Сторона-2 должна принять все возможные меры к устранению возникшей опасности, по сокращению периода прекращения работ и координации предпринимаемых мер с представителем Стороны-1 для устранения последствий.
7. Сторона-1 имеет право немедленно приостановить работу Стороны-2 при нарушении Стороной-2 требований данного Стандарта и/или действующего законодательства при выполнении работ на объектах Стороны-1. Приостановка работ продолжается до уведомления Стороны-2 о возможности возобновления работ. Стороне-2 не полагается компенсация за период прекращения работ и/или возмещение расходов, связанных с прекращением работ.
8. Представители Заказчика имеют право контролировать процедуру проведения первичного или целевого инструктажа персоналу Подрядчика. В случае выявления факта неудовлетворительного (формального) проведения указанных инструктажей контролирующие лица имеют право требовать их повторного проведения.
9. Подрядчику запрещено привлечение работников по договорам гражданско-правового характера.
10. В случае выполнения работ на высоте Сторона-2 обязана исполнять требования приложения № 6 «Требования к подрядным организациям по соблюдению требований охраны труда при работе на высоте» к настоящему Соглашению и локальных нормативных актов Стороны-1, регламентирующих выполнение работ на высоте.

Сторона-1 Сторона-2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /

Приложение № 4

 к соглашению «Общие условия осуществления деятельности»

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Перечень штрафных и иных санкций**,

применяемых к Подрядным организациям за нарушение требований промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, охраны окружающей среды, безопасности при ведении буровзрывных работ, Правил внутреннего трудового распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов

| № п/п | Группы нарушений (ценовые группы) | Штрафные санкции за первичное нарушение | Штрафные санкции за повторное нарушение | Штрафные санкции за последующие выявленные нарушения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нарушения ОТ, ПБ, ПожБ, ООС, БДД, безопасности при ведении буровзрывных работ, перечисленные в подпунктах 1.1-1.13 настоящего пункта | 50 000 рублей и/или удаление сотрудника подрядной организации с территории Общества или Управ-ляемого предприятия | 100 000 руб и/или удаление сотрудника подрядной организации с территории Общества или Управляемого предприятия + рассмотрение вопроса о расторжении договора в одностороннем порядке |
| 1.1 | При выполнении работ на высоте:1.1.1 Отсутствует наряд-допуск на выполнение работ на высоте, ПОР, ППР; 1.1.2 Работы проводятся необученным персоналом (отсутствуют удостоверения на право выполнения работ на высоте);1.1.3 Работы проводятся персоналом, не прошедшим обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры;1.1.4 Не применяются системы обеспечения безопасности работ на высоте (страховочные системы, удерживающие системы, системы позиционирования, системы спасения и эвакуации), предусмотренные ПОР, ППР, нарядом-допуском, ЛНА Общества, НТД;1.1.5 Выполнение работ с лестниц в случаях, когда выполнение работ с лестниц запрещено.1.1.6 Применение неиспытанных, неисправных, самодельных лестниц и стремянок;1.1.7 Работы проводятся с лесов, не соответствующих требованиям безопасности. А также эксплуатация лесов с нарушением требований безопасности;1.1.8 Применение в качестве средств подмащивания случайных предметов;1.1.9 Применяются системы обеспечения безопасности работ на высоте, не прошедшие проверки и испытания; 1.1.10 Отсутствуют защитные ограждения открытых монтажных проемов;1.1.11 Размещение материалов и инструментов на высоте способом, не исключающим падение;1.1.12 Места производства работ не ограждены, знаки безопасности не вывешены;1.1.13 Не ограничен доступ постороннего персонала в зону производства работ. |
| 1.2 | При выполнении огневых работ:1.2.1 Работы проводятся без наряда-допуска на огневые работы;1.2.2 Работы проводятся необученным персоналом (отсутствует квалификационное удостоверение, отметка о прохождении обучения по ПожБ);1.2.3 Применение спецодежды, спецобуви, СИЗ и защитных средств, не соответствующих условиям проведения работ (или отсутствие соответствующей спецодежды, спецобуви, СИЗ и защитных средств);1.2.4 Огневые работы выполняются в промасленной спецодежде;1.2.5 При выполнении работ искры и окалина попадает на расположенные ниже или рядом участки, на которых работают люди, находятся горючие материалы;1.2.6 Выполнение электросварочных работ с лестниц и стремянок;1.2.7 Совмещенное выполнение газорезательных и электросварочных работ (электрокабель и шланги переплетены);1.2.8 Оставление без присмотра включенного оборудования, используемого для выполнения огневых работ, на рабочем месте;1.2.9 Неправильная транспортировка, установка, хранение баллонов с горючими газами (на солнце, не закреплены, перемещение вручную и т.д.);1.2.10 Неисправный редуктор баллона, манометры, истек срок поверки;1.2.11 Отсутствие необходимых и исправных средств пожаротушения;1.2.12 Наличие в месте проведения работ горючих материалов;1.2.13 Места производства работ не ограждены, знаки безопасности не вывешены;1.2.14 Не ограничен доступ постороннего персонала в зону производства работ. |
| 1.3 | При выполнении газоопасных работ:1.3.1 Работы проводятся без оформления наряда-допуска;1.3.2 Спецодежда, спецобувь, СИЗ и защитные средства отсутствует/не соответствуют условиям проведения работ;1.3.3 Отсутствие СИЗОД (средств индивидуальной защиты органов дыхания) (при себе, на лице, наготове);1.3.4 Не проведена проверка воздуха рабочей зоны на загазованность;1.3.5 Начало производства работ в отсутствие представителя ГСО (при необходимости);1.3.6 Нахождение в газоопасных местах без газоанализатора (если требуется);1.3.7 Газоопасные работы проводятся бригадой менее, чем 2 чел. (в колодцах, туннелях, коллекторах, а также в траншеях и котлованах глубиной более одного метра – менее, чем 3);1.3.8 Отсутствует наблюдающий с шланговым противогазом в положении «наготове";1.3.9 В месте производства газоопасных работ (спуск или вхождение в емкость) отсутствуют спасательные пояса и сигнально-спасательные веревки;1.3.10 Используется не омедненный инструмент (искроопасный);1.3.11 Используются электроосвещение 220 вольт (должно быть 12 вольт);1.3.12 Места производства работ не ограждены, знаки безопасности не вывешены;1.3.13 Не ограничен доступ постороннего персонала в зону производства работ. |
| 1.4 | При выполнении работ с применением подъемных сооружений (ПС)1.4.1 Отсутствие вахтенного журнала и/или записей в нем при работе вблизи линий электропередач;1.4.2 Отсутствие соответствующего удостоверения у машиниста крана (или другого ПС);1.4.3 Выполнение работ стропальщика при отсутствии соответствующего удостоверения;1.4.4 Выполнение работ в люльке автоподъёмника или управление ПС с пола при отсутствии соответствующего удостоверения;1.4.5 Выполнение работ стропальщика при отсутствии отличительного знака;1.4.6. Отсутствие на ПС информация о грузоподъемности, сроках испытания;1.4.7 Работа на ПС с просроченными частичным, полным техническое освидетельствование;1.4.8 Применение неисправной/непромаркированой тары;1.4.9 Выравнивание перемещаемого груза руками, а также изменение положения стропов на подвешенном грузе;1.4.10 Нахождение людей под стрелой при ее подъеме и опускании (с грузом или без груза), под грузом;1.4.11 Нахождение людей в местах, где возможно зажатие их между частями ПС и другими сооружениями, предметами и оборудованием;1.4.12 Нахождение людей между грузом и другим объектом (небезопасное расстояние);1.4.13 Использование поврежденных, не испытанных грузозахватных приспособлений;1.4.14 Строповка грузов в нарушение схем строповки/технологических карт/ППРк;1.4.15 Нарушение правил установки ПС;1.4.16 Нарушение требований укладки грузов;1.4.17 Отсутствие ограждений, знаков безопасности в месте производства работ;1.4.18 Отсутствие защитных ограждений открытых монтажных проемов;1.4.19 Не ограничен доступ постороннего персонала в зону производства работ;1.4.20 Работа кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов, подъемников (вышек) вблизи воздушной линии электропередачи производиться без непосредственного руководства специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС. |
| 1.5 | При выполнении работ с применением электро-, пневмо-, мото-инструмента:1.5.1 Работа шлифмашинкой или заточным кругом без СИЗ (защитного щитка (очков)) и кожуха;1.5.2 Спецодежда, спецобувь, СИЗ и защитные средства отсутствует/не соответствуют условиям проведения работ;1.5.3 Работа со сверлильным и другим вращающимся инструментом в рукавицах;1.5.4 Наличие повреждений изоляции шнуров, кабелей, удлинителей, розеток;1.5.5 Наличие повреждений корпуса инструмента;1.5.6 Использование неиспытанных шлифовальных и отрезных кругов;1.5.7 Присоединение воздушных шлангов к пневмоинструменту при открытом кране воздушной магистрали;1.5.8 Использование шлангов с повреждениями;1.5.9 Прекращение подачи сжатого воздуха перекручиванием и перегибанием шланга;1.5.10 Торможение вращающегося шпинделя нажимом на него каким-либо предметом или руками;1.5.11 Выполнение работ, стоя на обрабатываемом изделии;1.5.12 Обрабатывание детали, находящейся на весу или свисающей с упора;1.5.13 Нарушение правил использования отрезных и шлифовальных дисков (использование дисков, рассчитанных на другую скорость вращения и использование отрезных дисков в качестве шлифовальных);1.5.14 Работа у не ограждённых или не закрытых люков и проёмов, а также с переносных лестниц, стремянок и незакреплённых подставок;1.5.15 Не ограничен доступ постороннего персонала в зону производства работ. |
| 1.6 | При использовании автотранспорта и специальной техники:1.6.1 Работа техники в охранных зонах переездов, линий электропередач и т.п. без разрешения (наряда-допуска) и наблюдающего;1.6.2 Отсутствие удостоверений на право управления транспортом/специальной техникой;1.6.3 Перевозка незакрепленных или неправильно закрепленных грузов;1.6.4 Перемещение техники без приведения в транспортное положение (не закрепленные крюки, не опущенные стрелы, кузова самосвалов и т.п.);1.6.5 Нарушение правил перевозки людей;1.6.6 Нарушение правил перевозки баллонов с газами;1.6.7 Нарушение скоростного режима. |
| 1.7 | При выполнении работ вблизи железных и автомобильных дорог:1.7.1 Отсутствие разрешения на работу вблизи железнодорожных путей (наряда-допуска);1.7.2 Нарушение требований, изложенных в разрешении (наряде-допуске);1.7.3 Выполнение работ при отсутствии сигналиста, обеспеченного сигнальным жилетом;1.7.4 Выход на железные и автомобильные дороги и переход их в неустановленных местах;1.7.5 Выдвижение в пределы габаритов железных и автомобильных дорог стрелы и противовесов кранов, экскаваторов, перемещаемых кранами грузов и любых частей других машин и механизмов;1.7.6 Переезд через железнодорожные пути на тракторах, кранах, автомашинах и других машинах в неустановленных местах;1.7.7 Оставление на проезжих частях железных и автомобильных дорог инструмента или других предметов;1.7.8 Выполнение работ при отсутствии связи между руководителем работ и сигналистами;1.7.9 Складирование в пределах габаритов железных и автомобильных дорог каких-либо конструкций или других грузов. |
| 1.8 | При выполнении земляных работ:1.8.1 Выполнение работ без оформления разрешения на земляные работы или при отсутствии выкопировки из генерального плана Предприятия с точными указаниями границ земляных работ и наличия в этом районе подземных сооружений и коммуникаций;1.8.2 Нарушение правил устройств траншей и котлованов, могущих привести к осыпанию грунта;1.8.3 Выполнение земляных работ вблизи существующих подземных коммуникаций без предварительного шурфования;1.8.4 Выполнение работ бригадой в составе менее двух человек;1.8.5 Нарушен порядок складирования и хранения материалов;1.8.6 Нарушен порядок постановки техники;1.8.7 Отсутствие сигнального освещения в темное время суток;1.8.8 Отсутствие переходных мостиков с перилами через вырытые траншеи;1.8.9 Отсутствие ограждений котлованов, ям, колодцев;1.8.10 Отсутствие ограждений, знаков безопасности в месте производства работ;1.8.11 Не ограничен доступ постороннего персонала в зону производства работ. |
| 1.9 | При выполнении работ в горных условиях:1.9.1 Выдача наряда - допуска на производство работ и выполнение работ в подземных выработках с заколообразованием в месте производства работ, где существует вероятность воздействия на работника заколов и/или обрушения породы (за исключением работ по устранению нарушений, а также работ по оценке состояния выработок в соответствии с должностными обязанностями) и/или с отставанием вентиляции от груди забоя более предусмотренного проектом и правилами, в непроветриваемой горной выработке, с содержанием вредных примесей в воздухе рабочей зоны больше предельно допустимых концентраций;1.9.2 Нарушение правил и маршрутов передвижения по горным выработкам;1.9.3 Нахождение в опасной зоне, обозначенной специальными знаками, аншлагами, надписями, без соответствующего допуска ИТР участка, кроме случаев выполнения работ по наряду - допуску в указанной зоне, а также самовольное снятие ограждения опасных зон;1.9.4 Нарушение требований безопасности при транспортировании и применении ВМ, оставление ВМ без охраны;1.9.5 Нарушение правил безопасности при производстве огневых работ в подземных выработках;1.9.6 Нарушение правил безопасности при производстве маневровых работ в подземных выработках. |
| 1.10 | Применение СИЗ:1.10.1 Неиспользование средств индивидуальной защиты, предусмотренных нарядом-допуском, ППР, ЛНА Общества, НТД; в том числе, в установленном на территории Предприятия порядке, защитных очков;1.10.2 Отсутствие фильтрующего/изолирующего противогаза при себе или в шаговой доступности (при необходимости). |
| 1.11 | При выполнении ремонтных работ:1.11.1 Отсутствует наряд-допуск на выполнение ремонтных работ.;1.11.2 Не выполнены мероприятия безопасности производства работ согласно наряда-допуска, ППР, ЛНА Общества, НТД;1.11.3 Работа проводится с нарушением требований ППР, наряда-допуска, ЛНА Общества, НТД;1.11.4 Не проведен инструктаж исполнителям работ (исполнители не включены в состав бригады);1.11.5 Исполнители работ не ознакомлены с ППР. |
| 1.12 | При выполнении общестроительных работ:1.12.1 Производство СМР, реконструкции, консервации объектов при наличии опасных и вредных производственных факторов на работников ведется в отсутствии решений, содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР, ТК и др.).1.12.2 Производство земляных работ, связанных с нахождением работников в выемках с вертикальными стенками без крепления в песчаных, пылевато-глинистых и талых грунтах выше уровня грунтовых вод и при отсутствии вблизи подземных сооружений, превышает установленную глубину (м).1.12.2 Разработка грунта в выемках выполняется "подкопом". Извлеченный из выемки грунт размещен на расстоянии не менее 0,5 м от бровки этой выемки.1.12.3 При работе сваебойными или буровыми машинами установлена опасная зона на расстоянии менее 15 м от устья скважины или места забивки сваи. Расстояние между установленными и расположенными вблизи них строениями определяется ППР. В период работы сваебойных или буровых машин лица, непосредственно не участвующие в выполнении данных работ, допущены к машинам на расстояние менее 15 м.1.12.4 Пробуренные скважины при прекращении работ не закрыты щитами или не ограждены. На щитах и ограждениях не установлены предупреждающие знаки безопасности и сигнальное освещение.1.12.5 При подъеме свая не удерживается от раскачивания и кручения при помощи расчалок. Допущен одновременный подъем сваебойного молота и сваи.1.12.6 При выполнении бетонных работ опалубка перекрытий не ограждена по всему периметру. Все отверстия в рабочем полу опалубки не закрыты.1.12.7 Допущено пребывание людей на расстоянии ближе 1 м от арматурных стержней, нагреваемых электротоком. Открытая арматура железобетонных конструкций, связанная с участком, находящимся под электропрогревом не имеет заземления (зануления).1.12.8 При электропрогреве бетона монтаж и присоединение электрооборудования к питающей сети выполнял электромонтер, имеющий квалификационную группу по электробезопасности ниже III.1.12.9 На смонтированных лестничных маршах не установлено ограждение. Монтаж лестничных маршей и площадок зданий (сооружений), а также грузопассажирских строительных подъемников (лифтов) осуществляется одновременно с монтажом конструкций здания.1.12.10 Ведутся монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающих видимость в пределах фронта работ. Ведутся работы по перемещению и установке вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой парусностью при скорости ветра 10 м/с и более.1.12.11 В местах применения окрасочных составов, образующих взрывоопасные пары, электропроводка и электрооборудование не обесточены или не выполнены во взрывобезопасном исполнении, допущена работа с использованием огня в этих помещениях.1.12.12 При проведении изоляционных работ внутри аппаратов или закрытых помещений рабочие места не обеспечены вентиляцией (проветриванием) и местным освещением от электросети напряжением не выше 12 В с арматурой во взрывобезопасном исполнении.1.12.13 При производстве изоляционных работ с применением горячего битума работники не используют специальные костюмы с брюками, выпущенными поверх сапог.1.12.14 При спуске горячего битума в котлован или подъеме его на подмости или перекрытие не используют бачки с закрытыми крышками, перемещаемые внутри короба, закрытого со всех сторон. Рабочие поднимаются (спускаются) по приставным лестницам с бачками с горячим битумом.1.12.15 Для подогрева битумных мастик внутри помещений применяется устройство с открытым огнем.1.12.15 Допущено размещение на крыше/кровле материалов в местах, не предусмотренных ППР, без применения мер против их падения, в том числе от воздействия ветра. |
| 1.13 | Другое:1.13.1 Выполнение работ, не предусмотренных нарядом-допуском;1.13.2 Несообщение о несчастных случаях, травмах или микротравмах;1.13.3 Несообщение о случаях преднамеренного или непреднамеренного нанесения повреждений оборудованию заказчика;1.13.4 Самовольное включение или отключение оборудования заказчика;1.13.5 Самовольное удаление или повреждение устройств блокировки-маркировки-проверки (БМП), знаков безопасности, предупредительных табличек;1.13.6 Несанкционированное присутствие в зоне действующего технологического оборудования, либо в месте производства работ заказчика или другой подрядной организации;1.13.7 Нарушение Золотых правил;1.13.8 Не обеспечение полной занятости одного или нескольких специалистов в области ОТ, ПБ из числа своих работников или лиц на которых возложена соответствующая ответственность (в том числе по договору) при выполнении работ на территории Общества и/или в интересах Общества или Управляемого предприятия;1.13.9 Отсутствие на месте производства работ лица, ответственного за безопасное производство работ, со стороны подрядной организации (производителя работ).1.13.10. Привлечение субподрядной организации без согласования с УПБиОТ или работника по ПБ и ОТ Управляемого предприятия.1.13.11 Привлечение к выполнению работ/оказанию услуг в интересах Общества работника по договору гражданско-правового характера. |
| 2 | Нарушения требований охраны труда/промышленной безопасности, кроме перечисленных в п.1 данного перечня | 10 000 руб. | 20 000 руб. | 100 000 руб. + рассмотрение вопроса о расторжении договора в одностороннем порядке |
| 3 | Нарушения требований пожарной безопасности, кроме перечисленных в п.1 данного перечня | 5 000 руб. | 10 000 руб. | 50 000 руб. + рассмотрение вопроса о расторжении договора в одностороннем порядке |
| 4 | Нарушения требований безопасности дорожного движения, кроме перечисленных в п.1 данного перечня | 5 000 руб. | 10 000 руб. | 50 000 руб. + рассмотрение вопроса о расторжении договора в одностороннем порядке |
| 5 | Нарушения требований охраны окружающей среды, кроме нарушений, ответственность за которые установлена отдельными положениями конкретного договора или приложениями к нему | 5 000 руб. | 10 000 руб. | 50 000 руб. + рассмотрение вопроса о расторжении договора в одностороннем порядке |
| 6 | Нарушения требований безопасности при ведении буровзрывных работ, кроме перечисленных в п.1 данного перечня | 10 000 руб. | 20 000 руб. | 100 000 руб. + рассмотрение вопроса о расторжении договора в одностороннем порядке |
| 7 | Нарушения требований Правил внутреннего трудового распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов при нахождении на территории Общества или Управляемого предприятия кроме: | 10 000 руб. + изъятие пропускных документов, другие действия по пресечению |
|  | - пронос (провоз) огнестрельного, газового, травматического, пневматического и холодного оружия, а также боеприпасов и взрывоопасных веществ, и материалов;- вынос (вывоз) ТМЦ с признаками хищения;- неисполнения законных требований должностного лица СРП или ЧОП, вытекающих из осуществления ими своих должностных обязанностей и требований СТО 29 «Управление пропускным и внутриобъектовым режимами»;- вывоз с территории окрашенного дизельного топлива в топливных баках и (или) других емкостях транспортных средств сторонних организаций;- курение в неотведенных и необорудованных для этого местах;- пронос (провоз) алкогольной продукции, наркотических веществ, психотропных и токсических веществ[[2]](#footnote-2)\*;- проход (проезд) на территорию в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, либо в состоянии после употребления алкоголя, наркотических или иных токсических веществ \*;- употребление, хранение, передача и продажа другим лицам алкогольной продукции, наркотических, психотропных и токсических веществ на территории\*Примечание: кратность по данному пункту является единой по всем подвидам нарушений. | 10 000 руб. + изъятие пропускных документов, другие действия по пресечению | 20 000 руб. + изъятие пропускных документов, другие действия по пресечению | 50 000 руб. + рассмотрение вопроса о расторжении договора в одностороннем порядке |
| 8 | Использование персоналом подрядной организации документов, содержащих недостоверные сведения, в области охраны труда и промышленной безопасности | 300 000 рублей за подтвержденный случай + удаление сотрудника ПО с территории Общества или Управляемого предприятия + передача документов в органы внутренних дел с ходатайством о возбуждении уголовного дела по ст. 327 УК РФ, а также рассмотрение вопроса о расторжении договора в одностороннем порядке |
| 9 | Нарушения требований ОТ, ПБ, ПожБ, ООС, БДД, безопасности при ведении буровзрывных работ, повлекшие за собой аварию (в т.ч. экологическую), чрезвычайную ситуацию | 500 000 руб. + рассмотрение вопроса о расторжении договора в одностороннем порядке |
| 10 | Нарушения требований ОТ, ПБ, ПожБ, ООС, БДД, безопасности при ведении буровзрывных работ, повлекшие за собой инцидент, пожар, дорожно-транспортное происшествие или другие события, приведшие к материальным потерям  | 200 000 руб. + рассмотрение вопроса о расторжении договора в одностороннем порядке |
| 11 | Нарушения требований ОТ, ПБ, ПожБ, ООС, БДД, безопасности при ведении буровзрывных работ, повлекшие за собой возгорание или другие потенциально опасные события, не вошедшие в другие категории | 50 000 руб.  | 70 000 руб. | 100 000 руб. + рассмотрение вопроса о расторжении договора в одностороннем порядке |
| 12 | Нарушения требований ОТ, ПБ, ПожБ, ООС, БДД, безопасности при ведении буровзрывных работ повлекшие за собой несчастный случай со смертельным исходом | 500 000 руб. за каждый документально подтвержденный случай смерти одного физического лица + рассмотрение вопроса о расторжении договора в одностороннем порядке |
| 13 | Нарушения требований ОТ, ПБ, ПожБ, ООС, БДД, безопасности при ведении буровзрывных работ, повлекшие за собой тяжелый несчастный случай  | 300 000 руб. за каждый документально подтвержденный случай травмирования одного физического лица + рассмотрение вопроса о расторжении договора в одностороннем порядке |
| 14 | Нарушения требований ОТ, ПБ, ПожБ, ООС, БДД, безопасности при ведении буровзрывных работ повлекшие за собой легкий несчастный случай  | 200 000 руб. за каждый документально подтвержденный случай травмирования одного физического лица + рассмотрение вопроса о расторжении договора в одностороннем порядке |
| 15 | Нарушения требований БДД на территории Общества или Управляемого предприятия, повлекшие за собой дорожно-транспортное происшествие без материального ущерба  | 100 000 руб. |
| 16 | Несоблюдение режима труда и отдыха работниками подрядных организаций (согласно данным СКУД) | 5 000 руб. |

П р и м е ч а н и я

Под первичным (по аналогии – повторным) понимается одно или несколько нарушений, выявленных в ходе одного аудита (проверки) в первый раз (по аналогии - второй раз) для Стороны-2.

Нарушение является повторным (или последующим), если прошло не более 90 дней со дня выявления предыдущего нарушения.

Величина штрафа при выявлении 2-х и более нарушений со стороны Стороны-2 в ходе одной проверки определяется умножением числа нарушений на соответствующий нарушению размер штрафа, указанный в таблице.

При выявлении в ходе одного аудита (проверки) нарушений из разных ценовых групп итоговая сумма штрафа по нарушениям одной группы суммируется с итоговым размером штрафов по другим ценовым группам.

Размер штрафа за нарушение требований промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, охраны окружающей среды, безопасности при ведении буровзрывных работ может быть снижен Обществом на 50% (не распространяется на нарушения Золотых правил по ОТ и ПБ Общества), при условии:

1) если выявленное нарушение устранено и предоставлено письменное уведомление об устранении в Общество (в структурное подразделение, курирующее вопросы промышленной безопасности и охраны труда) в течение 3-х рабочих дней с момента получения акта проверки подрядной организации. Письменное уведомление об устранении нарушения/ий должно содержать все необходимые реквизиты для его/их идентификации. Достаточность выполненных мероприятий по устранению нарушений определяется Обществом;

2) если выявленное нарушение устранено на месте, отметка об устранении имеется в акте проверки подрядной организации, предоставление письменного уведомления об устранении нарушения в Общество (в структурное подразделение, курирующее вопросы промышленной безопасности и охраны труда) не требуется.

Нарушения требований ОТ, ПБ, ПожБ, ООС, БДД, безопасности при ведении буровзрывных работ включают нарушения требований локальных нормативных актов Общества и Управляемых предприятий, Правил внутреннего трудового распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов.

Если иными условиями договора определен более высокий размер штрафных санкций за нарушения, перечисленные в таблице выше, применяются условия договора, предусматривающие более высокий размер санкций.

Сторона-1 Сторона-2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /

Приложение № 5

 к соглашению «Общие условия осуществления деятельности»

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Порядок применения Золотых правил по охране труда и промышленной безопасности**

1. **Назначение и область применения**
	1. Настоящий Порядок устанавливает ключевые требования к безопасному выполнению работ в виде памятки «Золотые правила по охране труда и промышленной безопасности», содержит указания о порядке, способах и правилах применения правил на объектах Общества, порядок доведения правил до работников АО «Апатит» и его филиалов, управляемых АО «Апатит» предприятий, ДЗО и персонала подрядных организаций.
	2. Настоящий Порядок распространяется на всех работников АО «Апатит» и его филиалов, управляемых предприятий АО «Апатит», ДЗО и подрядных (субподрядных) организаций.
2. **Термины и сокращения**
	1. В настоящем Порядке применены термины с соответствующими определениями:

**авария:** Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ;

**инцидент:** Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса;

**несчастный случай на производстве:** Событие, в результате которого работник погиб или получил повреждение здоровья, повлекшее за собой временную или стойкую утрату трудоспособности, при выполнении трудовых обязанностей или работ в интересах работодателя;

**подрядная (субподрядная) организация:** Юридическое (физическое) лицо или индивидуальный предприниматель, имеющее (который имеет) право на выполнение работ, оказание услуг соответствующего вида, выполняющее работы или оказывающее услуги по заданию заказчика (кроме предприятий, функции (полномочия) исполнительного органа которого, на основании соответствующего договора, осуществляются АО «Апатит»). Отношения сторон оформляются соответствующим договором и регулируются гражданским законодательством.

**работы повышенной опасности:** Работы (за исключением аварийных ситуаций), до начала выполнения которых, необходимо осуществить ряд обязательных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работников.

**территория Общества:** Земельные участки (участки местности), на которых расположены здания, строения, сооружения и транспортные коммуникации, в том числе автобусные остановки и удаленные объекты, принадлежащие Обществу, УП и ДЗО, а также транспортные средства, находящиеся в собственности Общества, УП и ДЗО либо предоставленные Обществом, УП и ДЗО, которые используются работниками для выполнения трудовых обязанностей.

* 1. В настоящем Порядке применены следующие сокращения:

БМП – система «Блокировка-Маркировка-Проверка», система, позволяющая предотвратить включение оборудования или подачу на него какой-либо энергии и/или среды, когда в опасных зонах оборудования находятся люди;

ДЗО – дочерние и зависимые общества;

Директор Предприятия – директор по Череповецкому комплексу АО «Апатит», директор КФ АО «Апатит», директор предприятия БФ АО «Апатит», директор ВФ АО «Апатит»;

Золотые правила – Золотые правила по охране труда и промышленной безопасности;

ЛНА – локальный-нормативный акт;

Общество – АО «Апатит», Кировский, Балаковский, Волховский филиалы

АО «Апатит»; обособленные подразделения АО «Апатит» в г. Москве, в г. Москве (ул. Щипок), в г. Мурманске, в г. Санкт-Петербурге, в Усть-Лужском сельском поселении Ленинградской области, г. Березники, г. Белгороде, г. Калининграде, г. Краснодаре, г. Курске, г. Липецке, г. Нижнем Новгороде, г. Орле, г. Ростове-на-Дону, г. Ставрополе, г. Тамбове, г. Новосибирске;

ОТ – охрана труда;

ОТД – организационно-технологическая документация;

ПБ – промышленная безопасность;

ПО – подрядная (субподрядная) организация;

РФ - Российская Федерация;

СИЗ – средства индивидуальной защиты;

СКЗ – средства коллективной защиты;

СУП «Босс-кадровик» – система управления персоналом «Босс-кадровик»;

УП – Хозяйственное общество, функции (полномочия) единоличного исполнительного органа которого, на основании соответствующего договора осуществляются АО «Апатит» (ООО «Механик» (г. Череповец), Балаковский филиал ООО «Механик», Волховский филиал ООО «Механик», Кировский филиал ООО «Механик», ООО «ИЦ ФосАгро» (г. Череповец), Балаковский филиал ООО «ИЦ «ФосАгро», Волховское Обособленное подразделение ООО «ИЦ ФосАгро», Кировский филиал ООО «ИЦ «ФосАгро», ООО «Торговый дом «ФосАгро» (г. Череповец), Обособленное подразделение ООО «Торговый дом «ФосАгро» в г. Кировске).

1. **Общие положения**
	1. Золотые правила направлены на сохранение здоровья и жизни работников.
	2. Золотые правила сформированы на основании анализа имеющейся информации о произошедших в Обществе, УП, ДЗО и ПО несчастных случаях на производстве, инцидентах, авариях. Нарушение требований Золотых правил заведомо создает реальную угрозу наступления аналогичных последствий.
	3. Требования Золотых правил не противоречат установленным требованиям законодательных, нормативно-правовых документов РФ, международных стандартов, по которым принято решение об их применении и корпоративным требованиям.
	4. Перед началом любой работы каждый работник должен оценить все риски и принять меры по их снижению.
	5. Если при выполнении работ соблюдение правил невозможно, работник обязан незамедлительно сообщить об этом своему руководителю и не приступать (не продолжать) к выполнению работ.
	6. Если работник заметил во время проведения работ опасность, угрожающую людям или предприятию, то он обязан прекратить работу и сообщить об этом своему руководителю.
	7. Руководитель, получивший такую информацию или обнаруживший нарушение правил безопасности, обязан приостановить работы и обеспечить их безопасное выполнение.
2. **Золотые правила по охране труда и промышленной безопасности и критерии их нарушений**

При нахождении на территории Общества, а также за её пределами при выполнении должностных обязанностей или производственных задач, все обязаны соблюдать Золотые правила по охране труда и промышленной безопасности, изложенные в Таблице 1.

Таблица 1. Золотые правила и критерии нарушений целевых показателей по охране труда и промышленной безопасности.

| № правила | Формулировка | Расшифровка | Детальное описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Я ВСЕГДА СООБЩАЮ ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОИСШЕСТВИЯХ | Запрещается сокрытие и искажение информации обо всех происшествиях  | Сотрудник дал заведомо недостоверные/ложные сведения или не сообщил о случившемся, будучи очевидцем или участником происшествия.Под сокрытием следует понимать утаивание.Под искажением следует понимать предоставление заведомо ложной, недостоверной информации, не соответствующей действительности.Под происшествием следует понимать событие, которое проявилось (потенциально могло проявиться) в виде несчастного случая на производстве, в т.ч. случая микротравмирования, аварии, инцидента, пожара, ДТП, происшествия на железнодорожном транспорте, негативного воздействия на окружающую среду или иного события, отрицательно влияющего на бизнес-процессы Общества,  |
| 2 | Я ВЫПОЛНЯЮ РАБОТЫ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПУСКА | Запрещено проведение работ/допуск к проведению работ повышенной опасности без соответствующего наряда-допуска (распоряжения) и/или организационно-технологической документации. | Сотрудник приступил к выполнению работ без оформленного наряда-допуска (распоряжения) и/или организационно-технологической документации.Нарушителем также является ответственное лицо, допустившее сотрудника к проведению работ без допуска или управлению транспортным средством без организационно-распорядительной документации.Под организационно-технологической документацией следует понимать проекты/планы производства работ, технологические карты |
| 3 | Я НАХОЖУСЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ ТОЛЬКО В ТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ | Запрещается появление на территории Общества, а в ряде случаев вне территории Общества, и выполнение работы в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения либо в состоянии после употребления алкогольных, наркотических, токсических или иных запрещенных веществ | Сотрудник изготавливал/употреблял/хранил/ продавал/распространял/проносил на территорию предприятия алкогольные, наркотические, токсические или иные запрещенные вещества.Сотрудник появился на территории предприятия в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения либо в состоянии после употребления алкогольных, наркотических или иных токсических веществ.Сотрудник приступил к выполнению работ в интересах Общества в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения либо в состоянии после употребления алкогольных, наркотических, токсических или иных запрещенных веществ, в т.ч. вне территории предприятия |
| 4 | Я ПРИМЕНЯЮ ИСПРАВНЫЕ СИЗ и СКЗ | Запрещено выполнять работу/допускать к проведению работ без использования соответствующих средств индивидуальной (коллективной) защиты (СИЗ/СКЗ), в их неисправном состоянии, а также при неправильном использовании СИЗ/СКЗ. | Сотрудник не использует СИЗ (СКЗ), где это требуется в соответствии с требованиями НПА РФ, ЛНА, ОРД АО «Апатит».Сотрудник во время работы использует СИЗ (СКЗ) не по назначению. Сотрудник использует СИЗ (СКЗ) в неисправном состоянии.Сотрудник неправильно использует СИЗ (СКЗ).Сотрудник использует разукомплектованные СИЗ (СКЗ).Сотрудник не применяет СИЗ при нахождении на территории предприятия. Нарушителем также является ответственное лицо, допустившее проведение работ сотрудниками с нарушением данного Золотого правила  |
| 5 | Я ПРИСТУПАЮ К РЕМОНТУ ТОЛЬКО НА ОТКЛЮЧЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ | Запрещено выполнять ремонт или обслуживание/ допускать к проведению ремонта или обслуживания на не отключенном оборудовании, а также без использования системы БМП, где она необходима. | Сотрудник приступил к ремонту или обслуживанию оборудования: - без отключения источников энергии;- без использования системы БМП, где она необходима;- без вывешивания предупредительных табличек в точках отключения;- без проверки, что все источники энергии идентифицированы, изолированы, стравлены или разряжены.Нарушителем также является ответственное лицо, допустившее работников к проведению работ без проверки, что все источники энергии идентифицированы, изолированы, стравлены или разряжены (что все подготовительные мероприятия выполнены), а также работник, чьей функцией является изолирование энергии, не выполнивший установку блокирующего устройства. |
| 6 | Я СОБЛЮДАЮ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | Запрещено использование курительно-зажигательных принадлежностей, курение табачных изделий/ электронных испарителей на территории предприятия вне специально отведенных для этой цели мест.Запрещено использование открытого огня и выполнение работ без соблюдения мер пожарной безопасности, предусмотренных организационно-технологической документациейЗапрещено использовать электроприборы не по назначению/в неисправном состоянии.  | Сотрудник курил табачные изделия/электронный испаритель вне специально отведённого для этого места на территории предприятия.Сотрудник использовал открытый огонь без специального разрешения, за исключением использования в технологическом процессе производства.Сотрудник выполнял работы без:- соблюдения мер пожарной безопасности, предусмотренной ОТД;- без ОТД.Сотрудник использовал электроприборы (обогреватели, конвекторы, плиты для готовки, электрочайники, кофеварки и т.п.) не по назначению/ в неисправном состоянии.Сотрудник оставил без присмотра включенными в электрическую сеть электроприборы, за исключением электроприборов, которые могут находиться в круглосуточном (автономном) режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.Нарушителем также является ответственное лицо, допустившее проведение работ сотрудниками с нарушением данного Золотого правила. |
| 7 | Я НЕ ЗАХОЖУ В ОПАСНУЮ ЗОНУ  | Запрещено заходить в опасные зоны, выделенные оградительной лентой, ограждениями предохранительными, за ограждение работающего оборудования, в электроустановки и опасные зоны работающей самоходной техники без соответствующего допуска | Сотрудник находился в опасной зоне работающего оборудования, электроустановок и прочих механизмов, а также самоходного оборудования (включая горнотранспортное), не имея соответствующего допуска (являясь посторонним лицом). Сотрудник проник в опасную зону, выделенную соответствующими ограждениями/информационными плакатами/сигнальными лентами, не имея соответствующего допуска (являясь посторонним лицом). Сотрудник находится в зоне высокого риска воздействия опасного фактора (нахождение под грузом, у движущегося транспортного средства и т.п).Сотрудник находился в незакрепленном пространстве горных выработок.Сотрудник не оградил зону высокого риска воздействия опасного фактора при проведении работ (в соответствии с перечнем работ повышенной опасности).Запрет данного правила не распространяется на сотрудников, осуществляющих контроль/ надзор в соответствии со своими должностными обязанностями на подконтрольном объекте при условии проведения оценки имеющихся рисков перед входом в опасную зону и соблюдения всех мер безопасности. |
| 8 | Я ПРИСТУПАЮ К РАБОТЕ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ | Запрещено выполнять работы/ допускать к проведению работ без требуемых квалификации, обучения, инструктажа и допуска | Сотрудник приступил к работе без своевременно пройденного обучения безопасным методам и приёмам выполнения работ/ обучения и проверки знаний требований охраны труда/обучения и аттестации по промышленной безопасности/ обучения требованиям Пожарной безопасности/ плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте (ПМЛА)/ при отсутствии соответствующей квалификации на выполнение вида работ/при отсутствии наставника (в период прохождения стажировки).Сотрудник не ознакомлен под подпись с документацией на ведение работ (ОТД).Сотрудник не прошел соответствующие инструктажи перед началом работ.Нарушителем также является ответственное лицо, допустившее проведение работ сотрудниками с нарушением данного Золотого правила |

1. **Способы, порядок доведения, обучения и проверки знаний по Золотым правилам**
	1. Требования Золотых правил должны быть включены в программы инструктажей/обучения и доводиться до работников Общества, УП, ДЗО в ходе проведения вводного инструктажа и обучения по охране труда.
	2. Требования Золотых правил должны доводиться до ПО при заключении договоров заказчика с ПО и доводиться до работников ПО в ходе проведения вводного инструктажа.
	3. Золотые правила доводятся до работников Общества, УП, ДЗО и ПО следующими способами:

- в ходе проведения вводного инструктажа;

- в ходе проведения ежесменного инструктажа;

- в ходе проведения периодического обучения по охране труда;

- размещение текста Золотых правил на информационных стендах для ознакомления;

- обеспечение информационными брошюрами предпочтительно «карманного» формата, для удобства ношения и использования на рабочих местах;

- демонстрация презентационных материалов на совещаниях по ПБиОТ;

- демонстрация видео и анимационных роликов на информационных мониторах/экранах/терминалах;

- размещение тематических плакатов на объектах Общества;

- размещение Золотых правил на информационных ресурсах (интернет-порталах, внутренних сайтах и т.п.) Общества.

* 1. Для должностных лиц в Обществе организовывается внутреннее обучение по курсу «Золотые правила по охране труда и промышленной безопасности».
	2. Проверка знания требований Золотых правил работников Общества, УП и ДЗО должна проводиться ежегодно для руководителей и для рабочих профессий одним из перечисленных способов:

- тестирование по билетам в рамках проведения плановой проверки знаний по охране труда;

- тестирование с применением обучающе-контролирующих систем на персональном компьютере;

- устно или письменно по утвержденному перечню вопросов.

* 1. Контрольные мероприятия по соблюдению Золотых правил осуществляются при проведении проверок СП уполномоченными лицами, в том числе по чек-листам.
	2. При выявлении ответственными лицами нарушений Золотых правил по охране труда и промышленной безопасности информация по данному виду нарушений заносится в ИСУ «Безопасность» (модуль «Проверки СП (согласование)», модуль «Проверки ПО (согласование)»), ИСУ «КПиСН» (модуль «Внутренние проверки», модуль «Проверки ПО (согласование)») с обязательным указанием в поле «Описание нарушения» формулировки «Нарушение Золотого правила по ОТ и ПБ №…» и номера Золотого правила по принадлежности к нарушению. В случае, если при оформлении нарушения в ИСУ «Безопасность», ИСУ «КПиСН» присутствует поле «Название НТД», данное поле заполняется ссылкой на настоящий приказ и в поле «№ пункта» указывается конкретизирующая формулировка «Правило №…» по принадлежности к нарушению.
	3. Специалисты УПБиОТ, ДПиСП, ответственные за предоставление информации по нарушениям Золотых правил, в течение 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным, предоставляют в ДПБиОТ следующую информацию:

– от УПБиОТ: количество выявленных за отчетный период нарушений с разбивкой по правилам, а также с разбивкой по СП при выявленных нарушениях собственным персоналом, с разбивкой по УП и ДЗО при выявленных нарушениях работниками дочерних и управляемых предприятий, с разбивкой по ПО при выявленных нарушениях работниками сторонних организаций, с предоставлением сведений по регистрационным номерам актов;

– от ДПиСП: количество примененных за отчетный период дисциплинарных взысканий с разбивкой по правилам и типу взыскания, а также с разбивкой по СП при взысканиях, примененных к собственному персоналу, с разбивкой по УП и ДЗО при взысканиях, примененных к работникам дочерних и управляемых предприятий, с предоставлением сведений по Ф.И.О. нарушителя.

1. **Комиссия по рассмотрению случаев нарушения Золотых правил по охране труда и промышленной безопасности работниками АО «Апатит»**
	1. Состав и порядок действия Комиссии по рассмотрению случаев нарушения Золотых правил по охране труда и промышленной безопасности работниками АО «Апатит» (далее – Комиссия), а также порядок обращения работников в Комиссию определяется и утверждается приказом по предприятию.

В состав Комиссии должны быть включены: начальник Управления ПБ и ОТ, представитель первичной профсоюзной организации предприятия, представитель Правового управления, представитель Дирекции по персоналу и социальной политике, а также иные должностные лица в случае необходимости.

* 1. Комиссия является совещательным органом и собирается исключительно по письменному обращению работника или его непосредственного руководителя (руководителя СП).
	2. На основании обращения работника или его непосредственного руководителя (руководителя СП) Комиссией определяется наличие либо отсутствие в действиях работника (либо в бездействии) факта нарушения Золотых правил по ОТ и ПБ, в том числе на предмет соответствия установленным критериям правил.
	3. При установлении факта нарушения Комиссией принимается соответствующее решение с рекомендацией работодателю о мере ответственности работника.

В случае определения Комиссией, что нарушение работником требований Золотых правил повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий, информация об установленном факте нарушения передается в Комитет по охране труда и промышленной безопасности для рассмотрения нарушения на ближайшем заседании Комитета (подкомитета) и установления меры ответственности работника.

* 1. Решение комиссии принимается простым большинством голосов из числа присутствующих на заседании (при равенстве голос председательствующего является решающим), оформляется протоколом и направляется ответственному специалисту ООТ (ООТиЗП).

6.6 Отсутствие обращения работника в комиссию не является препятствием для установления факта нарушения Золотых правил по ОТ и ПБ в порядке и на условиях, предусмотренных нормами трудового законодательства и локальными нормативными актами работодателя. При этом комиссия не заменяет и не подменяет иные органы, созданные в организации.

1. **Ответственность**
	1. Руководители любого уровня обязаны организовать и лично осуществлять контроль исполнения требований Золотых правил работниками Общества, УП, ДЗО и ПО.
	2. Все руководители работ несут полную ответственность за безопасную организацию работ в соответствии с требованиями Золотых правил. В случаях игнорирования несоблюдения требований Золотых правил подчиненным персоналом, руководитель несет ответственность в установленном законодательством РФ и ЛНА Общества порядке.
	3. Несоблюдение требований Золотых правил собственным персоналом Общества, УП и ДЗО является грубым нарушением требований охраны труда и влечет за собой применение дисциплинарного взыскания согласно статьям 81, 192 ТК РФ и может являться основанием для расторжения трудового договора по инициативе работодателя.
	4. Установление меры ответственности за нарушение требований Золотых правил производится в следующем порядке по каждому случаю нарушения:
		1. За нарушение работником требований Золотых правил к работнику применяется дисциплинарное взыскание в виде замечания или выговора.
		2. К работнику может применяться дисциплинарное взыскание в виде увольнения:

- за установленное комиссией по охране труда (комитетом по охране труда и промышленной безопасности) нарушение работником требований Золотых правил, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;

- за появление работника на территории Общества, а также за её пределами при выполнении должностных обязанностей или производственных задач, и выполнение работы в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения;

- за повторное нарушение работником требований Золотых правил при условии, что к работнику ранее было применено дисциплинарное взыскание за неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей в виде нарушения работником требований Золотых правил, и на момент повторного нарушения, дисциплинарное взыскание не снято и не погашено.

При увольнении учитывается тяжесть проступка и обстоятельства его совершения.

* 1. Применение меры ответственности за нарушение требований Золотых правил осуществляется в установленном законодательством РФ и ЛНА Общества порядке, согласовывается с руководителем службы по ПБ и ОТ предприятия, в случае необходимости, выносится на комитет по охране труда и промышленной безопасности Предприятия/ Комиссию по рассмотрению случаев нарушения Золотых правил Предприятия.
	2. В случае возникновения спорных ситуаций или несогласии с выявленным фактом нарушения до применения дисциплинарного взыскания работник или его непосредственный руководитель (руководитель СП) имеет право обратиться в Комиссию по рассмотрению случаев нарушения Золотых правил по охране труда и промышленной безопасности работниками АО «Апатит».
	3. За несоблюдение работниками ПО требований настоящих Золотых правил, ПО несут ответственность в соответствии с заключенными договорами.

Процедура взаимодействия с ПО по обеспечению соблюдения требований Золотых правил регламентирована СТО 06-2024.



Сторона-1 Сторона-2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /

Приложение № 6

 к соглашению «Общие условия осуществления деятельности»

 № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Требования к подрядным организациям**

**по соблюдению требований охраны труда при работе на высоте**

1. Подрядные организации (далее - Подрядчик), выполняющие ремонтные, строительные, монтажные, пусконаладочные и другие работы на высоте\*, приступают к указанным работам после разработки и согласования в установленном на территории Общества порядке Плана производства работ на высоте (далее - ППР на высоте) (для стационарных рабочих мест- технологическую карту).
2. Содержание ППР на высоте должно соответствовать требованиям пункта 36 Приказа Минтруда России от 16.11.2020 № 782н, а также включать в себя следующие решения:

- безопасный подъем/спуск на/с высоту/высоты;

- безопасное перемещение и выполнение работ на высоте;

- способы безопасной эвакуации работника в случае его падения;

- определение типа и места установки анкерного устройства, в том числе мобильного (относящегося по ГОСТ EN 795 к классу В «Переносные временные анкерные устройства»).

1. Выбор систем обеспечения безопасности работ на высоте (страховочные, удерживающие, позиционирования, спасения и эвакуации) и способов их применения должен соответствовать условиям проведения работ и исключать или максимально минимизировать возможность срыва и падения работника с высоты, а также получения им травм в связи с ударом об элементы конструкции, на которых ведутся работы, и травм в связи с динамической нагрузкой на тело работника в момент остановки падения.
2. Системы обеспечения безопасности работ на высоте должны включать в себя следующие элементы:

- анкерные устройства, в том числе мобильные, анкерные линии;

- привязи (страховочная, для удержания, для позиционирования, для положения сидя);

- соединительно-амортизирующую подсистему (стропы, канаты, карабины, амортизаторы, средство защиты втягивающего типа, средство защиты от падения ползункового типа на гибкой или на жесткой анкерной линии).

1. Элементы систем обеспечения безопасности работ на высоте должны иметь маркировку и паспорта в соответствии с требованиями законодательства.
2. Подрядчик должен обеспечить теоретическое и практическое обучение по применению систем обеспечения безопасности работ на высоте всех своих работников, организующих и выполняющих работы на высоте. Факт обучения подтверждается удостоверениями установленного образца.
3. По запросу Заказчика Подрядчик обязан предоставить документы (сертификаты), подтверждающие соответствие систем обеспечения безопасности работ на высоте требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности СИЗ» 019/2011.
4. Подрядчик обязан соблюдать требования, указанные в Руководстве по обеспечению безопасности работ на высоте, в части применения СИЗ.
5. Подрядчик обязан обеспечить хранение, эксплуатацию, проведение периодических и регулярных осмотров систем обеспечения безопасности работ на высоте в соответствии с требованиями нормативных актов и эксплуатационной документацией предприятия-изготовителя.
6. Руководители и специалисты Подрядчика, ответственные за организацию и безопасное производство работ на высоте, до начала выполнения указанных работ обязаны составить план мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийных ситуаций и при проведении спасательных работ, который должен предусматривать мероприятия и средства (например, системы самоспасения), позволяющие в максимально короткий срок (не более 10 минут) освободить работника от зависания.
7. Подрядчик обязан обеспечить наличие аварийного комплекта спасательных и эвакуационных средств на месте производства работ, который должен включать в себя:

- дополнительные или уже используемые, но рассчитанные на дополнительную нагрузку, анкерные устройства и/или анкерные линии;

- резервные удерживающие системы, системы позиционирования, системы доступа и/или страховочные системы;

- необходимые средства подъема и/или спуска, в зависимости от плана спасения и/или эвакуации (например, лебедки, блоки, триподы, подъемники);

- носилки, шины, средства иммобилизации;

- медицинскую аптечку.

Для обеспечения аварийного комплекта и эвакуации работника с высоты Подрядчик может использовать аварийно-спасательные средства и возможности медицинского учреждения Заказчика или другого Подрядчика по договоренности.

**Руководство по соблюдению требований охраны труда при работе на высоте в части применения систем обеспечения безопасности работ на высоте.**

Системы обеспечения безопасности работ на высоте делятся на следующие виды:

-удерживающие системы;

-системы позиционирования;

-страховочные системы;

-системы спасения и эвакуации.

Системы обеспечения безопасности работ на высоте должны:

-соответствовать существующим условиям на рабочих местах, характеру и виду выполняемой работы;

-учитывать эргономические требования и состояние здоровья работника;

-после необходимой подгонки соответствовать полу, росту и размерам работника.

Особенности использования систем обеспечения безопасности работ на высоте в зависимости от их вида приведены в таблице.

Т а б л и ц а. Особенности использования систем обеспечения безопасности работ на высоте

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СИЗ от падения с высоты | Удерживающиесистемы | Системыпозиционирования | Страховочныесистемы | Системы спасения и эвакуации |
| Предназначение | Предотвращают падение работника с высоты, удерживая его определенным образом | Безопасно останавливают падение и уменьшают тяжесть последствий остановки падения | Используются при спасении и эвакуации работников |
| Особенности использования | С помощью ограничения длины стропа или максимальной длины вытяжного каната исключают в рабочей зоне:- участки возможного падения с высоты;- участки с поверхностью из хрупкого материала;- открываемые люки или отверстия | Используются в случаях, когда необходима фиксация рабочего положения на высоте для обеспечения комфортной работы в подпоре. Использование системы позиционирования требует обязательного наличия страховочной системы | Сводят к минимуму последствия от падения с высоты путем остановки падения. Использовать безлямочные предохранительные пояса запрещено | Для уменьшения риска травмирования работника, оставшегося в страховочной системе после остановки падения. План эвакуации должен предусматривать мероприятия и средства, позволяющие освободить работника от зависания не дольше, чем за 10 минут |
| Чтовключают | - анкерное устройство, анкерные линии;- привязь (страховочная, для удержания, для позиционирования, для положения сидя);- соединительно-амортизирующая подсистема (стропы, канаты, карабины, амортизаторы, средство защиты втягивающего типа, средства защиты от падения ползункового типа на гибкой или на жесткой анкерной линии) | - анкерные устройства или анкерные линии;- резервные удерживающие системы, системы позиционирования, системы доступа или страховочные системы;- средства подъема или спуска (лебедки, блоки, триподы, подъемники);- носилки, шины, средства иммобилизации;- медицинская аптечка |

\* К работам на высоте относятся работы, при которых:

а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более, в том числе:

при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м или спуска с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°;

при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения этих площадок менее 1,1 м;

б) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами.

Сторона-1 Сторона-2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /

Приложение № 7

 к соглашению «Общие условия осуществления деятельности»

 № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Требования**

**по обеспечению безопасности дорожного движения в КФ АО «Апатит» к Контрагентам, осуществляющих на территории предприятия эксплуатацию или движение транспортных средств, самоходных машин и иных видов техники, зарегистрированных в органах, осуществляющих контроль за их техническим состоянием**

**(далее по тексту – Требования)**

Контрагент, осуществляющий на территории КФ АО «Апатит» (далее по тексту-Общество) эксплуатацию или движение транспортных средств, самоходных машин и иных видов техники, зарегистрированных в органах, осуществляющих контроль за их техническим состоянием, обязан обеспечить выполнение следующих требований:

1. **Требования нормативно–правовых документов Российской Федерации (далее - РФ) и локальных актов Общества в действующих редакциях, включая:**

- Федеральный Закон РФ от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»;

- Федеральный Закон РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Федеральный Закон РФ от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;

- Федеральный закон РФ от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;

- Федеральный Закон РФ от 30.12.2001 № 197 – ФЗ «Трудовой Кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный Закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 14.06.2012 № 67-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном»;

- Федеральный Закон от 09.02.2007 № 16 – ФЗ «О транспортной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 13.11.2013 № 1013 «О техническом осмотре самоходных машин и других видов техники»;

- Постановление Правительства РФ от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;

- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»), далее по тексту - ПДД;

- Постановление Правительства РФ от 19.09.2020 № 1502 «Об утверждении Правил учета дорожно-транспортных происшествий, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 № 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности»;

- Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 08.10.2020 № 1640 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»;

- Постановление Правительства РФ от 08.10.2020 № 1642 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта»;

- Приказ Минтранса России от 30.04.2021 № 145 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;

- Приказ Минтранса России от 16.10.2020 № 424 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей автомобилей»;

- Приказ МТ РФ от 02.04.1996 № 22 «Об утверждении формы учёта дорожно – транспортных происшествий владельцами транспортного средства»;

- Приказ Минтранса России от 28.09.2022 № 390 «Об утверждении состава сведений, указанных в части 3 статьи 6 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», и порядка оформления или формирования путевого листа»;

- Приказ Минтранса России от 26.10.2020 № 438 «Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств тахографами»;

- Приказ Минтранса России от 28.10.2020 № 440 «Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства»;

- Приказ Минтранса России от 31.07.2020 № 282 «Об утверждении профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых при осуществлении перевозок к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в абзаце первом пункта 2 статьи 20 Федерального закона «О безопасности дорожного движения»

- Приказ Минтранса России от 29.07.2020 № 264 «Об утверждении Порядка прохождения профессионального отбора и профессионального обучения работниками, принимаемыми на работу, непосредственно связанную с движением транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»;

- Приказ Минздрава России от 30.05.2023 № 266н «Об утверждении Порядка и периодичности проведения предсменных, предрейсовых, послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, медицинских осмотров в течение рабочего дня (смены) и перечня включаемых в них исследований»;

- Приказ Минтранса России от 11.04.2022 № 127 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов»;

- Постановление Правительства РФ от 01.12.2023 № 2060 «Об утверждении Правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»;

- Приказ Минтранса России от 30.07.2020 № 265 «Об утверждении Порядка выдачи свидетельств о подготовке водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и утверждения курсов такой подготовки»;

- Приказ Минтранса России от 28.07.2020 № 257 «Об утверждении Порядка проведения экзамена и выдачи свидетельств о профессиональной подготовке консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом»;

- Приказ Минтруда России N 988н, Минздрава России № 1420н от 31.12.2020 «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры»;

- Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;

- Постановление Правительства РФ от 21.09.2020 № 1507 «Об утверждении Правил государственной регистрации самоходных машин и других видов техники»;

- Технический регламент ТС «О безопасности колёсных транспортных средств», утверждённый Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877;

- ГОСТ 33997-2016 «Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки»;

- ГОСТ 19433 «Грузы опасные. Классификация и маркировка»;

- ГОСТ Р 55274 «Упаковка. Транспортные упаковки для опасных грузов. Упаковки для опасных грузов, контейнеры средней грузоподъемности для насыпных грузов и крупногабаритные упаковки»;

-- ГОСТ Р 70475-2022 «Национальный стандарт Российской Федерации. Автомобильные транспортные средства. Безопасность перевозки грузов. Крепежные цепи. Технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 70474-2023 «Национальный стандарт Российской Федерации. Автомобильные транспортные средства. Безопасность перевозки грузов. Крепежные ремни. Технические требования и методы испытаний»;

- Положение «Система обеспечения безопасности дорожного движения в АО «Апатит» и его филиалах при управлении автомобильным транспортом, самоходными машинами и иными видами техники, зарегистрированной в органах, осуществляющих контроль за их техническим состоянием» в актуальной редакции;

- Стандарт организации «Управление пропускным и внутриобъектовыми режимами» в актуальной редакции;

- Стандарт организации «Требования к подрядным организациям в части обеспечения безопасного производства работ» в актуальной редакции;

- иные действующие нормативно-правовые документы РФ, регламентирующие деятельность транспорта и обеспечение безопасности дорожного движения.

1. **Требования к наличию у водителей транспортных средств (автомобильных транспортных средств, автокранов, самоходных машин и иных видов техники, зарегистрированных в органах, осуществляющих контроль за их техническим состоянием, далее по тексту - ТС) разрешительных документов, установленных законодательством РФ.**
	1. Контрагент обязан до въезда на территорию АО «Апатит» обеспечить наличие у водителей ТС разрешительных документов, предусмотренных законодательством РФ:
		1. российское национальное водительское удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории или подкатегории с не истекшим сроком действия;
		2. действующее удостоверение крановщика (при управлении автомобильным краном) с не истекшим сроком действия;
		3. действующее удостоверение тракториста-машиниста на право управления транспортным средством соответствующей категории или подкатегории (при управлении самоходными машинами и иными видами техники, зарегистрированных в органах, осуществляющих контроль за их техническим состоянием) с не истекшим сроком действия;
		4. свидетельство о подготовке водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы (при перевозке опасных грузов);
		5. регистрационные документы на управляемое транспортное средство, а при наличии прицепа - и на прицеп;
		6. путевой лист, порядок оформления которого, обязательные реквизиты и вносимая в него установленном порядке информация должны соответствовать требованиям Приказов Минтранса России от 11.09.2020 № 368 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов», от 30.04.2021 № 145 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»; от 15.01.2021 № 9 «Об утверждении Порядка организации и проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных средств»; Приказа Минздрава РФ от 15.12.2014 № 835 н (в действ. редакции) «Об утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров».
			1. В заполняемых реквизитах и вносимой информации, предусмотренной п. 2.1.6 настоящих Требований, особое внимание в путевом листе должно быть направлено на проставление сведений о водителе и транспортном средстве, непосредственно влияющими на обеспечение безопасности дорожного движения, а именно:

1) о прохождении водителем обязательного предрейсового медицинского осмотра в медицинской организации государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, имеющей лицензию на медицинскую деятельность по оказанию услуг по проведению обязательного предрейсового медицинского осмотра водителей транспортных средств, с указанием ЮЛ (ИП) его проводившего, даты и времени проведения медицинского осмотра, указанных полностью фамилии, имени, отчества медицинского работника, его проводившего, штампа с записью «Прошёл предрейсовый медицинский осмотр, к исполнению трудовых обязанностей допущен» и подписью медицинского работника;

2) о проведении предрейсового (предсменного) контроля технического состояния ТС до выезда на линию с места постоянной стоянки, парковочного места (аналогично - началом работ на территории Общества) с отметкой в путевом листе следующего содержания: «Контроль технического состояния транспортного средства пройден», проставляемой контролёром технического состояния транспортных средств, на которого Контрагентом возложены обязанности по осуществлению такого контроля и соответствующего Профессиональным и квалификационным требованиям к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными приказом Приказом Минтранса России от 31.07.2020 № 282.

Отметка заверяется подписью контролёра, с указанием его фамилии и инициалов, а также даты и времени проведения предрейсового контроля.

* + 1. действующий страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (включая самоходные машины, имеющие конструктивную скорость свыше 20 км/ч);
		2. оригинал (или копию) «Уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности» (далее по тексту – Уведомление), зарегистрированного в установленном Правительством РФ порядке в Федеральной службе по надзору в сфере транспорта (в случаях осуществления перевозок грузов, общая масса которых составляет свыше двух тонн пятисот килограммов и (или) перевозок пассажиров по заказу).
			1. Уведомление по виду деятельности «Перевозка пассажиров по заказу» действительно при осуществлении перевозок до 28.06.2019 года, в связи с вступлением в силу ФЗ РФ № 386 – ФЗ от 30.10.2018 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами».
		3. лицензию на перевозку пассажиров и иных лиц автобусами, получаемую в порядке и в сроки, установленные ФЗ РФ № 386 – ФЗ от 30.10.2018 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами» (при осуществлении перевозок пассажиров и иных лиц автобусами).
			1. Наличие лицензии, указанной в п. 2.1.9, является обязательным с 29.06.2019.
		4. оригинал (копия) действующего страхового полиса об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров - при осуществлении перевозок пассажиров;
		5. действующий договор фрахтования или заказ – наряд, составленные в письменной форме, или копии указанных документов - при осуществлении перевозок пассажиров по заказу;
			1. договор фрахтования на перевозку пассажиров по заказу в обязательном порядке должен включать в себя сведения, установленные п. 2 ст. 27 ФЗ РФ от 08.11.2007 № 259 – ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» (в действующей редакции).
			2. заказ - наряд на перевозку пассажиров по заказу должен содержать обязательные реквизиты, содержащиеся в Постановлении Правительства РФ от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;
		6. транспортная накладная, форма и содержание которой соответствуют Постановлению Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации» – при осуществлении перевозок грузов;
		7. договор фрахтования ТС для перевозки груза, содержащий сведения, установленные п. 2 ст. 18 ФЗ РФ от 08.11.2007 № 259-ФЗ - при осуществлении перевозок грузов с сопровождением представителя грузовладельца или при перевозке грузов, в отношении которых не ведётся учёт движения товарно-материальных ценностей;
		8. заказ – наряд как форма договора фрахтования, указанного в п. 2.1.13 Требований, реквизиты которого соответствуют Постановлению Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации»- при осуществлении перевозок грузов с сопровождением представителя грузовладельца или при перевозке грузов, в отношении которых не ведётся учёт движения товарно-материальных ценностей.
		9. специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов" (при перевозке крупногабаритных, тяжеловесных, опасных грузов).
		10. иные документы, наличие которых предусмотрено законодательством РФ и локальными актами АО «Апатит», действующими на момент осуществления перевозок (движения) транспортных средств по территории АО «Апатит».
1. **Требования к обеспечению безопасности эксплуатируемых транспортных средств.**
	1. ТС, осуществляющие перевозки или движение по территории Общества, должны быть допущены к участию в дорожном движении в установленном законодательством порядке:
		1. прошедшими технический осмотр в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
		2. не имеющими нарушений, указанных в «Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» (Приложение к «Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения», утверждённым Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (в действующей редакции));
		3. соответствующими требованиям Технического регламента ТС «О безопасности колёсных транспортных средств», утверждённый Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877; ГОСТу 33997-2016 Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки»;
		4. прошедшими предрейсовый (предсменный) контроль технического состояния перед заездом на территорию Общества или началом работ.
			1. Предрейсовый (предсменный) контроль должен осуществляться контролером технического состояния транспортных средств (далее по тексту - контролёр), на которого Контрагентом возложены обязанности по проведению такого контроля. Контролёр должен соответствовать профессиональным и квалификационным требованиям, утверждёнными Приказом Минтранса России от 31.07.2020 № 282.
			2. Контрагент обязан организовать и обеспечить проведение предрейсового (предсменного) контроля в полном соответствии с Приказом Минтранса России от 15.01.2021 № 9 «Об утверждении Порядка организации и проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных средств».
			3. Запрещается эксплуатация (движение) ТС на территории Общества, не прошедших в установленном порядке технический осмотр и предрейсовый (предсменный) контроль их технического состояния перед началом движения (началом выполнения работ) на территории Общества.
	2. Контрагент обязан обеспечить проведение технического обслуживания и ремонта используемых на территории Общества ТС в полном соответствии с требованиями ст. 18 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196 – ФЗ «О безопасности дорожного движения»
	3. Контрагент обязан обеспечить защиту транспортных средств от актов незаконного вмешательства путём обеспечения стоянки (хранения) транспортных средств, исключающее к ним доступ посторонних лиц, а также самовольное их использование водителями.
2. **Требования по медицинскому обеспечению безопасности дорожного движения.**
	1. Контрагент обязан обеспечить контроль состояния здоровья водителей транспортных средств и не допускать к управлению ТС на территории Общества лиц, находящихся в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического).
	2. Контрагент обязан обеспечить прохождение водителями ТС всех видов обязательных медицинских осмотров (предрейсовый, послерейсовый (при перевозке пассажиров, опасных грузов), предварительный, периодический).
	3. Обязательный предрейсовый медицинский осмотр водителями ТС должен быть пройден до въезда на территорию Общества или началом работ на ней.
3. **Требования по соблюдению водителями ТС установленных действующим законодательством РФ режимов труда и отдыха.**
	1. Сторона-2 обязана соблюдать установленный Приказом Минтранса России от 16.10.2020 № 424 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей автомобилей», а также иных действующих нормативных правовых документов РФ в части установления рабочего времени и времени отдыха водителей ТС.
	2. Сторона-2 должна осуществлять контроль за соблюдением водителями ТС установленного режима рабочего времени и времени отдыха.
4. **Требования к скорости движения ТС на территории Общества.**

Водители Контрагента обязаны соблюдать установленную Обществом скорость движения ТС:

- в соответствии с внутренними локальными актами КФ АО «Апатит»;

- в соответствии с требованиями дорожных знаков, установленными на технологических дорогах (включая карьерные, технологические дороги ОХХ АНОФ-2,3) КФ АО «Апатит», дорогах общего пользования находящиеся в собственности АО «Апатит» (автоподъезд к АНОФ-3, автоподъезд к Восточному руднику, автодорога 23 км – Расвумчоррский рудник, два автоподъезда к АНОФ-2. Автоподъезд к скадам ВМ ТСЦ (от ж.д. переезда № 28))

- 20 км/час: при осуществлении ТС перевозок крупногабаритных, тяжеловесных, длинномерных грузов;

- 5 км/час: при движении ТС через железнодорожные переезды, в производственных, складских и иных помещениях.

1. **Требования к движению ТС через железнодорожные переезды на территории Общества.**
	1. Проезд ТС по железнодорожным переездам Общества должен осуществляться в соответствии с требованием раздела 15 ПДД.
	2. С учётом специфики производства, связанной с перевозкой грузов железнодорожным транспортом, на территории Общества установлены отдельные, обязательные для выполнения требования, при движении ТС через железнодорожные переезды:
		1. водитель ТС должен обязательно остановиться у стоп-линии, знака 2.5 ПДД или светофора, вне зависимости от его сигнала (при отсутствии светофора необходимо остановиться не ближе, чем за 10 м до ближайшего рельса пересекаемого железнодорожного пути);
		2. водитель ТС должен обязательно лично убедиться в отсутствии приближающегося железнодорожного подвижного состава (локомотива);
		3. при движущемся в поле зрения поезде (локомотиве), необходимо пропустить состав или дождаться его полной остановки вне железнодорожного переезда, и только тогда разрешается начинать движение.
		4. Разрешается начинать движение через железнодорожный переезд при включенных двух попеременно мигающих красных фонарях светофора только при неукоснительном выполнении требований, изложенных в п.п. 7.2.1.- 7.2.3.
2. **Требования к остановке и стоянке на территории Общества**
	1. Остановка и стоянка на территории Общества осуществляется согласно раздела 12 ПДД.
	2. Остановка/стоянка транспортных средств должна осуществляться в местах, регламентированных Схемами организации движения ТС на СП, утвержденными иными нормативными актами Общества.
	3. При вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена, водитель должен принять все возможные меры для отвода транспортного средства из этих мест.
	4. Во время остановки или стоянки запрещается открывать двери транспортного средства, если это может создать помехи другим участникам дорожного движения.
	5. Водитель может покидать свое место в ТС или оставлять его только в том случае, если им приняты необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение ТС или его использование в отсутствие водителя.
	6. Водителю запрещается оставлять ТС на проезжей части технологического проезда, с целью стоянки, при наличии в непосредственной близости оборудованной стоянки (парковки) и свободных мест на ней.
	7. При остановке/стоянке ТС в местах где это не регламентировано обязательно включение аварийной сигнализации.
3. **Требования к движению ТС на гусеничном ходу по территории Общества.**
	1. Движение ТС на гусеничном ходу по территории Общества осуществляется только по дорогам с грунтовым или бетонным покрытием
	2. При возникновении во время перевозки (движения) опасности повреждения путепроводов, эстакад, других искусственных сооружений и коммуникаций, железнодорожных путей, водитель обязан прекратить движение ТС и сообщить об опасности работнику Контрагента, ответственному за обеспечение безопасности указанной перевозки.
4. **Требования при перевозке грузов.**
	1. Разрешенная максимальная масса транспортного средства и осевая нагрузка не должны превышать предельных значений, указанных в паспорте транспортного средства.
	2. Требования к размещению груза в ТС:
		1. При размещении груза на транспортном средстве должны соблюдаться значения весовых и габаритных параметров, установленных Постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации» и обеспечиваться условия равномерного распределения массы груза по всей площади платформы или кузова транспортного средства, контейнера.
		2. При размещении груза на транспортных средствах и в контейнерах необходимо исключить повреждения груза, тары и упаковки, транспортных средств и контейнеров.
		3. При размещении груза учитываются следующие требования: более крупные и тяжелые грузы размещаются в нижней части и ближе к продольной оси симметрии платформы или кузова транспортного средства, контейнера с учетом установления центра тяжести как можно ниже над настилом платформы (кузова) и в середине длины платформы (кузова); однородные штучные грузы в кузове транспортного средства, в контейнере необходимо штабелировать с соблюдением одинакового количества ярусов и обеспечением надежного крепления верхнего яруса штабеля.
		4. Грузы с меньшей объемной массой размещаются на грузы с большой объемной массой; свободное пространство, зазоры между штабелями груза и стенками кузова заполняются при помощи прокладок, надувных емкостей и других устройств.
		5. При погрузке и размещении на транспортных средствах длинномерных грузов разных размеров, разной длины и толщины следует подбирать их одинаковые габариты в каждом отдельном ряду, более длинные грузы размещать в нижних рядах.
		6. При размещении грузов в кузове транспортного средства или в контейнере допускаются зазоры до 15 см между частями груза, между грузом и боковыми бортами либо боковыми стенками кузова (контейнера), между грузом и задним бортом либо дверью кузова транспортного средства, контейнера;
		7. Размещение и крепление грузов в кузове транспортного средства, в контейнере производятся согласно схеме размещения и крепления грузов, применяемой к конкретному типу (модели) транспортного средства (контейнера) с учетом технических условий транспортировки продукции, входящей в состав груза, предъявленной для перевозки.
		8. Схема размещения и крепления грузов утверждается руководителем Контрагента для каждой перевозки. Для сборных грузов схема размещения и крепления грузов утверждается для каждой партии, содержащей сборный груз.
		9. Схема размещения и крепления грузов в обязательном порядке должна содержать:

- графическое изображение позиции (позиций) размещаемого(ых) груза (грузов) в кузове автомобильного транспортного средства;

- графическое изображение мест крепления груза (грузов) с указанием типов средств крепления груза (грузов) и их рабочих нагрузок.

* + 1. Копия схемы должна находится в каждом ТС, осуществляющем перевозки грузов.
	1. Требования к погрузке груза.

Погрузка груза на транспортное средство должна проводиться в соответствии со схемой размещения и крепления грузов с соблюдением требований стандарта организации «Безопасное размещение и крепление груза на автомобильном транспорте» нижеследующих требований:

* + 1. Перед погрузкой настил бортовой платформы, опорные поверхности груза должны быть очищены от снега, льда и иных загрязнений, снижающих поверхностное трение.
		2. Не допускается превышение предельной нагрузки на ось (оси) транспортного средства, вызванное изменением распределения массы груза при его частичной выгрузке (для сборных грузов).
		3. При перевозках грузов навалом и насыпью (грунт, глина, гравий, песчано-гравийная смесь и др.) Контрагент должен равномерно размещать их в кузове автомобиля с таким расчетом, чтобы груз не выступал за верхние кромки открытого кузова. Во избежание выпадения груза из кузова во время движения автомобиля Контрагент обязан дооборудовать кузов средством укрытия.
		4. При перевозках жидких грузов в автоцистернах или контейнерах-цистернах Контрагент обязан соблюдать требования изготовителей цистерн по их заполнению.
	1. Не допускается для перевозки грузов использовать кузова, имеющие:
		1. повреждения настила пола и бортов;
		2. неисправные стойки, петли и рукоятки запорных устройств;
		3. внешние и внутренние повреждения, разрывы, перекосы кузова, а также тента бортовой платформы.
	2. Требования к креплению грузов.
		1. Грузы должны закрепляться в кузове согласно схеме размещения и крепления грузов, независимо от расстояния перевозки.
		2. Разрешается применение следующих средств крепления грузов:

- прижимные (ремни, цепи, тросы);

- растяжные (ремни, тросы);

- распорные (деревянные устройства, бруски, упоры);

- фрикционные (противоскользящие маты).

* + 1. Перед погрузкой в обязательном уполномоченное лицо Контрагента проводит визуальный контроль состояния средств крепления.
		2. Выбор средств и соответствующих им способов крепления грузов осуществляется на основании схемы размещения и крепления грузов.
		3. Расчет количества прижимных средств крепления грузов и рабочей нагрузки на средства крепления осуществляется согласно Постановлению Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации»
		4. Бортовые платформы, грузовые площадки для размещения груза, кузова должны оборудоваться приспособлениями для увязки и крепления груза.
		5. Средства крепления, которые предотвращают движение груза, должны находиться максимально близко к полу кузова транспортного средства, и угол между средством крепления и поверхностью пола кузова (платформы) должен составлять не более 60°.
		6. Для устойчивости груза требуется использование не менее двух крепежных ремней при креплении к платформе и двух пар крепежных ремней при креплении растяжками в продольном и поперечном направлениях относительно платформы ТС.
		7. Уполномоченное Контрагентом лицо в обязательном порядке осуществляет контроль за размещением и креплением грузов согласно схеме размещения и крепления груза.
		8. Для крепления груза не должны применяться:

- совместно различные средства крепления (ремень с тросом, ремень с цепью и другие);

- механические вспомогательные средства (штанги, рычаги, монтировки и другие средства, не предназначенные для крепления груза);

- завязанные узлом крепежные ремни, цепи, тросы.

* + 1. Используемые для крепления грузов при их перевозке на автотранспортном средстве крепежные ремни должны соответствовать требованиям «ГОСТ Р 70474-2023. Национальный стандарт Российской Федерации. Автомобильные транспортные средства. Безопасность перевозки грузов. Крепежные ремни. Технические требования и методы испытаний».

Используемые для крепления грузов при их перевозке на автотранспортном средстве крепежные цепи должны соответствовать требованиям «ГОСТ Р 70475-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Автомобильные транспортные средства. Безопасность перевозки грузов. Крепежные цепи. Технические требования и методы испытаний».

Крепежные ремни, цепи, тросы должны быть защищены от выступающих поверхностей груза в целях исключения механических повреждений посредством защитных приспособлений - уголков, подкладок и других приспособлений.

* + 1. Таблички с маркировкой крепежных ремней, тросов и цепей не должны иметь повреждений и иметь четкие маркировочные надписи.
		2. Крепежные ремни запрещается применять в следующих случаях:

- при образовании разрывов, поперечных трещин или надрезов, расслоений;

- при значительных очагах коррозии металлических частей, повреждении зажимных или соединительных элементов;

- при повреждении несущих швов;

- при отсутствии маркировки крепежного ремня.

* + 1. Крепежные тросы запрещается применять в следующих случаях:

- при износе троса, когда его номинальный диаметр уменьшен более чем на 10%;

- при сплющиваниях, когда трос сдавлен более чем на 15% или он имеет острый кант.

* + 1. Крепежные цепи запрещается применять в следующих случаях:

- при уменьшении толщины звеньев в любом месте более чем на 10% номинальной толщины;

- при удлинении звена посредством любой деформации более чем на 5%;

- при надрезах.

* 1. Требования к водителю ТС при перевозке грузов.

При осуществлении перевозок грузов водитель ТС обязан:

* + 1. Проверять исправность крепежных приспособлений на транспортном средстве после приведения их в рабочее состояние, а также во время перевозки груза.
		2. Перед началом и во время движения водитель обязан контролировать размещение, крепление и состояние груза во избежание его падения, создания помех для движения.
		3. Перевозка груза допускается при условии, что он не ограничивает водителю обзор; не затрудняет управление и не нарушает устойчивость транспортного средства; не закрывает внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные и опознавательные знаки, а также не препятствует восприятию сигналов, подаваемых рукой; не создает шум, не пылит, не загрязняет дорогу и окружающую среду.
		4. Если состояние и размещение груза не удовлетворяют указанным требованиям, водитель обязан принять меры к устранению нарушений либо прекратить дальнейшее движение ТС и сообщить о нарушениях своему непосредственному руководителю, куратору работ на территории Общества.
1. **Требования при перевозке опасных грузов.**
	1. При перевозке опасных грузов Контрагент в обязательном порядке обязан соблюдать требования нормативно-правовых документов, указанных в п.1 Требований, применительно к данному виду перевозок.
	2. Безопасность перевозки опасных грузов должна обеспечиваться обязательным соблюдением следующих специальных требований:
		1. перечень перевозимых опасных грузов соответствует главе 3.2 ДОПОГ;
		2. осуществление перевозки веществ и изделий п. 13.4.1 разрешается только при соблюдении предписанных в приложениях A и B ДОПОГ условий;
		3. перевозка осуществляется только транспортными средствами, отвечающими требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" и раздела 9 ДОПОГ. В случаях, предусмотренных ДОПОГ, соответствие конструкции транспортных средств подтверждается свидетельством о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов;
		4. осуществление перевозки опасных грузов в упаковках, навалом/насыпью и в цистернах разрешается только при соблюдении требований к погрузке, разгрузке и условий перевозки, предусмотренных разделом 7 ДОПОГ;
		5. осуществление перевозки опасных грузов с использованием упаковки, разрешается только при соблюдении требований раздела 6 ДОПОГ, и с маркировкой в соответствии с разделом 5 ДОПОГ;
		6. осуществление перевозки опасных грузов разрешается только при наличии оборудования и документации, предусмотренных разделом 8 ДОПОГ;
		7. осуществление перевозки опасных грузов в цистернах разрешается только при соблюдении требований глав 4.2 - 4.5 и 6.7 - 6.10 Приложения А к ДОПОГ;
		8. специальные требования к перевозке опасных грузов не применяются в случаях и при соблюдении условий, предусмотренных разделом 1.1.3 ДОПОГ.
	3. При осуществлении перевозки опасных грузов, ЮЛ и ИП обязательно должны соблюдаться меры предосторожности, предусмотренные в главе 1.10 ДОПОГ.
	4. Перевозка грузов, относящихся, согласно ДОПОГ, к грузам повышенной опасности, осуществляется по специальным разрешениям, предусмотренным законодательством об автомобильных дорогах и дорожной деятельности.
	5. Контрагент обязан ознакомить водителя ТС с установленным маршрутом движения до начала осуществления перевозки. Ознакомление должно быть подтверждено документально.
	6. Водителям ТС запрещается самовольно изменять маршрут движения.
	7. Во время движения по маршруту перевозки, водитель обязан осуществлять постоянный контроль за техническим состоянием транспортного средства, креплением груза в кузове, за сохранностью маркировки и пломб.
	8. При возникновении опасности для движения по маршруту перевозки (состояние проезжей части технологического проезда, наличие препятствий и др.), водитель должен немедленно прекратить движение ТС и сообщить о возникшей опасности диспетчеру СП.
2. **Требования, предъявляемые при оказании услуг по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами.**
	1. Перевозка пассажиров по заказу.
		1. Перевозка пассажиров по заказу осуществляется на основании выполнения требований нормативных документов, указанных в п.1 Требований, применительно к указанному виду перевозок и иных действующих на момент перевозки нормативных правовых документов РФ, регламентирующих заказные пассажирские перевозки.
		2. Основанием, разрешающим Контрагенту осуществлять деятельность по заказным перевозкам пассажиров, является наличие «Уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности», оформленное в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 № 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности» и зарегистрированное в Федеральной службе по надзору в сфере транспорта в установленном порядке (далее по тексту – Уведомление).
		3. Копия уведомления должна быть на каждом транспортном средстве, осуществляющем перевозку пассажиров по заказу.
		4. Уведомление по виду деятельности «Предоставление услуг по перевозкам пассажиров и багажа по заказам автомобильным транспортом (за исключением осуществления таких перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а также для обеспечения собственных нужд юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) действительно при осуществлении перевозок ЮЛ и ИП до 28.06.2019 года.
		5. С 29.06.2019 ЮЛ или ИП, осуществляющие заказные перевозки пассажиров, должны в обязательном порядке иметь лицензию по виду деятельности «Перевозка пассажиров и иных лиц автобусами», выдаваемую Федеральной службой по надзору в сфере транспорта.
		6. Перевозка пассажиров и багажа по заказу должна осуществляться на основании договора фрахтования, заключаемого в письменной форме, который в обязательном порядке должен содержать сведения, установленные ч. 2 ст. 27 ФЗ РФ от 08.11.2007 № 259-ФЗ (в действующей редакции).
		7. При отсутствии необходимости осуществления систематических перевозок пассажиров и багажа по заказу, договор фрахтования может заключаться в форме заказа-наряда на предоставление транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа, оформленного в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 14.02.2009 № 112 (в действующей редакции).
		8. Договор фрахтования или его копия, а также заказ-наряд на предоставление транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа, если договор фрахтования заключен в форме указанного заказа-наряда, должны находится у водителя ТС от начала до конца осуществления перевозки пассажиров и багажа по заказу.
		9. Маршрут перевозки пассажиров по заказу определяется договором фрахтования (заказ-нарядом).
		10. Транспортное средство, предоставляемое для перевозки пассажиров и багажа по заказу, оформляется табличками с надписью «Заказной», размещаемыми:

- над лобовым стеклом транспортного средства и (или) в верхней части лобового стекла;

- на правой стороне кузова по ходу транспортного средства;

- на заднем окне транспортного средства.

* + 1. Высота таблички, размещаемой на лобовом стекле, не должна превышать 140 мм, на транспортном средстве категории "M3", - минимального расстояния между верхним краем лобового стекла и верхней границей зоны его очистки стеклоочистителем.
		2. Над лобовым стеклом и (или) на правой стороне кузова по ходу транспортного средства указывается краткое наименование фрахтовщика (перевозчика).
	1. Перевозка пассажиров и иных лиц автобусами.
		1. Перевозка пассажиров и иных лиц автобусами с 29.06.2019 года должна осуществляться на основании лицензии по виду деятельности: «Перевозка пассажиров и иных лиц автобусами», выдаваемой в установленном порядке Федеральной службой по надзору в сфере транспорта.
		2. При выполнении перевозок пассажиров и иных лиц автобусами, в соответствии с лицензией, Контрагент обязан в полном объёме выполнять лицензионные требования, установленные федеральным органом исполнительной власти РФ на момент осуществления перевозок.
	2. Требования при перевозке пассажиров - работников Общества (работников Контрагента при наличии документов, подтверждающих право проезда в автобусах АО «Апатит»), к месту работы и обратно.
		1. Посадка работников Общества (Контрагента) в транспортное средство, предоставленное для перевозки пассажиров, осуществляется только при предъявлении ими контролёру перевозчика документов, подтверждающих их право проезда в транспортном средстве.
		2. Посадка в автобус лиц без предъявления ими документов, подтверждающих их право проезда в транспортном средстве, не допускается.
		3. Посадка (высадка) работников Общества (Контрагента) в автобусы должна осуществляется только со специальных оборудованных остановочных пунктов или остановочных комплексов.
		4. Работники Общества (Контрагента) обязаны:

- ожидать ТС только на специально оборудованных посадочных площадках;

- не стоять на краю посадочной площадки;

- без необходимости, не перемещаться по посадочной площадке, не толкать пассажиров, стоящих рядом;

- не выходить на проезжую часть, с целью установления факта приближения автобуса;

- подходить к автобусу для посадки только после его полной остановки;

- при посадке в автобус, не отталкивать других пассажиров;

- предъявлять контролёру перевозчика документ, подтверждающий право проезда в автобусе;

- не перемещаться по салону автобуса во время движения транспортного средства;

- не отвлекать водителя разговором во время движения;

- не провозить в автобусе огнеопасные, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, отравляющие, ядовитые, едкие и зловонные вещества, огнестрельное оружие, колющие и режущие предметы;

- не препятствовать закрытию дверей и не открывать их самостоятельно;

- не курить в автобусе, не открывать окна без разрешения водителя, не высовываться из окон;

- не приводить в действие сигналы тормоза и механизмы аварийного открывания дверей, кроме ситуаций, угрожающих жизни и здоровью пассажиров;

- начинать движение к выходу и выходить из автобуса можно только после его полной остановки;

- по прибытию на конечную остановку по маршруту перевозки, освободить салон автобуса.

1. **Требования по организации работы при ДТП, с участием Контрагента на территории Общества.**
	1. При возникновении ДТП, водитель Контрагента обязан:
		1. Остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки в соответствии с требованиями пункта 7.2 ПДД, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию.
		2. Незамедлительно сообщить о случившемся:

-своему непосредственному руководителю, курирующему работы на АО «Апатит»;

-диспетчеру структурного подразделения.

* + 1. Выполнить телефонные указания диспетчера структурного подразделения и дождаться приезда ответственных лиц.
	1. Выполнять все указания прибывших на место ДТП сотрудников Общества.
	2. По каждому совершённому на территории Общества ДТП, специалист Контрагента, ответственный за ОБДД (или другой назначенный руководителем Контрагента работник), в обязательном порядке проводит анализ причин и условий, способствовавших его возникновению, результаты которого оформляются «Актом анализа причин и условий, способствующих возникновению ДТП» по Форме № 7 Приложением З Стандарта организации «Обеспечение безопасности дорожного движения в АО «Апатит».
		1. Оформленный документально анализ (Акт) Контрагент передаёт Главному специалисту по БДД Транспортного управления Общества в 10-дневный срок от даты ДТП.
1. **Общие требования к водителю при движении на территории Общества.**
	1. Водитель Контрагента, управляющий ТС на территории Общества, обязан выполнять требования по ОБДД, установленные действующим законодательством РФ, Стандартом организации «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории АО «Апатит», настоящими Требованиями и иными действующими локальными актами Общества.
	2. Водители Контрагента до начала осуществления движения по территории Общества обязаны пройти в установленном в Обществе порядке инструктаж по локальным актам Общества в части обеспечения безопасности дорожного движения.
	3. Перед въездом на территорию Общества и при движении по ней, водитель обязан обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения и Перечнем неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090.
	4. При возникновении при движении ТС прочих неисправностей, с которыми их эксплуатация запрещена в соответствии с приложением к «Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения», утверждённых Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 - «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС», водитель должен устранить их, а если это невозможно, сообщить о неисправности своему непосредственному руководителю, и следовать к месту стоянки (ремонта, выезда с территории) с соблюдением необходимых мер предосторожности или ожидать эвакуатор.
	5. При въезде на территорию Общества, водитель ТС должен иметь при себе и предоставлять для проверки по требованию работников Общества, имеющих право осуществления контроля за выполнением требований по обеспечению безопасности дорожного движения, документы, указанные в п.2 Требований, а также транспортный, инструментальный (при ввозе материальных ценностей) и личный пропуска, полученные в порядке, утверждённом Обществом.
	6. При движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, водитель обязан быть пристегнутым и не перевозить в ТС пассажиров, не пристегнутых ремнями.
	7. Водителю запрещается осуществлять движение ТС по территории Общества в случаях, установленных п. 2.3.1 ПДД.
2. **Требования к работникам Контрагента, осуществляющими движение на территории Общества в качестве пешеходов.**
	1. Пешеходы должны двигаться по разработанным и утверждённым Обществом схемам движения, с которыми они должны быть ознакомлены при проведении вводных (первичных) инструктажей.
	2. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие предметы, могут двигаться по краю проезжей части, если их движение по тротуарам или обочинам создает помехи для других пешеходов.
	3. При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним, пешеходы могут идти в один ряд по краю проезжей части технологических проездов.
	4. При движении по краю проезжей части технологического проезда, пешеходы должны идти навстречу движению ТС.
	5. Пешеходы должны пересекать проезжую часть только:

- по пешеходным переходам;

- на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

* 1. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка, пешеходам разрешается переходить технологический проезд под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.
	2. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть технологического проезда только после того, как оценят расстояние до приближающихся ТС, скорость их движения и убедятся, что переход для них будет безопасен.
	3. При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения ТС и выходить из-за стоящего ТС или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся ТС.
	4. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения.
	5. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии (середине проезжей части технологического проезда), разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения.
1. **Ответственность Контрагента за невыполнение Требований.**
	1. Непосредственный руководитель работ от Контрагента, курирующий их выполнение на территории Общества, отвечает за обязательное выполнение Требований всеми работниками.
	2. За невыполнение Требований, или за их ненадлежащее выполнение, Контрагент несёт ответственность как за неисполнение условий заключенного с ним договора, а также в соответствии с действующим законодательством РФ и действующими локальными актами АО «Апатит».

Сторона-1 Сторона-2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /

Приложение № 8

 к соглашению «Общие условия осуществления деятельности»

 № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Порядок допуска персонала Подрядных организаций на территорию предприятия и места производства работ. Контроль выполнения работы Стороной-2**

1. Допуск персонала Подрядчика на территорию Общества и/или Управляемого предприятия разрешается после прохождения вводного инструктажа и получения пропуска. Для этого Подрядчику необходимо предоставить Сведения о подрядной организации (приложение № 1 к настоящему Соглашению) в формате Excel со всеми необходимыми подтверждающими документами, а также приказ/распоряжение о направлении работников для выполнения работ по договору с указанием ФИО должностных лиц уполномоченных представителей подрядчика (далее – УПП), ответственных за ОТ, ПБ, ПожБ, за проведение газоопасных, огневых, ремонтных работ, работ повышенной опасности (при необходимости выполнения таких работ), непосредственных руководителей ремонтных работ с указанием контактных данных в УПБиОТ не менее чем за 5 рабочих дней до планируемого начала работ.

Основным документом, разрешающим персоналу выбранного Подрядчика прибыть на территорию КФ АО «Апатит» и дочерних зависимых обществ АО «Апатит», расположенных в Кировско-Апатитском районе, для подготовки к проведению и для проведения работ, является Акт (наряд)-допуск на проведение работ (приложение № 2 к настоящему Соглашению). К Акту (наряду)-допуску в обязательном порядке прилагаются Сведения о подрядной организации (приложение № 1 к настоящему Соглашению) со всеми необходимыми подтверждающими документами.

Срок действия Акта (наряда)-допуска определяется в зависимости от срока выполнения работы, но не может быть более одного года.

1. Для получения пропуска сотрудник Подрядной организации обязан предоставить в бюро пропусков совместно с заявкой на выдачу пропуска копию приказа о приёме на работу, а также, если работник является работником субподрядной организации документ, подтверждающий согласование допуска данной организации на территорию Общества с УПБиОТ и УЭБ.
2. Контроль за действиями Подрядчика в период его подготовки к проведению работ осуществляют как куратор по БП, так и руководитель того участка (отделения и т.п.), цеха, СП, на территории которого Подрядчик размещает необходимое для работы оборудование, материалы, технику, персонал, или по территории которого проходит маршрут движения транспорта и людей Подрядчика.
3. Все действия персонала Подрядчика на территории Общества или Управляемого предприятия должны осуществляться с ведома или под надзором руководителя участка (цеха, отделения и т.п.), на котором ведутся или планируется ведение работ (начальник участка, заместитель начальника участка, старший мастер и иные должностные лица, в обязанности которых входит руководство производственно-хозяйственной деятельностью участка, цеха, СП) (далее – Представитель СП).
4. Для решения организационных вопросов Представитель СП контактирует с уполномоченным представителем подрядчика, а при необходимости – с куратором по БП.
5. Куратор по БП обязан перед допуском персонала Подрядчика на объект производства работ в подконтрольном подразделении убедиться в том, что:

- Подрядчик оформил все необходимые для производства работ документы (Акт (наряд)-допуск, наряд-допуск на производство работ повышенной опасности, план/проект/производства работ и иные, необходимые в соответствии со спецификой предстоящих работ);

Подрядчиком выполнены требования раздела 7 СТО 06-2024 Стандарта «Требования к подрядным организациям в части обеспечения безопасного производства работ» в актуальной редакции;

- лица, направленные Подрядчиком на место производства работ, указаны в соответствующих документах и имеют при себе необходимые удостоверения (если такая обязанность определена действующими в РФ правилами);

- у Подрядчика имеются необходимые средства для выполнения работ по обеспечению безопасности труда (например, средства пожаротушения, приспособления для работы на высоте, средства для защиты от поражения электрическим током и т.п.).

1. Представитель СП обязан, со своей стороны, создать безопасные условия для работы Подрядчика и проконтролировать, чтобы Подрядчик в первую очередь приступил к выполнению мероприятий по обеспечению безопасных условий работы, выполнил соответствующие пункты Акта (наряда)-допуска, наряда-допуска, ППР, ПОР, ТК и т.п..
2. Представитель СП имеет право потребовать от Подрядчика принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности на месте производства работ, если они не были отражены в организационной документации, но необходимы в соответствии со спецификой работы (например, в связи с изменением обстановки). Такие требования должны быть основаны на действующей в РФ документации по ОТ, ПБ, пожарной безопасности и иным направлениям деятельности.
3. В случае организации работ на одном объекте силами нескольких Подрядчиков (совмещенных работ) Представитель СП требует от Подрядчиков и/или кураторов договоров разработки мероприятий по организации совмещенных работ с тем, чтобы исключить воздействие опасных факторов, создаваемых одним Подрядчиком, на персонал другого Подрядчика.
4. Представитель СП, убедившись в том, что Подрядчик выполнил все необходимые мероприятия и может приступать к работе на объекте, сообщает о принятом решении в установленном в Обществе или Управляемом предприятии порядке (посредством телефонной связи, записью в оперативном журнале и т.п.) диспетчеру, начальнику смены и иному лицу, отвечающему за ведение производства в течение смены (далее – Разрешающее работу лицо).
5. В случае, если работы планируются на выходные и праздничные дни, в вечернее и ночное время, когда Представителя СП нет на месте, Представитель СП и Подрядчик обязаны выполнить все вышеперечисленные мероприятия по подготовке Подрядчика к производству работ на объекте заблаговременно. В выходные и праздничные дни, в вечернее и ночное время должны планироваться только срочные работы, а также те работы, выполнение которых в течение рабочего дня не представляется возможным. В необходимых случаях сменность и время работ указываются в соответствующих планах производства работ (ППР, ПОР, ТК и т.п.), на основании которых планируются работы Подрядчика.
6. Представитель СП должен владеть информацией, в какое время и какой Подрядчик выполняет те или иные работы. В случае выполнения работ силами нескольких Подрядчиков в непосредственной близости друг от друга (один над другим и т.п.) Представитель СП должен потребовать от Подрядчиков разработки мероприятий по обеспечению безопасности работ с тем, чтобы исключить воздействие опасных факторов, создаваемых одним Подрядчиком, на персонал другого Подрядчика. Не требуется разработки таких мероприятий, если персонал разных Подрядчиков в процессе работ и при подготовке к ним не пересекается, и отсутствует вероятность воздействия (в том числе огневого, химического, электрического и т.д.) одного Подрядчика на персонал другого.
7. Подрядчик перед началом работ на объекте, а впоследствии перед началом каждой смены, обязан ставить в известность Представителя СП о начале работ.
8. Представитель СП сообщает Подрядчикам, работающим в подконтрольных СП, о возникших в течение смены изменениях условий труда, опасных факторах, изменениях технологического процесса.
9. Представитель СП обязан контролировать соблюдение Подрядчиками требований безопасности и разработанных мероприятий по обеспечению безопасности работ ежедневно в будние дни. В случае изменения ситуации на месте производства работ Представитель СП имеет право потребовать выполнения Подрядчиком дополнительных требований безопасности, ранее не указанных в планах работ, а также внесения изменения в ранее разработанные документы для приведения их в соответствие с изменившимися условиями работы.
10. При выявлении нарушений требований безопасности, правил внутреннего трудового распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, отклонений от проектной или технической документации, отступлений от разработанных мероприятий должностными лицами Общества или Управляемого предприятия (в том числе Представителем СП) должны быть приняты соответствующие обстановке меры к Подрядчику с тем, чтобы он устранил выявленные нарушения.
11. В случае возникновения угрозы жизни и здоровью персонала Подрядчика, персоналу других Подрядчиков, персоналу Общества или Управляемого предприятия работы должны быть приостановлены в порядке, предусмотренном в Обществе или Управляемом предприятии. При приостановлении работ должно быть исключено возникновение аварийных ситуаций, связанных с остановкой деятельности данного Подрядчика.
12. Представитель СП или Разрешающий работу имеют право обращаться за консультациями по вопросам взаимодействия с Подрядчиками (в том числе по вопросам разработки дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности труда) к куратору по БП, ответственному за данный объект, или руководителям Управлений по ПБ и ОТ Общества или Управляемого предприятия.
13. По окончании смены Подрядчик должен привести рабочее место, на котором производились работы, в безопасное состояние и сообщить Разрешающему работу лицу о ситуации на данном рабочем месте, а также о тех опасностях, которые невозможно устранить. Разрешающий работу принимает меры по недопущению развития опасной ситуации, обеспечивает передачу полученной от Подрядчика информации до сведения Представителя СП, других Подрядчиков, которые могут быть подвержены воздействию опасных факторов.
14. По завершении Подрядчиком всего объема работ на данном объекте Представитель СП контролирует состояние рабочего места, требует от Подрядчика удаления отходов производства с места работы, контактирует с куратором по БП по вопросам оценки качества выполненных Подрядчиком работ.

Сторона-1 Сторона-2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /

Приложение № 9

 к соглашению «Общие условия осуществления деятельности»

 № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Порядок взаимодействия с подрядными организациями по предоставлению подъемных**

**сооружений, принадлежащих АО «Апатит»**

1. При необходимости использования Стороной-2 подъёмных сооружений (далее ПС) Стороны-1 для выполнения договорных обязательств Сторона-2 обязана:

а) Согласовать с куратором время использования, вид выполняемых работ, единицу используемого ПС (местонахождение, тип, грузоподъёмность, регистрационный №);

б) Получить доступ к ПС (ключ вводного устройства) с фиксацией в специальном журнале владельца;

в) Получив доступ на ПС, произвести предсменный осмотр и проверить работоспособность его механизмов и приборов безопасности, занести в вахтенный (бортовой) журнал сведения о неисправностях и замечания по состоянию ПС;

г) Произвести необходимые работы с использованием ПС, соблюдая безопасные приёмы работы, а также следуя инструкциям по эксплуатации данного ПС, не нарушая их требований по режимам работы ПС;

ПС должны использоваться Стороной-2 в соответствии с технической документацией на него, действующим законодательством, установленными правилами, распространяющими свое действие на его эксплуатацию как ПС в целом, так и отдельных его элементов, в силу действующего законодательства и (или) настоящего Соглашения.

Сторона -2 обязуется устранять по письменному уведомлению Стороны-1 нарушения условий эксплуатации (в т. ч. использование не по назначению), выявленные Стороной-1.

Сторона-1 имеет право в любое время проверять сохранность используемого Стороной-2 ПС и соблюдение требований к его эксплуатации.

д) По окончании работ привести ПС в начальное положение, произвести послесменный осмотр, занести сведения о неисправностях и замечаниях, выявленных в процессе производства работ, в вахтенный (бортовой) журнал.

е) Вернуть ключ доступа к ПС в место постоянного хранения с фиксацией в журнале.

Сторона-2 обязуется соблюдать Положение «Об эксплуатации подъемных сооружений КФ АО «Апатит» с применением марочной системы» в актуальной редакции.

2. Не позднее 1 (одного) календарного дня, следующего после окончания предыдущего (отчётного) месяца Сторона-2 обязана предоставить в службу куратора по принадлежности, сведения в виде заверенной руководителем организации Сторона-2 справки по установленной форме (Приложение № 8.1) с указанием: единицы использованного в течение месяца ПС (тип, регистрационный №, грузоподъёмность, инвентарный №), суммарное время эксплуатации за отчётный период в машино-часах для каждой грузоподъёмной машины. Суммарное время эксплуатации, указанное в справке должно соответствовать данным журнала учета грузоподъемных механизмов (бортовой журнал).

На основании подписанных справок по форме приложения № 8.1 оформляется акт по форме приложения 8.2, Сторона-1 выставляет счет-фактуру и направляет Стороне-1.

Акт должен быть подписан в соответствии с п. 2 ст. 314 ГК РФ в течение семи дней со дня предъявления одной из сторон соответствующего требования.

Стоимость использования ПС определяется по прейскурантам Стороны-1, действующих на момент выставления счет-фактуры.

Сторона-1 Сторона-2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /

Приложение № 9.1

 к соглашению «Общие условия осуществления деятельности»

 № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| [**СПРАВКА**](http://blanker.ru/doc/putevoi-list-esm-7) |
| **по использованию подъёмных сооружений**  |
| на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
|  |  |  |  |  |  |  | цех, отделение, участок |  |  |  |  |
| Подрядная организация |   |   |  О Б Р А З Е Ц |
|  |  |  |  |  | название организации |
| Период производства работ |   |
|  |  |  |  |  |  | месяц, год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Местонахождение | Тип ПС | Грузоподъёмность ПС, тн | рег. №  | инв. № | Отработано машино-часов за период | Машинист крана, есть/нет |
|
| 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Сторона-2** |   |  |   |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (должность) |  | (подпись) | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Сторона-1** |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (должность) |  | (подпись) | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 9.2

 к соглашению «Общие условия осуществления деятельности»

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **АКТ №** |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **выполненных работ (услуг)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код |
|  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД  | 0340007 |
|  |  |  |  |  |  | Дата составления  |   |
| Организация |  |   | по ОКПО  | 203938 |
|  |  |  | (наименование, адрес, номер телефона) |  | по ОКПО  | 56950400 |
| Заказчик |  |   | Договор |   |
|  |  |  | (наименование, адрес, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |   |  Код вида операции | Период работы |
|  |  |  | (наименование, адрес) |  |   | с | по |
|  |  | О Б Р А З Е Ц |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид услуг | Механизмы | ед. | отработано | Стоимость, руб. коп. |
| наименование | рег.№/инв.№ | изм. | машино-часов | одного машиночаса | €работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Использование ГПМ |   |   | маш./час. |   |   | 0,00 |
|   |   | Итого  | Х |   | 0,00 | Х | 0,00 |
|  |  |  | Сумма НДС |  | **0,00** |
|  |  |  | Всего с учетом НДС |  |  | **0,00** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Сторона-1**  |   |  |   |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (должность) |  | (подпись) | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Сторона-2** |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность) |  | (подпись) | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |

Приложение № 10

 к соглашению «Общие условия осуществления деятельности»

 № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Требования к Стороне-2**

**в части обеспечения экологической безопасности**

1. **Термины и сокращения**

Инициатор договора – структурное подразделение, выступившее с обоснованием необходимости заключения Основного договора со Стороной-2.

Куратор – руководитель или специалист структурного подразделения – инициатора Основного договора, осуществляющий координацию деятельности Стороны-2 в структурном подразделении и контроль за работой Стороны-2.

Сторона-2, подрядная (субподрядная) организация, Подрядчик – юридическое лицо, имеющее право на выполнение работ, оказание услуг соответствующего вида, выполняющее работы или оказывающее услуги по заданию заказчика. Отношения сторон оформляются соответствующим договором.

Сторона-1, Предприятие-заказчик (Заказчик) – предприятие, заключившее настоящее Соглашение и Основной договор со Стороной-2 на проведение определенного вида работ.

1. **Общие положения**
	* 1. Сторона-2 самостоятельно несет ответственность за допущенные ей при производстве работ нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, а также по возмещению вреда, нанесенного по вине Стороны-2 окружающей природной среде или ее компонентам.
		2. Затраты Стороны-2 по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков, внесению платежей за сверхлимитное загрязнение окружающей среды не подлежат возмещению Стороной-1.
		3. Отходы, образовавшиеся в результате производимых работ (предоставляемых услуг) Стороны-2 на Объектах Стороны-1, являются собственностью Стороны-2. Сторона-2 несет ответственность за обращение с ними.
		4. В случае передачи движимого или не движимого имущества Стороны-1 в аренду, отходы, образовавшиеся в результате аренды (использования) имущества, принадлежат Арендатору. Арендатор несет ответственность за обращение с ними.
		5. Накопление отходов, образующихся в результате деятельности Стороны-2, допускается только в специально оборудованных местах накопления отходов, соответствующих требованиям СанПиН 2.1.3684-21.

Запрещается накопление отходов Стороной-2 в контейнерах КФ АО «Апатит». На контейнерах для накопления отходов Стороны-2 должно быть указано наименование подрядной организации.

Места временного накопления отходов, образующихся в результате деятельности Стороны-2, должны быть согласованы с Руководителями структурных подразделений на территории которых буду производиться работы. Сторона-2 разрабатывает схему мест временного накопления отходов, согласовывает данную схему с руководителем СП и ОЭКиП. При планировании мест накопления отходов, необходимо придерживаться принципа раздельного сбора отходов по их видам – твердые коммунальные отходы, строительный мусор, отходы производства, отходы содержащие нефтепродукты и тд. Актуализация данных схем мест накопления отходов осуществляется в зависимости от производственной необходимости или смены места производства работ Стороны-2.

Временное накопление отходов должно осуществляться в соответствии с требованиями экологической безопасности, Правил противопожарного режима в РФ и т.д. Площадка, на которой осуществляется временное накопление отходов, обладающих пожароопасными свойствами, должна быть оборудована первичными средствами пожаротушения.

Наружная сторона тары для накопления отходов и/или площадки для накопления отходов в таре или навалом маркируется по виду накапливаемого отхода.

Отходы производства и потребления IV-V класса опасности могут накапливаться в открытой таре. Накопление сыпучих и летучих отходов в открытом виде не допускается. Допускается накопления мелкодисперсных отходов в открытом виде на промплощадках при условии применения средств пылеподавления.

Условия накопления определяются классом опасности отходов, способом упаковки с учетом агрегатного состояния и надежности тары. Тара для селективного сбора и накопления отдельных разновидностей отходов должна иметь маркировку, характеризующую находящиеся в ней отходы.

При накоплении отходов во временных складах, на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны соблюдаться следующие условия:

* временные склады и открытые площадки должны располагаться по отношению к жилой застройке в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам;
* поверхность отходов, накапливаемых насыпью на открытых площадках или открытых приемниках-накопителях, должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом);
* поверхность площадки должна иметь твердое покрытие (асфальт, бетон, полимербетон, керамическая плитка).

На территории СП в месте накопления отходов на открытых площадках должна быть ливневая канализация за исключением накопления отходов в водонепроницаемой таре.

Поступление загрязненного ливнестока в общегородскую систему дождевой канализации или сброс в ближайшие водоемы без очистки не допускается.

* + 1. Требования к местам накопления отработанных масел.

Временное накопление отходов разрешается не более 11 месяцев в специальных емкостях в зависимости от количества образующихся в течение данного периода времени отходов в специально оборудованных для этих целей местах:

* в отведенных для этих целей хорошо проветриваемых помещениях с ограниченным доступом посторонних лиц, расположенных отдельно от производственных или бытовых помещений. Пол, стены и потолок должны быть выполнены из твердого, гладкого, водо- и маслонепроницаемого материала (металл, бетон, керамическая плитка и т.п.), окрашены краской. Помещение должно быть оборудовано средствами ликвидации аварийных ситуаций: ящиком с песком, опилками, сорбентом, совок или лопата, снабжены надписью: «Огнеопасно».

- под навесом, исключающим воздействие прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Площадка должна иметь ограждение, герметичное влагонепроницаемое и маслонепроницаемое покрытие, оборудована бортами, доступ посторонних лиц должен быть исключен. На ограждении должна быть вывешена табличка (место накопления отходов, содержащих нефтепродукты). Площадка должна быть оборудована средствами ликвидации аварийных ситуаций: ящик с песком, опилками или сорбентом, совок или лопата, укомплектованы противопожарным инвентарем, снабжены надписью: «Огнеопасно».

В местах накопления отходов обязательно должна быть установлена отдельная емкость для накопления использованных при ликвидации проливов нефтепродуктов сорбирующих средств (песок, опилки, сорбенты на минеральной или синтетической основе). Данная емкость должна иметь соответствующую маркировку.

Площадка для временного накопления отходов должна иметь подъездные пути, удобные для маневрирования транспорта и проведения погрузочно-разгрузочных работ.

Жидкие отходы, содержащие нефтепродукты, следует накапливать в закрытых металлических емкостях (бочках). Не допускается хранение в еврокубах.

Емкости должны быть установлены на металлические поддоны, которые должны удерживать в случае перелива не менее 5 % объёма накапливаемых отработанных ГСМ. Размер поддона должен быть шире емкости для накопления жидких отходов, на 10-12 см с каждой стороны, высота бортов поддона 7-10 см, защищены от загрязнения механическими примесями.

При необходимости слив или перекачка жидких отходов, содержащих нефтепродукты, из емкости в емкость, ведется при помощи специальных устройств и/или приспособлений, исключающих их прóлив.

При утечке или разливе отработанных масел необходимо:

* прекратить доступ людей к месту розлива;
* устранить течь и перекачать нефтепродукт с поверхности в исправную емкость;
* место разлива обильно засыпать имеющемся сорбентом;
* собрать сорбент с помощью совка или лопаты в прочный пластиковый пакет и поместить в специальный контейнер с плотно закрывающейся крышкой;
* в случае розлива масла в помещении тщательно вымыть загрязненный участок мыльной водой.

При обращении с отработанными маслами запрещается:

* размещение емкостей для сбора отходов, содержащих нефтепродукты под прямыми солнечными лучами, вблизи от нагревательных элементов, приборов отопления и других источников тепла;
* сливать масла в канализацию, на почву, водные объекты;
* хранение и прием пищи, курение и использование открытого огня в местах временного хранения и накопления отходов, содержащих нефтепродукты.

накопление отходов, содержащих нефтепродукты, в местах временного накопления сверх установленного норматива

* + 1. Для вывоза отходов, образующихся в результате деятельности Стороны-2, с территории СП КФ АО «Апатит» Сторона-2 направляет в электронный адрес заместителя начальника отдела по ЭкиП КФ АО «Апатит» на согласование материальный пропуск, оформленный в соответствии с СТО 29-2020 «Управление пропускным и внутриобъектовым режимами», и действующий Основной договор с организацией, которой планируется передавать отходы. В материальном пропуске должны быть указаны виды вывозимых отходов в соответствии с Основным договором, с организацией, которой планируется передавать отходы. Срок согласования материального пропуска отделом по ЭКиП не более 2 (двух) рабочих дней.

После вывоза отходов, образующихся в результате деятельности Стороны-2, с территории КФ АО «Апатит», Сторона-2 направляет в электронный адрес заместителя начальника отдела по ЭКиП документы, подтверждающие вывоз отходов (согласованный материальный пропуск, по которому был осуществлен вывоз отходов, акт/справка/контрольный талон о передаче отходов сторонней организации, подписанный с двух сторон). В случае неиспользования материального пропуска необходимо информировать зам. начальника отдела по ЭкИП посредством электронной связи с указанием причин его неиспользования.

* + 1. При подписании актов выполненных работ обязательным условием является предоставление Стороной-2 документов, подтверждающих вывоз на санкционированную свалку и прием отходов санкционированной свалкой для размещения (захоронения, хранения) и (или) документов, подтверждающих передачу образовавшихся отходов для обезвреживания и (или) утилизации организациям, имеющим соответствующие лицензии. Без предоставления данных документов и копий Лицензий специализированных организаций (при необходимости) работы не принимаются и оплате не подлежат.
1. **При выполнении работ на объектах Стороны-1 Сторона-2 обязана:**
	1. Предпринимать все необходимые меры (а также обеспечивать аналогичные действия всех своих субподрядчиков) для защиты и сохранения окружающей среды, включая флору, фауну и другие природные ресурсы или объекты, там, где он ведет работы по Основному договору.
	2. Сообщать Стороне-1 о случаях, представляющих угрозу выброса опасных веществ, а также фактах нарушения требований законодательства.
	3. При появлении опасности для окружающей среды Сторона-2 должна прекратить работу и немедленно сообщить представителю Стороны-1 о прекращении работ, причине такого прекращения и указать расчетное время их возобновления. Сторона-2 должна принять все возможные меры к устранению возникшей опасности, по сокращению периода прекращения работ и координации предпринимаемых мер с представителем Стороны-1 для устранения последствий.
	4. Сторона-2 обязана для принадлежащих ей и (или) для переданных ей Стороной-1 в аренду (субаренду) источников воздействий на окружающую среду получить все необходимые разрешения, лицензии на деятельность, связанную с воздействием на окружающую среду, и природопользование.
	5. Согласно действующему законодательству обеспечить постановку на учет объектов негативного воздействия на окружающую среду, включая объекты строительства, разработать и утвердить нормативы негативного воздействия на окружающую среду, разработать и утвердить программу производственного экологического контроля, подать декларацию о воздействии на окружающую среду, оформить комплексное экологическое разрешение, провести паспортизацию отходов, образующихся в процессе выполнения (предоставления услуг) работ и оформить другую необходимую документацию, предусмотренную требованиями нормативно-правовых актов в части экологии.

Ответственность за наличие (и соответствие действующим требованиям) всей документации, предусмотренной требованиями нормативно-правовых актов в части экологии, лежит на Стороне-2.

* 1. При ведении деятельности по сбору, транспортировке, обезвреживанию, утилизации и размещению отходов производства и потребления оформить лицензию на право обращения с отходами.
	2. Вести учет в области обращения с отходами согласно Приказа Министерства природных ресурсов и экологии от 8 декабря 2020 г. N 1028.
	3. Своевременно, в сроки, предусмотренные законодательством, предоставлять отчетность в области охраны окружающей среды в государственные органы управления и контроля в области охраны окружающей среды, а также в органы государственной статистики.
	4. За свой счет обеспечить безопасное временное накопление, утилизацию, своевременный вывоз, сдачу специализированному предприятию в установленном порядке неиспользованных хим. реагентов, ртутьсодержащих отходов, и других отходов производства и потребления, образующихся в результате проведения работ и владельцем которых он является.
	5. Обеспечить накопление твердых коммунальных отходов отдельно от других отходов производства и потребления с последующей передачей твердых коммунальных отходов региональному оператору.
	6. Самостоятельно осуществлять платежи за лимитное, сверхлимитное негативное воздействие на окружающую среду, компенсировать за свой счет вред окружающей среде, убытки/ущербы, причиненные Стороне-1 или третьим лицам, производить полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине Стороны-2.
	7. По требованию Стороны-1, предоставить расчеты платежей за выбросы, сбросы, размещение отходов, копии платежных документов, подтверждающих оплату.
	8. Возмещать Стороне-1 сумму уплаченных штрафных санкций и возместить ущерб, предъявленный природоохранными органами, допущенный по вине Стороны-2 (Субподрядчика Стороны-2).
	9. Производить в строгом соответствии с Основным договором лесопользования рубку деревьев и кустарников.
	10. Не допускать разливов горюче-смазочных материалов. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2451 "Об утверждении Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" иметь на объектах утвержденные планы по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов
	11. Оказывать всестороннее содействие в проведении со стороны надзорных органов и Стороны-1 проверок состояния экологической безопасности на объектах.
	12. Руководствоваться требованиями природоохранного законодательства Российской Федерации, санитарно-эпидемиологическими правилами, приказами и постановлениями природоохранных органов.
	13. При выполнении работ (предоставления услуг) предусмотреть способы легитимной утилизации, передачи специализированным предприятиям отходов, образующихся при производстве работ (предоставлении услуг), если иное не оговорено Основным договором.
	14. Оборудовать места производства работ местами временного накопления отходов производства и потребления согласно действующих санитарно-эпидемиологических норм и требований природоохранного законодательства, а также обеспечить своевременный вывоз, утилизацию/передачу на утилизацию, обезвреживание образовавшихся отходов, если иное не оговорено Основным договором.
	15. Производить в ходе работ систематическую, а по завершении работ окончательную уборку участка выполнения работ и прилегающей территории от строительного мусора.
	16. До подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) обеспечивает сбор и передачу Стороне-1 демонтированного в процессе выполнения работ оборудования, образовавшегося металлолома и отходов цветных металлов.
1. **При выполнении работ на объектах Стороны-1 Стороне-2 запрещается:**
	1. Сброс неочищенных загрязненных сточных вод в водные объекты и на рельеф местности.
	2. Сбрасывать вне отведенных мест, нефтепродукты, химреагенты, различные отходы.
	3. Сжигание различного рода отходов в земляных ямах, емкостях и т.п., вне специальных устройств, оборудованных системой газоочитстки продуктов сжигания.
	4. Накопление отходов в самовольно установленных местах складирования без предварительного согласования со Стороной-1.
	5. Складирование промышленных отходов, строительных и других видов отходов, являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха пылью, вредными газообразными и дурно пахнущими веществами, а также сжигание указанных отходов на территории, кроме случаев, когда сжигание осуществляется с использованием специальных установок при соблюдении требований по охране атмосферного воздуха.
	6. Захоронение потенциально опасных и особо токсичных отходов в неспециализированных полигонах на территории Стороны-1.
	7. Применение химических реагентов с неизвестными санитарно-токсикологическими характеристиками.
	8. Осуществлять несанкционированный выезд и стоянку спецтехники на объектах Стороны-1 за отведенными пределами строительных, производственных площадок, за пределами автодорог и площадок временных стоянок транспорта и спецтехники в любое время года.
	9. Осуществлять деятельность, противоречащую требованиям п. 15 ст. 65 ФЗ № 74 «Водный кодекс РФ» в водоохранной зоне водных объектов, располагающихся на объектах Стороны-1.
2. **Производственный контроль.**
	1. Сторона-1 или ее представители имеют право в любое время осуществлять проверку Стороны-2 на соблюдение требований настоящей Инструкции. По возможности, проверки должны проводится в присутствии УПП (уполномоченный представитель Стороны-2) или иных должностных лиц Стороны-2. Все выявленные нарушения доводятся до сведения УПП, если необходимо – оформляются документально в порядке, установленном на предприятии-заказчике. В ходе проверки должны незамедлительно приниматься меры к устранению нарушений или опасных ситуаций.
	2. Сторона-2 обязана незамедлительно принимать меры по устранению выявленных нарушений требований промышленной, пожарной безопасности, ОТ и ОС работниками Стороны-2.
	3. Представитель ОЭКиП в случае выявления нарушений, в том числе в ходе проведения плановых проверок, на объектах осуществления деятельности Стороны-2, устанавливает обстоятельства при которых были допущены нарушения, лиц их допустивших, составляет акт проверки с указанием места, время, сведений о нарушении, а также иных обстоятельств, имеющих значение, срок устранения нарушений, осуществляет дальнейший контроль за их устранением.

Кураторы Основных договоров, руководители СП, лица ответственные за обеспечение экологической безопасности по Распоряжению руководителя СП при выявлении нарушений на подведомственных им объектах, со стороны подрядных организаций, должны вызвать представителей Стороны-2, заинтересованных лиц Общества, получить объяснения по факту нарушения, составить акт по результатам проверки (в акте отражается место, время, факт нарушения, срок устранения нарушений и т.д.) акт составляется в двух экземплярах подписывается лицами проводившими проверку и представителями Стороны-2, один экземпляр передается представителю Стороны-2, копии материалов направляются в ОЭКиП для осуществления контроля за устранением нарушения.

В случае установления Кураторами договоров, представителями СП фактов нанесения вреда окружающей среде, таких как розлив нефтепродуктов, сброс на рельеф местности или в водные объекты сточных вод или химически потенциально опасных и особо токсичных отходов и веществ и тд., сообщает об этом в ОЭКиП. Сотрудниками ОЭКиП организуются проверочные мероприятия по данным фактам.

* 1. Сторона-1 вправе на основании Акта проверки с указанием нарушения в одностороннем порядке отказаться от исполнения Основного договора и досрочно расторгнуть Основной договор без возмещения Стороне-2 убытков и неустойки, связанных с растяжением Основного договора, путем направления соответствующего уведомления в адрес Стороны-2 не позднее, чем за 3 дня до предполагаемой даты расторжения. Основной договор считается расторгнутым по истечении трех календарных дней с момента отправки по почте указанного уведомления заказным письмом уведомление по адресу Стороны-2, указанному в Основном договоре. Работы, выполненные Стороной-2 после указанной даты расторжения, приему и оплате Стороной-1 не подлежат. При этом Сторона-1 вправе приостановить работы (оказанные услуги) до даты расторжения Основного договора. В случае приостановления работ убытки и неустойка, связанные с приостановлением Основного договора, Стороне-2 не возмещаются. Условие о праве Стороны-1 на односторонний отказ от исполнения Основного договора, о порядке и последствиях одностороннего отказа от исполнения Основного договора также применяется при невыполнении или ненадлежащем выполнении Стороной-2 согласованных мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки. В таком случае односторонний отказ от исполнения Основного договора производится на основании Акта о выполнении плана устранения нарушений, в котором отражаются факты невыполнения или ненадлежащего выполнения мероприятий плана, а также решение Стороны-1 об одностороннем отказе от исполнения Основного договора. Сторона-1 имеет право на взыскание со Стороны-2 в полном объеме убытков, связанных с отказом от исполнения Основного договора в одностороннем порядке или приостановлением действий Основного договора по причинам нарушения Стороной-2 требований экологической безопасности.
	2. За каждый выявленный Стороной-1 факт нарушения работником (работниками) Стороны-2 и/или субподрядчика Стороны-2 требований Правил и (или) Положения, и (или) Инструкции Сторона-2 обязана выплатить Стороне-1 (за каждый факт нарушения и/или каждого допущенного с нарушением к работе работника) штраф согласно раздела 6 настоящего приложения.
	3. Фиксация выявленного нарушения включает следующие действия:
		1. Документальное отражение факта нарушения обязательств Стороны-2 в акте. С данным актом должен быть ознакомлен под подпись руководитель работ Стороны-2.
		2. Получение Стороной-2 объяснительной записки от ее работников, допустивших выявленное нарушение, либо составление акта об отказе от дачи объяснений.
		3. Информирование юридической службы и ОЭКиП Стороны-1 в форме служебной записки (установленной формы) о факте выявленного нарушения с приложением документов, указанных выше.
1. **Штрафные санкции, применяемые к Стороне-2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Нарушения | Штрафные санкции, тыс. рублей | Примечания |
| 1. | Неустранение нарушений в установленные сроки предписаний Заказчика и/или государственных надзорных органов | 35 | По каждому факту нарушения |
| 2. | Непредоставление в установленные сроки Заказчику или государственным органам надзора и контроля, информация (уведомления) об исполнении предписания, постановления | 35 | По каждому предписанию, постановлению |
| 3. | Непредставление, по запросу Заказчика, сведений о расчетах платежей за негативное воздействие, копий платежных документов, форм статистической отчетности и информации о выполненных природоохранных мероприятиях | 35 | По каждому факту нарушения |
| 4. | Непредставление, по запросу Заказчика, копий Свидетельств о постановке на учет ОНВОС, утвержденный программы ПЭК, утвержденных нормативов негативного воздействия на ОС, декларации о воздействии на ОС, КЭР, паспортов отходов, сведений о расчетах платы за НВОС, своевременно поданных форм статистической отчетности в области ООС, сведений об учете в области обращения с отходами. | 20 | По каждому факту нарушения |
| 5. | Допущение загрязнения земель нефтепродуктами | 100 | По каждому установленному факту |
| 6. | Загрязнение территории промышленными и твердыми коммунальными отходами:- складирование отходов вне специально отведенной территории;- складирование отходов в водоохранной зоне водных объектов;- устройство несанкционированных свалок | 200 | По каждому факту нарушения |
| 7. | Нарушение требований в области обращения с отходами:а) временное накопление отходов вне согласованных мест или нарушение нормативных требований по накоплению отходов;б) непредставление (сокрытие, искажение) или несвоевременное представление информации об объемах образования отходов  | 35 | По каждому факту нарушения |
| 8. | Сброс неочищенных сточных вод в водный объект | 75 | По каждому факту нарушения |
| 9. | Осуществление забора водных ресурсов, сброса сточных вод без необходимой разрешительной документации (договор водопользования, решение, заключение экспертизы по проекту) | 35 | По каждому факту нарушения |
| 10. | Сброс стоков на рельеф местности, загрязнение хозбытовыми стоками территории | 75 | По каждому факту нарушения |
| 11. | Сброс на рельеф местности либо в водоток химически опасных веществ и реагентов | 75 | По каждому факту нарушения |
| 12. | Фальсификация (либо сокрытие), невнесение в отчетный период данных в журнал учета водопотребления, водоотведения | 35 | По каждому факту нарушения |
| 13. | Несвоевременное выполнение работ по рекультивации, предусмотренных планом производства работ или другими документами | 200 | По каждому объекту |
| 14. | Нарушение, несогласованное отступление от проектных решений при строительстве объектов, повлекшее нанесение ущерба окружающей среде | 90 | По каждому выявленному нарушению |
| 15. | Иные случаи нарушений природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления | 35 | По каждому выявленному нарушению |
| 16 | Неоднократное (систематическое) нарушение правил экологической безопасности, а также требований настоящего Положения, подтвержденное документально | 200 |  |

Сторона-1 Сторона-2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /

Приложение № 11

 к соглашению «Общие условия осуществления деятельности»

 № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Перечень Банков-Гарантов,**

**гарантии которых принимаются в качестве обеспечения авансов в адрес контрагентов**

1. ПАО Сбербанк

2. Банк ВТБ (ПАО)

3. АО Газпромбанк (Банк ГПБ (АО)

4. ПАО РОСБАНК

5. АО Россельхозбанк

6. АО «Юникредит банк»

7. АО «Райффайзенбанк»

8. АО АБ Россия

9. ПАО «Московский кредитный банк»

10. АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО)

11. АО «Банк Интеза»

12. АО «Альфа-банк»

13. ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

14. АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

15. АО «Почта Банк»

16. ПАО «Промсвязьбанк»

17. АО «Росэксимбанк»

18. АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

19. ПАО Банк «ФК Открытие»

20. АО Банк «ВБРР»

Указанный перечень может подлежать пересмотру Стороной-1 в одностороннем порядке.

Сторона-1 Сторона-2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /

Приложение № 12

 к соглашению «Общие условия осуществления деятельности»

 № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Требования к содержанию банковской гарантии**

1. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям действующего законодательства.

2. В Банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны сведения, предусмотренные п. 4 ст. 368 ГК РФ, а именно:

- дата выдачи;

- принципал;

- бенефициар;

- гарант;

- основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается гарантией;

- денежная сумма, подлежащая выплате, или порядок ее определения;

- срок действия гарантии;

- обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии.

3. При описании обстоятельств, являющихся основанием для выплаты Бенефициару сумм по Банковской гарантии, выдаваемой в связи с выплатой АО «Апатит» (управляемыми предприятиями) авансового платежа, должно быть указано: «Гарант» (полное/сокращенное наименование, реквизиты, подписант, полномочия) обязуется уплатить денежные средства в сумме настоящей гарантии в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) «Контрагент» (полное/сокращенно наименование, реквизиты, подписант, полномочия) обязательств по Договору №.. от… на… (далее Договор/Основное обязательство) «Бенефициар» (полное/сокращенное наименование, реквизиты, подписант, полномочия), включая, но не ограничиваясь, за нарушение сроков возврата авансового платежа, за нарушение сроков выполнения работ ( услуг) по договору, за…».

1. В Банковской гарантии помимо требований, указанных в п. 4 ст. 368 ГК РФ, должны быть указаны условия:

4.1 О сумме, на которую выдана гарантия (о пределе обязательств Гаранта перед Бенефициаром суммой на которую выдана гарантия).

4.2 Об объеме обеспечиваемых требований (основной долг, неустойки. убытки).

4.3 О ее безотзывности (не может быть отозвана Гарантом).

4.4 О вступлении в силу банковской гарантии, которая должно быть определена календарной датой, либо иным способом, позволяющим достоверно установить дату вступления в силу. Недопустимо указание в независимой (банковской) гарантии вступление в силу с момента ее передачи (отправки) Гарантом.

4.5 О ее неизменности (не может быть изменена Гарантом) либо об изменении условий с письменного согласия Бенефициара, при этом изменения должны быть совершены в письменной форме и такое согласие будет считаться исходящим от Бенефициара с приложением заверенных Бенефициаром копий документов, подтверждающих полномочия представителя Бенефициара.

4.6 Об отсутствии у Бенефициара обязанности по условиям Гарантии обращаться к Принципалу за исполнением обязательства, о праве Бенефициара напрямую требовать выплаты по Банковской гарантии с Гаранта.

4.7 О безусловном осуществлении Гарантом выплаты Бенефициару в объеме, определяемом требованием Бенефициара к Гаранту, и в пределах установленной гарантийной суммы, без предоставления доказательств нарушения Принципалом договорных обязательств.

4.8 Условия Банковской гарантии не должны содержать иных обязанностей Бенефициара по перечню документов, необходимых для предъявления требований по Банковской гарантии, помимо:

- предъявления Бенефициаром требования об уплате денежной суммы гарантии в письменной форме;

- об указании в требовании обстоятельств, которые влекут выплату по Банковской гарантии;

- о подтверждении полномочий лица, на подписание требования по Банковской гарантии;

- банковская гарантия должна содержать условие, что этот перечень документов является исчерпывающим;

- банковская гарантия не должна содержать иных требований к Бенефициару, в том числе, таких как направление соответствующего требования к Принципалу.

4.9 О переходе в полном объеме прав и обязанностей Бенефициара по Банковской гарантии к его правопреемнику в результате реорганизации Бенефициара в форме слияния, присоединения, преобразования без согласия Гаранта.

4.10 О регулировании Банковской гарантии действующим законодательством Российской Федерации.

4.11 О рассмотрении споров, вытекающих из Банковской гарантии или связанных с ней в Арбитражном суде Вологодской области. В случае определения подсудности в ином суде, данное условие должно быть предварительно согласовано с Бенефициаром.

4.12 Об адресе Гаранта, по которому предъявляется требование выплаты по Банковской гарантии.

4.13 О рассмотрении Гарантом требований Бенефициара в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения требования и проведении платежа (возможно установить иной срок в календарных/рабочих днях).

4.14 О произведении Гарантом перечисления денежных средств на расчетный счет Бенефициара, указанный в требовании Бенефициара.

4.15 Об ответственности Гаранта перед Бенефициаром без ограничения суммой, на которую выдана Банковская гарантия.

4.16 О подтверждении Гарантом того, что никакие возражения Принципала, касающиеся его обязательств по Договору, или каких-либо иных соглашений с Бенефициаром, либо основанные на зачете каких-либо других требований к Бенефициару, не будут приниматься Гарантом во внимание и/или выдвигаться против требования Бенефициара о платеже по Банковской гарантии.

4.17 В Банковской гарантии не должно содержаться условия о праве Гаранта предъявлять к Бенефициару к зачету требование, уступленное Гаранту Принципалом.

4.18 Желательно наличие в тексте Банковской гарантии условия о праве Бенефициара передавать другому лицу право требования к Гаранту, при условии переуступки прав по «Основному договору», без согласия Гаранта.

Сторона-1 Сторона-2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /

Приложение № 13

 к соглашению «Общие условия осуществления деятельности»

 № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ГРАФИК**

**проведения ежегодного специального инструктажа по безопасности дорожного движения.**

Ежегодный специальный инструктаж по безопасности дорожного движения проводится в учебном классе структурного подразделения «Учебный центр» КФ АО «Апатит» еженедельно (за исключением праздничных дней) по следующему графику:

- понедельник, пятница: с 07:55 - для лиц, ранее проходивших инструктаж;

- среда с 07:55 - для лиц, проходящих инструктаж впервые.

В случае оперативной необходимости по проведению ежегодного специального инструктажа (дата и время Инструктажа) осуществлять взаимодействие со специалистами по БДД ТУ КФ АО «Апатит» Братухиным А.В. или Захаровым А.К. посредством электронной почты либо телефонной связи.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**специальностей и профессий, подлежащих ежегодному специальному инструктажу по безопасности дорожного движения**

1. Водители транспортных средств всех категорий.

2. Водители подземной самоходной техники.

3. Водители карьерной самоходной техники.

4. Водители (машинисты) гусеничной техники.

5. Водители (машинисты) напольного (автокары, вилочные погрузчики, используемые в помещениях) безрельсового колесного транспорта.

6. Иные работники и специалисты ПО и ДЗО, управляющие транспортными средствами.

**ПРОГРАММА**

**целевого ежегодного специального инструктажа по безопасности дорожного движения.**

1. Пояснительная записка
	1. Данная программа составлена в соответствии с требованиями ст. 5, 19 Федерального закона Российской Федерации от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
	2. Специальный инструктаж проводится ежегодно для работников, сотрудников ПО и ДЗО, осуществляющих управление механическим транспортными средствами на территории КФ АО «Апатит», с целью доведения актуальной информации о состоянии аварийности, введению локальных нормативных актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, изменениях в схемах организации дорожного движения на структурных подразделениях.
	3. Руководителям ПО и ДЗО запрещается допускать водителей до работы на территории КФ АО «Апатит» без прохождения ежегодного специального инструктажа по безопасности дорожного движения у специалистов ТУ КФ АО «Апатит».
2. Цели инструктажа
	1. Исключение фактов дорожно-транспортных происшествий, нарушений требований безопасности дорожного движения на территории КФ АО «Апатит».
	2. Повышение уровня личной ответственности за соблюдением требований безопасности дорожного движения среди водительского состава ПО и ДЗО.
	3. Выработка навыков безопасного управления транспортными средствами, остановки/стоянки на территории КФ АО «Апатит».
3. Содержание инструктажа
	1. Требование федеральных норм и правил в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
	2. Требования внутренних локальных актов АО «Апатит», КФ АО «Апатит» в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
	3. Анализ аварийности на территории КФ АО «Апатит», основные причины и последствия. Оценка водителем рисков при движении на транспортном средстве. Действия водителя при дорожно-транспортном происшествии.
	4. Ознакомление со схемами организации дорожного движения на территории
	КФ АО «Апатит».
	5. Основные виды допускаемых водительским персоналом нарушений в области безопасности дорожного движения. Система наказаний за нарушения.
	6. Особенности условий работы предприятия, установленные маршруты движения, перевозка пассажиров автотранспортом.

Сторона-1 Сторона-2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /

Приложение № 14

 к соглашению «Общие условия осуществления деятельности»

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **№****п/п** | **Основные требования по безопасной эксплуатации грузовых транспортных средств самосвального типа, транспортных****средств, оборудованных манипуляторами, а также автокранов (автогидроманипуляторов, крановых установок на автомобильных или самоходных шасси) на территории АО «Апатит» и его филиалов** |
| \* Настоящие требования не заменяют и не отменяют отраслевые инструкции по охране труда для водителей грузового транспорта имашинистов автомобильных, пневмоколесных, гусеничных кранов, ПДД РФ, а являются напоминанием порядка их исполнения |
| **1.** | **1.1. Требования безопасности перед началом работы на территории АО «Апатит» и его филиалов:** |
|  | **1.1.1. Водитель/машинист обязан иметь при себе:** |
| - действующие российское национальное водительское удостоверение на право управления транспортным средствомсоответствующей категории (водительское удостоверение в соответствии с требованиями п. 13 ст. 25 ФЗ РФ от 10.12.1995 № 196)/удостоверение крановщика (транспортные средства с подъемными сооружениями);- регистрационные документы на транспортное средство, а при наличии прицепа и на прицеп;- заполненный путевой лист, документы на перевозимый груз, а при перевозке крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов – документы, предусмотренные правилами перевозки этих грузов;- страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства (ОСАГО) |
|  | **1.1.2. Транспортное средство должно быть оборудовано:** |
| - исправными световыми и звуковыми приборами;- медицинской аптечкой с неистёкшим сроком годности;- исправным легкосъемным огнетушителем емкостью не менее 2-х литров;- знаком аварийной остановки;**-** исправными ремнями безопасности по числу мест для сидения в кабине;- 2-мя противооткатными упорами по диаметру колеса (для транспорта категорий N2, N3);- исправными системами звуковой и световой систем сигнализации начала подъёма кузова (самосвалы), стрелы манипулятора или крана |
| **2.** | **2.1. Требования безопасности при производстве работ** |
|  | **2.1.1. Соблюдение скоростного режима:** |
| - Максимальная скорость движения по заводу не более 40 км/ч\*;- При перевозке крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов максимальная скорость не более 20 км/ч;- При движении через ж/д переезды, в производственных (иных) помещениях максимальная скорость не более5 км/ч;\*По решению директора предприятия может быть установлено более строгое ограничение |
|  | **2.1.2. Перед началом движения с места остановки (стоянки) водитель/машинист обязан:** |
| - **убедиться, что кузов самосвала/стрела манипулятора или крана находится в транспортном положении, кнопка коробки****отбора мощности (КОМ) выключена или заблокирована!**- пристегнуть ремень безопасности, включить ближний свет фар;- убедиться, что начало движения безопасно для людей, подать предупредительный звуковой сигнал;- при начале движения задним ходом включить аварийную сигнализацию и подать звуковой сигнал. При недостаточной обзорности или видимости следует воспользоваться помощью другого лица |
|  | **2.1.3. Во время движения по маршруту водитель/машинист обязан:** |
| - **при подъезде к эстакадам/путепроводам снизить скорость, УБЕДИТЬСЯ, что кузов самосвала/стрела манипулятора или****крана находится в транспортном положении!**- при подъезде к железнодорожному переезду заранее снизить скорость перед стоп-линией, дорожным знаком 2.5 ПДД РФ«Движение без остановки запрещено» или светофором, вне зависимости от его сигнала. При отсутствии стоп-линии, дорожного знака или светофора – остановиться не ближе 10-ти метров до ближайшего рельса. ЛИЧНО УБЕДИТЬСЯ в отсутствии приближающегося подвижного состава, после чего продолжить движение, выполняя скоростной режим АО «Апатит»;- строго выполнять требования дорожных знаков и дорожной разметки |
|  | **2.1.4. На территории предприятия категорически запрещается:** |
| - пользоваться телефоном или иным образом отвлекаться от управления транспортным средством;- управлять транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения |
| **3.** | **3.1. Обязанность руководителя подрядной организации по исполнению Требований** |
|  | -ознакомиться самому и ознакомить с Требованиями всех водителей, управляющих транспортным средством, на которое выданпропуск, с занесением сведений об ознакомлении в журнал проведения инструктажей предприятия;-обеспечить наличие Требований как приложения к транспортному пропуску, с обязательным ознакомлением всех водителей, управляющих транспортным средством |
| **При невыполнении водителем/машинистом любого из вышеперечисленных пунктов, а также в случае ДТП по вине****водителя/машиниста транспортный пропуск будет изъят без права возврата!****При причинении материального ущерба АО «Апатит» в результате ДТП в адрес виновника будут выставлены штрафные санкции в размере 200 000 рублей!** |

Сторона-1 Сторона-2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /

1. Все нормативные правовые акты, указанные в настоящем документе должны применяться в действующей редакции на момент обращения к ним. [↑](#footnote-ref-1)
2. \* штрафные санкции за данные типы нарушений для производственных площадок Мурманской области установлены в размере 50 000 рублей. Данное условие является приоритетным по отношению ко всем иным условиям, содержащимся в договоре и/или его приложениях. [↑](#footnote-ref-2)