Приложение 5

Предварительные ТУ АО «Аэропорт «Пулково» следующие:

- выполнить инженерные изыскания;

- спроектировать посадку ИДК на местности;

- инженерные сети, попадающие в пятно строительства, вынести или защитить в соответствии с действующими нормами без ухудшения существующих параметров;

- предварительно под вынос попадают: КНС (скорее всего установка новой), сети канализации, тепловые сети;

- предварительно защитить: водопроводные сети, электрические сети, слаботочные сети.

Мероприятия предусмотреть соответствующим проектом, который согласовать с АО «Аэропорт «Пулково».