# Приложение № 1

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ:** |
|  |  |
|  |  *Руководитель СРТО*  |
|  | *(должность начальника подразделения – Инициатора)* |
|  |  *Шелемехов С.С.*  |
|  | *(Ф. И. О. начальника)* |
|  |  |
|  | *(подпись)* |
|  |  |
|  |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ****для****договора возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию приборов безопасности и гидросистем и текущего ремонта подъёмных сооружений** |
|  |
| Требования к предмету закупки |
|  |
| Общие требования к качеству |
| Договор предполагает оказание услуг по техническому обслуживанию (далее – ТО) приборов безопасности (далее – ПБ), гидравлических систем (далее – ГС), считывание информации с регистраторов параметров работы (далее – РП) и текущего ремонта подъёмных сооружений (далее – ПС), согласно заявке Заказчика. |
|  |
|  |
| Требования к техническим характеристикам |
| -Услуги по ремонту должны быть выполнены качественно. Наличие сертификатов и гарантий на выполненные работы – обязательно.  |
|  |
|  |
| Требования к размерам (заполняется для товаров) |
|  НЕТ |
|  |
|  |
| Требования к упаковке (заполняется для товаров) |
|  НЕТ  |
|  |
|  |
| Требования к отгрузке (заполняется для товаров) |
| НЕТ |
|  |
|  |
| Количество товара, объем работ, услуг  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень подъёмных средств:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ПС | Марка ПС | Количество | Примечание |
| 1. | Автомобильный кран | КС-55713 | 1 | **1. ТО гидрооборудования ПС – 1 раз в 6 месяцев**Проверка и оценка состояния:- гидронасосов;- гидроцилиндров;- гидрораспределителей;- гидроклапанов;- гидролиний и их соединений;- контрольно-измерительной аппаратуры;- рабочей жидкости;- фильтра, гидробака.**ТО приборов безопасности ПС – 1 раз в 3 месяца**Проверка и оценка состояния:- концевых выключателей;- ограничителя грузоподъёмности (ОНК-140-33М);- указателя крена;- предохранительного клапана;- прибора регистрации параметров крана (в составе ОНК-140-33М)**Считывание информации с регистратора параметров ОНК-140-33М – 1 раз в 6 месяцев.****Полное техническое освидетельствование (ПТО) – 1 раз в 3 года.****Текущий ремонт – по заявке.** |
| 2. | Подъёмник автомобильный гидравлический | DA 324 «Чайка» | 1 | **1. ТО гидрооборудования ПС – 1 раз в 6 месяцев**Проверка и оценка состояния:- гидронасосов;- гидроцилиндров;- гидроклапанов: ГР, КП1, КП2- гидрораспределителей;- гидролиний и их соединений;- контрольно-измерительной аппаратуры;- рабочей жидкости;- фильтра, гидробака.**ТО приборов безопасности ПС – 1 раз в 3 месяца**Проверка и оценка состояния:- концевых выключателей;- ограничителя грузоподъёмности ;анемометраАСЦ-3;- указателя крена;- предохранительного клапана.**Текущий ремонт – по заявке.** |
| 3. | Подъёмник с рабочей платформой стреловой самоходный | ТА-22 | 1 | **1. ТО гидрооборудования ПС – 1 раз в 6 месяцев**Проверка и оценка состояния:- гидронасосов;- гидроцилиндров;- гидроклапанов;- гидрораспределителей;- гидролиний и их соединений;- контрольно-измерительной аппаратуры;- рабочей жидкости;- фильтра, гидробака.**ТО приборов безопасности ПС – 1 раз в 3 месяца**Проверка и оценка состояния:- концевых выключателей;- ограничителя грузоподъёмности СБУК;- указателя крена;- предохранительного клапана.**Текущий ремонт – по заявке.** |
| 4.  | Таль электрическая канатная | 13Т 45516 | 1 | **Полное техническое освидетельствование (ПТО) – 1 раз в 3 года. Ближайшее освидетельствование в августе 2022 года.**  |

Периодичность проведения работ:ТО ПБ – не реже 1 раза в 3 месяца;ТО ГС – не реже 1 раза в 6 месяцев;считывание информации с регистратора пар – не реже 1 раза в 6 месяцев;ПТО – не реже 1 раза в 3 года;текущий ремонт – по заявке. |

 |
|  |
|  |
| Место, сроки (периоды), иные условия закупки |
|  |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (указывается, если отличается от места нахождения Общества) |
| Территория заказчика. |
|  |
|  |
| Сроки (периоды, стадии) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |
| Договор заключается сроком на 5 лет с момента заключения.Срок выполнения заявки: - оперативная реакция на заявку в течение 1 рабочего дня;- выполнение работ в сроки не более 3 рабочих дней по диагностике оборудования, в остальных случаях по соглашению сторон.Оказание услуг в выходные и праздничные дни (при необходимости).  |
|  |
|  |
| Иные условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |
|  Гарантийные сроки на оказанные услуги устанавливаются исполнителем самостоятельно в соответствии с действующим законодательством РФ.  |
|  |
|  |
| Требования к потенциальному поставщику |
|  |  |
| наличие прав на осуществление определенных действий (деятельности): |  |
|  |  |
| лицензии | [x]  |
| [указать, какие] |  |
| участие в профессиональных объединениях (например, саморегулируемых организациях) [указать, каких]; | [ ]  |
|  |  |
| допуски, разрешения [указать, какие]; | [ ]  |
|  |  |
| сертификаты, декларации: [указать, какие]; | [x]  |
|  |  |
| договор об осуществлении деятельности от имени третьих лиц (например, в качестве официального дилера, поставщика и т. д.) [указать, какой];  |  |
|  |  |
| права на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные договоры, патенты, свидетельства и т. д.) [указать, какие]; | [ ]  |
|  |  |
| иные [указать, какие];  | [ ]  |
|  |  |
| квалификационные требования:  |  |
|  |  |
| требования к персоналу [указать какие];наличие сертификатов или свидетельств подтверждающих право на проведение ТО и ремонта указанного оборудования | [ ]  |
|  |  |
| требования к производственным мощностям, технологиям, оборудованию [указать какие] - наличие необходимого технологического оборудования, приспособлений и инструмента в соответствии с предоставляемыми услугами | [ ]  |
|  |  |
| иные [указать какие].Потенциальный Исполнитель предоставляет: - информацию об объемах работ (техническое обслуживание), используемыхтоварах (запчасти, расходные материалы, тех.жидкости, горюче-смазочныематериалы) и периодичности проведения ТО, согласно руководствапроизводителя транспортного средства.- подтверждающие правоспособность юридического лица документы:- заверенную копию или сверенную с подлинником ксерокопию устава юридического лица, содержащую реквизиты регистрирующего органа;- свидетельство о внесении юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц; для иностранной компании – аналог документа, подтверждающего государственную регистрацию компании – Сертификат инкорпорации (The Certify of Incorporation);- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) по состоянию на текущий год; для иностранной компании – документ, подтверждающий существование компании в настоящее время – выписка из торгового реестра (The Extract of the Trade Register);- документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица и его представителей (решение учредителей/акционеров об избрании руководителя, доверенность на подписанта);- презентация потенциального Исполнителя с указанием опыта работы на рынке, списка партнеров, официального сайта. |  |
|  |  |