УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

ООО «Туапсинский балкерный терминал»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Юрак

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г**.**

**Техническое задание**

**на поставку вставок и эластичных элементов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Основные параметры** | **Значение** | | |
| **1** | Наименование продукции  ОКПД 2 | Вставки и эластичные элементы  22.29.91.000 – Услуги по производству прочих пластмассовых изделий | | |
| **2** | Наименование поставляемой продукции | Спецификация | ЕИ | Кол-во |
| 2.1. | Предохранительная вставка | Для гидромуфты DHKA-48 конического мотор-редуктора DK3-400 (серийный номер 43.783) и DK3-360К (серийный номер 42.115) | Шт. | 4 |
| 2.2. | КМП Эластичных элементов с пальцами (в комлпект | Для упругой муфты DYHK-250 конического мотор-редуктора DK3-400 (серийный номер 43.783) и DK3-360К (серийный номер 42.115)  Материал Вулколан  Размеры:  Наружный диаметр: 40 мм  Внутренний диаметр: 16 мм  Высота 50 мм  В комплекте 8 эластичных элементов с пальцами. | Шт. | 4 |
| **3** | Место и условия поставки | DDP г. Туапсе, ул. Гагарина 10А  (склад Покупателя), ИНКОТЕРМС 2010 | | |
| **4** | Срок поставки | Не более 40 (сорока) календарных дней c момента подписания договора | | |
| **5** | Период поставки | 2 кв. 2024г. | | |
| **6** | Срок предоставления гарантий качества | 12 месяцев с момента поставки | | |
| **7** | Характеристика поставляемой продукции | | | |
| **7.1** | Общие функциональные и технические требования | В соответствии со спецификацией | | |
| **7.2** | Товарный знак, марка, модель | Dissan | | |
| **7.2.1** | Возможность предоставления аналога | Не предоставляется. | | |
| **7.5** | Объект применения | Туапсинский балкерный терминал, машина Судопогрузочная, кратцер-крна портального типа Thyssen Krupp | | |
| **7.5** | Требования к комплектации | Эластичный элемент для упругой муфты DYHK-250 в комплекте с пальцам. | | |
| **7.6** | Требования и условия эксплуатации продукции | Продукция должна соответствовать условиям работы в агрессивной морской среде (минеральный удобрения) | | |
| **7.7** | Требования к предоставлению документов соответствия на продукцию | Не установлено | | |
| **7.8** | Требования к внешнему виду и упаковке | Не установлено | | |
| **8** | Требования к поставщику: | | | |
| **8.1** | Обязательные требования: | | | |
| **8.1.3** | Отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков  (в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ) | Обязательное отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков (в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ) | | |
| **8.2** | Желательные требования: | | | |
|  |  | | | |
| **8.2.1** | Наличие опыта поставок аналогичной продукции | Обязательно | | |
| **8.2.3** | Статус участника | Производитель, официальный представитель, дилер, посредник | | |
| Главный механик П.Б. Тищенко  Инженер-механик Ю.В. Канивец | | | | |