|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ:** | | |
|  |  | | |
|  | Руководитель отдела передачи данных | | |
|  | *(должность начальника подразделения – Инициатора)* | | |
|  | Семериков Е.Р. | | |
|  | *(Ф. И. О. Начальника подразделения – Инициатора)* | | |
|  |  | | |
|  | *(подпись)* | | |
|  |  | | |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  **для ДОГОВОРА подряда на выполнение работ**  **по восстановлению колодцев**  **кабельных смотровых (ккс).** | | | |
|  | | | |
| Требования к предмету Закупки | | | |
|  | | | |
| Общие требования к качеству | | | |
| Подрядчик осуществляет восстановление колодцев кабельных смотровых в соответствии с Требованиями к техническим характеристикам и в объеме, указанными в п. 1.6 данного Технического задания. | | | |
|  | | | |
| Требования к техническим характеристикам | | | |
| Подрядчик выполняет восстановление колодцев кабельных смотровых № **004, 123, 20\6, 304, 369, 371, 449, 457, 515, 568, 572, 573, 574, 576, 582, 624, 625, 648, 671, 696\5, 747, 758, 824\5, 903, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 917.**  Все материалы для выполнения работ приобретаются за счет Подрядчика.  Гарантийный срок на выполненные работы и материалы должен быть не менее 12 мес. | | | |
|  | | | |
| Требования к размерам (заполняется для товаров) | | | |
| Отсутствуют | | | |
|  | | | |
| Требования к упаковке (заполняется для товаров) | | | |
| Отсутствуют | | | |
|  | | | |
| Требования к отгрузке (заполняется для товаров) | | | |
| Отсутствуют | | | |
|  | | | |
| Количество товара, объем работ, услуг | | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Перечень работ | Ед. измерения | Кол-во | | 1. Колодец кабельный смотровой (далее ККС) № **004, 369, 371, 449, 515, 568, 572, 573, 574, 576, 582, 624, 625, 648, 671, 696\5, 747, 758, 903, 907, 908, 909, 910, 911, 912.** Замена люкокомплекта (ССД 110301-00012 (1 компл), СНКЛ-3 ССД 110302-00023 (1компл), кольцо опорное (КО-1) (3 компл)), включая все необходимые и сопутствующие работы и материалы, в т. ч. погрузку, вывоз и утилизацию. При проведении работ обеспечить сохранность кабелей связи. В случае повреждения кабелей при проведении работ обеспечить аварийное восстановление в срок не более 4х часов с момента обнаружения. 2. ККС № **123, 20\6, 304, 906, 909, 910, 913, 914, 915, 917**, установка крышки люка на новую соответствующего типоразмера, либо замена люка в сборе (крышки и корпуса) на новый, с креплением корпуса к колодцу, включая все необходимые и сопутствующие работы и материалы. При проведении работ обеспечить сохранность кабелей связи. В случае повреждения кабелей при проведении работ обеспечить аварийное восстановление в срок не более 4х часов с момента обнаружения. 3. ККС № **133, 457**, расчистка люка из-под остатков асфальта. Установка люка на бетонное кольцо до уровня асфальтового покрытия, с креплением корпуса к колодцу. 4. ККС № **1824\5** Откопать люк колодца из-под грунта (глубина - 1,7 м). Установить между колодцем и люком дополнительные ж/б кольца. 5. По результатам исполнения работ выпустить и согласовать со специалистами дирекции ИТ комплект исполнительной документации. | комплект | 37 | | | | |
|  | | |
| Место, сроки (периоды), иные условия Закупки | | |
|  | | |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (указывается, если отличается от места нахождения Общества) | | |
| 196140, г.Санкт-Петербург, Пулковские ш., д. 41, лит. ЗИ; а также объекты, расположенные по иным адресам на территории аэродрома (контролируемая территория), ограниченной периметровым ограждением зоны авиационной безопасности и на территории привокзальной площади. | | |
|  | | |
| Сроки (периоды, стадии) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг Начало работ – с момента подписания договора, срок выполнения работ – не более **65 дней** с момент получения пропусков | | |
|  | | |
| Иные условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг Работы выполняются с использованием оборудования (инструмент, средства измерения и т.д.) и материалов Подрядчика.  Подрядчик при необходимости обеспечивает ограничение движения персонала, пассажиров и автотранспорта в местах производства работ в соответствии с согласованным с Заказчиком Календарным планом и схемой организации движения, разработанной в ППР, устанавливает сигнальное ограждение мест производства работ для предотвращения доступа на место производства работ посторонних лиц.          Производство работ в условиях действующего предприятия. Доступ работников и транспортных средств Подрядчика, а также привлекаемых третьих лиц (Субподрядчиков) на территорию Заказчика производится согласно установленному пропускному режиму. Исполнитель обязан самостоятельно оформить необходимое количество пропусков для сотрудников и транспорта для допуска в контролируемую зону аэропорта. Исполнитель должен подготовить все необходимые документы и подать их для оформления в течение 2 (двух) дней с момента подписания Сторонами Договора. Количество, вид и срок действия пропусков должны быть согласованы с Заказчиком. Расходы на оформление пропусков в контролируемую зону аэропорта для сотрудников и транспортных средств Исполнителя несет Заказчик.  **Примерный срок оформления пропусков на контролируемую зону аэропорта составляет 55 рабочих дней.**  До начала работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику полный список сотрудников для оформления пропусков, заблаговременно уведомлять об изменениях в списке.  Доступ работников и транспортных средств Исполнителя, а также привлекаемых третьих лиц (субподрядчиков) на территорию Заказчика производится согласно установленному пропускному режиму. Оплата пропусков Исполнителя осуществляется Заказчиком. Исполнитель должен подготовить все необходимые документы и подать их для оформления в течение 2 (двух) дней с момента подписания Сторонами Договора.  Исполнитель самостоятельно обеспечивает своих сотрудников транспортом для доступа к объектам и проведения работ по Договору в соответствии с действующими требованиями Заказчика. | | |
|  | | |
| Требования к Поставщику | | |
|  | |  |
| наличие прав на осуществление определенных действий (деятельности): | |  |
|  | |  |
| лицензии [указать, какие]; | |  |
|  | |  |
| участие в профессиональных объединениях (например, саморегулируемых организациях) [указать, каких]; | |  |
|  | |  |
| допуски, разрешения [указать, какие]; | |  |
|  | |  |
| сертификаты, декларации [указать, какие]; | |  |
|  | |  |
| договор об осуществлении деятельности от имени третьих лиц (например, в качестве официального дилера, поставщика и т. д.) [указать, какой]; | |  |
|  | |  |
| права на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные договоры, патенты, свидетельства и т. д.) [указать, какие]; | |  |
|  | |  |
| иные [указать, какие]; | |  |
|  | |  |
|  | |  |
| квалификационные требования: | |  |
|  | |  |
| требования к персоналу [указать, какие]; | |  |
|  | |  |
| требования к производственным мощностям, технологиям, оборудованию [указать, какие]; | |  |
|  | |  |
| 3.3 иные [указать, какие]; | |  |

## Все документы, предоставленные потенциальным подрядчиком, должны быть заверены печатью и подписью генерального директора потенциального подрядчика и представлены в сканированных копиях в формате Pdf.