*Приложение № 7*

*к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.*

**Требования безопасности при организации работ с привлечением Подрядчика на территории Заказчика**

1. **Общие требования**

Для целей настоящего Приложения под Подрядчиком понимается Поставщик.

* 1. Подрядчик (Подрядная организация - ПО) несет ответственность за обеспечение и соблюдение его работниками и работниками субподрядных организаций всех государственных нормативных требований и требований локальных нормативных актов Заказчика в области промышленной безопасности (ПБ), охраны труда (ОТ), охраны окружающей среды (ООС), пожарной безопасности, безопасности дорожного движения (БДД), «Золотые правила безопасности», правил пропускного и внутриобъектового режимов, а также требований иных локальных нормативных актов Заказчика, устанавливающих порядок безопасной организации и проведения ремонтных и других работ повышенной опасности, обязательных для исполнения Подрядчиком, в рамках выполнения порученных ему работ в соответствии с договором. Перечень локальных нормативных актов, обязательных для исполнения Подрядчиком/СубПодрядчиком, определяет Заказчик. Подрядчик обязан до начала выполнения работ ознакомить своих работников и обеспечить ознакомление работников субподрядных организаций, привлеченных Подрядчиком, с локальными нормативными актами Заказчика, обязательными для исполнения Подрядчиком/СубПодрядчиком.
  2. Золотые правила безопасности, утверждённые в Обществе
* Отключи. Заземли. Заблокируй. Проверь;
* Защити себя от падения при работе на высоте;
* Соблюдай порядок проведения работ в замкнутом пространстве;
* Исключи контакт с движущимся оборудованием и механизмами
* Приступай к работе, если знаешь порядок ее безопасного выполнения
* Не находись в опасной зоне, где работает кран
* Работай здоровым и трезвым.
* Обозначай и ограждай опасные зоны
* Не пользуйся телефоном при управлении оборудованием и транспортом
  1. В случае обнаружения нарушения Подрядчиком требований Золотые правила безопасности Заказчик вправе, на основании Акта проверки с указанием нарушения, в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и досрочно расторгнуть настоящий Договор без возмещения Подрядчику убытков и неустойки, связанных с расторжением Договора, путем направления соответствующего уведомления в адрес Подрядчика не позднее, чем за 3 дня до предполагаемой даты расторжения. Договор считается расторгнутым по истечении трех календарных дней с момента отправки по почте указанного уведомления заказным письмом с уведомлением по адресу Подрядчика, указанному в договоре. Работы, выполненные Подрядчиком после указанной даты расторжения, приему и оплате Заказчиком не подлежат. При этом Заказчик вправе приостановить работы (оказание услуг) до даты расторжения Договора. В случае приостановления работ убытки и неустойка, связанные с приостановлением Договора, Подрядчику не возмещаются. Условие о праве Заказчика на расторжение договора, о порядке и последствиях одностороннего расторжения договора также применяется при невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком согласованных с Заказчиком мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверок. В таком случае досрочное расторжение производится на основании Акта проверки выданных ранее замечаний, в котором отражаются факты невыполнения или ненадлежащего выполнения мероприятий плана, а также решение Заказчика о расторжении договора в одностороннем порядке. Заказчик имеет право на взыскание с Подрядчика в полном объеме убытков, связанных с досрочным и или односторонним расторжением, или приостановлением действия договора по причинам нарушения Подрядчиком требований ПБ, ОТ и ОС, пожарной безопасности, ПДД, требований пропускного и внутриобъектового режима.
  2. Заказчик или его представители имеют право в любое время осуществлять проверку соблюдения требований безопасности персоналом ПО, если иное не предусмотрено условиями проведения работ, локальными нормативными актами Заказчика или договором.
  3. При появлении опасности для работников, оборудования или окружающей среды Подрядчик должен прекратить работу и немедленно сообщить представителю Заказчика о прекращении работ, причине такого прекращения и указать расчетное время их возобновления. Подрядчик должен принять все возможные меры к устранению возникшей опасности, по сокращению периода прекращения работ и координации предпринимаемых мер с представителем Заказчика для устранения последствий.
  4. Заказчик имеет право немедленно приостановить работу Подрядчика при нарушении Подрядчиком требований локального нормативного акта Заказчика и/или действующего законодательства при выполнении работ на объектах Заказчика. Приостановка работ продолжается до уведомления Подрядчика о возможности возобновления работ. Подрядчику не полагается компенсация за период прекращения работ и/или возмещение расходов, связанных с прекращением работ.

1. **Требования к Подрядной организации в области охраны труда и промышленной безопасности**
   1. Подрядчик обязуется до фактического начала работ назначить Приказом аттестованного(ых) работника(ов) за охрану труда, безопасное поведение работ, охрану окружающей среды, противопожарную и промышленную безопасность, ответственного(ых) за оформление и выдачу нарядов-допусков, непосредственных руководителей работ в период исполнения работ по Договору, и направить копию Приказа Заказчику.
   2. До начала работ Подрядчик и Заказчик оформляет акт допуску по форме согласно Приложения А
   3. До начала работ Подрядчик, в рамках оформления Акта-допуска должен проверить и подтвердить, что рабочая площадка участка работ безопасна, а если нет, то немедленно, невзирая на возможное изменение сроков начала работ доложить Заказчику о любых выявленных опасных факторах для принятия совместных решений по устранению.
   4. Подрядчик должен обеспечить доступ на объекты Заказчика тех работников, которые официально задействованы в работах по данному Договору.
   5. Для обеспечения безопасной эксплуатации транспортных средств и механизмов, используемых для выполнения работ на объектах Заказчика, Подрядчик должен иметь или разработать и внедрить план безопасности дорожного движения. Подрядчик должен подготовить План не позднее 5 дней с даты получения сообщения от Заказчика и согласовать его с отделом охраны труда, промышленной безопасности и экологии ООО «ЕТУ».
   6. Дополнительно инструктировать водителей транспортных средств, уделяя особое внимание проезду через железнодорожные переезды и транспортированию грузов по территории предприятия со скоростью, не превышающей ее максимальное значение – 20 км/час. По всей временной дороги объекта строительства двигаться со скоростью, не превышающей ее максимально значение – 30 км/час.
   7. Эксплуатировать технически исправные транспортные средства и оборудование во избежание загрязнения почвы и воздуха нефтепродуктами, продуктами сгорания топлива т.п. При эксплуатации строительной техники не допускать каких-либо протеканий топлива или масла на грунт.
   8. Подрядчик должен обеспечить прохождение пред рейсового медицинского осмотра водителями транспортных средств, а также использовать водителями и пассажирами ремней безопасности.
   9. При движении по территории Заказчика транспортных средств не допускать повреждения имущества Заказчика и третьих лиц, в т. ч объекты благоустройства (газоны, бордюры, элементы дорожного покрытия и т.д.).
   10. Соблюдать правила движения по территории Заказчика и соответствующие маршруты.
   11. Не допускать:

-сбросы и просыпи загрязняющих веществ на территорию;

-засорение грунтом, строительными смесями, в том числе находящимся на колесах, кузовах, гусеницах строительной техники и автомобилях Подрядчика, территории предприятия и дорожного покрытия;

-повреждений элементов благоустройства (газонов, тротуаров, элементов озеленения и т.п.)

* 1. В случае, если Заказчик посчитает, что у него более строгие методы контроля и устранения факторов риска по одним и тем же видам работы по сравнению с методами Подрядчика, представитель Заказчика имеет право обязать Подрядчика соблюдать утвержденные методы Заказчика.
  2. Подрядчик должен ознакомить с мероприятиями, изложенными в документации на эти работы, своих работников и субподрядчиков, которые будут заниматься выполнением нестандартных и сложных с точки зрения обеспечения безопасности работ.
  3. Подрядчик должен выполнять (а также обеспечить выполнение всеми своими субподрядчиками требования по безопасному доступу в ограниченные пространства, емкости с ограниченным доступом или в ямы ниже уровня земли при выполнении любых работ, связанных с нахождением в вышеуказанных местах.
  4. Подрядчик обязательно должен разработать, выполнять и соответствовать системе отключения электроэнергии (установке замков и ярлыков и знаков безопасности) перед началом выполнения работ на оборудовании или механизмах любым его работником.
  5. Собственное электрооборудование для подключения к сети Заказчика представлять технически исправным и проверенным. Заказчик осуществлять только начальное подключение с составлением «акта разграничения балансовой принадлежности, эксплуатационной ответственности» и окончательное отключение; все промежуточные соединения выполняет Подрядчик. При обеспечении дополнительного освещения к основному освещению и при подключении к действующим сетям переносного инструмента Подрядчик использует собственные технически исправные и проверенные переносные светильники и переносные удлинители заводского изготовления.
  6. Подрядчик должен обеспечить безопасное, без загрязнения окружающей среды обращение, хранение, транспортировку, маркировку, регистрацию и физическую охрану всех опасных веществ, которые планируется использовать при выполнении работ по договору.
  7. Не сжигать образующиеся отходы на территории Заказчика.
  8. Установить контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) рядом с вагончиками. Постоянно поддерживать порядок в местах производства работ, и на расстоянии 5 м. от бытовых и производственных вагончиков.
  9. Создать условия для хранения ГСМ и взрывопожарных веществ в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Подрядчик должен следить за тем, чтобы такие жидкости хранились вдали от возможных источников возгорания.
  10. Подрядчик должен следить за исправностью противопожарных систем, оборудования и инвентаря.
  11. В случае возникновения пожара или другой аварийной ситуации, Подрядчик должен немедленно предпринять соответствующие меры (и обеспечить принятие аналогичных мер всеми своими субподрядчиками) по защите работников и тушению пожара или ликвидации аварийной ситуации другими способами даже в тех случаях, когда его работа не связана с возникновением данного пожара или аварийной ситуации. Прежде всего, необходимо обеспечить безопасность работников. Подрядчик должен немедленно сообщить представителю Заказчика о пожаре или другой аварийной ситуации.
  12. Подрядчик должен по возможности эвакуировать с участка возгорания или аварийной ситуации все оборудование (и обеспечить принятие аналогичных мер всеми своими субподрядчиками).
  13. Для оказания первой медицинской помощи своим работникам и работникам своих субподрядчиков Подрядчик выделяет свой собственный персонал, а также технические средства и материалы, если письменное соглашение с Заказчиком не предусматривает иного.
  14. Подрядчик предоставляет средства индивидуальной защиты (СИЗ) для своих работников и работников своих субподрядчиков в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами и локальными требованиями ПО. Работники Подрядчика или его субподрядчиков должны использовать эти СИЗ на объекте в установленном порядке.
  15. Все средства индивидуальной защиты, предоставляемые Подрядчиком, должны использоваться и содержаться в надлежащем порядке согласно инструкциям производителя и требованиям действующего законодательства.
  16. Подрядчик (работники Подрядчика) в рамках заключенного договора обязан(ы):
  17. Обеспечить допуск к работе на объекте:
* Руководителей и специалистов (Подрядчика и/или субподрядчика), имеющих действующую аттестацию по ПБ на момент выполнения работ и имеющих удостоверения о проверке знаний требований ОТ.
* Рабочего персонала (Подрядчика и/или субподрядчика), имеющего квалификационные свидетельства (удостоверения), документы о допуске к самостоятельному выполнению конкретных работ, прошедшего в установленном порядке инструктажи и проверку знаний по ОТ, пожарной безопасности по профессии и выполняемой работе.
* Руководителей, специалистов и рабочего персонала (Подрядчика и/или субподрядчика), не имеющего медицинских противопоказаний к выполняемой работе.
* Сварщиков и специалистов сварочного производства (Подрядчика и/или субподрядчика) к работам по ремонту оборудования Заказчика с применением сварки, а также применением сварочных технологий, оборудования и материалов, имеющих действующие на момент выполнения таких работ свидетельства об аттестации в соответствии с нормативными документами Системы аттестации сварочного производства в соответствии с установленными требованиями Ростехнадзора.
  1. При нахождении на территории предприятия Подрядчик обязуется соблюдать требования «Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме».
  2. Не находиться на рабочих местах и иных объектах ведения работ, не выполнять работу без использования предусмотренных средств индивидуальной защиты.
  3. Не входить без соответствующего наряда-допуска в опасные зоны, зоны работающего оборудования, движущихся машин и механизмов.
  4. Не выполнять работы без соответствующего обучения и допуска к выполнению этих работ, не выполнять работу, которую не поручали.
  5. Не работать на оборудовании при отключенных или неисправных устройствах защиты или сигнализации, снятых или неисправных защитных ограждениях (кроме случаев наладки оборудования специально обученным и допущенным к этой работе персоналом).
  6. Не выполнять ремонт, наладку или обслуживание оборудования без выполнения мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение этих работ.
  7. Не размещать и не складировать оборудование или материалы в неустойчивом положении, когда возможно их самопроизвольное опрокидывание, падение или сползание. Не загромождать и не блокировать запасные выходы, пути эвакуации или пути доступа к оборудованию и материалам, предназначенным для использования в случае производственной травмы, аварии или пожара.
  8. Не использовать для перемещения людей и грузов средства и оборудование, не предназначенные для этих целей
  9. До начала работ обеспечить прохождение работниками (Подрядчика и/или субподрядчика) вводного и первичного инструктажей по охране труда, а перед началом выполнения работ повышенной опасности – целевого инструктажа и обучения правилам пользования средствами индивидуальной защиты, порядку эвакуации и способам оказания первой доврачебной помощи пострадавшему в порядке, установленном Заказчиком.
  10. До начала работ согласовывать с Заказчиком всю разрабатываемую Подрядчиком и/или субподрядчиком организационно-технологическую ремонтную документацию (план (проект) производства работ (ППР), проект производства работ кранами (ППРк), технологические карты и т.п.), содержащую решения по безопасной организации работ.
  11. До начала работ обеспечить ознакомление в части, касающейся работников Подрядчика и/или субподрядчика, с утвержденной организационно-технологической ремонтной документацией (ППР, ППРк, технологические карты и т.п.), содержащей решения по безопасной организации работ.
  12. До начала работ, для организации допуска персонала к производству работ, разработать приказы (распоряжения) о назначении работников (Подрядчика и/или субподрядчика) УПП, предоставлять их Заказчику по требованию последнего.
  13. До начала работ, для организации допуска персонала к производству работ с подъемные сооружения (ПС), иметь приказы/распоряжения о назначении работников (Подрядчика и/или субподрядчика), ответственных по надзору за безопасной эксплуатацией ПС, ответственных за обеспечение технически исправного состояния ПС, ответственных за безопасное производство работ с ПС, с указанием даты и номеров , протоколов проверки знаний соответствующих Правил, а также рабочего персонала, допущенного к управлению ПС (машинистов кранов, подъемников, стропальщиков, рабочих люльки) с указанием сведений, подтверждающих их квалификацию. Предоставлять указанные документы Заказчику по его требованию.
  14. До начала работ, для организации допуска персонала к производству работ в действующих электроустановках, представить Заказчику список работников (Подрядчика и/или субподрядчика), которым может быть предоставлено право выдачи наряда-допуска на работы повышенной опасности и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады с указанием фамилии и инициалов, должности, группы по электробезопасности.
  15. Обеспечить выполнение работы работниками Подрядчика и/или субподрядчика только в тех местах и в объемах, которые определены Актом (нарядом)-допуском, нарядом-допуском на выполнение работ повышенной опасности.
  16. При выполнении работ обеспечить применение работниками (Подрядчика и/или субподрядчика) спецодежды и СИЗ, обеспечивающих защиту от имеющихся в зоне работ опасных и вредных производственных факторов.
  17. При выполнении работ не допускать загромождение проездов к пожарным гидрантам, цехам, а также территории вокруг и внутри цехов различным оборудованием, материалами и строительными отходами.
  18. В процессе работ обеспечивать контроль соблюдения порядка безопасной организации и выполнения работниками предприятия и персоналом субподрядчика работ, установленного организационно-технологической ремонтной документацией и локальными нормативными актами Заказчика, а также обеспечивать допуск в места производства работ должностных лиц Заказчика при осуществлении ими такого контроля.
  19. Обеспечивать оперативное устранение нарушений требований безопасности и информировать об этом Заказчика.
  20. Расследовать и учитывать у себя происшествия (аварии, возникшие при производстве работ, несчастные случаи происшедшие с работниками Подрядчика на территории Заказчика). В работе комиссии по расследованию происшествия, участие представителя Заказчика обязательно. Не позднее 24-х часов с момента происшествия (аварии, несчастного случая) Подрядчик обязан направить по электронной почте [project-etu@eurochem.ru](mailto:project-etu@eurochem.ru) Заказчику оперативное сообщение о происшествии по форме, приведенной в Приложении № Б
  21. Возместить убытки Заказчика, связанные с ущербом, нанесенным персоналу, имуществу и действующему производству Заказчика от несчастных случаев, аварий, инцидентов, пожаров, ДТП и т.п., происшедших в результате нарушений Подрядчиком (и/или субподрядчиком) нормативных требований и/или требований локальных нормативных актов Заказчика в области ПБ, ОТ, ООС, пожарной безопасности, ПДД, БДД, ПВТР, правил пропускного и внутриобъектового режимов, а также требований иных локальных нормативных актов Заказчика, устанавливающих порядок безопасной организации и проведения ремонтных и других работ повышенной опасности, а также в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением указанных в договоре обязанностей Подрядчика по обеспечению безопасной организации и проведения ремонта. Возмещение указанных убытков Заказчику не освобождает Подрядчика от уплаты неустоек (штрафов) за нарушение им и/или субподрядчиком конкретных обязательств согласно условиям Договора.
  22. Обеспечить до начала работ ознакомление работников (Подрядчика и/или субподрядчика) с нормативными требованиями и требованиями локальных нормативных актов Заказчика в области ПБ, ОТ, ООС, пожарной безопасности, ПДД, БДД, ПВТР, правил пропускного и внутриобъектового режимов, а также требований иных локальных нормативных актов Заказчика, устанавливающих порядок безопасной организации и проведения ремонтных и других работ повышенной опасности. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение его работниками и/или работниками привлеченных им субподрядчиков указанных требований, а также ограничений, связанных с работой на источниках повешенной опасности. При этом Подрядчик обязуется не допускать курение соответствующих работников в местах, специально не отведенных для курения табака.
  23. Подрядчик обязуется исключить со стороны своих работников появление на территории предприятия в состоянии алкогольного/наркотического опьянения, пронос (провоз) и/или распитие спиртных напитков. При обнаружении работника Подрядчика и/или субподрядчика на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения непосредственный руководитель обязан отстранить данного работника от работы и сообщить по телефону оперативному дежурному службы режима Заказчика. За каждый выявленный Заказчиком факт нарушения работником (работниками) Подрядчика и/или субподрядчика требований и ограничений, Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф согласно Перечню штрафных санкций.
  24. Подрядчик при нахождении на территории Заказчика должен:
* Поддерживать надлежащий порядок и содержать все рабочие места и площадки в чистоте, без посторонних предметов. Маркировать и обозначать все сложные для перемещения места.
* Поддерживать свободный доступ к аварийным выходам (и обеспечивать соблюдение этого требования всеми своими субподрядчиками).
* Обеспечивать надлежащее ограждение всех траншей, ям, котлованов, мест высотных работ и других препятствий, связанных с проводимыми им работами, а также, где это необходимо, установить предупредительные или световые сигналы.
* Сообщать представителю Заказчика о происшествиях и травмах, которые были зарегистрированы в период выполнения работ по договору. Сообщать о случаях краж или других происшествиях уголовного характера. Оформлять и предоставлять Заказчику отчет о каждом происшествии, повлекшем за собой травму или материальный ущерб, которое регистрируется страховой компанией Подрядчика/субподрядчика или его представителем.
* Регистрировать и оформлять материалы расследования происшествий и несчастных случаев (а также обеспечивать аналогичные действия субподрядчиков) в соответствии с требованиями действующего законодательства, локальными нормативными актами Заказчика, предоставлять их Заказчику.
* По запросу Куратора по безопасности ПО составлять ежемесячные отчеты по общему количеству отработанных часов, количеству и виду происшествий, которые произошли за отчетный период, или другие статистические данные, необходимые Заказчику. Подрядчик обязан предоставлять их представителю Заказчика ежемесячно к указанной Заказчиком дате.
  1. Подрядчик не должен допускать разливов нефти или химических реагентов (а также обеспечивать аналогичные действия всех своих субподрядчиков) во время выполнения договорных работ.
  2. Подрядчик обязуется обеспечить за счет собственных средств сертифицированным технически исправным ручным инструментом (электрифицированным, механическим, пневматическим, электрическим, гидравлическим и т.п. ) и слесарно-монтажным инструментом.
  3. Подрядчик обязуется вести постоянный надзор за порядком на рабочих местах и наводить его в конце смены.
  4. Установить на производственном/бытовом вагончике табличку с названием фирмы Подрядчика, фамилию и ответственного со стороны Подрядчика за безопасное ведение работ, пожарную безопасность. Укомплектовать временные пункты размещения персонала:

- средствами пожаротушения, в том числе, огнетушителями, ящиками с песком и укомплектованным противопожарным щитом;

-электроприборами промышленного производства.

* 1. Проинформировать всех своих работников об основных рисках на территории, где выполняются работы (технологических опасностях, опасностях на рабочих местах, вредностях на рабочих местах и вредностях для окружающей среды.
  2. Проводить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктажи по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда, правил и инструкций по охране труда. Обеспечивать режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством.
  3. В случае нарушения Подрядчиком Золотых правил безопасности, требований охраны труда, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, безопасности при ведении строительно-монтажных работ Заказчик вправе применить к Подрядчику санкции указанные в «Требованиях безопасности при организации работ с привлечением Подрядчика на территории Заказчика» (таблица штрафных санкций указанных в п. 4.10 данного приложения к настоящему Договору), а также расторгнуть Договор по соответствующим основаниям. При этом, подписывая настоящий АКТ приема передачи Подрядчик подтверждает факт ознакомления со следующими локальными нормативными актами Заказчика.
  4. Подрядчик обязуется ознакомить свой персонал с прочими локальными нормативными актами Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, правил внутреннего трудового распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов необходимость соблюдения которых возникает в ходе выполнения работ.
  5. Заказчик оформляет АКТ приема-передачи документов в 2-ух экземплярах, согласно Приложение № Г подписывая его представителями Заказчика и Подрядчика. Один экземпляр АКТ приема-передачи документов передается совместно с внутренними локальными нормативными актами Заказчика в области промышленной безопасности (ПБ), охраны труда (ОТ), охраны окружающей среды (ООС), пожарной безопасности, безопасности дорожного движения (БДД), «Золотые правила безопасности», правил пропускного и внутриобъектового режимов, а также требований иных локальных нормативных актов Заказчика, устанавливающих порядок безопасной организации и проведения ремонтных и других работ повышенной опасности, обязательных для исполнения Подрядчиком, в рамках выполнения порученных ему работ в соответствии с договором. Перечень локальных нормативных актов, обязательных для исполнения Подрядчиком/Субподрядчиком, определяет Заказчик.

1. Требования в области охраны окружающей среды
   1. Подрядчик в рамках обеспечения экологической безопасности должен предпринимать все необходимые меры (а также обеспечивать аналогичные действия всех своих субподрядчиков) для защиты и сохранения окружающей среды, включая флору, фауну и другие природные ресурсы или объекты там, где он ведет работы по договору;
   2. До начала производства работ Подрядчик обязан обустроить места временного накопления отходов (в том числе контейнерные площадки) в месте производства работ, указанных в настоящем договоре, строительном городке согласно Типовой схеме контейнерной площадки, действующей у Заказчика. Места расположения мест временного накопления отходов наносятся на схему и согласовываются с Заказчиком. На схеме необходимо указать, где будут храниться производственные (строительные отходы, грунт от землеройных работ) отходы, твердые коммунальные отходы, отработанные масла и другие отработанные нефтепродукты, обтирочный материал и песок, загрязненные нефтепродуктами, лом цветных металлов, лом черных металлов, отработанные автомобильные шины, фильтры и т.д.
   3. Места временного накопления отходов должны отвечать требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства:

- контейнерная площадка для временного накопления отходов должна быть оборудована водонепроницаемым основанием (железобетонные плиты, бетонное или асфальтовое покрытие);

- на контейнерную площадку устанавливаются герметичные закрывающиеся емкости для разных видов отходов с обязательной маркировкой;

- емкости для хранения отработанных нефтепродуктов дополнительно устанавливаются на герметичные поддоны;

- тара, в которой накапливаются отходы идентифицируется, с указанием видов отходов, на весь период проведения работ обеспечивается сохранность идентификации;

- к контейнерным площадкам временного накопления отходов обеспечивается свободный подъезд в течение всего периода работ;

- площадка для временного накопления отходов должна быть ограждена специальным рамочным ограждением или любым другим материалом, согласованным с Заказчиком.

* 1. Все отходы, образовавшиеся в процессе деятельности Подрядчика на территории Заказчика, являются собственностью Подрядчика. Подрядчик самостоятельно заключает договоры на вывоз и передачу всех видов отходов, являющихся его собственностью, на утилизацию, обезвреживание, размещение (в зависимости от вида отхода и класса опасности). Копии договоров направляются Заказчику. Данные затраты Заказчиком не компенсируются, если иное не предусмотрено договором.
  2. Подрядчик обязан не допускать переполнения контейнеров и попадания отходов на прилегающую территорию (рядом с контейнерами для отходов, выделенную территорию для строительства, дороги общего пользования и др.). Подрядчик должен обеспечить исправное состояние контейнерных площадок временного накопления отходов и самой тары; сохранность идентификационных табличек и маркировки, в зимний период обеспечивать очистку площадок от снега для подхода и подъезда к емкостям. По мере заполнения контейнеров собственными силами и за свой счет организовать вывоз отходов на обезвреживание, обработку, утилизацию либо размещение, если иное не предусмотрено договором.
  3. Подрядчик обязан осуществлять селективный сбор отходов по их видам согласно утвержденным Схемам.
  4. В местах строительства объектов, указанных в договоре, в строительном городке Подрядчиком устанавливаются мобильные туалетные кабины или устраиваются гидроизолированные выгребные ямы. Договор на обслуживание мобильных туалетных кабин, а также договор на передачу хозяйственно-бытовых стоков, отходов из мобильных туалетных кабин и выгребных ям заключает Подрядчик. Данные затраты Заказчиком не компенсируются, если иное не предусмотрено договором.
  5. В период строительства Подрядчик самостоятельно организует сбор и вывоз образующихся у него хозяйственно-бытовых (от умывальников, душевых, от столовой и т.п.) и поверхностных стоков, заключает договор на их передачу на обезвреживание. Данные затраты Заказчиком не компенсируются, если иное не установлено договором.
  6. Строительный городок Подрядчика, места хранения отходов, сыпучих материалов должны располагаться вне водоохранных зон водных объектов.
  7. В составе ППР или другим документом Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком порядок заправки автотранспорта, техники и других механизмов ГСМ (стационарный заправочный модуль, передвижной автозаправщик, на специализированных автозаправках вне территории Предприятия или иное).
  8. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком схему расположения мест заправки автотранспорта, техники и других механизмов, а также мест хранения ГСМ на территории Предприятия (возможно согласование в составе ППР или стройПлана).
  9. В случае самостоятельной организации заправки привлеченного автотранспорта ГСМ Подрядчик обязан организовать временную стоянку транспорта, склад ГСМ и пункт заправки автотранспорта так, чтобы предотвратить загрязнение почв проливами ГСМ:

- открытые площадки для хранения и отпуска ГСМ и нефтепродуктов должны быть оборудованы водонепроницаемым основанием (железобетонные плиты, бетонное покрытие), емкости для хранения дополнительно устанавливаются в герметичные поддоны, объем поддона должен составлять не менее 30% от объема установленной в него емкости;

- в местах хранения и отпуска ГСМ и нефтепродуктов должны быть предусмотрены первичные средства для пожаротушения, запас песка и средства для ликвидации случайных разливов нефтепродуктов и зачистки загрязненных мест (место случайного разлива засыпается песком, загрязненный песок собирается и складируется в специальные емкости для дальнейшей утилизации);

- оборудование, механизмы, предназначенные для отпуска и раздачи ГСМ и нефтепродуктов, должны быть в исправном состоянии, при обнаружении утечек отпуск нефтепродуктов немедленно прекращается;

- при заправке автотранспорта и механизмов передвижной автозаправочной станцией, для предотвращения случайных проливов и загрязнения почвы, необходимо использовать специальный поддон, непосредственно во время заправки поддон подставляется под раздаточный пистолет.

- площадки хранения и поддоны должны быть очищены от снега и дождевой воды.

Аналогичный поддон так же используется при заправке в стационарных модулях и непосредственно из

канистр, бочек и прочих емкостей.

* 1. Все материалы и оборудование, применяемые в работе, должны аккуратно укладываться в местах их временного хранения и иметь соответствующую идентификацию.
  2. В целях охраны атмосферного воздуха Подрядчик должен:

- использовать в процессе строительства специализированную дорожно-строительную технику;

- при передвижении техники на строительной площадке предусмотреть использование существующих подъездных дорог с твердым покрытием.

* 1. В целях предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций Подрядчик обязан выполнять следующие мероприятия:

- во избежание попадания нефтепродуктов в почву, водные объекты проведение ежедневного контроля за исправностью машин и механизмов;

-осуществлять хранение нефтепродуктов и отработанных нефтепродуктов в специальной герметичной таре в поддоне, установленном на водонепроницаемом покрытии;

-в случае случайного (аварийного) пролива нефтепродуктов производить их немедленный сбор.

* 1. С целью сохранения плодородного слоя почвы Подрядчик должен произвести его снятие и складирование в специально отведенное место.
  2. Устройство переходов через водные объекты (трубопроводы, временные переезды и дороги) Подрядчик должен выполнять в строгом соответствии с проектом, а после окончания работ убрать все временные сооружения, провести рекультивацию водных объектов, затронутых строительством.
  3. В ходе строительства Подрядчик обязан выполнять мероприятия по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов, предусмотренных проектной документацией.
  4. На территории Предприятия Заказчика запрещается: хранение отходов производства и потребления, металлолома с нарушением санитарного и природоохранного законодательства (без специальной тары; в таре, не обеспечивающей защиту прилегающей территории от загрязнений; переполнение тары; устанавливать тару без водонепроницаемого покрытия);

-загрязнение прилегающей территории проливами ГСМ, отработанными ГСМ при эксплуатации оборудования, автотранспорта;

-загрязнение прилегающей территории остатками неиспользованных материалов, в том числе остатками бетона, цемента, водой от промывки оборудования и пр.;

-загрязнение прилегающей территории сточными водами, в том числе от временных туалетов и душевых;

-мойка, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта на территории, вне специально обустроенных (в соответствии с установленными законодательством требованиями) площадок или помещений;

-работа автотранспортной техники в водоохранной зоне водных объектов, расположенных в пределах земельного отвода УО (кроме работ, предусмотренных проектной документацией);

-сжигать любые отходы;

-сливать в канализацию, в том числе ливневую, жидкие отходы, нефтепродукты и другие

1. Порядок расследования нарушений
   1. Фиксация выявленного нарушения включает следующие действия:

- Документальное отражение факта нарушения обязательств ПО в Акте-предписания о выявлении нарушений требований безопасности согласно Приложение № В. С данным актом должен быть ознакомлен под роспись представитель ПО;

- Информирование юридической службы и службы по ПБ, ОТ и Э Заказчика в форме служебной записки (установленной формы) о факте выявленного нарушения с приложением документов, указанных выше.

* 1. При выявлении Заказчиком нарушений Требований безопасности, допущенных Подрядчиком, составляется Акт предписания о выявленных нарушениях, с материалами, документально подтверждающими данное нарушение (фотографии нарушений, регистрация в журналах с подписью лица ответственного за проведение работ и пр.).
  2. Акт предписания о выявленных нарушениях подписывается представителями Заказчика и Подрядчика. При отказе представителя Подрядчика от подписания Акта о выявленных нарушениях в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.
  3. Акт предписания о выявленных нарушениях, подписанный представителями Заказчика, в случае отказа другой стороны от подписания, является достаточным доказательством вины Подрядчика.
  4. При выявлении нарушений, предусмотренных п. 2.5 настоящего Приложения, руководитель структурного подразделения Заказчика, в котором выполняются подрядные работы, и/или куратор подрядных работ, и/или лицо, уполномоченное осуществлять производственный контроль за соблюдением требований правил безопасности, вправе составить Акт о событии нарушения в одностороннем порядке (Приложение № В) с приложением фотоматериалов содержащих факт нарушения и идентифицирующие признаки организации Подрядчика. Указанный акт с фотоматериалами является доказательством совершения работником Подрядчика выявленного нарушения.
  5. При выявлении нарушений, предусмотренных п. 2.49 настоящего Приложения, помимо составления акта, указанного в п.4.1, обязательно проведение медицинского освидетельствования работника Подрядчика в присутствии того же представителя Подрядчика в здравпункте Заказчика. Уклонение в любой форме от указанного медицинского освидетельствования таких работников Подрядчика признается Подрядчиком как наличие у этих работников алкогольного опьянения. Справка здравпункта Заказчика с результатами медицинского освидетельствования работника Подрядчика или с записью об его отказе от прохождения медицинского освидетельствования, а также акт о выявленном нарушении, составленный сотрудниками службы охраны Заказчика с участием представителя Подрядчика, являются одним из доказательств факта совершения работником Подрядчика нарушения, предусмотренного п. 2.51 настоящего Приложения. При этом неявка для составления акта или отказ представителя Подрядчика от подписания акта не влечет недействительность составленного акта.
  6. При выявлении Заказчиком нарушений Требований безопасности, требующих устранения, в Акте проверки делается отметка с указанием сроков устранения нарушений. Подрядчик обязан устранить нарушения в сроки, указанные в Акте проверки и незамедлительно известить об этом Заказчика.
  7. При отсутствии со стороны Подрядчика мер по устранению нарушений в срок, указанный в Акте, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику сумму ущерба в размере понесенных затрат на устранение нарушений.
  8. При неоднократных нарушениях Требований безопасности, допущенных любым из работников Подрядчика, Заказчик имеет право на расторжение договора в одностороннем порядке в соответствии с процедурой, описанной в п. 1.3 настоящего Приложения.
  9. Перечень штрафных санкций, применяемых к Подрядным организациям за нарушение требований промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, Правил внутреннего трудового распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов. Основанием для уплаты штрафа Подрядчиком является Акт предписания о выявленном нарушении и письменное требование Заказчика об уплате штрафа в срок, указанный в таком требовании. Акт предписания оформляется в двух экземпляра, один экземпляр АКТа вручается нарочно или направляется Подрядчику по электронной почте. Один остается в ООО «ЕТУ». В случае если начисленная сумма штрафа не уплачивается Подрядчиком добровольно, Заказчик вправе удерживать штрафные санкции из вознаграждения Подрядчика в одностороннем порядке.

| №  п/п | Группы нарушений | Штрафные санкции за первичное нарушение | Штрафные санкции за повторное нарушение | | Штрафные санкции за последующие нарушения | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нарушение Золотые правила безопасности | 500 000 руб. | Расторжение договора в одностороннем порядке в соответствии с процедурой, описанной в п. 1.3 настоящего Приложения | | | |
| 2 | Нарушение требований охраны труда | 30 000 руб. | 60 000 руб. | | 100000 руб. + Право Заказчика на расторжение договора в одностороннем порядке в соответствии с процедурой, описанной в п. 1.3 настоящего Приложения | |
| 3 | Нарушение требований пожарной безопасности | 30 000 руб. | 60 000 руб. | | 100000 руб. + Право Заказчика на расторжение договора в одностороннем порядке в соответствии с процедурой, описанной в п. 1.3 настоящего Приложения | |
| 4 | Нарушения требований  безопасности дорожного движения | 10 000 руб. | 30 000 руб. | | 50000 руб. + Право Заказчика на расторжение договора в одностороннем порядке в соответствии с процедурой, описанной в п. 1.3 настоящего Приложения | |
| 5 | Нарушение требований промышленной безопасности | 30 000 руб. | 60 000 руб. | | 100 000 руб. + Право Заказчика на расторжение договора в одностороннем порядке в соответствии с процедурой, описанной в п. 1.3 настоящего Приложения | |
| 6 | Нарушения требований  охраны окружающей среды | 30 000 руб. | 60 000 руб. | | 100 000 руб. + Право Заказчика на расторжение договора в одностороннем порядке в соответствии с процедурой, описанной в п. 1.3 настоящего Приложения | |
| 7 | Использование персоналом  подрядной организации документов, содержащих недостоверные сведения, в области охраны труда и промышленной безопасности | 80 000 рублей за каждый подтвержденный случай +  удаление сотрудника ПО с территории предприятия + передача документов в органы внутренних дел с ходатайством о возбуждении уголовного дела по ст. 327 УК РФ | | | | |
| 8 | Нарушения требований ОТ,  ПБ, ПожБ, ООС и БДД,  повлекшие за собой аварию (в т.ч. экологическую), | 500 000 руб. + Право Заказчика на расторжение договора в одностороннем порядке в соответствии с процедурой, описанной в п. 1.3 настоящего Приложения | | | | |
| 9 | Нарушения требований ОТ,  ПБ, ПожБ, ООС и БДД,  повлекшие за собой инцидент, пожар или другие события, приведшие к материальным потерям | 200 000 руб. + Право Заказчика на расторжение договора в одностороннем порядке в соответствии с процедурой, описанной в п. 1.3 настоящего Приложения | | | | |
| 10 | Нарушения требований ОТ,  ПБ, ПожБ, ООС и БДД,  повлекшие за собой возгорание или другие потенциально опасные события, не вошедшие в другие категории | 50 000 руб. | | 100 000 руб. | | 100 000 руб. + Право Заказчика на расторжение договора в одностороннем порядке в соответствии с процедурой, описанной в п. 1.3 настоящего Приложения |
| 11 | Нарушения требований ОТ,  ПБ, ПожБ, и БДД, повлекшие за собой несчастный случай со смертельным исходом | 1 000 000 руб. за каждый документально подтвержденный случай смерти одного физического лица + Право Заказчика на расторжение договора в одностороннем порядке в соответствии с процедурой, описанной в п. 1.3 настоящего Приложения | | | | |
| 12 | Нарушения требований ОТ,  ПБ, ПожБ, и БДД, повлекшие за собой тяжелый несчастный случай | 500 000 руб. за каждый документально подтвержденный случай травмирования одного физического лица + Право Заказчика на расторжение договора в одностороннем порядке в соответствии с процедурой, описанной в п. 1.3 настоящего Приложения | | | | |
| 13 | Нарушения требований ОТ,  ПБ, ПожБ, и БДД, повлекшие за собой легкий несчастный случай | 200 000 руб. за каждый документально подтвержденный случай травмирования одного физического лица + Право Заказчика на расторжение договора в одностороннем порядке в соответствии с процедурой, описанной в п. 1.3 настоящего Приложения | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| От Подрядчика: | От Заказчика:  **ООО «ЕТУ»** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

**Приложение № А**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | **АКТ-ДОПУСК** | | | |
|  | **для производства строительно-монтажных работ** | | | |
|  | **на территории ООО «ЕТУ»** | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | Гор. |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 г. |
|  |  | | | |
|  | (наименование организации (действующего предприятия или строящегося объекта) | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | (Ф.И.О., должность) | | | |
|  | и представитель ген. Подрядчика | |  | |
|  |  | | | |
|  |  |  | (Ф.И.О., должность) |  |
|  | и представитель Подрядчика | |  | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | (Ф.И.О., должность) |  |
|  | составили настоящий акт о нижеследующем. | | |  |
|  | Застройщик (технический заказчик) предоставляет участок (территорию), | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  | (наименование участка, территории) | | | |
|  | ограниченный координатами: | |  | |
|  |  | | | |
|  | (наименование осей отметок и номер чертежа) | | | |
|  | для производства на нем следующий работ: | | |  |
|  |  | | | |
|  | (наименование работ) | | | |
|  | под руководством технического персонала – представителя генерального Подрядчика (Подрядчика) на следующий срок: | | | |
|  | начало |  | окончание |  |
|  | До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ | | | |
|  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | | **Срок выполнения** | **Исполнитель** |
| 1 | Назначить распорядительным документом лиц, отвечающих за безопасную организацию работ в соответствии с требованиями норм и правил по охране труда. Предоставить распорядительный документв отдел ОТ, ПБ и Э | | До начала выполнения работ |  |
| 2 | Составить, единый перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей | | До начала выполнения работ |  |
| 3 | Разрабатать план мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ | | До начала выполнения работ |  |
| 4 | Проект производства работ согласовать с Заказчиком, в том числе с отделом ОТ, ПБ и Э | | До начала выполнения работ |  |
| 5 | Составить график совместных и совмещаемых работ (при необходимости) | | До начало работ совместных и совмещаемых работ |  |
| 6 | Составить и согласовать схемы подключения потребителей к энергоносителям на территории (электроэнергия, кислород, газ, вода, пар, сжатый воздух и другие). | | До начала выполнения работ |  |
| 7 | Пройти вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности у Заказчика | | До начала выполнения работ |  |
| 8 | Разработать и утвердить инструкцию по охране труда, учитывающих специфику проведения соответствующих работ на территории | | До начала выполнения работ |  |
| 9 | Предоставить в отдел ОТ , ПБ и Э приказы о назначении ответственных лиц: имеющих право осуществлять допуск для выполнения конкретных видов работ (земляные работы, огневые и газоопасные работы, работы с подъемными сооружениями, работы на высоте и др.) | | До начала выполнения работ |  |
| 10 | Производственный персонал обязан иметь квалификационные удостоверения, подтверждающие их обучение и допуск к работе по профессии, а также документы подтверждающие, что работники прошли проверку знаний по охране труда и пожарной безопасности. Другие удостоверения и свидетельства предоставляются в зависимости от выполняемых видов работ, объектов ведения работ и связанных с ними рисков | | При выполнении работ |  |
| 11 | Установить предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств (приспособлений), в том числе для производственного оборудования, в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты | | На время выполнения работ |  |
| 12 | Определить и согласовывать с Заказчиком: - границ опасных зон на время выполнения работ по действию опасных факторов на территории; - места установки защитных ограждений и знаков безопасности | | На период выполнения работ |  |
| 13 | Обеспечить проведение работ повышенной опасности по наряду-допуску в соответствии с требованиями локальных нормативных документов по ОТ и ПБ Заказчика | | На период выполнения работ |  |
| 14 | Нанести на производственное оборудование, органы управления и контроля, элементы конструкций, коммуникаций и на другие объекты сигнальных цветов и знаков безопасности, а также наименование и принадлежность оборудования | | На период выполнения работ |  |
| 15 | Принять меры по снижению уровня воздействия, в том числе за счет изменения графика работы, или устранения влияния вредных производственных факторов на работников на их рабочих местах | | На период выполнения работ |  |
| 16 | Обеспечить естественное и искусственное освещение на территории и на рабочих местах , в служебных и бытовых помещениях, местах прохода по территории работников | | На период выполнения работ |  |
| 17 | Обеспечить уборку территории и производственных помещений, своевременного удаления и обезвреживания отходов производства, являющихся источниками опасных и вредных производственных факторов, очистки воздуховодов и вентиляционных установок, осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых фонарей | | На период выполнения работ |  |
| 18 | Обеспечить устройство тротуаров, переходов, галерей, в том числе временных на время проведения работ, а также изменение маршрутов движения транспорта на территории в целях обеспечения безопасности работников | | На период выполнения работ |  |
| 19 | Определить места хранения средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ). Определить особенности использования (при наличии) и устанавить места утилизации работниками одноразовых СИЗ на территории, СИЗ от поражения электрическим током (при выполнении работ в условиях повышенной опасности поражения электрическим током), дежурных СИЗ, предусмотренных правилами и нормами охраны труда для выполнения конкретных видов работ | | На период выполнения работ |  |
| 20 | Определить места хранения, особенностей использования (при наличии) и места утилизации работниками смывающих и (или) обезвреживающих средств | | На период выполнения работ |  |
| 21 | Локальным документом (приказ, распоряжение) определить месторасположения аптечек для оказания первой помощи на время выполнения работ (услуг) и меть в наличии | | На период выполнения работ |  |
| 22 | Организовать пункты обогрева, комнаты для отдыха работников в рабочее время | | На период выполнения работ |  |
| 23 | Установить гардеробные, туалетные кабинки, душевые и умывальные со сбором хозяйственно бытовых сточных вод в изолированную герметичную емкость с последующим вывозом на специализированные предприятия в соответствии с требованиями природоохранного законодательства | | На период выполнения работ |  |
| 24 | Обеспечить беспрепятственный допуск автомобилей скорой медицинской помощи на территорию с сопровождением ее к месту несчастного случая | | На период выполнения работ |  |
| 25 | Определить места приема пищи для работников и места установки аппратов для питьевой воды | | На период выполнения работ |  |
| 26 | И др. мероприятия в зависимости от вида выполняемых работ | |  |  |

**Приложение № Б**

**оперативное СООБЩЕНИЕ О ПРОИСШЕСТВИИ**

*(Передается в течение 24 часов)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **К А Т Е Г О Р И Я** | | | |
| 🞏 Катастрофическое | 🞏 **Крупное** | 🞏 **Значительное** | 🞏 **Незначительное** |

|  |
| --- |
| **О Б Щ А Я И Н Ф О Р М А Ц И Я** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата**  **происшествия** |  | **Время происшествия мск / местное** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **БЕ / ПЕ** |  |  |  | **Место происшествия** |
|  | *(укажите шахту, завод, цех или участок (установку),* |
|  |  |  |  | *производственную площадку, километр автодороги и т.п.)* |
| **Подрядчик / СубПодрядчик** |  | |  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Человек** | | **Процессы, объекты, оборудование** | |
| Травматизм | 🞏 | Объекты добычи | 🞏 |
| Острое проф. заболевание | 🞏 | Объекты переработки | 🞏 |
| Здоровье | 🞏 | Объекты реализации | 🞏 |
| Алкоголь / Наркотики / Токсикация | 🞏 | Объекты энергетики | 🞏 |
| Прочее | 🞏 | Прочее | 🞏 |
| **Окружающая среда** | | **Транспорт** | |
| Негативное воздействие на ОС | 🞏 | Автомобильный / спецтехника | 🞏 |
| **Другое** | | Крупногабаритная спец. техника | 🞏 |
|  | 🞏 | Железнодорожный | 🞏 |
| Водный | 🞏 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **П О С Т Р А Д А В Ш И Е** | | | | |
| **Погибло** | **Кол-во** |  | **Травмировано** | **Кол-во** |
| Работников |  | Работников |  |
| Подрядчиков |  |  | Подрядчиков |  |
| Третьих лиц |  |  | Третьих лиц |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **К л а с С и ф и к а ц и я п о з а к о н о д а т е л ь с т в у** | | | | | | |
| 🞏 Чрезвычайная  ситуация | 🞏  Несчастный случай | 🞏  Авария | 🞏  Инцидент | 🞏  Пожар | 🞏  Возгорание | 🞏  ДТП |

|  |  |
| --- | --- |
| Предварительная оценка материального ущерба от происшествия (при наличии) | тыс. руб. |
|  | |
| **О П И С А Н И Е П Р О И С Ш Е С Т В И Я** | |
| *требуется максимально подробно описать обстоятельства происшествия, последствия для людей, их ФИО, возраст, должность, профессию, текущее состояние и местонахождение, а также последствия для производственной деятельности, предпринятые действия и т.п.* | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Руководитель ПЕ** | **Руководитель ПБиОТ ПЕ** |
| **Рабочий телефон** | **Рабочий телефон** |
| **Мобильный телефон** | **Мобильный телефон** |
| Дата и время передачи сообщения | **Ответственное лицо, направившее сообщение (Ф.И.О.)** |

При заполнении необходимо использовать Единый Классификатор происшествий

**Приложение № В**

**Акт - предписания №**

**о выявлении нарушений требований безопасности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Дата проведения контрольных мероприятий: | | | | |  | | | | |
| 1. Вид контрольного мероприятия: | Плановое | |  |  | | 1. Объекты контроля: | | Подрядная организация |  | |
| Внеплановое | | Х | ООО «Техстрой» | Х | |
|  | Текущее | |  |  | |  | | Направление деятельности: генеральный Подрядчик | Х | |
| 1. Направление контроля требований безопасности производства | | | | | | | Электробезопасность  Промышленная безопасность /ПБ/ | |  | |
|  | |
| Экология | |  | |
|  | | | | | | | Охрана труда | | Х | |
|  | | | | | | | Пожарная безопасность | | Х | |
| 1. Наименование объекта(ов) контроля: | | Строительная площадка ООО «ЕТУ» | | | | | | | | |
| 1. Лицо(а), осуществлявшие контрольные мероприятия: | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

1. Выявленные нарушения требований безопасности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Выявленные нарушения с указанием НД** | **Мероприятия для устранения выявленных нарушений** | **Ответственный исполнитель** | **Срок устранения** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Итог: | Категория | ЭБ | ПБ | ОТ | ПожБ | ООС |
| Выявлено нарушений |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. Обязываю(ем) лиц, ответственных за обеспечение безопасности подчиненных объектов принять меры по устранению выявленных нарушений
2. Лицо(а), осуществлявшие контрольные мероприятия:

| № | Должность, Фамилия И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

1. С содержанием настоящего Акта- предписания ознакомлен(ы):

| № | Должность, Фамилия И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

----------------------------------------Контрольный раздел---------------------------------

Устранение нарушений требований безопасности:

| № | Дата | Сведения об устранении | ФИО  ответственного за устранение | Подпись ответственного за устранение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Приложение № Г**



**АКТ**

**приема-передачи документов**

г. Кингисепп « » 202 г.

ООО «ЕТУ» в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, передал, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с другой стороны, принял следующие документы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование документа** | **Дата утверждения документа** | **Номер документа** | **Форма**  **(копия/**  **оригинал)** | **К-во**  **листов** |
|  |  |  |  |  |  |

Данный акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

обязуется:

- ознакомить с вышеуказанными документами сотрудников, участвующих в производстве работ на строительной площадке ООО «ЕТУ» под подпись;

- соблюдать требования вышеуказанных документов ООО «ЕТУ».

Передал документы: Принял документы:

/ Ф.И.О. / / Ф.И.О. /

/ Ф.И.О. / / Ф.И.О. /