**Техническое задание**

**на поставку фонаря светодиодного.**

**Номенклатурный номер 390114210000**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Характеристика** | **Необходимое значение** |
| **1** | Наименование | Фонарь светодиодный аккумуляторный ЭРА прожектор FA65M 19 LED аккумулятор 6В/4.5Ач зарядка 220В/12В адаптер или эквивалент |
| **2** | Мощность, Вт |  |
| **3** | Напряжение, В | 220В/12В адаптер |
| **4** | Диапазон рабочих температур | -20Cдо+50С |
| **5** | Световой поток, Лм | 195 |
| **6** | Цветовая температура, К |  |
| **7** | Степень защиты, IP | 40 |
| **8** | Габаритные размеры, мм |  |
| **9** | Тип ПРА |  |
| **10** | Материал изделия | ПЛАСТИК |
| **11** | Материал рассеивателя |  |
| **12** | Климатическое исполнение |  |
| **13** | Тип крепления |  |
| **14** | Средний срок службы | 9000 часов |
| **15** | Гарантийный срок, мес. | 12 |
| **16** | Способ монтажа |  |
| **17** | Тип элемента питания | Аккумулятор 6В/4.5Ач свинцово-кислотный |
| **18** | Исполнение | ручное |
| **19** | Количество ламп | 19 led |
| **20** | Доп. комментарии |  |

Руководитель подразделения-заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.У. Кизевич