«Международный аэропорт «Сочи»

Акционерное Общество

354355, Россия, г. Сочи, А-355, Аэропорт

тел.(862) 249-72-11; 249-75-15; факс (862) 240-00-32,

E-mail: [airportsochiK@aer.basel.aero](mailto:airportsochiK@aer.basel.aero) ; AFTN: УРССАПДУ

ОКПО-01130147 ОГРН-1062317013087

ИНН-2317044843 КПП-231701001

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение технического обслуживания и ремонта**

**автомобильного шасси MERCEDES-BENZ.**

1. **Список транспортных средств:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Марка, модель автомобиля | Идентификационный номер (Зав№ДВС/VIN) | Рег№№ | Год выпуска | Наработка,  км |
|  | MERCEDES-BENZ ATEGO 1016 (амбулифт) | WDB9700451L806722 | т852оо123 | 2013 | 11729 |
|  | ВЕАМ А9500 | WDB9505031L297042 | 2621КМ | 2009 | 35106 |

1. **Сроки выполнения работ: 2022 год.**
2. **Выполняемые работы по техническому обслуживанию автомобильного шасси Mercedes-Benz**

Техническое обслуживание (ТО) проводится по наработке или временному интервалу, в зависимости от того что наступит ранее, согласно перечня регламентных работ по техническому обслуживанию завода-изготовителя.

Стоимость ТО включает в себя весь перечень регламентных работ по техническому обслуживанию завода-изготовителя с учётом необходимых расходных материалов.

Поставщик услуг по ТО, обязан предоставить прайс-лист на выполняемые работы ТО-1; ТО-2 и т.п. с обязательным указанием минимальных услуг:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вид услуги | Расходные материалы (нормо-часы)\* |
| 1. | Замена масла | Марка, количество масла, время |
| 2. | Замена масляного фильтра | Марка фильтра, время |
| 3. | Замена фильтра вентиляции салона | Марка фильтра, время |
| 4. | Замена воздушного фильтра | Марка фильтра, время |
| 5. | Замена/долив охлаждающей жидкости | Марка, количество охл. жидкости, время |
| 6. | Замена топливного фильтра | Марка, количество свечей зажигания, время |
| 7. | Замена тормозных накладок/колодок, пер/зад | Марка, количество, время |
| 8. | Замена ремня навесного оборудования и его роликов | Марка, время |
| 9. | Обслуживание пневмосистемы | Время |
| 10. | Замена фильтра осушителя воздуха. | Марка фильтра, время |

1. **Выполняемые работы по ремонту специального оборудования:**

Поставщик услуг по ремонту, обязан предоставить прайс-лист на выполняемые работы с обязательным указанием минимальных услуг:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Вид работ | Ед. измерения (нормо-часы)\* |
| 1. | Компьютерная диагностика а/м |  |
| 2. | Ремонт агрегатов (стартер/генератор/ГУР) |  |
| 3. | Выезд специалиста |  |
| 4. | Диагностика электропроводки |  |
| 5. | Диагностика системы питания |  |
| 6. | Регулировка форсунок, ТНВД |  |
| 7. | Диагностика ходовой системы |  |
| 8. | Диагностика пневмосистемы |  |
| 9. | Диагностика рулевого управления |  |

**5.Гарантийные обязательства Исполнителя**

**На все выполненные работы, Исполнитель предоставляет гарантийные обязательства на срок устанавливаемый заводом изготовителем, но не менее 6 месяцев с даты приёмки, по окончанию проделанных работ.**

**6. Требования, предъявляемые к Исполнителю и выполняемым им работам:**

**-** Заказчик по факту достижения наработки или прочей необходимости в техническом обслуживание или диагностики направляет заявку Исполнителю с указанием наработки или описания технической неисправности для выполнения диагностики.

- Исполнитель в суточный срок рассматривает заявку и извещает о дате проведения ТО, ремонтных работ.

- Срок выполнения технического обслуживания не может превышать 10 (десяти) рабочих дней для каждой единицы с момента обращения по заявке к Исполнителю

**-** Исполнитель **должен располагать опытом работы не менее трех лет на рынке услуг по содержанию, обслуживанию, ремонту необходимой Заказчику специальной техники.**

**-** Исполнитель **должен иметь необходимые дилерские полномочия завода-изготовителя Mercedes-Benz, сертификаты, допуски, удостоверения от брендовых организаций машиностроения, на выполнение требуемых работ.**

**- Штат** Исполнителя **должен состоять из высококвалифицированных специалистов по содержанию, обслуживанию, ремонту необходимых Заказчику специальных средств. Квалификация специалистов должна подтверждаться документально (диплом об образовании, опыт работы в соответствующей отрасли, сертификат на выполняемые работы.)**

**- Выполнять техническое обслуживание согласно регламенту или иных документов, разработанных заводом изготовителем для указанных видов специальных средств.**

**- Подтверждать по запросу Заказчика соответствие выполненных работ регламентам или иным документам разработанных заводом изготовителем для указанных видов специальных средств.**

**- Иметь возможность дать техническую консультацию по телефонной связи.**

**7**. **Место проведения работ:**

**-** работы проводятся по месту нахождения Заказчика выездными бригадами Исполнителя на территории АО «Международный аэропорт Сочи», 354355, Краснодарский край, г. Сочи, А-355, Адлер, Аэропорт.

Составил

Инженер ССТ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кувшинов В.Н.

Согласовано

Начальник ССТ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Буданов С.А.