ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку/аренду контейнерного погрузчика (ричстакера)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[I. Техническое (конкурсное) задание 2](#_Toc84854372)

[1. Общие положения 2](#_Toc84854373)

[2. Описание товара 2](#_Toc84854375)

[3. Интеллектуальная собственность 2](#_Toc84854378)

[4. Персональные данные 3](#_Toc84854379)

[5. Отчетность. 4](#_Toc84854380)

[II. Приложения 5](#_Toc84854382)

# Техническое (конкурсное) задание

## Общие положения

**1.1.**Термины, используемые в настоящем Техническом задании (также ТЗ) и приведенные с заглавной буквы, имеют значение, приведенное в Условиях проведения внутреннего Конкурса или в Общих условиях закупок (ОУЗ), размещенных в сети Интернет по адресу: https://agr.auto/purchase (далее – «Платформа»).

Направляя Коммерческое предложение, Участник конкурса подтверждает, что он ознакомлен с содержанием Условий и полностью принимает их положения.

**1.2.Контактные данные**

ООО «АГК», Калужская обл., г. Калуга, ул. Автомобильная 1.

При наличии вопросов по техническому заданию Участник конкурса может обратиться к контактным лицам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Имя | Отдел | Телефон | E-mail |
| Гамалинский Евгений | Логистическое планирование | +79200996025 | Evgenij.Gamalinskij@agr.auto |

**1.3. Общая информация о проекте**

Техническое задание составлено с целью выбора Контрагента/Контрагентов для заключения договора/договоров на поставку/аренду контейнерного погрузчика для ООО «АГК».

## Описание товаров и услуг

* 1. **Перечень и характеристики товаров и услуг**

Объём товаров и услуг включает: закупку и поставку (или аренду) контейнерного погрузчика на территорию АГК:

- Поставка контейнерного погрузчика на территорию АГК

- Сборка и ввод в эксплуатацию контейнерного погрузчика

- Предоставление в аренду контейнерного погрузчика на территорию АГК

Некоторые характеристики контейнерного погрузчика представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Характеристики контейнерного погрузчика.

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики контейнерного погрузчика | |
| Грузоподъёмность | Под спредером: 1 ряд (4 яруса 8’6”/9'6” ISO контейнеров – не менее 45 000 кг, 5-ый ярус 8’6”/9’6” ISO контейнеров – не менее 43 000 кг) 2 ряд (4 яруса 8’6”/9’6” ISO контейнеров) – не менее 31 000 кг, 5-ый ярус 8’6” ISO контейнеров – не менее 30 000 кг 3 ряд (3 яруса 8’6”/ 9’6” ISO контейнеров) – не менее 15 000 кг, 4-ый ярус 8’6” ISO контейнеров – не менее 14 000 кг) |
| Ширина проезда с 40-футовым контейнером | не более 13600 мм |
| Радиус поворота | не более 8000 мм |
| Нагрузка на переднюю ось с грузом | не более 99,3 т |
| Высота подъёма под замками спредера | не менее 15100 мм |
| Рама | - разработка для сложных климатических условий эксплуатации: - 40 до +40 °C - стандарт стали по раме - DIN EN 10025 S355JR - стандарт стали по стреле (фиксированная часть) — SQ690QL - стандарт стали по стреле (выдвижная часть) — SQ890QL |
| Спредер | - симметричный спредер, гидравлическое раздвижение лап - телескопический для 20-40-футовых ISO контейнеров - интегрированное боковое смещение +/- 800 мм - поворот -105°/+195° |
| Рабочая тормозная система | Маслозаполненные необслуживаемые дисковые тормоза на переднем мосту с охлаждающей системой, с автоматической настройкой, замена тормозных дисков без демонтажа моста |
| Стояночная тормозная система | электрогидравлическая сухого дискового типа на трансмиссии, с вакуумным усилителем, приводимая в действие кнопочным включателем на приборной панели |
| Кабина оператора | - в соответствии с ISO 6055 - Дисплей жидкокристаллический (цветной), многофункциональный, руссифицированный - полное остекление - стеклоочистители на переднем, заднем и верхнем окнах - омыватели - запирающиеся на ключ двери - противосолнечный экран на верхнем окне - индикация выбора передачи - система обогрева и вентиляции - регулируемые сиденье и рулевое колесо - многофункциональный джойстик для управления стрелой и спредером - звуковой сигнал - механизмы запирания спредера со световой индикацией и режимом дублирования на компьютере в кабине водителя, что замки закрыты и дальнейшие операции безопасны |
| Свето-сигнальное оборудование и освещение | - 4 передние LED фары с каждой стороны рамы - 4 задние LED фары на раме - 4 передние LED фары на стреле - 2 передние LED фары на спредере - стоп-сигналы - указатели поворота - габаритные и ходовые огни - огни при движении задним ходом - зуммер заднего хода - проблесковый маячок |
| Техническая документация | - На русском языке - руководство по эксплуатации, безопасности и обслуживанию - гидравлические и электрические схемы - выписка из электронного паспорта самоходной машины - каталог запасных частей Схематичные изображения - диаграмма нагрузок |
| Комплектация | - зимний пакет (предпусковой стояночный подогрев от внешней сети 220В) - автоматическая система пожаротушения подкапотного пространства - зеркала бокового обзора на периллах лестниц с обеих сторон |

Все отклонения от запрошенных параметров Контрагент согласовывает с АГК.

* 1. **Структура коммерческого предложения (КП)**

Предложение должно быть структурировано с описанием оказания всего объема товаров и услуг. Предложение должно включать цену с учётом всех требований, указанных в ТЗ.

При покупке АГР погрузчика услуги по доставке и сборке погрузчика, необходимо включить в стоимость погрузчика. Стоимость аренды техники необходимой для выгрузки и сборки погрузчика в стоимость погрузчика не включать и выделить отдельным пунктом с разбивкой по каждому виду техники.

При аренде АГР погрузчика услуги по доставке и сборке (а также по последующей разборке и вывозу) погрузчика, необходимо выделить отдельной строкой. Стоимость аренды техники необходимой для выгрузки/загрузки и сборки/разборки погрузчика в стоимость аренды не включать и выделить отдельным пунктом с разбивкой по каждому виду техники. Техническое обслуживание и ремонт погрусчика Контрагент проводит силами своего персонала и с использованием своего оборудования. Стоимость технического обслуживания, ремонта, запчастей и расходных материалов должна быть включена в арендную ставку из рассчета среднемесячной наработки техникой 450 моточасов.

Контрагент тщательно изучает переданное ему ТЗ. Отсутствие примечаний со стороны Контрагентa является подтверждением с его стороны, что полученное им ТЗ достаточно для подготовки КП.

Все цены предоставляются без НДС.

Цены на каждый тип товаров и услуг должны быть зафиксированы на весь срок действия Договора.

Контрагент подтверждает, что все затраты Контрагента, связанные с выполнением Договора и подготовкой КП, включены в КП, включая доставку и сборку погрузчика..

Примечания или альтернативные предложения к ТЗ Контрагент передает как дополнение к своему КП.

КП необходимо предоставить в виде заполненной Таблицы 2.

Помимо заполненой Таблицы 2 в КП должно быть развернутое описание погрузчика, его параметров, функций и опций.

В КП отдельным пунктом должны быть указаны реквизиты Контрагента (ИНН) и контактный номер телефона и электронная почта представителя Контрагента, которому можно задать уточняющие вопросы по КП.

Таблица 2. Коммерческое предложение.

|  |  |
| --- | --- |
| Коммерческое предложение | |
| Покупка погрузчика | |
| Стоимость погрузчика (включая доставку и сборку), руб. без НДС. (Стоимость аренды техники необходимой для выгрузки и сборки погрузчика в стоимость погрузчика не включать) |  |
| Гарантийные обязательства |  |
| Список и стоимости аренды техники необходимой для выгрузки и сборки погрузчика , руб. без НДС |  |
| Аренда погрузчика | |
| Стоимость аренды погрузчика в месяц, руб. без НДС. (Стоимость аренды техники необходимой для выгрузки и сборки погрузчика в стоимость аренды погрузчика не включать) |  |
| Стоимость доставки/вывоза и сборки/разборки погрузчика, руб. без НДС. (Стоимость аренды техники необходимой для выгрузки/загрузки и сборки/разборки погрузчика в стоимость аренды погрузчика не включать) |  |
| Список и стоимости аренды техники необходимой для выгрузки/загрузки и сборки/разборки погрузчика , руб. без НДС |  |

**2.3.**  **Сроки оказания услуг**

Срок поставки и ввода в эксплуатацию: январь 2025.

**2.4. Обязанности Контрагента**

Обязанности Контрагента прописаны в ТЗ и приложениях к нему.

## Интеллектуальная собственность

В процессе выполнения работ / оказания услуг от Контрагента ожидается создание/передача следующих объектов интеллектуальной собственности:

|  |  |
| --- | --- |
| * Создание/передача объектов интеллектуальной собственности не ожидается | X |

## Персональные данные

|  |  |
| --- | --- |
| Контрагент не осуществляет сбор и обработку персональных данных, за исключением рабочих контактных данных вовлеченных в проект лиц | X |
| Контрагент будет осуществлять обработку персональных данных : |  |
| - персональные данные собираются Компанией и передаются Контрагенту (в том числе, посредством предоставления доступа к персональным данным в системах Компании) |  |
| - персональные данные собираются Контрагентом и передаются/предоставляются Контрагентом Компании по требованию (поручению) Компании (в том числе посредством предоставления доступа к персональным данных в системах Контрагента) |  |

В случае предполагаемого поручения обработки персональных данных Контрагенту, Участник конкурса заверяет и по запросу Компании должен документально подтвердить соответствие требованиям, приведенным в п. 15.3 ОУЗ.

# Приложения