**Техническое задание**

**на проведение закупки услуги по плановому техническому обслуживанию компрессоров GA 75 и GA90, осушителя воздуха FD 760, блока очистки масла OSC 825**

Цель: *Проведение планового технического обслуживания оборудования компрессорной установки в объеме Т.О. 8000 м.ч.*

1. **Объект проведения работ**

адрес: 368085, РФ, Республика Дагестан, с. Коркмаскала, ул. Заводская, 1, стр. 1,

 ООО «СалаватстеклоКаспий»

1. **Основание для проведения**

Запрограммированный интервал времени (наработанные часы).

**Исходные данные**

 Винтовые компрессора GA 75-3шт. и GA90с воздушным охлаждением, предназначены, для производства сжатого воздуха на производственные нужды, в том числе как источник энергии для исполнительных механизмов, инструментов работающих непосредственно на сжатом воздухе, а также для различных производственных операций. Объемы работ по плановому техническому обслуживанию (ТО) оборудования компрессорной установки, должны включать в себе следующие перечни работ:

* Замена воздушного фильтра;
* Замена масляного фильтра;
* Замена элемента маслосепаратора;
* Замена сервисных наборов на ТО 8000м.ч. для GA 75-3шт. и GA90;
* Замена компрессорного масла;
* Блок разделения конденсата (Набор фильтров, OSC825\atlas copco\сервисный набор D)

 Подрядчик обязан производить работы по техническому обслуживанию оборудования в соответствии с инструкциями по эксплуатации и ремонту заводов-изготовителей, действующими нормативными документами (Правилами, ГОСТами и т. п.). Подрядчик также должен иметь необходимые производственные мощности, транспорт, квалифицированный аттестованный персонал для выполнения работ по ТО оборудования.

СОСТАВИЛ: Начальник механоремонтного участка Магомедов Т.М.