**Разработка проекта по охлаждению рабочей зоны цеха ООО «ДИПО» по адресу: г. Тольятти, ул. Северная, 39.**

1. Место расположения вентиляционного и кондиционирующего оборудования рассматриваем только с наружной стороны здания, с поступлением холодного воздуха внутрь. Внутреннее расположение установок не видим возможным.
2. Выделение тепла - Обе выдувные машины, отмеченные на плане. Месячное выделение тепла от оборудования – порядка 200 мегаватт (Будет 3 выдувных = 300 мегаватт).
3. Количество сотрудников, работающих в здании. – 60 человек
4. Наша цель, чтобы на рабочих местах в жаркий период (30-40 градусов на улице) поддерживалась температура 24-28 градусов.
5. Необходим комплексный проект вентиляция-кондиционирование-дымоудаление-электрика.

Срок выполнения – до 31.12.2021