# Приложение №1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ:** | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  | *(должность начальника подразделения – Инициатора)* | | |
|  |  | | |
|  | *(Ф. И. О. Начальника подразделения – Инициатора)* | | |
|  |  | | |
|  | *(подпись)* | | |
|  |  | | |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на закупку программно-аппартного комплекса УСПТ (устройство сканирования посадочных талонов) для АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МНОГОФАКТОРНЫХ ПРОВЕРОК ДАННЫХ ПАССАЖИРОВ И УЧЕТА ДОКУМЕНТОВ, ОФОРМЛЕННЫХ НА БУМАЖНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ** | | | |
|  | | | |
| Требования к предмету Закупки | | | |
|  | | | |
| Общие требования к качеству | | | |
| Исполнитель оказывает услуги по предоставлению модулей сканирования посадочных талонов пассажиров, для автоматизированной системы многофакторных проверок данных пассажиров и учета документов, оформленных на бумажных и электронных носителях (далее – ПО «Спецконтроль»). | | | |
|  | | | |
| Требования к техническим характеристикам  1. Корпус:  * Должен быть выполнен из нержавеющей шлифованной стали марки AISI 304, с толщиной не менее 2 мм, для обеспечения прочности и устойчивости к механическим повреждениям, таким как царапины и вмятины. * Экранированный, с защитой от внешнего электромагнитного и радиоволнового излучения  1. Контроллер:  * ПК с характеристиками не менее: Intel Celeron J4105, 4 ГБ, ОЗУ, 32 ГБ SSD. * Наличие VGA, LAN, RS-232 * Питание 12V 3A * Физическое отсутствие WI-FI и Bluetooth  1. Сканер:  * Поддерживаемые 1D штрих коды: UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93,Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal * Поддерживаемые 2D штрих коды: PDF417, MicroPdF417, Data Matrix, Maxicode,QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin.   Дополнительно:   1. Наличие звуковой и визуальной индикации 2. Скорость сканирования: не менее 100 скан/сек 3. Разрешение сканера: не менее 640(h)x480(v)Px | | | |
| Количество:50 шт. | | | |
|  | | | |
| Требования к размерам (заполняется для товаров) | | | |
| См. приложение №1 к данному техническому заданию | | | |
|  | | | |
| Требования к упаковке (заполняется для товаров) | | | |
| Не допустить повреждения оборудования при транспортировке до места установки. При вскрытии упаковки поставщик обязан продемонстрировать внешнюю целостность оборудования и подтвердить его работоспособность. | | | |
|  | | | |
| Требования к отгрузке (заполняется для товаров) | | | |
| Не допустить повреждения оборудования во время отгрузки и доставки до места установки. | | | |
|  | | | |
| Количество товара, объем работ, услуг 52 шт. | | | |
|  | | | |
|  | | |
| Место, сроки (периоды), иные условия Закупки | | |
|  | | |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (указывается, если отличается от места нахождения Общества) | | |
| 196140, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе д.41, литера ЗА (Главное здание);  196140, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе д.41, литера ЗВ (здание Северной галереи). | | |
|  | | |
| Сроки (периоды, стадии) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг Срок поставки не позднее 20 дней с момента подписания договора | | |
|  | | |
| Иные условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | | |
|  | | |
| Требования к Поставщику | | |
|  | |  |
| наличие прав на осуществление определенных действий (деятельности): | |  |
|  | |  |
| лицензии [указать, какие]; | |  |
|  | |  |
| участие в профессиональных объединениях (например, саморегулируемых организациях) [указать, каких]; | |  |
|  | |  |
| допуски, разрешения [указать, какие]; | |  |
|  | |  |
| сертификаты, декларации [указать, какие]; | |  |
|  | |  |
| договор об осуществлении деятельности от имени третьих лиц (например, в качестве официального дилера, поставщика и т. д.) [указать, какой]; | |  |
|  | |  |
| права на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные договоры, патенты, свидетельства и т. д.) [сертификат соответствия]; | |  |
|  | |  |
| иные [поставляемые УСПТ должны быть совместимы с эксплуатируемой Заказчиком ПО «АИСТ» и ПО «Спецконтроль» производства ООО «Неолабс». Для подтверждения совместимости следует предоставить Заказчику заключение или письмо от ООО «Неолабс» ]; | |  |
|  | |  |
|  | |  |
| квалификационные требования: | |  |
|  | |  |
| требования к персоналу [указать, какие] | |  |
|  | |  |
| требования к производственным мощностям, технологиям, оборудованию [указать, какие]; | |  |
|  | |  |
| иные: | |  |