# Приложение № 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ:** | |
|  |  | |
|  | *Руководитель СРТО* | |
|  | *(должность начальника подразделения – Инициатора)* | |
|  | *Шелемехов С.С.* | |
|  | *(Ф. И. О. начальника)* | |
|  |  | |
|  | *(подпись)* | |
|  |  | |
|  | | |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  **для**  **договора возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию приборов безопасности и гидросистем и текущего ремонта подъёмных сооружений** | | |
|  | | |
| Требования к предмету закупки | | |
|  | | |
| Общие требования к качеству | | |
| Договор предполагает оказание услуг по техническому обслуживанию (далее – ТО) приборов безопасности (далее – ПБ), гидравлических систем (далее – ГС), считывание информации с регистраторов параметров работы (далее – РП) и текущего ремонта подъёмных сооружений (далее – ПС), согласно заявке Заказчика. | | |
|  | | |
|  | | |
| Требования к техническим характеристикам | | |
| -Услуги по ремонту должны быть выполнены качественно. Наличие сертификатов и гарантий на выполненные работы – обязательно. | | |
|  | | |
|  | | |
| Требования к размерам (заполняется для товаров) | | |
| НЕТ | | |
|  | | |
|  | | |
| Требования к упаковке (заполняется для товаров) | | |
| НЕТ | | |
|  | | |
|  | | |
| Требования к отгрузке (заполняется для товаров) | | |
| НЕТ | | |
|  | | |
|  | | |
| Количество товара, объем работ, услуг | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Перечень подъёмных средств:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование ПС | Марка ПС | Количество | Примечание | | 1. | Автомобильный кран | КС-55713 | 1 | **1. ТО гидрооборудования ПС – 1 раз в 6 месяцев**  Проверка и оценка состояния:  - гидронасосов;  - гидроцилиндров;  - гидрораспределителей;  - гидроклапанов;  - гидролиний и их соединений;  - контрольно-измерительной аппаратуры;  - рабочей жидкости;  - фильтра, гидробака.  **ТО приборов безопасности ПС – 1 раз в 3 месяца**  Проверка и оценка состояния:  - концевых выключателей;  - ограничителя грузоподъёмности (ОНК-140-33М);  - указателя крена;  - предохранительного клапана;  - прибора регистрации параметров крана (в составе ОНК-140-33М)  **Считывание информации с регистратора параметров ОНК-140-33М – 1 раз в 6 месяцев.**  **Полное техническое освидетельствование (ПТО) – 1 раз в 3 года.**  **Текущий ремонт – по заявке.** | | 2. | Подъёмник автомобильный гидравлический | DA 324 «Чайка» | 1 | **1. ТО гидрооборудования ПС – 1 раз в 6 месяцев**  Проверка и оценка состояния:  - гидронасосов;  - гидроцилиндров;  - гидроклапанов: ГР, КП1, КП2  - гидрораспределителей;  - гидролиний и их соединений;  - контрольно-измерительной аппаратуры;  - рабочей жидкости;  - фильтра, гидробака.  **ТО приборов безопасности ПС – 1 раз в 3 месяца**  Проверка и оценка состояния:  - концевых выключателей;  - ограничителя грузоподъёмности ;  анемометраАСЦ-3;  - указателя крена;  - предохранительного клапана.  **Текущий ремонт – по заявке.** | | 3. | Подъёмник с рабочей платформой стреловой самоходный | ТА-22 | 1 | **1. ТО гидрооборудования ПС – 1 раз в 6 месяцев**  Проверка и оценка состояния:  - гидронасосов;  - гидроцилиндров;  - гидроклапанов;  - гидрораспределителей;  - гидролиний и их соединений;  - контрольно-измерительной аппаратуры;  - рабочей жидкости;  - фильтра, гидробака.  **ТО приборов безопасности ПС – 1 раз в 3 месяца**  Проверка и оценка состояния:  - концевых выключателей;  - ограничителя грузоподъёмности СБУК;  - указателя крена;  - предохранительного клапана.  **Текущий ремонт – по заявке.** | | 4. | Таль электрическая канатная | 13Т 45516 | 1 | **Полное техническое освидетельствование (ПТО) – 1 раз в 3 года. Ближайшее освидетельствование в августе 2022 года.** |   Периодичность проведения работ:  ТО ПБ – не реже 1 раза в 3 месяца;  ТО ГС – не реже 1 раза в 6 месяцев;  считывание информации с регистратора пар – не реже 1 раза в 6 месяцев;  ПТО – не реже 1 раза в 3 года;  текущий ремонт – по заявке. | | | |
|  | | |
|  | | |
| Место, сроки (периоды), иные условия закупки | | |
|  | | |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (указывается, если отличается от места нахождения Общества) | | |
| Территория заказчика. | | |
|  | | |
|  | | |
| Сроки (периоды, стадии) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | | |
| Договор заключается сроком на 5 лет с момента заключения.Срок выполнения заявки:- оперативная реакция на заявку в течение 1 рабочего дня;- выполнение работ в сроки не более 3 рабочих дней по диагностике оборудования, в остальных случаях по соглашению сторон.Оказание услуг в выходные и праздничные дни (при необходимости). | | |
|  | | |
|  | | |
| Иные условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | | |
| Гарантийные сроки на оказанные услуги устанавливаются исполнителем самостоятельно в соответствии с действующим законодательством РФ. | | |
|  | | |
|  | | |
| Требования к потенциальному поставщику | | |
|  | |  |
| наличие прав на осуществление определенных действий (деятельности): | |  |
|  | |  |
| лицензии | |  |
| [указать, какие] | |  |
| участие в профессиональных объединениях (например, саморегулируемых организациях) [указать, каких]; | |  |
|  | |  |
| допуски, разрешения [указать, какие]; | |  |
|  | |  |
| сертификаты, декларации: [указать, какие]; | |  |
|  | |  |
| договор об осуществлении деятельности от имени третьих лиц (например, в качестве официального дилера, поставщика и т. д.) [указать, какой]; | |  |
|  | |  |
| права на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные договоры, патенты, свидетельства и т. д.) [указать, какие]; | |  |
|  | |  |
| иные [указать, какие]; | |  |
|  | |  |
| квалификационные требования: | |  |
|  | |  |
| требования к персоналу [указать какие];наличие сертификатов или свидетельств подтверждающих право на проведение ТО и ремонта указанного оборудования | |  |
|  | |  |
| требования к производственным мощностям, технологиям, оборудованию [указать какие]- наличие необходимого технологического оборудования, приспособлений и инструмента в соответствии с предоставляемыми услугами | |  |
|  | |  |
| иные [указать какие]. Потенциальный Исполнитель предоставляет:  - информацию об объемах работ (техническое обслуживание), используемых  товарах (запчасти, расходные материалы, тех.жидкости, горюче-смазочные  материалы) и периодичности проведения ТО, согласно руководства  производителя транспортного средства.  - подтверждающие правоспособность юридического лица документы:  - заверенную копию или сверенную с подлинником ксерокопию устава юридического лица, содержащую реквизиты регистрирующего органа;  - свидетельство о внесении юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц; для иностранной компании – аналог документа, подтверждающего государственную регистрацию компании – Сертификат инкорпорации (The Certify of Incorporation);  - выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) по состоянию на текущий год; для иностранной компании – документ, подтверждающий существование компании в настоящее время – выписка из торгового реестра (The Extract of the Trade Register);  - документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица и его представителей (решение учредителей/акционеров об избрании руководителя, доверенность на подписанта);  - презентация потенциального Исполнителя с указанием опыта работы на рынке, списка партнеров, официального сайта. | |  |
|  | |  |