**Техническое задание на застройку стенда**

 **Общие положения:**
Требуется застройка стенда 28 кв.м.

Мероприятие: <https://devopsconf.io/moscow/2024>

Дата: 4-5 марта 2024 года.

Место проведения: https://devopsconf.io/moscow/2024/location

Схема выставки: во вложении.

Развертка по полу: во вложении.

**Инструкция по застройке стенда:**

[https://ontico.jira.com/wiki/spaces/partners/pages/3646914561/DevOpsConf+2024](https://ontico.jira.com/wiki/spaces/partners/pages/3646914561/DevOpsConf%2B2024)

**Требования к стенду:**

Подиум:

высота строго 100 мм, обязательная подсветка по всему торцу подиума, на пересечениях с проходами радиус скругления угла подиума должен составлять не менее 100 мм, все углы должны быть закрыты силиконовыми накладками.

Длина и ширина подиума строго соответствуют площади застройки (плану стенда по полу), утвержденной на схеме выставки;

Стены:

Высота стен не более 3000 мм от уровня пола площадки (обратите внимание - не от уровня подиума, а от уровня пола площадки); \*за исключением стендов имеющих ограничение по высоте 2700 мм

Глубина боковых стен строго до 2500 мм от уровня задней границы подиума; \*за исключением стендов имеющих общую боковую стену - требуется согласование с Технической дирекцией и Организатором.

Стенд:

Общая высота стенда не должна превышать 3000 мм от уровня пола

Все видимые части стенда (конструктив, электромеханическая и техническая периферия) с тыльной стороны должны быть закрыты ровным белым материалом (или иным по согласованию с Организатором);

Не допускается превышение площади элементами или наполнением стенда: за пределы площади застройки ничего не должно выступать;

Не допускается использование элементов, крепящихся к потолку выставочной площадки;

**В конструктиве стенда и выполнении работ обязательно учесть:**

- подсветка подиума;
- короба со световым лого и QR кодом;
- объемные буквы с подсветкой-комплект;
- подсветка верхняя по периметру;
- производство стойки регистрации с полочками;
- накладной объемный логотип с подсветкой для стойки;
- работа электрика с допуском;
- дизайн проект. Подготовка в производство;
- дежурный на площадке, 2 суток.

**На стенде потребуется точно:**
- мебель (стойка, 3 барных стула со спинками, 6 пуфов, стойка для ноутбука);
- 6 Bluetooth наушников Sennheiser HDR 160 с базой для наушников Sennheiser HDR 160;
- тач-панель: мобильный с возможностью демонтировать после мероприятия, 75 дюймов;
- плазменная панель 75 дюймов.