**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку колес и шин для складской техники и услуги шиномонтажа**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

[I. Техническое (конкурсное) задание 2](#_Toc84854372)

[1. Общие положения 2](#_Toc84854373)

[2. Описание услуг / работ / товаров 2](#_Toc84854375)

[3. Срок действия Договора 7](#_Toc84854377)

[4. Интеллектуальная собственность 7](#_Toc84854378)

[5. Персональные данные 8](#_Toc84854379)

1. **Техническое (конкурсное) задание**

**Общие положения**

1.1. Термины, используемые в настоящем Техническом задании (также ТЗ) и приведенные с заглавной буквы, имеют значение, приведенное в Условиях проведения внутреннего Конкурса или в ОУЗ, размещенных в сети Интернет по адресу: https://agr.auto/purchase (далее – «Платформа»).

Направляя Коммерческое предложение Участник конкурса подтверждает, что он ознакомлен с содержанием Условий и полностью принимает их положения.

1.2.**Контактные данные АГР**

ООО «АГР», Калужская обл., г. Калуга, ул. Автомобильная 1.

При наличии вопросов по техническому заданию Контрагент может обратиться к контактным лицам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Имя | Отдел | Телефон | E-mail |
| Гамалинский  Евгений | Логистическое планирование | +79200996025 | Evgenij.Gamalinskij@agr.auto |

1.3. **Общая информация о проекте**

Техническое задание составлено с целью выбора Контрагента/Котнрагентов для заключения договора/договоров на поставку пневматических и цельнолитых шин и полиуретановых колес для складской техники Slill и Jungheinrich на территории ООО «АГР», а также на услуги по шиномонтажу. Список всех видов техники, шин и колес указан в Таблице 1.

Коммерческое предложение Участника конкурса должно содержать 3 пункта:

1. Поставка пневматических и цельнолитых шин для складской техники Slill и Jungheinrich.
2. Поставка полиуретановых колес для складской техники Slill и Jungheinrich.
3. Услуги по шиномонтажу.

**Описание услуг / работ / товаров**

* 1. Перечень и характеристики услуг / работ / товаров

2.1.1. Поставка пневматических и цельнолитых шин для складской техники Slill и Jungheinrich.

Необходимо предоставить КП на продукцию фирм Exmile, BKT и Wonray WRST.

Требования к шинам (Таблица 1):

А) Радиальные(позиции 12 и 13)

Б) Цельнолитые с буртом суперэластик(за исключением позиций 12 и 13)

Таблица 1. Список шин для складской техники.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тип погрузчика | VIN | Передние шины | Цена без НДС | Задние шины | Цена без НДС |
| 1 | Jungheinrich EFG 540 (k) | FN638787 | 250/70-15(не маркие) |  | 200/75-9(не маркие) |  |
| 2 | Jungheinrich EFG 540 (k) | FN638787 | 250/70-15(обычные) |  | 200/75-9(обычные) |  |
| 3 | Jungheinrich EFG 430k | FN622280 | 23/10-12(не маркие) |  | 200/50-10(не маркие) |  |
| 4 | Jungheinrich EFG 430k | FN622280 | 23/10-12(обычные) |  | 200/50-10(обычные) |  |
| 5 | Jungheinrich EFG 430k | FN478996 | 250/60-12(не маркие) |  | 200/50-10(не маркие) |  |
| 6 | Jungheinrich EFG 430k | FN478996 | 250/60-12(обычные) |  | 200/50-10(обычные) |  |
| 7 | Jungheinrich EFG 425k | FN481181 | 23/9-10(не маркие) |  | 180/70-8(не маркие) |  |
| 8 | Jungheinrich EFG 425k | FN481181 | 23/9-10(обычные) |  | 180/70-8(обычные) |  |
| 9 | StillRX60-25 | 516321D01049 | 225/75-10(не маркие) |  | 180/70-8(не маркие) |  |
| 10 | StillRX60-25 | 516321D01049 | 225/75-10(обычные) |  | 180/70-8(обычные) |  |
| 11 | Still R70-50 | 517073А00069 | 345/45-15(обычные) |  | 250/70-15(обычные) |  |
| 12 | Still R07-25 | 510127F00268 | 6.00R9(для цеха,обычные, пневматические) |  | 7.00R12(для цеха,обычные, пневматические) |  |
| 13 | Still R07-25 | 510127F00268 | 6.00R9(для улицы, обычные, пневматические) |  | 7.00R12(для улицы, обычные, пневматические) |  |

2.1.2. Поставка полиуретановых колес и роликов для складской техники Slill и Jungheinrich.

Таблица 2. Список полиуретановых колес и роликов для складской техники.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тип техники | Передние колеса/ролики | Цена без НДС | Задние колеса | Цена без НДС |
| 1 | Jungheinrich ETV 216 | Опорное колесо |  | Рулевое колесо |  |
| 2 | Jungheinrich EJE 120 | Опорный ролик |  | Рулевое колесо |  |
| 3 | Jungheinrich EJC 112 | Опорный ролик |  | Рулевое колесо |  |
| 4 | Jungheinrich EZS 350 | Рулевое колесо |  | Опорное колесо |  |
| 5 | Still FM-X 17 | Опорное колесо |  | Рулевое колесо |  |
| 6 | Still CX-T | Рулевое колесо |  | Опорное колесо |  |
| 7 | Still E-Frame | Опорное колесо |  |  |  |
| 8 | Still EXV-10 | Опорный ролик |  | Рулевое колесо |  |
| 9 | Still EXU-H AC | Опорный ролик |  | Рулевое колесо |  |
| 10 | Still EGV-16 | Опорный ролик |  | Рулевое колесо |  |
| 11 | Still CX-20 | Рулевое колесо |  | Опорный ролик |  |

2.1.3. Услуги шиномонтажа техники с выездом на территорию АГР или с доставкой до территории Контрагента и обратно, услуги по замене полиуретановых колес/роликов с выездом на территорию АГР.

Контрагент должен незамедлительно информировать контактное лицо от ООО «АГР» о выявленных в процессе оказания услуг по Договору недостатках техники, необходимости заменить диски.

Настоящим ТЗ предусматривается, что услуги шиномонтажа распространяются на всё шины, перечисленные в таблицах 1 и 2. Ставки на услуги шиномонтажа, замену полиуретановых колес/роликов должны быть представлены в коммерческом предложении Контрагента на основании Таблиц 3, 4, 5 и 6.

Таблица 3. Услуги выездного шиномонтажа.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тип погрузчика | VIN | Передние шины | Стоимость шиномонтажа без НДС | Задние шины | Стоимость шиномонтажа без НДС |
| 1 | Jungheinrich EFG 540 (k) | FN638787 | 250/70-15 |  | 200/75-9 |  |
| 2 | Jungheinrich EFG 430k | FN622280 | 23/10-12 |  | 200/50-10 |  |
| 3 | Jungheinrich EFG 430k | FN478996 | 250/60-12 |  | 200/50-10 |  |
| 4 | Jungheinrich EFG 425k | FN481181 | 23/9-10 |  | 180/70-8 |  |
| 5 | Still RX60-25 | 516321D01049 | 225/75-10 |  | 180/70-8 |  |
| 6 | Still R70-50 | 517073А00069 | 345/45-15 |  | 250/70-15 |  |
| 7 | Still R07-25 | 510127F00268 | 6.00R9 |  | 7.00R12 |  |
| 8 | Выездной мобильной шиномонтажной станции на территорию ООО «АГР» | | | | |  |

Таблица 4. Услуги шиномонтажа с вывозом и возвратом колес.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тип погрузчика | VIN | Передние шины | Стоимость шиномонтажа без НДС | Задние шины | Стоимость шиномонтажа без НДС |
| 1 | Jungheinrich EFG 540 (k) | FN638787 | 250/70-15 |  | 200/75-9 |  |
| 2 | Jungheinrich EFG 430k | FN622280 | 23/10-12 |  | 200/50-10 |  |
| 3 | Jungheinrich EFG 430k | FN478996 | 250/60-12 |  | 200/50-10 |  |
| 4 | Jungheinrich EFG 425k | FN481181 | 23/9-10 |  | 180/70-8 |  |
| 5 | Still RX60-25 | 516321D01049 | 225/75-10 |  | 180/70-8 |  |
| 6 | Still R70-50 | 517073А00069 | 345/45-15 |  | 250/70-15 |  |
| 7 | Still R07-25 | 510127F00268 | 6.00R9 |  | 7.00R12 |  |
| 8 | Вывоз и возврат колес (указать максимальное количество за один рейс) | | | | |  |

Таблица 5. Услуги по снятию/установке колеса.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тип погрузчика | VIN | Передние шины | Стоимость снятия/установки без НДС | Задние шины | Стоимость снятия/установки без НДС |
| 1 | Jungheinrich EFG 540 (k) | FN638787 | 250/70-15 |  | 200/75-9 |  |
| 2 | Jungheinrich EFG 430k | FN622280 | 23/10-12 |  | 200/50-10 |  |
| 3 | Jungheinrich EFG 430k | FN478996 | 250/60-12 |  | 200/50-10 |  |
| 4 | Jungheinrich EFG 425k | FN481181 | 23/9-10 |  | 180/70-8 |  |
| 5 | Still RX60-25 | 516321D01049 | 225/75-10 |  | 180/70-8 |  |
| 6 | Still R70-50 | 517073А00069 | 345/45-15 |  | 250/70-15 |  |
| 7 | Still R07-25 | 510127F00268 | 6.00R9 |  | 7.00R12 |  |

Таблица 6. Услуги по замене полиуретановых колес и роликов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тип погрузчика | Передние шины | Стоимость замены без НДС | Задние шины | Стоимость замены без НДС |
| 1 | Jungheinrich ETV 216 | Опорное колесо |  | Рулевое колесо |  |
| 2 | Jungheinrich EJE 120 | Опорный ролик |  | Рулевое колесо |  |
| 3 | Jungheinrich EJC 112 | Опорный ролик |  | Рулевое колесо |  |
| 4 | Jungheinrich EZS 350 | Рулевое колесо |  | Опорное колесо |  |
| 5 | Still FM-X 17 | Опорное колесо |  | Рулевое колесо |  |
| 6 | Still CX-T | Рулевое колесо |  | Опорное колесо |  |
| 7 | Still E-Frame | Опорное колесо |  |  |  |
| 8 | Still EXV-10 | Опорный ролик |  | Рулевое колесо |  |
| 9 | Still EXU-H AC | Опорный ролик |  | Рулевое колесо |  |
| 10 | Still EGV-16 | Опорный ролик |  | Рулевое колесо |  |
| 11 | Still CX-20 | Рулевое колесо |  | Опорный ролик |  |
| 12 | Выезд специалиста для замены на территорию ООО «АГР» | | | |  |

Контрагент обязан прибыть для шиномонтажа на ООО «АГР» в течении 48 часов, после получения соответствующей заявки от контактного лица ООО «АГР».

Контрагент обязуется самостоятельно организовывать вывоз мусора, появившегося в результате оказания Услуг.

Контрагент обязан строго соблюдать положения руководства по эксплуатации и обслуживанию техники/оборудования от производителей техники/оборудования, а также соответствующих правил техники безопасности.

2.1.4. Структура коммерческого предложения (КП).

Предложение должно быть структурировано с описанием оказания всего объема услуг/работ/товаров. Предложение должно включать цену с учётом всех требований, указанных в ТЗ.

Контрагент тщательно изучает переданное ему ТЗ. Отсутствие примечаний со стороны Контрагентa является подтверждением с его стороны, что полученное им ТЗ достаточно для подготовки профессионального КП и соответствует общепризнанным принципам работ и законным предписаниям.

Все цены предоставляются без НДС.

Цены на каждый тип работ и услуг должны быть зафиксированы на весь срок предоставления услуг по Договору.

Контрагент подтверждает, что все затраты включены в КП и последующие запросы будут отклонены.

Примечания или альтернативные предложения к ТЗ Контрагент передает как дополнение к своему КП.

КП необходимо предоставить в качестве заполненных Таблиц 1 – 6.

Допускается предоставление КП не на весь перечень товаров и услуг. В таком случае необходимо заполнить только те поля таблиц, товары и услуги в которых Контрагент готов предоставить, остальные поля заполняются прочерками.

* 1. Место оказания услуг / выполнения работ / адрес поставки

Калужская обл., г. Калуга, ул. Автомобильная 1.

2.3.  Сроки оказания услуг / выполнения работ / поставки

Предмет обсуждения.

2.4. Обязанности Контрагента

Обязанности Контрагента прописаны в ТЗ и приложениях к нему.

**Срок действия Договора**

До полного исполнения сторонами своих обязательств.

**Интеллектуальная собственность**

В процессе выполнения работ / оказания услуг от Контрагента ожидается создание/передача следующих объектов интеллектуальной собственности:

|  |  |
| --- | --- |
| * Создание/передача объектов интеллектуальной собственности не ожидается | x |

**ИЛИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Типы объектов |  |
| * Фотоматериалы |  |
| * Видеоматериалы |  |
| * Дизайны, макеты |  |
| * Тексты, сценарии |  |
| * Программы для ПК |  |
| * Базы данных |  |
| * Иное |  |

В случае передачи АГР прав на объекты интеллектуальной собственности, они должны быть переданы АГР в следующем объеме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Передача прав | | | |
| **Отчуждение (выкуп)**  (бессрочно на любую территорию) |  | **Во временное пользование**  Контрагент предоставит АГР права использования указанных объектов (лицензия, сублицензия) на территории всего мира на срок *ХХХХХХХ* с даты акта приема-передачи в любой форме и всеми способами без ограничений, в том числе способами, указанными в ст. ст. 1270, 1317, 1324 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом, в случае, если исключительны права на Произведения принадлежат Контрагенту в полном объеме, права использования произведений (лицензия) предоставляются АГР без сохранения за Контрагентом права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия). |  |

**Стоимость прав на объекты интеллектуальной собственности должна быть отдельно указана в коммерческом предложении.**

**Персональные данные**

|  |  |
| --- | --- |
| Контрагент не осуществляет сбор и обработку персональных данных, за исключением рабочих контактных данных вовлеченных в проект лиц | х |
| Контрагент будет осуществлять обработку персональных данных : |  |
| - персональные данные собираются АГР и передаются Контрагенту (в том числе, посредством предоставления доступа к персональным данным в системах АГР) |  |
| - персональные данные собираются Контрагентом и передаются/предоставляются Контрагентом в АГР по требованию (поручению) АГР (в том числе посредством предоставления доступа к персональным данных в системах Контрагента) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень персональных данных |  |
| Рабочие контактные данные (помимо лиц, вовлеченных в проект) |  |
| Личные  контактные и идентификационные/ паспортные данные, данные о доходах и т.п.) |  |
| Персональные данные специальной категории (расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни) |  |
| Цель(и) обработки персональных данных |  |

В случае предполагаемого поручения обработки персональных данных Контрагенту, Участник конкурса заверяет и по запросу АГР должен документально подтвердить соответствие требованиям, приведенным в п. 15.3 ОУЗ.