### 

### **«УТВЕРЖДАЮ»**

### **Генеральный директор**

### **ООО «Сенгилеевский цементный завод»**

### **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Сагитов**

**«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.**

### 

**Техническое задание**

**на оказание услуг по добыче, подготовительным работам карьера, погрузке и перевозке глины**

**с АО «УЛЬЯНОВСКЦЕМЕНТ» на ООО «Сенгилеевский цементный завод»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень основных**  **данных и требований** | **Основные данные и требования** |
|  | **Наименование услуг/работ** | 1. Оказание услуг по добыче глины на карьере АО «Ульяновскцемент» месторождения глины Кременское II и перевозка до ООО «Сенгилеевский цементный завод», р.п. Цемзавод, Сенгилеевкий р-н, Ульяновская обл. Плечо доставки 71 км. 2. Оказание услуг по погрузке и перевозке автомобильным транспортом глины по маршруту: АО «Ульяновскцемент» со склада глины расположенном на границе месторождения глины Кременское II до ООО «Сенгилеевский цементный завод», р.п. Цемзавод, Сенгилеевкий р-н, Ульяновская обл. Плечо доставки 70 км. 3. Оказание услуг по погрузке и перевозке автомобильным транспортом глины маршруту: АО «Ульяновскцемент» с усреднительного склада глины до ООО «Сенгилеевский цементный завод», р.п. Цемзавод, Сенгилеевкий р-н, Ульяновская обл. Плечо доставки 65 км. 4. Оказание услуг бульдозера по подготовительным работам в карьере (планированию дорог). |
|  | **Заказчик** | ООО "Сенгилеевский цементный завод" |
|  | **Направление перевозок и основные характеристики услуг/работ** | Перечислены в Приложении №1 к настоящим Требованиям к продукции (Техническому заданию). |
|  | **Общие требования к оказанию услуг/выполнению работ** | Исполнитель принимает на себя обязательства по обеспечению оборудованием и техникой, необходимым для выполнения работ.  При производстве работ Исполнитель должен руководствоваться требованиями действующей на территории РФ нормативно-технической документации.  Исполнитель несёт полную ответственность и обязан строго соблюдать сроки выполнения работ, с соблюдением правил перевозки, выполнение правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и экологической безопасности, а также графика работы и пропускного режима, правила внутреннего распорядка, действующего на территории Заказчика.  Вся техника должна быть оснащена навигационно-телематическим оборудованием ГЛОНАСС/GPS с предоставлением доступа к системе причастным работникам Заказчика.  По согласованию на объектах Заказчика Исполнитель может располагать автотранспортную технику и иное технологическое оборудование.  Исполнитель обязуется обеспечить персонал опрятной спецодеждой (соответственно производимым Работам) и средствами индивидуальной и коллективной защиты (далее СИЗ), отвечающими требованиям техники безопасности и требованиям, обычно предъявляемым к спецодежде, с указанием наименования Подрядчика.  Минимальный список СИЗ для каждого работника должен включать в себя:   * Защитная каска; * Защитная обувь с металлическим носком; * Специальная одежда (в соответствии с сезоном года) со светоотражающими полосами; * Сигнальные жилеты; * Защитные очки;   Водители должны проходить предсменные медицинские осмотры.  Работники, управляющие транспортным средством, должны иметь документы по обучению по охране труда (ОТ) и пожарно-техническому минимуму (ПТМ), при себе иметь водительскую медицинскую справку, соответствующее водительское удостоверение, путевой лист с указанием производственного задания.  Исполнитель обязуется не допускать накопления остатков материалов и мусора на территории Заказчика при выполнении Работ по Договору и осуществлять за счет собственных средств их периодический вывоз с территории Заказчика.  Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) дней с момента завершения Работ, но до подписания Акта приемки Работ или в иные согласованные с Заказчиком сроки вывезти за пределы территории Заказчика, принадлежащие Подрядчику временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также мусор. |
|  | **Требования к качеству услуг/работ** | 1. Перевозка должна осуществляться в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О транспортно-экспедиционной деятельности» от 30.06.2003г., Правилами транспортно-экспедиционной деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 554 от 08.09.2006г. и Договором.  2. Оформление документов в соответствии с требованиями Приказа Минтранса РФ от 11.02.2008г. № 23 «Об утверждении Порядка оформления и форм Исполнительских документов». |
|  | **Требования по объёму гарантий качества** | Услуги/работы должны быть выполнены с соблюдением технологии производства, а также необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, мероприятий по охране труда и охране окружающей среды.  Ответственность за охрану труда, пожарную безопасность и безопасность дорожного движения при выполнении всего комплекса работ несёт Исполнитель.  Объем перевозимого сырья должен соответствовать объему кузова автотранспортного средства. |
|  |  |  |
|  | **Требования к транспорту** | Гусеничный экскаватор, объем ковша от 1,3-1,6 куб.м.  Грузовой автосамосвал, грузоподъемность - 30 тн., наличие горного тормоза. |
|  | **Условия исполнения договора** | Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:  организация перевозки грузов автотранспортом, обеспечивающим сохранность груза и по маршруту, согласованному с Заказчиком;  обеспечить отправку и получение груза;  в однодневный срок рассматривать принятые от Заказчика Поручения. Не позднее 18-00 ч. дня, предшествующего дню выполнения перевозки, передавать Заказчику посредством факсимильной или электронной связи Поручения, принятые к исполнению. В принятом к исполнению Поручении Исполнитель указывает регистрационные номера транспортного средства (автомобиля), фамилию, имя, отчество, паспортные данные водителя и заверяет эти сведения подписью уполномоченного лица и печатью;  предоставление Заказчику технически исправного автотранспортного средства под погрузку в количестве и в сроки, указанные в Поручении Исполнителю, пригодное для перевозки груза, указанного в Поручении Исполнителю;  информирование Заказчика о сроках выхода спецтехники, автотранспортных средств из пунктов отправления и прибытия их в пункты назначения;  осуществление оперативного контроля за добычей и ходом перевозок грузов, информирование Заказчика обо всех изменениях;  без согласования с Заказчиком не загружать и не перевозить попутный груз, не принадлежащий Заказчику;  обеспечить сохранность в пути принятого к перевозке груза. Контролировать соблюдение условий перевозки грузов в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями Заказчика, определенными в Поручении Исполнителю;  обеспечить контроль за загрузкой и сохранностью упаковки погружаемого груза со стороны водителя транспортного средства;  незамедлительно сообщать Заказчику о вынужденных задержках груза в пути следования, авариях и других происшествиях, препятствующих своевременной доставке груза, либо угрожающих его сохранности;  оформить Акт сдачи-приемки оказанных услуг/работ по завершению выполнения Поручения Исполнителю;  выставлять Заказчику счет на оплату за предусмотренные Договором услуги/работы;  не производить перегрузки, разгрузки/погрузки принятого к перевозке груза Заказчика в промежуточных точках на пути следования;  оказывать прочие Исполнительские услуги, согласованные Сторонами в Поручениях Исполнителю.  Исполнитель информирует Заказчика о нарушении сроков доставки грузов в пункты назначения и принимает все меры по устранению нарушения.  Исполнитель организует, по желанию и от имени Заказчика, сопровождение грузов, их страхование, охрану и выполняет другие письменные поручения Заказчика с возмещением расходов в соответствии с установленным Сторонами порядком.  Исполнитель представляет интересы Заказчика в решении спорных вопросов, связанных с перевозкой грузов. |
|  | **Контроль и приёмка** | Заказчик оставляет за собой право на корректировку работ по мере их выполнения.  Определение объёмов добычи и перевозок осуществляется согласно производственному заданию Заказчика. |
|  | **Порядок формирования цены договора** | Коммерческое предложение по добыче, подготовительным работам карьера, погрузке и перевозке груза предоставить в формате «рублей за 1 т перевезённого груза без НДС с разбивкой по каждому виду услуг».  Стоимость предложения должна включать в себя компенсацию всех расходов и издержек Исполнителя, которые он понёс или может понести в процессе оказания услуг, а также причитающееся ему вознаграждение.  Исполнитель за свой счёт организовывает перевозку оборудования до объекта Заказчика. Затраты, связанные с поставкой техники для оказания услуг, перевозкой рабочих и служащих к месту работы и обратно, предоставление временного жилья и питания, командировок рабочих и служащих относятся к затратам Исполнителя. |
|  | **Форма, сроки и порядок оплаты** | За исполненное транспортно-экспедиционное обслуживание Исполнитель выставляет счета Заказчику. Заказчик производит их оплату в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг по каждому Поручению Исполнителю.  Акт выполненных работ подтверждается путевыми листами, товарно-транспортными накладными. |
|  | **Общий срок оказания услуг/в выполнения работ** | С даты подписания договора. |
|  | **Требования к Исполнителю** | 1. Исполнитель должен обладать управленческой компетентностью и положительной репутацией, необходимыми профессиональными знаниями и опытом перевозки груза Заказчика автотранспортом не менее 3-х лет. 2. Исполнитель должен иметь на правах собственности, аренды или любом другом законном праве спецтехнику и автотранспортные средства, укомплектованные экипажем и снабжённые всем необходимым для надлежащего приёма, перевозки и сохранности груза. 3. Деятельность Исполнителя должна соответствовать целям и задачам, отражённым в учредительных документах. 4. Исполнитель должен предоставить копии документов, которые подтверждают наличие имущества – транспортных средств, трудовых ресурсов для подтверждения реальной возможности оказания услуг по договору. 5. Исполнитель должен, иметь необходимое ресурсное обеспечение (финансовое, производственное, материально-техническое, трудовое). 6. Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке). 7. Исполнитель не должен являться неплатёжеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена. 8. Исполнитель обязан соблюдать условия и технологию производства работ на всех стадиях, а также контролировать качество их выполнения. |
|  | **Проверка местных условий** | Исполнитель имеет право провести обследование всех местных условий и обстоятельств оказания услуг/выполнения работ до представления технико-коммерческого предложения. Заказчик должен обеспечить для такого обследования доступ до объектов выполнения услуг и раскрыть любую дополнительную и значимую для выполнения услуг информацию по первому запросу Исполнителя. Заказчик разрешает Исполнителю проведение тестовых погрузок и перевозок своими силами и за свой счет до представления технико-коммерческого предложения. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Разработано:**  Начальник отдела организации перевозок | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | А.В. Яшкина |

**Согласовано:**

Заместитель директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Вильдясов

Директор по транспорту и логистике \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Кошеленко

Главный технолог \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Гашенко