|  |  |
| --- | --- |
| **Согласовано:****Технический директор****АО «Мордовцемент»****«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г.****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Лопатников** | **Утверждаю:****Генеральный директор****АО «Мордовцемент»****«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г.****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В. Марачков** |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию и ремонту карьерных самосвалов БелАЗ 7555В находящихся на балансе**

***АО «Мордовцемент»* расположенном по адресу:**

*431700, Россия, Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Основные данные и требования** |
| 1. | Предмет договора  | ***Работы по техническому обслуживанию карьерных самосвалов БелАЗ 7555В 3ед.*** |
| 2. | Требования, предъявляемые к предмету закупки |
| 2.1 | Наименование, основные характеристики и объемы выполняемых работ | **1.Работы должны выполняться официальным дилером** 2.Наименование, основные характеристики и объемы выполняемых работ определяются регламентными работами по техническому обслуживанию установленными заводом изготовителем. |
| 2.2 | Квалификационные требования к подрядчику, характеристики выполняемых работ | * Опыт выполнения работ, указанных в п. 2.1 настоящего Технического задания не менее 5 лет;
* Минимальный уставной капитал – 500 000 руб.;
* Отсутствие задолженности по налогам и сборам, подтвержденное справкой ИФНС;
* Штатная численность организации должна составлять не менее 50 специалистов, для выполнения работ, указанных в п. 2.1 настоящего Технического задания;
* Исполнитель должен иметь сервисный автомобиль;
* В отношении подрядной организации не должна проводиться процедура ликвидации или банкротства, она не должна быть в судебном порядке признана банкротом, в отношении неё не должно быть открыто конкурсное производство
* Деятельность подрядной организации не должна быть приостановлена в предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- Подрядная организация должна иметь устойчивое финансовое состояние, подтвержденное данными бухгалтерской отчетности, направленной в налоговые органы, за последние три года и последний отчетный период;- Подрядная организация не должна иметь задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов подрядной организации, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;- Отсутствие сведений о подрядной организации в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона Российской Федерации «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».- Оказание услуг должно осуществляться в соответствии с действующими государственными стандартами и технологическими нормативами, техническими условиями и правилами пожарной безопасности, утвержденными Приказом МЧС РФ от 18.06.2003г.***Характеристики выполняемых работ:***- плановое техническое обслуживание (ТО): 100м/ч; 250м/ч; 500 м/ч; 1000 м/ч; 2000 м/ч; 4000 м/ч; 6000 м/ч; СО.- диагностика;- регулировочные работы;- ремонт узлов и агрегатов;- ремонт электрооборудования; |
| 3. | Место, условия и сроки выполнения работ |
| 3.1 | Место проведения работ | Оказываемые услуги (работы) по ремонту и техническому обслуживанию карьерных самосвалов Заказчика производятся в сервисном центре Подрядчика в Приволжском федеральном округе (или ином сервисном центре, являющимся самым близким по расположению к ПФО) либо на территории АО «Мордовцемент» (Республика Мордовия, Чамзинский район, п. Комсомольский) выездным методом, с использованием собственного оборудования, расходных материалов и запасных частей, рекомендованных к использованию заводом-изготовителем. |
| 3.2 | Условия производства работ | * Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ и используемых Материалов, графиков (сроков) выполнения отдельных этапов и видов Работ, выполнением мероприятий по охране окружающей среды, пожарной и иной безопасности
* При выполнении работ по ремонту в структурных подразделениях Заказчика, в которых внедрена процедура «Блокировка-Маркировка-Проверка (БМП)», Исполнитель обязан соблюдать требования процедуры
* Работы выполняются Подрядчиком в будние/рабочие дни, согласно производственному календарю, с 08:00 до 17:00 по местному времени Заказчика, работы после 17:00, в выходные и праздничные дни согласовываются с Заказчиком дополнительно
* Подрядчик обеспечивает беспрепятственный доступ для надзора и контроля за ходом ремонта представителя Заказчика
* Выполнение всех видов работ осуществляется в соответствии с техническими условиями, установленными для техники марки XCMG XC8-S3570Предварительное диагностирование объемов работ, а также количества и номенклатуры запасных частей, осуществляемое внешним осмотром без разборки и применения диагностического оборудования, производится без дополнительной оплаты;
* Фактический объем услуг по договору определяется Заказчиком, исходя из его потребностей. Услуги выполняются на основании поданной Заказчиком заявки. В случае если в процессе выполнения работ будут выявлены дополнительные дефекты, требующие устранения, такие работы могут выполняться только с согласия Заказчика;
* Доставка ДВС к месту ремонта и обратно осуществляется силами и средствами Заказчика либо транспортом Подрядчика за отдельную оплату;
* Поставка запасных частей для ремонта ДВС не должна превышать более 15 дней;
* Подрядчик принимает на себя обязанности по утилизации отходов возникших при проведении ремонта ДВС карьерных самосвалов Заказчика;
* Подрядчик возвращает замененные узлы, агрегаты Заказчику;
* Для проведения технического обслуживания за Заказчиком должен закрепляться квалифицированный персонал для выполнения в полном объеме всех работ по ТО и ремонту самосвалов. По вопросам организации технического обслуживания и ремонта Подрядчик должен выполнять поручения и задачи специалистов Заказчика;
* Подрядчик выполняет работы по ремонту в соответствии с установленными эксплуатационными и ремонтными нормами, рекомендациями завода-изготовителя, с соблюдением требований «ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ) ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» - ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 11.04.2001Г. № 290
* По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить сертификаты соответствия на оригинальные запасные части, применяемые в процессе технического обслуживания и ремонта техники SANY SAT 40-C Заказчика согласно ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ – ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 10.09.09Г. № 720
* Транспортные средства, прошедшие техническое обслуживание и ремонт, должны отвечать требованиям, регламентирующим техническое состояние и оборудование транспортных средств, участвующих в дорожном движении, в части, относящейся к обеспечению безопасности дорожного движения (ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 23.10.1993Г. №1090 «О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»).
* Нормы времени на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств Заказчика должны соответствовать нормам в строгом соответствии с трудоемкостью, установленной заводом-изготовителем техники.
* Прием заявки на ТО и ремонт ДВС Заказчика вне очереди.
* Исполнитель несет ответственность за следующие нарушения на территории Заказчика, а также иной территории в связи с исполнением договора, своим персоналом и/или работниками субподрядных организаций (независимо от занимаемой должности) в размере следующих штрафных неустоек:

- за появление на Объекте и/или на территории предприятия Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения – 200 000 руб.;- за пронос (попытку проноса) алкоголя на территорию Объекта - 200 000 руб.;- за действия, несущие порчу или угрозу порчи Материалов, Оборудования и другого имущества на Объекте и/или территории Заказчика – 50 000 руб.;- за беспорядок (в т.ч. грязь на производственном участке) – 50 000 руб.;- за возникновение пожара на Объекте и/или территории Заказчика – 250 000 руб.;- за несоблюдение требования законодательства РФ (в том числе в области охраны труда, экологии, промышленной и пожарной безопасности), стандартов, положений и инструкций Предприятия; (в т.ч. нахождение на территории Заказчика без каски) – за несоблюдение требования законодательства РФ (в том числе в области охраны труда, экологии, промышленной и пожарной безопасности), стандартов, положений и инструкций Предприятия; (в т.ч. нахождение на территории Заказчика без каски) – 50 000 руб.- за несоблюдение требований техники безопасности (или иных обязательных требований), повлекшее за собой несчастный случай, сопряженный с причинением тяжкого вреда здоровью или со смертельным исходом – 1 500 000 руб.- за курение в местах, не отведенных для курения на территории Заказчика – 50 000 руб.- за утрату пропуска – 100 руб.В подтверждение выявления факта нарушения составляется соответствующий Акт (в двух экземплярах), который должен быть подписан представителем Заказчика и не менее чем двумя лицами, являющимися работниками Заказчика и/или Исполнителя. * При систематических вышеуказанных нарушениях (три и более раз в год) Заказчик вправе досрочно отказаться от исполнения Договора без возмещения Исполнителю убытков, обусловленных досрочным прекращением договорных отношений.
 |
| 3.3 | Сроки выполнения работ | Сроки выполнения ремонтов в 2024-2025г.:Наименование, перечень, стоимость, сроки выполнения Работ согласовываются Сторонами в Дополнительных соглашениях, являющихся неотъемлемой частью Договора.В соответствии с производственной необходимостью сроки выполнения ремонтов заблаговременно уточняются Заказчиком и Подрядчиком.Сроки выполнения ремонта каждой единицы техники определяются в соответствии с Графиком ремонта, являющимся неотъемлемой частью Дополнительных соглашений.Договор вступает в силу с момента его подписания и действует на период 5 (пяти) лет с даты подписания при условии согласования видов, объемов, стоимости работ с Подрядчиком на каждый отчетный период (календарный год, промежуток времени с 01 января по 31 декабря).Подрядчик и Заказчик принимают во внимание, что объемы работ могут отличаться от фактически выполняемых, при этом:При увеличении объемов работ по одной или нескольким позициям, график выполнения работ не подлежит пересмотру и изменениям.1. При существенном уменьшении объёмов работ график выполнения работ соответственно сокращается.
 |
| 4. | Требования к сроку гарантийного периода | Срок предоставления гарантии качества на выполнение работ по ремонту и обслуживанию транспортных средств со дня подписания Акта выполненных работ должен составлять:- гарантийные обязательства на выполненные работы распространяются на межремонтный период или не менее шести месяцев (при отсутствии форс-мажора).- гарантийный срок на новые, оригинальные запасные части устанавливается не менее срока, установленного производителем, а в случае отсутствия такового – не менее 1 (одного) года- срок гарантии на выполненные работы и запасные части исчисляется с момента подписания акта приема-передачи техники из ремонта Заказчику.- в течение гарантийного срока эксплуатации техники (оборудовании), Подрядчик устраняет за свой счет (запасные части, материалы и услуги) выявленные Заказчиком недостатки (неисправности), явившиеся следствием ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору.- в течение гарантийного срока или на стадии приемки работ Заказчик вправе устранить обнаруженные недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц и потребовать возместить Подрядчика расходы на устранение недостатков, в случаях, если Подрядчик не устранил данные недостатки самостоятельно и в письменно согласованные Сторонами сроки, а также, если Подрядчик уклонялся от устранения выявленных Заказчиком недостатков.- гарантийный срок на бывшие в употреблении, отремонтированные и не оригинальные запасные части дополнительно согласовывается с Заказчиком.- на запасные части и материалы, предоставленные Заказчиком (давальческие) для проведения работ по настоящему Договору Подрядчик гарантийных обязательств не несёт. |
| 5. | Порядок формирования цены договора | На период заключения договора на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию техники Подрядчик должен предоставить:1. Стоимость 1 (одного) норма часа:- плановое техническое обслуживание 100м/ч; 250м/ч; 500 м/ч; 1000 м/ч; 2000 м/ч; 4000 м/ч; 6000 м/ч; СО.- диагностика;- регулировочные работы;- ремонт узлов и агрегатов;- ремонт электрооборудования;2. Стоимость транспортных, суточных и гостиничных расходов при выездном ремонте (с предоставлением подтверждающих документов в виде чеков, билетов, квитанций, путевых листов).Условия оплаты: оплата производится в течении 60 (шестидесяти) календарных дней после подписания Акта выполненных работ. |
| 6. | Привлечение субподрядчиков | Письменно согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению работ в рамках Договора субподрядчиков с предоставлением документального подтверждения наличия у субподрядчиков ресурсов, необходимых для исполнения обязательств (наличие в штате организации квалифицированного персонала, с подтверждением трудовых или иных отношений, оборудования). |
| 7. | Контроль выполнения договора, ответственное лицо | Начальник ЦА и СТ Т и Л АО «Мордовцемент» Биряев Александр Николаевичтел.: (83437) 3-03-28e-mail: Biryaev@eurocem.ru  |
| 8. | Требования к выполнению рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) | Соблюдения рекомендаций органов местной власти и Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников строительной отрасли. Обеспечение средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами, регулярное измерение температуры и т.д. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор Т и Л** |  | **Гарьков Н.В.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник ЦА и СТ** |  | **Биряев А.Н.** |

 **Механик ЦА и СТ Костычев Д.Е**