Приложение 1

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на Закупку подшипниковой продукции для замены на редукторе сырьевой мельницы ООО "Петербургцемент"**

**Предмет договора: Закупка подшипниковой продукции**

**Требования, предъявляемые к предмету закупки**

* 1. Наименование, основные технические характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара и количество поставляемого товара:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товаров** | **Кол-во** | **Ед. изм.** | **Грузополучатель** |
| Подшипник роликовый упорный однорядный сферический 29344 E 220х360х85мм SKF | 2,00 | ШТ | ООО «Петербургцемент» |
| Подшипник роликовый упорно-радиальный однорядный сферический 29344-E1 220х360х85мм FAG | 2,00 | ШТ |
| Подшипник роликовый радиальный двухрядный сферический 22348 CC/C3W33 240х500х155мм SKF | 1,00 | ШТ |
| Подшипник роликовый радиальный однорядный цилиндрический NU 244-E-M1-C3 220х400х65мм FAG | 1,00 | ШТ |

1. **Требования к качеству товара**

*Качество Товара должно соответствовать техническим регламентам, ГОСТам. Качество Товара должно быть подтверждено соответствующими документами (сертификатами качества и/или соответствия, паспортам качества и т.п.).*

*Рассматриваем производителей FAG и SKF и только с подтверждением ГТД.*

*Количество товара, указанное в настоящем тех. задании, является ориентировочным и может быть изменено согласно:*

*а) нормам отгрузки товара завода-изготовителя либо ПРОДАВЦА;*

* 1. **Требования к безопасности товара:**

Товар должен быть безопасен при его применении по назначению.

В соответствии со статьей 7 Закона РФ «О защите прав потребителей», если на товары законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом или иными правовыми актами (перечень таких товаров установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.1999 № 766 «Об утверждении перечня продукции, соответствие которой должно быть подтверждено декларацией о соответствии, порядка принятия декларации о соответствии и ее регистрации»).

* 1. **Требования к размерам, упаковке товара отгрузке товара:**

Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ.

* 1. **Требования к отгрузке и доставке товара:**

*Вместе с Товаром Продавец отправляет Покупателю следующие документы:*

*1. Счет-фактура – оригинал,*

*Товарная накладная (по форме ТОРГ-12) – оригинал.*

или

*Универсальный передаточный документ – оригинал.*

*2. Сертификаты качества и/или соответствия, паспорта качества и т.п.*

1. **Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара**

*Продавец предоставляет гарантию качества на поставляемый Товар и гарантийный срок в соответствии с гарантией качества и гарантийным сроком, предоставленным изготовителем Товара и указанным в паспорте или сертификате качества на Товар, который подлежит передаче вместе с Товаром.*

*Заказчик незамедлительно, но не более чем в 3 дневный срок, уведомляет поставщика о наступлении гарантийного случая и оформляет данный факт соответствующим Актом, который направляется поставщику для устранения неисправностей.*

*Время устранения отказа товара при наступлении гарантийного случая – не более 10 календарных дней с момента получения поставщиком Акта, при этом затраты на доставку товара до лаборатории по проверке качества топлива и обратно осуществляются за счет поставщика и не требуют дополнительных затрат Заказчика.*

*Срок поставки: По согласованию.*

1. **Порядок формирования цены договора (цены лота)**

В стоимость товара включить НДС и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. **Руководство (контроль) выполнения договора:**

Руководство (контроль исполнения) договором осуществляет: ведущий специалист по материально- техническому снабжению Семёнов В.В. Тел.: +7 (812) 960-11-00 (мест. 33374)

Моб.: +7 921 767 94 80