Приложение №1 к запросу\_Техническое задание

**Техническое задание**

**1. Наименование МТР, работ, услуг:** поставка пароувлажнителя электродного.

**2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:**

Увлажнение воздуха участка «Химического фрезерования».

**3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:**

Увлажнение воздуха участка «Химического фрезерования».

**4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.):**

Таблица №1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование предмета закупки | Характеристики: | Ед. изм. | Кол-во |
|  | Пароувлажнитель электродный | Паропроизводительность – не менее 30 кг/час - не более 40 кг/час  Регулирование мощности - да  Материал исполнения парового котла – нержавеющая сталь  Тип нагрева воды – теновый либо электродный | шт. | 2 |
| Комплектность: |
| Контроллер управления – да;  Датчик влажности – да;  Комплект запасных тэнов – да (2 комплекта)  Система обратного осмоса - не менее 30 л/час не более 40 л/час (2шт) |

**5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.):** нет

**6.Требования к качеству:**

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых МТР в соответствии с действующими государственными стандартами, техническими условиями, регламентами, утвержденными на данный вид МТР.

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не бывшим эксплуатации, не должен иметь дефекты, связанных с материалами или работой по их изготовлению.

Поставка должна быть осуществлена с предоставлением на весь объем поставляемых МТР сертификата соответствия (сертификат качества) /паспорта качества, подтверждающего соответствие требуемым характеристикам (Таблица №1).

**7.Требования к безопасности:**

Поставляемый Товар должен быть качественен и отвечать требованиям безопасности в соответствии с действующими государственными стандартами, техническими условиями, санитарными нормами, требованиями пожаробезопасности, энергетической эффективности, утвержденными на данный вид Товара.

**8. Гарантийные обязательства:**

Гарантийные обязательства Поставщика перед Заказчиком в отношении поставленного Товара действуют в течение срока, установленного изготовителем, но не менее двенадцати месяцев с момента передачи Товара Заказчику. Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты) Товара, обнаруженные в пределах гарантийного срока поставленного Товара.

**9. Количество МТР / объем работ / объем услуг:** согласно п.4.

**10. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:**

в течение 40 календарных дней с момента подписания договора.

**11. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг**

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.